. |  | Terug | Omhoog | Volgende

# DHCP configureren
Netwerkdiensten

### DHCP configureren

## drakwizard dhcp

### Opmerking

Dit hulpprogramma werkt in Mageia 4 niet meer als gevolg van nieuwe naamgeving van de Net interfaces

Dit hulpprogramma[7] kan u helpen bij het opzetten van een DHCP-server. Het is een onderdeel van drakwizard en daarom moet dit geïnstalleerd zijn voordat u er toegang tot het heeft.

#### Wat is DHCP?

Het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een gestandaardiseerd netwerkprotocol dat gebruikt wordt op IP-netwerken die IP-adressen en andere informatie die nodig is voor internetcommunicatie dynamisch configureren. (Via Wikipedia)

#### Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp

Welkom bij de DHCP-server wizard.

1. Introductie

   De eerste pagina is slechts een introductie, klik Volgende.

2. Het selecteren van een verloopstuk

   Kies de netwerkinterface, dat verbonden is met het subnet, en waarvoor DHCP IP-adressen zal toewijzen, klik hierna op Volgende.

3. Selecteer IP-bereik

   Selecteer de beginnende en aflopende IP-adressen van het bereik van IP-adressen die u wilt dat de server aanbiedt, samen met het IP-adres van de gateway machine dat aansluit op een plek buiten het lokale netwerk, dit is hopelijk in de buurt van het internet, klik op Volgende.

4. Samenvatting

   Neem de tijd om deze opties te controleren, en klik vervolgens op Volgende.

5. Hou vol...

   Dit kan hersteld worden. Klik op Vorige een aantal keer en verander dingen.

6. Uren later...

#### Wat is er gedaan

- Het pakket dhcp-server wordt geïnstalleerd als dat nodig is;

- Wordt `/etc/dhcpd.conf` opgeslagen in `/etc/dhcpd.conf.orig;`

- Het creëren van een nieuwe `dhcpd.conf` beginnend vanaf `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` en het toevoegen van de nieuwe parameters:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Ook het Webmin configuratiebestand wordt gewijzigd `/etc/webmin/dhcpd/config`

- `dhcpd` wordt opnieuw opgestart.

[7] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakwizard dhcp te typen.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Terug | Omhoog | Volgende
| Begin |

- Contents
- Search

- Over de handleiding voor het Mageia-configuratiecentrum
- Softwarebeheer
  - Softwarebeheer (Software installeren en verwijderen)
    - Introductie tot rpmdrake
    - De hoofddelen van het scherm
    - De statuskolom
    - De afhankelijkheden
  - Softwarepakketten-opwaardering
  - Bijwerkfrequentie instellen
  - Media configureren
    - De kolommen
    - De rechterknoppen
    - Het menu
- Bronnen delen
  - FTP configureren
    - Wat is FTP?
    - Een FTP-server instellen met drakwizard proftpd
  - Webserver configureren.
    - Wat is een webserver?
    - Het opzetten van een webserver met drakwizard apache2
- Netwerkdiensten
  - DHCP configureren
    - Wat is DHCP?
    - Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp
    - Wat is er gedaan
  - DNS configureren
  - Proxy configureren
    - Wat is een proxyserver?
    - Een proxyserver instellen met drakwizard squid
    - Wat is er gedaan
  - Tijd configureren
    - Stel een NTP-server in met drakwizard ntp
    - Wat is er gedaan
  - Configuratie van OpenSSH-daemon
    - Wat is SSH?
    - Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd
- Apparatuur
  - Apparatuur configureren
    - Het venster
    - Het menu
  - Audioconfiguratie
  - 3D-bureaubladeffecten
    - Introductie
    - Aan de slag
    - Probleemoplossing
      - Er is geen bureaublad na het inloggen
  - Grafische server instellen
  - Toetsenbordindeling instellen
    - Introductie
    - Toetsenbordindeling
    - Toetsenbordtype
  - Het aanwijsapparaat (muis, touchpad) instellen
  - Een printer installeren en configureren
    - Introductie
    - Automatisch gedectecteerde printer
    - Niet automatisch gedetecteerde printer
    - Het installatieproces afronden
    - Netwerkprinter
    - Afdrukken via netwerk protocollen
    - Apparaateigenschappen
    - Probleem oplossen
    - Bijzonderheden
  - Scanner instellen
    - Installatie
    - Scanner delen
    - Bijzonderheden
    - Bijkomende installatiestappen
  - UPS for energie-observatie instellen
- Netwerk en Internet
  - Netwerkcentrum
    - Introductie
    - De Observatieknop
    - De Configureren-knop
    - De knop voor geavanceerde instellingen
  - Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Introductie
    - Een nieuwe bekabelde verbinding (Ethernet)
    - Een nieuwe Satellietverbinding (DVB)
    - Een nieuwe Kabelmodemverbinding
    - Een nieuwe DSL-verbinding
    - Een nieuwe ISDN-verbinding
    - Een nieuwe Draadloze verbinding (Wi-Fi)
    - Een nieuwe GPRS/Edge/3G-verbinding
    - Een nieuwe Bluetooth-inbelnetwerkverbinding
    - Een nieuwe Analoog-telefoonmodemverbinding (POTS)
    - De configuratie beëindigen
  - Verbinding verwijderen
  - Proxy
  - Internetverbinding delen met andere lokale computers
    - Principes
    - Gateway-wizard
    - Configureer de client.
    - Stop delen van verbinding
  - Netwerkprofielen beheren
    - Introductie
      - Profielen
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile activeren
      - Profielen instellen, profielen wisselen
      - Een systeem gebruiken dat meerdere profielen heeft
    - Aanhangsel: Bestanden die relevant zijn voor Draknetprofile
  - VPN-Verbindingen configureren om de netwerktoegang te beveiligen
    - Introductie
    - Configuratie
  - Hosts-definities
- Systeem
  - Authenticatie
  - Systeemdiensten in- of uitschakelen
  - Lettertypen beheren, toevoegen en verwijderen. Windows®-lettertypen importeren
  - Datum en tijd beheren
  - Taalinstellingen voor uw systeem beheren
    - Invoermethode
  - Uw systeemlogboeken bekijken en doorzoeken
    - Om een zoekopdracht in de logboeken te doen
    - Om een Email-waarschuwing te configureren
  - Terminalvenster openen als beheerder
  - Gebruikers en groepen
  - Windows™-documenten en -instellingen importeren
  - Snapshots
- Gedeeld netwerk
  - Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.
    - Introductie
    - Procedure
  - Deel mappen en schijven met Samba
    - Introductie
    - Voorbereiding
    - Wizard - Losstaande server
    - Wizard - Hoofddomeinbestuurder
    - Geef een map aan om te delen
    - Menu-ingangen
    - Gedeelde printers
    - Samba-gebruikers
  - Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen
    - Introductie
    - Procedure
  - Stations en mappen delen over NFS
    - Vereisten
    - Hoofdvenster
    - Ingang wijzigen
      - NFS-map
      - Host toegang
      - Gebruikers-ID omzetting
      - Geavanceerde opties
    - Menu-ingangen
      - Bestand|Schrijf-conf
      - NFS-server|Herstarten
      - NFS-server|Herladen
  - Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV
    - Introductie
    - Een nieuwe ingang maken
- Lokale schijven
  - Schijfpartities beheren
  - Cd/dvd-brander
    - Koppelpunt
    - Opties
      - user
  - Uw schijfpartities delen
- Beveiliging
  - MSEC: systeembeveiliging en audit
    - Omschrijving
    - Overzichtstabblad
    - Beveiligingsinstellingen-tabblad
      - Basisbeveiliging-tabblad
      - Systeembeveiliging-tabblad
      - Netwerkbeveiliging
      - Periodieke-controles-tabblad
      - Uitzonderingentabblad
      - Toegangsrechten
  - Uw persoonlijke firewall instellen
  - Aanmeldingscontrole voor Mageia-hulpprogramma's configureren
  - Geavanceerde instellingen voor netwerkinterfaces en firewall
  - Ouderlijk toezicht
    - Omschrijving
    - Ouderlijk toezicht instellen
      - Black-/whitelist-tab
      - Blokkeer-programma's-tab
- Opstarten
  - Automatische aanmelding instellen
  - Stel het opstartsysteem in
  - Aanmeldscherm instellen
- Andere Mageia tools
  - Mageia-foutrapportage-tool
  - Verzamel logs en systeeminformatie voor foutrapporten
  - Beschikbare NFS en SMB segmenten tonen
  - Toon informatie van uw PCI, USB en PCMCIA.

Search