. |  | Terug | Omhoog | Volgende

# Scanner instellen
Apparatuur

### Scanner instellen

## scannerdrake

#### Installatie

Met deze tool [18] kunt u een scanner configureren of het scannergedeelte van een multifunctionele printer. Het is ook mogelijk een aangesloten scanner te delen met een andere computer op het netwerk, of om de scanner bij een andere computer te gebruiken.

Als u deze tool voor het eerst start, kan het zijn dat u het volgende bericht krijgt:

"SANE-pakketten moeten geïnstalleerd zijn om scanners te kunnen gebruiken.

Wilt u de SANE-pakketten installeren?"

Klik Ja om verder te gaan, `scanner-gui` en `task-scanning` zullen geïnstalleerd worden.

Als uw scanner correct is geïdentificeerd, dus als u in het bovenstaande scherm de naam van uw scanner ziet, dan is de scanner klaar voor gebruik met, bijvoorbeeld, XSane of Simple Scan.

In dat geval kunt u nu de Gedeelde Scanner optie configureren. U kunt hier meer over lezen in de de paragraaf “Scanner delen”.

Om een netwerkscanner te vinden moeten een paar protocollen geactiveerd worden. Èén daarvan is `zeroconf` dat door `avahi` geleverd wordt. De firewall blokkeert het zoeken standaard. Daarom moet u de firewall instellen om `zeroconf`en `Autodetectie van netwerkprinter/scanner` voor Canon-apparaten toe te staan.

Als uw scanner niet correct geïdentificeerd werd, en het checken van de kabel(s) en aan/uit-knop en dan klikken op Zoeken naar nieuwe schanners niet helpt, klik dan op Handmatig een scanner toevoegen.

Kies het merk van uw scanner in de getoonde lijst, doe hierna hetzelfde door uw type te kiezen uit de merklijst en klik vervolgens op Oke

### Opmerking

Als u uw scanner niet in de lijst kan vinden, klik dan Annuleren

Controleer of uw scanner wordt ondersteund via de SANE: Ondersteunde apparaten pagina en vraag om hulp op het forum.

Figuur 1. Kies een poort

U kunt deze instelling overlaten aan de Automatische detectie van beschikbare poorten, tenzij de interface van uw scanner een parallelle poort is. Als dit het geval is en u heeft één poort dan selecteert u /dev/parport0.

Na het klikken op Oke, zult u in de meeste gevallen een scherm te zien krijgen zoals hieronder.

Als u dat scherm niet krijgt, lees dan de paragraaf “Bijkomende installatiestappen”.

#### Scanner delen

Hier kunt u bepalen of de scanners verbonden aan deze computer toegankelijk dienen te zijn voor computers op afstand, en voor welke. U kunt hier ook bepalen of scanners op externe computers beschikbaar moeten worden gemaakt voor deze machine.

Scanner delen met hosts: De naam of het IP-adres van de hosts kunnen toegevoegd of verwijderd worden uit de lijst met hosts die toegang hebben tot het lokale apparaat(en), op deze computer.

Het gebruik van scanners op afstand: De naam of het IP-adres van gastheren kunnen toegevoegd of verwijderd worden uit de lijst van hosts die toegang geeft tot een scanner die zich op afstand begeeft.

Scanner delen met computers: u kunt een computer toevoegen.

Scanner delen aan hosts: specificeer welke host(s) toegevoegd moeten worden, of laat alle machines op afstand toe.

"Alle machines op afstand" hebben toegang tot de lokale scanner.

Als het pakket saned nog niet is geïnstalleerd, dan biedt het hulpprogramma zich aan om dit te doen.

Op het einde, zal het hulpprogramma deze bestanden wijzigen:

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf om toe te voegen of opmerking van de richtlijn "net"

Het zal ook saned en xinetd configureren om te starten tijdens het opstarten.

#### Bijzonderheden

- Hewlett-Packard

  De meeste HP scanners worden beheerd vanuit het programma HP Apparaat Beheer (hplip), dit programma beheert ook printers. In dit geval, staat het hulpprogramma u niet toe om de scanner te configureren en wordt u verzocht om HP Apparaat Beheer te gebruiken.

- Epson

  Stuurprogramma's zijn beschikbaar via deze pagina. Wanneer aangegeven, moet u het iscan-data pakket eerst installeren, en hierna iscan (in deze volgorde). Het is mogelijk dat het iscan pakket een waarschuwing over een conflict met sane genereert. Gebruikers hebben gemeld dat deze waarschuwing kan worden genegeerd.

#### Bijkomende installatiestappen

Het is mogelijk dat na het selecteren van een poort voor uw scanner in het Figuur 1, “Kies een poort” scherm, u één of meerdere extra stappen moet ondernemen om uw scanner correct te configureren.

- In sommige gevallen wordt u verteld dat telkens als de scanner wordt gestart de firmware moet worden geüpload. Dit hulpprogramma stelt u in staat om de firmware in het apparaat te laden, nadat u het op uw systeem heeft geïnstalleerd. In dit scherm kunt u de firmware via een cd-rom of een Windows-installatie installeren, daarnaast kunt u ook de firmware installeren die u heeft verkregen (gedownload) via de website van de leverancier.

  Wanneer de firmware van het apparaat moet worden geladen, kan elk eerste gebruik van het apparaat een lange tijd duren, mogelijk meer dan een minuut. Dus wees geduldig.

- Ook kunt u een scherm krijg die u verteld dat /etc/sane.d/"name_of_your_SANE_backend".conf file. dient aangepast te worden.

- Lees deze of andere instructies die u krijgt zorgvuldig en als u niet weet wat u moet doen, dan kunt u altijd de gemeenschap om hulp vragen.

[18] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root scannerdrake te typen.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Terug | Omhoog | Volgende
| Begin |

- Contents
- Search

- Over de handleiding voor het Mageia-configuratiecentrum
- Softwarebeheer
  - Softwarebeheer (Software installeren en verwijderen)
    - Introductie tot rpmdrake
    - De hoofddelen van het scherm
    - De statuskolom
    - De afhankelijkheden
  - Softwarepakketten-opwaardering
  - Bijwerkfrequentie instellen
  - Media configureren
    - De kolommen
    - De rechterknoppen
    - Het menu
- Bronnen delen
  - FTP configureren
    - Wat is FTP?
    - Een FTP-server instellen met drakwizard proftpd
  - Webserver configureren.
    - Wat is een webserver?
    - Het opzetten van een webserver met drakwizard apache2
- Netwerkdiensten
  - DHCP configureren
    - Wat is DHCP?
    - Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp
    - Wat is er gedaan
  - DNS configureren
  - Proxy configureren
    - Wat is een proxyserver?
    - Een proxyserver instellen met drakwizard squid
    - Wat is er gedaan
  - Tijd configureren
    - Stel een NTP-server in met drakwizard ntp
    - Wat is er gedaan
  - Configuratie van OpenSSH-daemon
    - Wat is SSH?
    - Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd
- Apparatuur
  - Apparatuur configureren
    - Het venster
    - Het menu
  - Audioconfiguratie
  - 3D-bureaubladeffecten
    - Introductie
    - Aan de slag
    - Probleemoplossing
      - Er is geen bureaublad na het inloggen
  - Grafische server instellen
  - Toetsenbordindeling instellen
    - Introductie
    - Toetsenbordindeling
    - Toetsenbordtype
  - Het aanwijsapparaat (muis, touchpad) instellen
  - Een printer installeren en configureren
    - Introductie
    - Automatisch gedectecteerde printer
    - Niet automatisch gedetecteerde printer
    - Het installatieproces afronden
    - Netwerkprinter
    - Afdrukken via netwerk protocollen
    - Apparaateigenschappen
    - Probleem oplossen
    - Bijzonderheden
  - Scanner instellen
    - Installatie
    - Scanner delen
    - Bijzonderheden
    - Bijkomende installatiestappen
  - UPS for energie-observatie instellen
- Netwerk en Internet
  - Netwerkcentrum
    - Introductie
    - De Observatieknop
    - De Configureren-knop
    - De knop voor geavanceerde instellingen
  - Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Introductie
    - Een nieuwe bekabelde verbinding (Ethernet)
    - Een nieuwe Satellietverbinding (DVB)
    - Een nieuwe Kabelmodemverbinding
    - Een nieuwe DSL-verbinding
    - Een nieuwe ISDN-verbinding
    - Een nieuwe Draadloze verbinding (Wi-Fi)
    - Een nieuwe GPRS/Edge/3G-verbinding
    - Een nieuwe Bluetooth-inbelnetwerkverbinding
    - Een nieuwe Analoog-telefoonmodemverbinding (POTS)
    - De configuratie beëindigen
  - Verbinding verwijderen
  - Proxy
  - Internetverbinding delen met andere lokale computers
    - Principes
    - Gateway-wizard
    - Configureer de client.
    - Stop delen van verbinding
  - Netwerkprofielen beheren
    - Introductie
      - Profielen
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile activeren
      - Profielen instellen, profielen wisselen
      - Een systeem gebruiken dat meerdere profielen heeft
    - Aanhangsel: Bestanden die relevant zijn voor Draknetprofile
  - VPN-Verbindingen configureren om de netwerktoegang te beveiligen
    - Introductie
    - Configuratie
  - Hosts-definities
- Systeem
  - Authenticatie
  - Systeemdiensten in- of uitschakelen
  - Lettertypen beheren, toevoegen en verwijderen. Windows®-lettertypen importeren
  - Datum en tijd beheren
  - Taalinstellingen voor uw systeem beheren
    - Invoermethode
  - Uw systeemlogboeken bekijken en doorzoeken
    - Om een zoekopdracht in de logboeken te doen
    - Om een Email-waarschuwing te configureren
  - Terminalvenster openen als beheerder
  - Gebruikers en groepen
  - Windows™-documenten en -instellingen importeren
  - Snapshots
- Gedeeld netwerk
  - Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.
    - Introductie
    - Procedure
  - Deel mappen en schijven met Samba
    - Introductie
    - Voorbereiding
    - Wizard - Losstaande server
    - Wizard - Hoofddomeinbestuurder
    - Geef een map aan om te delen
    - Menu-ingangen
    - Gedeelde printers
    - Samba-gebruikers
  - Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen
    - Introductie
    - Procedure
  - Stations en mappen delen over NFS
    - Vereisten
    - Hoofdvenster
    - Ingang wijzigen
      - NFS-map
      - Host toegang
      - Gebruikers-ID omzetting
      - Geavanceerde opties
    - Menu-ingangen
      - Bestand|Schrijf-conf
      - NFS-server|Herstarten
      - NFS-server|Herladen
  - Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV
    - Introductie
    - Een nieuwe ingang maken
- Lokale schijven
  - Schijfpartities beheren
  - Cd/dvd-brander
    - Koppelpunt
    - Opties
      - user
  - Uw schijfpartities delen
- Beveiliging
  - MSEC: systeembeveiliging en audit
    - Omschrijving
    - Overzichtstabblad
    - Beveiligingsinstellingen-tabblad
      - Basisbeveiliging-tabblad
      - Systeembeveiliging-tabblad
      - Netwerkbeveiliging
      - Periodieke-controles-tabblad
      - Uitzonderingentabblad
      - Toegangsrechten
  - Uw persoonlijke firewall instellen
  - Aanmeldingscontrole voor Mageia-hulpprogramma's configureren
  - Geavanceerde instellingen voor netwerkinterfaces en firewall
  - Ouderlijk toezicht
    - Omschrijving
    - Ouderlijk toezicht instellen
      - Black-/whitelist-tab
      - Blokkeer-programma's-tab
- Opstarten
  - Automatische aanmelding instellen
  - Stel het opstartsysteem in
  - Aanmeldscherm instellen
- Andere Mageia tools
  - Mageia-foutrapportage-tool
  - Verzamel logs en systeeminformatie voor foutrapporten
  - Beschikbare NFS en SMB segmenten tonen
  - Toon informatie van uw PCI, USB en PCMCIA.

Search