. |  | Terug | Omhoog | Volgende

# Een printer installeren en configureren
Apparatuur

### Een printer installeren en configureren

## system-config-printer

#### Introductie

Printen wordt in Mageia beheerd door de CUPS-server. Deze heeft zijn eigen configuratie-interface die toegankelijk is via een internetbrowser, maar Mageia heeft een eigen tool voor het installeren van printers: system-config-printer. Deze tool wordt gedeeld met andere distrubuties, zoals Fedora, Mandriva, Ubuntu en OpenSUSE.

U moet de niet vrije pakketbronnen inschakelen voordat u verder gaat met de installatie, dit is nodig omdat sommige stuurprogramma's alleen beschikbaar zijn op deze manier.

Een printer kunt u installeren via de Apparatuur sectie van het Mageia-configuratiecentrum. Selecteer, onder de kop "Configuren van afdrukken en scannen" de tool Printer(s), afdruktaakwachtrijen e.d. instellen[17].

MCC zal voorstellen twee pakketten te installeren:

> task-printing-server

> task-printing-hp

Het is noodzakelijk dit voorstel te accepteren, om verder te gaan. Tot 230MB aan afhankelijkheden zal worden geïnstalleerd.

Om een printer toe te voegen, kiest u de printer "Toevoegen" knop. Het systeem zal proberen om alle printers en de beschikbare poorten te detecteren. De schermafbeelding toont een printer die is aangesloten op een parallelle poort. Als een printer wordt gedetecteerd, zoals een printer op een USB-poort, wordt deze weergegeven op de eerste regel. Het venster zal ook proberen om een netwerkprinter te configureren.

#### Automatisch gedectecteerde printer

Dit zijn meestal USB-printers. De tool vindt ook de naam van de printer en laat deze zien. Selecteer de printer en klik dan op "Volgende". Als er een geschikt stuurprogramma (driver) bekend is voor de printer, zal dit automatisch geïnstalleerd worden. Zijn er meerdere geschikte of geen bekende stuurprogramma's, dan zal u in een nieuw venster gevraagd worden er een te selecteren of op te geven, zoals toegelicht in de volgende paragraaf. Lees hier verder: de paragraaf “Het installatieproces afronden”

#### Niet automatisch gedetecteerde printer

Als u een poort selecteert, laadt het systeem een lijst met stuurprogramma's en opent het een venster waar u kunt kiezen uit een van de volgende mogelijkheden.

- Selecteer een printer uit de database

- PPD-bestand opgeven

- Zoeken naar een downloadbaar printerstuurprogramma

Om uit de database te kiezen, selecteert u eerst het merk van uw printer, dan het model en daarna het bijbehorende stuurprogramma. Als er meerdere stuurprogramma's beschikbaar zijn, kies dan degene die aanbevolen wordt, tenzij u eerder problemen met dat stuurprogramma ondervond. Kies er in het laatste geval een waarvan u weet dat het werkt.

#### Het installatieproces afronden

Nadat u een stuurprogramma heeft geselecteerd, zal een venster om wat informatie vragen waarmee het systeem de printer kan aanwijzen en ontdekken. De eerste regel is de naam waaronder het apparaat zal verschijnen in programma's in de lijst met beschikbare printers. Het installatieprogramma stelt vervolgens voor om een testpagina af te drukken. Na deze stap wordt de printer toegevoegd en zal deze verschijnen in de lijst met beschikbare printers.

#### Netwerkprinter

Netwerkprinters zijn printers die rechtstreeks zijn aangesloten op een bekabeld of draadloos netwerk, die aangesloten zijn op een printserver of die zijn aangesloten op een ander werkstation dat fungeert als printserver.

### Opmerking

Vaak is het beter om de DHCP-server zo te configureren zodat een vast IP-adres altijd gelijk geassociëerd wordt met de MAC-adres van een printer. Natuurlijk moet dit wel hetzelfde ingesteld zijn als het IP-adres van de printer of printserver, als het een vaste adres heeft.

Het Mac-adres van een printer is een serienummer die toegekend is aan de printer, printserver of computer waaraan de printer bevestigd is. De serienummer kan verkregen worden uit een configuratiepagina afgedrukt door de printer of door het etiket (waarop het serienummer geschreven is) van de printer of printserver te bekijken. Als uw gedeelde printer op een Mageia systeem is aangesloten, kunt u `ifconfig` uitvoeren als beheerder om het MAC-adres te vinden. Het adres is de volgorde van de cijfers en letters achter "HWADDR".

Om een netwerkprinter te vinden moeten een paar protocollen geactiveerd worden. Èén daarvan is `zeroconf` dat door `avahi` geleverd wordt. De firewall blokkeert het zoeken standaard. Daarom moet u de firewall instellen om `zeroconf`en `Autodetectie van netwerkprinter/scanner` voor Canon-apparaten toe te staan.

U kunt uw netwerkprinter toevoegen door te kiezen voor het protocol dat de printer gebruikt om te communiceren over het netwerk met uw computer. Als u niet weet welk protocol u moet kiezen, dan kunt u de Netwerkprinter - Netwerkprinter zoeken optie in het Apparaten menu proberen. U dient met deze optie wel het IP-adres van uw printer in te vullen in het vak aan de rechterkant, waar het zegt "host".

Als het hulpprogramma uw printer of printserver herkent, zal het een protocol en een wachtrij aanbevelen. Echter, u kunt iets anders kiezen in de onderstaande lijst als u dit meer geschikt acht. Daarnaast kunt u de juiste wachtrij naam opgeven als deze niet in de lijst voorkomt.

Kijk in de documentatie die u bij de printer of afdrukserver heeft gekregen om te weten komen welke protocollen het ondersteunt, en voor mogelijke specifieke wachtrijnamen.

#### Afdrukken via netwerk protocollen

Eén van huidige technieken is ontwikkeld door Hewlett-Packard en staat bekend als JetDirect. Dit geeft toegang tot een printer op het netwerk rechtstreeks via een Ethernet-poort. U moet dan wel het IP-adres weten waarop de printer bekend is op het netwerk. Deze techniek wordt ook gebruikt in een aantal ADSL-routers die een USB-poort bevatten om de printer op aan te sluiten. In dit geval is het IP-adres dat van de router. Merk op dat de functie "HP Device Manager" dynamisch geconfigureerde IP-adres kan beheren, door het instellen van een URI als hp:/net/<naam-van-de-printer>. In dit geval is een vast IP-adres niet vereist.

Kies de optie AppSocket/HP JetDirect als protocol en zet het adres in Host:, verander niet het Poort Nummer, tenzij u weet dat dit veranderd moet worden. Na het selecteren van het protocol, kunt hetzelfde doen als hierboven voor het selecteren van het stuurprogramma.

De andere protocollen zijn:

- Internet Printing Protocol (ipp): een printer die kan worden geraadpleegd op een TCP/IP-netwerk via het IPP-protocol, bijvoorbeeld een printer die is aangesloten op een station met behulp van CUPS. Dit protocol kan ook worden gebruikt door sommige ADSL-routers.

- Internet Printing Protocol (https): hetzelfde als IPP, maar dan met behulp van http transport en TLS beveiligd protocol. De poort moet wel gedefinieerd worden. Standaard wordt poort 631 gebruikt.

- Internet Printing Protocol (ipps): hetzelfde als IPP, maar dan met TLS beveiligd protocol.

- LPD/LPR host of Printer: een printer die toegankelijk is via een TCP/IP-netwerk door middel van het LPD protocol, bijvoorbeeld een printer die is aangesloten op een station via LPD.

- Windows printer via SAMBA: een printer die is aangesloten op een station met Windows of een SMB-server, en is gedeeld.

De URI kan ook direct worden toegevoegd. Hier zijn enkele voorbeelden over hoe de URI te vormen:

- Appsocket

  `socket://ip-address-or-hostname:port`

- Internet Printing Protocol (IPP)

  `ipp://ip-address-or-hostname:port-number/resource`

  `http://ip-address-or-hostname:port-number/resource`

- Regeldrukker Daemon (LPD) Protocol

  `lpd://username@ip-address-or-hostname/queue`

Aanvullende informatie kan worden gevonden in de CUPS-documentatie.

#### Apparaateigenschappen

U kunt toegang krijgen tot de eigenschappen van het apparaat. Het menu biedt toegang tot het instellen van de parameters voor de CUPS-server. Standaard wordt een CUPS-server gestart op uw systeem, maar u kunt ook een andere server opgeven aan de hand van het Server | Verbinden... menu, een ander venster dat toegang geeft tot het instellen van specifieke parameters van de server is Server | Instellingen.

#### Probleem oplossen

U kunt informatie over foutmeldingen tijdens het printen vinden door het inspecteren van `/var/log/cups/error_log`

U kunt ook een hulpprogramma inzetten om problemen op te sporen door gebruik te maken van het menu Help | Probleem oplossen.

#### Bijzonderheden

Het is mogelijk dat sommige stuurprogramma's voor specifieke printers niet beschikbaar of functioneel zijn in Mageia. Als dit het geval is, neem dan een kijkje op de OpenPrinting website om te controleren of een stuurprogramma voor uw apparaat beschikbaar is. Zo ja, controleer of het pakket al aanwezig is in Mageia en installeer het handmatig. Doorloop vervolgens opnieuw het installatie proces om de printer te configureren. Meld in alle gevallen het probleem in bugzilla of op het forum als u comfortabel bent met dit hulpprogramma, meld informatie van het model en stuurprogramma, en of de printer werkt of niet na de installatie. Hier zijn een aantal bronnen om andere up-to-date stuurprogramma's, of voor meer recente apparaten, te vinden.

Brother printers

Deze pagina geeft een lijst van stuurprogramma's die aangeleverd worden door Brother. Zoek het stuurprogramma voor uw apparaat, download de rpm(s) en installeer.

Het beste is om de stuurprogramma's van Brother eerst te installeren voordat u het configuratieprogramma opstart.

Hewlett-Packard printers en Alles in één apparaten

Deze apparaten gebruiken het hulpprogramma hplip. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd nadat de printer wordt gedetecteerd of geselecteerd. U kunt hier andere informatie vinden. Het hulpprogramma "HP Device Manager" ofwel HP-apparaatbeheer, is beschikbaar in het Systeem menu. Zie ook configuratie voor het beheer van de printer.

Een HP Alles-in-één apparaat moet als printer worden geïnstalleerd, hierna zullen de scanner functies worden toegevoegd. Merk wel op dat de Xsane-interface soms niet toelaat om films of dia's (een verlichte dia kan niet werken) te scannen. Als dit het geval is is het mogelijk om, met behulp van de stand-alone modus, te scannen en foto's op te slaan door een geheugenkaart of usb-stick in het apparaat te steken. Daarna opent u uw favoriete beeldbewerkingssoftware en laad u de foto van de geheugenkaart waarna die verschijnt in de /media map.

Samsung kleurenprinter

Voor specifieke kleurenprinters van Samsung en Xerox, deze site biedt stuurprogramma's voor het QPDL protocol.

Epson printers en scanners

Stuurprogramma's voor Epson-printers zijn beschikbaar vanaf deze zoekpagina. Voor de scanner, moet u het "iscan-data"-pakket eerst installeren, hierna kunt u "iscan" gebruiken (doe het via deze volgorde). Een iscan-plugin pakket kan ook beschikbaar zijn voor installatie. Kies het rpm pakket(en) op basis van uw architectuur.

Het is mogelijk dat het iscan pakket een waarschuwing zal genereren over een conflict met sane. Gebruikers hebben gemeld dat deze waarschuwing kan worden genegeerd.

Canon printers

Voor Canon printers, kan het raadzaam zijn om een hulpprogramma genaamd turboprint te installeren beschikbaar hier.

[17] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root system-config-printer te typen.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Terug | Omhoog | Volgende
| Begin |

- Contents
- Search

- Over de handleiding voor het Mageia-configuratiecentrum
- Softwarebeheer
  - Softwarebeheer (Software installeren en verwijderen)
    - Introductie tot rpmdrake
    - De hoofddelen van het scherm
    - De statuskolom
    - De afhankelijkheden
  - Softwarepakketten-opwaardering
  - Bijwerkfrequentie instellen
  - Media configureren
    - De kolommen
    - De rechterknoppen
    - Het menu
- Bronnen delen
  - FTP configureren
    - Wat is FTP?
    - Een FTP-server instellen met drakwizard proftpd
  - Webserver configureren.
    - Wat is een webserver?
    - Het opzetten van een webserver met drakwizard apache2
- Netwerkdiensten
  - DHCP configureren
    - Wat is DHCP?
    - Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp
    - Wat is er gedaan
  - DNS configureren
  - Proxy configureren
    - Wat is een proxyserver?
    - Een proxyserver instellen met drakwizard squid
    - Wat is er gedaan
  - Tijd configureren
    - Stel een NTP-server in met drakwizard ntp
    - Wat is er gedaan
  - Configuratie van OpenSSH-daemon
    - Wat is SSH?
    - Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd
- Apparatuur
  - Apparatuur configureren
    - Het venster
    - Het menu
  - Audioconfiguratie
  - 3D-bureaubladeffecten
    - Introductie
    - Aan de slag
    - Probleemoplossing
      - Er is geen bureaublad na het inloggen
  - Grafische server instellen
  - Toetsenbordindeling instellen
    - Introductie
    - Toetsenbordindeling
    - Toetsenbordtype
  - Het aanwijsapparaat (muis, touchpad) instellen
  - Een printer installeren en configureren
    - Introductie
    - Automatisch gedectecteerde printer
    - Niet automatisch gedetecteerde printer
    - Het installatieproces afronden
    - Netwerkprinter
    - Afdrukken via netwerk protocollen
    - Apparaateigenschappen
    - Probleem oplossen
    - Bijzonderheden
  - Scanner instellen
    - Installatie
    - Scanner delen
    - Bijzonderheden
    - Bijkomende installatiestappen
  - UPS for energie-observatie instellen
- Netwerk en Internet
  - Netwerkcentrum
    - Introductie
    - De Observatieknop
    - De Configureren-knop
    - De knop voor geavanceerde instellingen
  - Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Introductie
    - Een nieuwe bekabelde verbinding (Ethernet)
    - Een nieuwe Satellietverbinding (DVB)
    - Een nieuwe Kabelmodemverbinding
    - Een nieuwe DSL-verbinding
    - Een nieuwe ISDN-verbinding
    - Een nieuwe Draadloze verbinding (Wi-Fi)
    - Een nieuwe GPRS/Edge/3G-verbinding
    - Een nieuwe Bluetooth-inbelnetwerkverbinding
    - Een nieuwe Analoog-telefoonmodemverbinding (POTS)
    - De configuratie beëindigen
  - Verbinding verwijderen
  - Proxy
  - Internetverbinding delen met andere lokale computers
    - Principes
    - Gateway-wizard
    - Configureer de client.
    - Stop delen van verbinding
  - Netwerkprofielen beheren
    - Introductie
      - Profielen
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile activeren
      - Profielen instellen, profielen wisselen
      - Een systeem gebruiken dat meerdere profielen heeft
    - Aanhangsel: Bestanden die relevant zijn voor Draknetprofile
  - VPN-Verbindingen configureren om de netwerktoegang te beveiligen
    - Introductie
    - Configuratie
  - Hosts-definities
- Systeem
  - Authenticatie
  - Systeemdiensten in- of uitschakelen
  - Lettertypen beheren, toevoegen en verwijderen. Windows®-lettertypen importeren
  - Datum en tijd beheren
  - Taalinstellingen voor uw systeem beheren
    - Invoermethode
  - Uw systeemlogboeken bekijken en doorzoeken
    - Om een zoekopdracht in de logboeken te doen
    - Om een Email-waarschuwing te configureren
  - Terminalvenster openen als beheerder
  - Gebruikers en groepen
  - Windows™-documenten en -instellingen importeren
  - Snapshots
- Gedeeld netwerk
  - Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.
    - Introductie
    - Procedure
  - Deel mappen en schijven met Samba
    - Introductie
    - Voorbereiding
    - Wizard - Losstaande server
    - Wizard - Hoofddomeinbestuurder
    - Geef een map aan om te delen
    - Menu-ingangen
    - Gedeelde printers
    - Samba-gebruikers
  - Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen
    - Introductie
    - Procedure
  - Stations en mappen delen over NFS
    - Vereisten
    - Hoofdvenster
    - Ingang wijzigen
      - NFS-map
      - Host toegang
      - Gebruikers-ID omzetting
      - Geavanceerde opties
    - Menu-ingangen
      - Bestand|Schrijf-conf
      - NFS-server|Herstarten
      - NFS-server|Herladen
  - Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV
    - Introductie
    - Een nieuwe ingang maken
- Lokale schijven
  - Schijfpartities beheren
  - Cd/dvd-brander
    - Koppelpunt
    - Opties
      - user
  - Uw schijfpartities delen
- Beveiliging
  - MSEC: systeembeveiliging en audit
    - Omschrijving
    - Overzichtstabblad
    - Beveiligingsinstellingen-tabblad
      - Basisbeveiliging-tabblad
      - Systeembeveiliging-tabblad
      - Netwerkbeveiliging
      - Periodieke-controles-tabblad
      - Uitzonderingentabblad
      - Toegangsrechten
  - Uw persoonlijke firewall instellen
  - Aanmeldingscontrole voor Mageia-hulpprogramma's configureren
  - Geavanceerde instellingen voor netwerkinterfaces en firewall
  - Ouderlijk toezicht
    - Omschrijving
    - Ouderlijk toezicht instellen
      - Black-/whitelist-tab
      - Blokkeer-programma's-tab
- Opstarten
  - Automatische aanmelding instellen
  - Stel het opstartsysteem in
  - Aanmeldscherm instellen
- Andere Mageia tools
  - Mageia-foutrapportage-tool
  - Verzamel logs en systeeminformatie voor foutrapporten
  - Beschikbare NFS en SMB segmenten tonen
  - Toon informatie van uw PCI, USB en PCMCIA.

Search