. |  | Terug | Omhoog | Volgende

# Netwerkcentrum
Netwerk en Internet

### Netwerkcentrum

## draknetcenter

Deze tool[19] bevindt zich in het 'Netwerk & Internet'-tabblad in het Mageia-configuratiecentrum en heet 'Netwerkcentrum'.

#### Introductie

Als deze tool gestart wordt, opent een venster met alle geconfigureerde netwerkkaarten op de computer, ongeacht hun type (bedraad, draadloos, satelliet, enz.). Als u op één van hen klikt, verschijnen drie of vier knoppen (het aantal hangt van het netwerktype af), waarmee u het netwerk kunt observeren, de instellingen wijzigen of de verbinding opzetten of verbreken. Deze tool is niet bedoeld om een nieuwe netwerkkaart toe te voegen, zie daarvoor Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...) in hetzelfde MCC-tabblad.

In onderstaande schermafbeelding, die als voorbeeld dient, ziet u twee netwerken. De eerste is bedraad en verbonden, wat aan dit icoon te zien is (deze is niet verbonden: ). De tweede is draadloos en niet verbonden, te zien aan dit icoon (deze is verbonden: ). Voor andere netwerktypes is de kleurcode altijd hetzelfde: groen indien verbonden, rood indien niet verbonden.

In het draaloze deel van het scherm kunt u alle ontdekte netwerken zien, met SSID, Signaalsterkte, of ze wel (rood) of niet (groen) versleuteld zijn en de Operatiemodus. Klik op één van hen en dan op Observatie, Configureren of Verbinden. Het is hier mogelijk om van het ene netwerk op het andere over te stappen. Als een netwerk gekozen wordt, zal het Netwerkinsstellingenscherm (zie onder) openen en u om extra instellingen vragen (bijv. een vercijferingssleutel).

Klik op Verversen om het scherm bij te werken.

#### De Observatieknop

Deze knop laat u de internetactiviteit bekijken, downloads (naar uw pc) zijn rood en uploads (naar internet) zijn groen. Dezelfde tool is beschikbaar via een rechtsklik op het Interneticoon in de taakbalk -> Netwerk observeren.

Er is een tabblad voor elk netwerk (hier is enp12s0 het bedrade netwerk, lo de lokale loopback en wlp6s0 het draadloze netwerk) en een verbindingen-tabblad, dat details geeft over verbindingsstatussen.

### Opmerking

Onderaan het scherm is een knop Laat gedetailleerde netwerk-statistieken zien, meer daarover in de volgende paragraaf.

#### De Configureren-knop

A - Voor een bedraad netwerk

Het is mogelijk om alle instellingen die ingevoerd zijn gedurende het creëren van het netwerk te wijzigen. Meestal volstaat het aanvinken van Automatisch IP(BOOTP/DHCP), maar in geval van problemen kan handmatige configuratie betere resultaten veroorzaken.

Voor een thuisnetwerk ziet het IP-adres er meestal uit als 192.168.x.x, Netmask is 255.255.255.0. De Gateway en DNS-servers kunt u vinden op de website van uw provider.

Schakel 'traffic accounting' in houdt, mits aangevinkt, het netwerkverkeer bij per uur, dag of maand. De resultaten zijn zichtbaar via de Observatie-knop die we eerder bespraken. Na het aanvinken dient u mogelijk het netwerk te herstarten.

Sta toe dat deze interface door Network Manager beheerd wordt

Dit deel werd nog niet geschreven door gebrek aan middelen. Als u denkt dat u dit deel kan schrijven, contacteer dan a.u.b. het Documentatieteam. Bij voorbaat dank.

De Geavanceerd-knop

Dit deel werd nog niet geschreven door gebrek aan middelen. Als u denkt dat u dit deel kan schrijven, contacteer dan a.u.b. het Documentatieteam. Bij voorbaat dank.

B - Voor een draadloos netwerk

Alleen de items die u niet hierboven zag worden uitgelegd.

Operatiemodus:

Selecteer Beheerd als de verbinding is via een access point (toegangspunt), dan is er een ESSID gedetecteerd. Selecteer Ad-hoc als het een peer-to-peer-netwerk is. Selecteer Master als uw netwerkkaart wordt gebruikt als access point, uw netwerkkaart moet deze stand ondersteunen.

Versleutelingsmodus en Vercijferingssleutel:

Als het een privénetwerk is, moet u deze instellingen weten.

WEP gebruikt een wachtwoord en is zwakker dan WPA dat een wachtzin gebruik. WPA Voorgedeelde sleutel wordt ook WPA-persoonlijk of WPA-thuis genoemd. WPA Enterprise wordt niet vaak gebruikt in privénetwerken.

Sta toegangspuntroaming (access point roaming) toe:

Roaming is een technologie waarmee een computer zijn toegangspunt (access point) kan veranderen terwijl hij verbonden blijft met het netwerk.

De Geavanceerd-knop

Deze pagina is nog ongeschreven door gebrek aan middelen. Als u denkt dat u de pagina kunt schrijven, contacteer dan a.u.b. het Documentatieteam. Bij voorbaat dank.

#### De knop voor geavanceerde instellingen

Dit deel werd nog niet geschreven door gebrek aan middelen. Als u denkt dat u dit deel kan schrijven, contacteer dan a.u.b. het Documentatieteam. Bij voorbaat dank.

[19] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakconsole te typen.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Terug | Omhoog | Volgende
| Begin |

- Contents
- Search

- Over de handleiding voor het Mageia-configuratiecentrum
- Softwarebeheer
  - Softwarebeheer (Software installeren en verwijderen)
    - Introductie tot rpmdrake
    - De hoofddelen van het scherm
    - De statuskolom
    - De afhankelijkheden
  - Softwarepakketten-opwaardering
  - Bijwerkfrequentie instellen
  - Media configureren
    - De kolommen
    - De rechterknoppen
    - Het menu
- Bronnen delen
  - FTP configureren
    - Wat is FTP?
    - Een FTP-server instellen met drakwizard proftpd
  - Webserver configureren.
    - Wat is een webserver?
    - Het opzetten van een webserver met drakwizard apache2
- Netwerkdiensten
  - DHCP configureren
    - Wat is DHCP?
    - Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp
    - Wat is er gedaan
  - DNS configureren
  - Proxy configureren
    - Wat is een proxyserver?
    - Een proxyserver instellen met drakwizard squid
    - Wat is er gedaan
  - Tijd configureren
    - Stel een NTP-server in met drakwizard ntp
    - Wat is er gedaan
  - Configuratie van OpenSSH-daemon
    - Wat is SSH?
    - Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd
- Apparatuur
  - Apparatuur configureren
    - Het venster
    - Het menu
  - Audioconfiguratie
  - 3D-bureaubladeffecten
    - Introductie
    - Aan de slag
    - Probleemoplossing
      - Er is geen bureaublad na het inloggen
  - Grafische server instellen
  - Toetsenbordindeling instellen
    - Introductie
    - Toetsenbordindeling
    - Toetsenbordtype
  - Het aanwijsapparaat (muis, touchpad) instellen
  - Een printer installeren en configureren
    - Introductie
    - Automatisch gedectecteerde printer
    - Niet automatisch gedetecteerde printer
    - Het installatieproces afronden
    - Netwerkprinter
    - Afdrukken via netwerk protocollen
    - Apparaateigenschappen
    - Probleem oplossen
    - Bijzonderheden
  - Scanner instellen
    - Installatie
    - Scanner delen
    - Bijzonderheden
    - Bijkomende installatiestappen
  - UPS for energie-observatie instellen
- Netwerk en Internet
  - Netwerkcentrum
    - Introductie
    - De Observatieknop
    - De Configureren-knop
    - De knop voor geavanceerde instellingen
  - Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Introductie
    - Een nieuwe bekabelde verbinding (Ethernet)
    - Een nieuwe Satellietverbinding (DVB)
    - Een nieuwe Kabelmodemverbinding
    - Een nieuwe DSL-verbinding
    - Een nieuwe ISDN-verbinding
    - Een nieuwe Draadloze verbinding (Wi-Fi)
    - Een nieuwe GPRS/Edge/3G-verbinding
    - Een nieuwe Bluetooth-inbelnetwerkverbinding
    - Een nieuwe Analoog-telefoonmodemverbinding (POTS)
    - De configuratie beëindigen
  - Verbinding verwijderen
  - Proxy
  - Internetverbinding delen met andere lokale computers
    - Principes
    - Gateway-wizard
    - Configureer de client.
    - Stop delen van verbinding
  - Netwerkprofielen beheren
    - Introductie
      - Profielen
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile activeren
      - Profielen instellen, profielen wisselen
      - Een systeem gebruiken dat meerdere profielen heeft
    - Aanhangsel: Bestanden die relevant zijn voor Draknetprofile
  - VPN-Verbindingen configureren om de netwerktoegang te beveiligen
    - Introductie
    - Configuratie
  - Hosts-definities
- Systeem
  - Authenticatie
  - Systeemdiensten in- of uitschakelen
  - Lettertypen beheren, toevoegen en verwijderen. Windows®-lettertypen importeren
  - Datum en tijd beheren
  - Taalinstellingen voor uw systeem beheren
    - Invoermethode
  - Uw systeemlogboeken bekijken en doorzoeken
    - Om een zoekopdracht in de logboeken te doen
    - Om een Email-waarschuwing te configureren
  - Terminalvenster openen als beheerder
  - Gebruikers en groepen
  - Windows™-documenten en -instellingen importeren
  - Snapshots
- Gedeeld netwerk
  - Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.
    - Introductie
    - Procedure
  - Deel mappen en schijven met Samba
    - Introductie
    - Voorbereiding
    - Wizard - Losstaande server
    - Wizard - Hoofddomeinbestuurder
    - Geef een map aan om te delen
    - Menu-ingangen
    - Gedeelde printers
    - Samba-gebruikers
  - Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen
    - Introductie
    - Procedure
  - Stations en mappen delen over NFS
    - Vereisten
    - Hoofdvenster
    - Ingang wijzigen
      - NFS-map
      - Host toegang
      - Gebruikers-ID omzetting
      - Geavanceerde opties
    - Menu-ingangen
      - Bestand|Schrijf-conf
      - NFS-server|Herstarten
      - NFS-server|Herladen
  - Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV
    - Introductie
    - Een nieuwe ingang maken
- Lokale schijven
  - Schijfpartities beheren
  - Cd/dvd-brander
    - Koppelpunt
    - Opties
      - user
  - Uw schijfpartities delen
- Beveiliging
  - MSEC: systeembeveiliging en audit
    - Omschrijving
    - Overzichtstabblad
    - Beveiligingsinstellingen-tabblad
      - Basisbeveiliging-tabblad
      - Systeembeveiliging-tabblad
      - Netwerkbeveiliging
      - Periodieke-controles-tabblad
      - Uitzonderingentabblad
      - Toegangsrechten
  - Uw persoonlijke firewall instellen
  - Aanmeldingscontrole voor Mageia-hulpprogramma's configureren
  - Geavanceerde instellingen voor netwerkinterfaces en firewall
  - Ouderlijk toezicht
    - Omschrijving
    - Ouderlijk toezicht instellen
      - Black-/whitelist-tab
      - Blokkeer-programma's-tab
- Opstarten
  - Automatische aanmelding instellen
  - Stel het opstartsysteem in
  - Aanmeldscherm instellen
- Andere Mageia tools
  - Mageia-foutrapportage-tool
  - Verzamel logs en systeeminformatie voor foutrapporten
  - Beschikbare NFS en SMB segmenten tonen
  - Toon informatie van uw PCI, USB en PCMCIA.

Search