. |  | 前のページ | 次のページ

# パーティションの設定

### 自動パーティション設定

この画面ではお使いのハード ドライブの内容を DrakX による Mageia のインストール先の提案と一緒に見ることができます。

下に示された中から実際に利用可能な選択肢は、お使いの特定のハード ドライブのレイアウトや内容によって変化します。

主な選択肢

- 既存のパーティションを使う

  この選択肢が利用できる場合、既存の Linux 互換のパーティションが見つかっており、インストールに使用できます。

- 空き領域を使う

  お使いのハード ドライブに未使用の領域がある場合にこの選択肢はそこを新しい Mageia のインストールに使用します。

- Windows パーティションの空き領域を使う

  既存の Windows パーティションに空き領域がある場合、インストーラはこれを使用することを提案するかもしれません。これは新しく Mageia をインストールする領域を作成するための有用な方法になりえますが後述の警告を参照してください。

  この選択肢では、インストーラは残っている Windows パーティションを明るい青色で、Mageia 用に提案されたパーティションを暗い青色で、それぞれサイズも反映して下に表示します。これらのサイズは両方のパーティションの隙間のクリックとドラッグで変更できます。次のスクリーンショットをご覧ください:

  ### 警告

  これは Windows のパーティションのサイズを縮めることを伴い、それ故にリスクを伴う操作となります。そのため、続行する前にすべての大事なファイルを確実にバックアップしておくべきです。

  ### 重要項目

  パーティションは "クリーン" でなければならず、これは Windows を前回使用したときに正常に終了していなければならないことを意味します。また、このパーティション内のすべてのファイルがこれから Mageia 用に使用する領域から出ていくという保証ではないもののデフラグもされている必要があります。

- ディスク全体を消去して使用

  この選択肢ではドライブの全体を Mageia 用に割り当てます。

  ### 警告

  これは選択されたハード ドライブ上のすべてのデータを削除します。気をつけてください! ディスクの一部を他の用途で使用するつもりであるか、もしくは既にドライブ上にデータがあってそれが削除されることに備えていない場合、この選択肢は使用しないでください。

- パーティションを手動で設定

  これはお使いのハード ドライブ上のインストール場所を完全にコントロールすることができます。

パーティションを手動で設定を選択しない場合、インストーラは利用可能な領域を以下のルールに従って割り当てます:

- 合計空き領域が 50 GB 未満の場合、パーティションが一つだけ作られます。これは `/` (ルート) パーティションになります。

- 合計空き領域が 50 GB を超える場合、三つのパーティションが作成されます。

  - 合計空き領域の 6/19 が`/` に最大で 50 GB 割り当てられます。

  - 1/19 が`スワップ`に最大で 4 GB 割り当てられます。

  - 残り (最低でも 12/19) が `/home` に割り当てられます。

これは 160 GB を超える空き領域がある場合にインストーラが三つのパーティションを作成することを意味します:

- `/` 用に 50 GB

- `スワップ`用に 4 GB

- `/home` 用に残りすべて

### 注記

UEFI システムをお使いの場合、ESP (EFI システム パーティション) が自動的に検出され - 存在しなければ作成されて - `/boot/EFI` にマウントされます。これが正常に行われたかをチェックする唯一の方法はパーティションを手動で設定を選択することです。

Legacy (別名 BIOS) システムで GPT を用いたディスクをお使いの場合、BIOS ブート パーティションが存在しなければこれを作成する必要があります。これはマウント ポイントのない約 1 MiB のパーティションとするべきです。パーティションを手動で設定でファイル システムの種類を 「BIOS boot partition」 にすると、インストーラが他のパーティションのようにこれを作成することができます。

続行する方法の詳細は DiskDrake を参照してください。

### 重要項目

幾つかの新しいドライブは従来の標準である 512 バイトの論理セクタの代わりに 4096 バイトの論理セクタを現在使用しています。利用可能なハードウェアが不足しているため、インストーラで用いられるパーティション管理ツールはこのようなドライブをテストしていません。

幾つかの SSD デバイスは現在 1 MB より大きな削除ブロック サイズを使用しています。そのようなデバイスをお持ちの場合、私たちは gparted のような代替のパーティション管理ツールを用いて事前にドライブのパーティションを設定しておき、以下の設定を用いることを提案します:

- 位置あわせ = MiB

- 前方の空き領域 (MiB) = 2

すべてのパーティションが偶数のメガバイト単位で作成されていることも確認してください。

### マウント ポイントを選択する

ここでお使いのコンピュータ上で見つかった Linux パーティションが見られます。DrakX が提案する内容を承諾しないのであれば、自分でマウント ポイントを変更することができます。

- ドロップ ダウン メニュー群の左側にあるのは利用可能なパーティションの一覧です。例: `sda` はハード ドライブで - `5` はパーティション番号、これにパーティションの (容量, マウント ポイント, ファイル システムの種類) が続きます。

- 幾つかのパーティションがある場合、異なる複数のマウント ポイントをドロップ ダウン メニューから `/`, `/home`, `/var` のように選択できます。自分でマウント ポイントを入力することも可能で、例えば映画保存用の `/video` や、データ保存用の `/Data` などです。

- 使用する必要のないパーティションに対しては、マウント ポイントの欄を空白にすることができます。

### 警告

ここで変更を行った場合、`/` (ルート) パーティションが存在していることを確認してください。

### ティップ

どれを選択するか分からない場合、戻るをクリックして戻り、パーティションを手動で設定をクリックしてください。そこでは、パーティションをクリックするとその種類とサイズが参照できます。

マウント ポイントが正しいことが確認できたら、次へをクリックし、DrakX が提案するパーティションのみをフォーマットするか他のパーティションもフォーマットするかを選択します。

### ハード ディスクをフォーマットするか確認する

- 選択に全く自信がなければ戻るをクリックします。

- ハード ディスク上のすべてのパーティション, すべてのオペレーティング システム, すべてのデータを削除して構わないのであれば次へをクリックして続行します。

### DiskDrake によるパーティションのカスタム設定

- ここでお使いのディスクのレイアウトを変更します。パーティションの削除や作成を行ったり、パーティションのファイル システムやサイズを変更したり、そして処理前にそれらの詳細を見ることさえできます。

- 検出された各ハード ディスク (または他の USB キーのようなストレージ デバイス) の上部にタブがあります。例えば: `sda`, `sdb`, `sdc` などです。

- 他のすべての操作: はじめにパーティションをクリックします。次に表示, ファイル システムやマウント ポイントの選択, サイズ変更, 削除を行います。上級者モード はパーティションにラベル (名前) を付けたりパーティションの種類を選択したりといった追加の項目を提供します。

- すべてを満足いくまで調整し終えるまで続けた後、準備ができたら完了をクリックします。

### 警告

1. すべてをクリアの項目には注意してください、これは選択されたストレージ デバイス上のすべてのパーティションを削除する場合にのみ使用します。

2. `/` パーティションを暗号化したい場合、これとは別に `/boot` パーティションがなければなりません。`/boot` パーティションに対する暗号化は設定してはならず、設定した場合はお使いのシステムは起動不能になります。

### 重要項目

- Mageia を UEFI システムにインストールしている場合、ESP (EFI システム パーティション) が存在し、`/boot/EFI` に正しくマウントされているかをチェックしてください。下の図 1 を参照してください。

- Mageia を Legacy/GPT システムにインストールしている場合、BIOS ブート パーティションが存在し、種類が正しいことをチェックしてください。下の図 2 を参照してください。

図1 EFI システム パーティション

図2 BIOS ブート パーティション

### フォーマット

ここではフォーマットしたいパーティションを選択できます。フォーマット指定をしていないパーティション内のデータは残ります。

通常、少なくとも DrakX が選択したパーティションはフォーマットする必要があります。

上級をクリックすると、いわゆる不良ブロックのチェックをしたいパーティションを選択できます。

### ティップ

正しい選択をしたか自信がない場合、戻るをクリックして再度戻るをクリックし、次にカスタムをクリックするとメイン画面に戻ります。この画面ではパーティションの内容を見ることができます。

選択に自信があれば、次へをクリックして先に進みます。

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- ISO の選択と使用
  - はじめに
  - メディア
    - 定義
    - クラシック インストール メディア
      - 共通の機能
    - ライブ メディア
      - 共通の機能
      - ライブ DVD Plasma
      - ライブ DVD GNOME
      - ライブ DVD Xfce
    - ネット インストール メディア
      - 共通の機能
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - メディアのダウンロードとチェック
    - ダウンロード
    - ダウンロードしたメディアの完全性をチェックする
  - ISO を焼くか書き込む
    - ISO を CD/DVD に焼く
    - ISO を USB スティックに書き込む
      - Mageia 内でグラフィカル ツールを使用する
      - Windows 内でグラフィカル ツールを使用する
      - GNU/Linux システム内でコマンド ラインを使用する
- Mageia をライブ システムとしてブートする
  - メディアをブートする
  - BIOS/CSM/Legacy モード
  - UEFI モード
- 使用する言語を選択する
- 使用許諾契約とリリース ノート
  - 使用許諾契約の同意
  - リリース ノート
- タイムゾーンを設定する
- 時計の設定
- キーボードを選択する
- Mageia をライブ システムとしてテストする
  - ライブ モード
    - ハードウェアをテストする
    - インストールを実行する
- パーティションの設定
  - 自動パーティション設定
  - マウント ポイントを選択する
  - ハード ディスクをフォーマットするか確認する
  - DiskDrake によるパーティションのカスタム設定
  - フォーマット
- 使用されていないものを残すか削除する
- ブートローダ
  - 利用可能なブートローダ
    - Grub2
    - rEFInd
  - ブートローダの設定
    - ブートローダの主な設定
    - ブートローダの設定
  - その他の項目
    - 既存のブートローダを使用する
    - ブートローダなしのインストール
    - ブート メニュー項目を追加もしくは変更する
- 更新
- 再起動
- ユーザの管理
  - 管理者 (root) のパスワードを設定する:
  - ユーザを入力する
- ログイン画面
- Mageia をアンインストールする

Search