. |  | 前のページ | 次のページ

# ブートローダ

### 利用可能なブートローダ

#### Grub2

レガシー MBR/GPT システム上の Grub2

- GRUB2 (グラフィカル表示ありとなし) は Legacy/MBR または Legacy/GPT のシステムで排他的に用いられます。

- 既定では、新しいブートローダは 第一ハード ディスクの MBR (Master Boot Record) または BIOS ブート パーティションに書き込まれます。

UEFI システム上の Grub2-efi

- UEFI システム用のブートローダとして GRUB2-efi または rEFInd が使用できます。

- 既定では、新しいブートローダ (Grub2-efi) は ESP (EFI System Partition) に書き込まれます。

  UEFI に基づいたオペレーティング システム (例えば Windows 8) がお使いのコンピュータにインストール済みであれば、Mageia のインストーラは Windows に作成された既存の ESP を検出し、grub2-efi を追加します。ESP が存在しない場合、これが一つ作成されます。ESP は複数存在できますが、オペレーティング システムの数に関わらず一つだけが必要です。

#### rEFInd

UEFI システム上の rEFInd

- rEFInd は選択肢をグラフィカルに表示し、インストール済みの EFI ブートローダを検出することもできます。次を参照してください: http://www.rodsbooks.com/refind/

### 注記

`rEFInd` の選択肢を使用できるようにするには、インストールされている EFI システム パーティションがお使いのシステム アーキテクチャに合っていなければならない点にご留意ください: 例えば、64bit マシンに 32bit の EFI システム パーティションがインストールされている場合、rEFInd の選択肢は表示されず利用できません。

### ブートローダの設定

#### ブートローダの主な設定

- 使用するブートローダ

  - GRUB2 (グラフィカルまたはテキストのメニュー) は、`レガシー MBR/BIOS` システムと `UEFI` システムで選択できます。

  - rEFInd (グラフィカル表示) は代替の選択肢で、`UEFI` システム専用です。

- 起動デバイス

  ### 警告

  これは何をしているのか本当に分かっているのでなければ変更しないでください。

  ### 注記

  GRUB をパーティション (例: `sda1`) のブート セクタを書き込むことはできません。この方式は信頼できないと考えられているためです。

  UEFI モードの使用時、起動デバイスは EFI システム パーティションとして表示されます。

- 既定のイメージが起動するまでの秒数

  このテキスト ボックスでは既定のオペレーティング システムが開始する前に空ける秒数を設定できます。

- セキュリティ

  ブートローダ用のパスワードを設定できるようにします。これはブート時に項目を選択したり設定を変更したりする際にユーザ名とパスワードを訊かれることを意味します。これは任意で、ほとんどの人々は使う必要がないでしょう。ユーザ名は `root` で、パスワードは後でここで決めたものです。

- パスワード

  ブートローダのパスワードを決めます (任意)

- パスワード (再入力)

  パスワードを再入力し、DrakX は上のパスワードと一致するかをチェックします。

上級

- ACPI を有効にする

  ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) は電源管理の標準です。これは使用されていないデバイスを停止することでエネルギーを節約できます。チェックを外すと役に立つ可能性があり、例えば、お使いのコンピュータが ACPI をサポートしていないか、ACPI の実装が幾つかの問題を引き起こすとお考えの場合です (例えばランダムに再起動が起こったりシステムが固まったりする場合)。

- SMP を有効にする

  この項目はマルチ コア プロセッサで対称型マルチ プロセッシングを有効化 / 無効化します。

- APIC を有効にする

  これを有効にすると Advanced Programmable Interrupt Controller をオペレーティング システムから利用できるようになります。APIC デバイスはより複雑な優先度モデルや高度な IRQ (割り込み要求) の管理を可能にします。

- ローカル APIC を有効にする

  ここでローカル APIC を設定でき、これは SMP システムにおいて特定のプロセッサに対するすべての外部割り込みを管理します。

#### ブートローダの設定

もし、前のセクションで `rEFInd` を使用するブートローダとして選択した場合、下のスクリーンショットに直接示した選択肢が表示されます。そうでない場合、代わりにその次のスクリーンショットに読み進めてください。

あなたの rEFInd の設定項目です:

- EFI システム パーティションに rEFInd をインストールするか、またはこれを更新します。

- /EFI/BOOT にインストール

  この項目は ESP (EFI System Partition) の /EFI/BOOT ディレクトリにブートローダをインストールします。これは以下の場合に有用です:

  (a) 取り外したり異なるマシンに差し込んだりできるリムーバブル ドライブ (例えば USB スティック) にインストールする場合。ブートローダが /EFI/BOOT に入っている場合、UEFI BIOS はこれを検出してそのドライブから起動することができるでしょう。

  (b) UEFI BIOS の不具合によって Mageia 用に新しく書き込まれたブートローダがインストールの最後に認識されない場合の問題回避。

前のセクションで rEFInd をブートローダとして使用する選択をしていない場合、あなたのブートローダ設定項目は以下に示されます:

- 既定

  開始する既定のオペレーティング システムです。

- 追加文字列

  この項目は起動の際にカーネルに情報を渡したり、あなたにより多くの情報を渡すようにカーネルに伝えたりします。

- 他の OS がないか調べる

  既に他のオペレーティング システムがインストールされている場合、Mageia はこれらを新しい Mageia のブート メニューに追加しようとします。この動作を望まない場合、他の OS がないか調べるの項目を外します。

- /EFI/BOOT にインストール (メモ: このメニュー項目はマシンが UEFI モードであることをインストーラが検出した場合にのみ選択できるようになります)

  この項目は ESP (EFI System Partition) の /EFI/BOOT ディレクトリにブートローダをインストールします。これは以下の場合に有用です:

  (a) 取り外したり異なるマシンに差し込んだりできるリムーバブル ドライブ (例えば USB スティック) にインストールする場合。ブートローダが /EFI/BOOT に入っている場合、UEFI BIOS はこれを検出してそのドライブから起動することができるでしょう。

  (b) UEFI BIOS の不具合によって Mageia 用に新しく書き込まれたブートローダがインストールの最後に認識されない場合の問題回避。

上級

- ビデオ モード

  これはブート メニューで用いられる画面サイズと色深度を設定します。下向きの三角形をクリックするとサイズと色深度の他の項目が表示されます。

- ESP や MBR に書き込まない

  Mageia をブート可能にせずに他の OS からチェイン ロードしたい場合にこれを選択します。ブートローダがないことが警告されます。その結果どうなるかを確かに理解しており、かつ続行したい場合にのみ Ok をクリックします。

  ### 警告

  レガシーなブートローダ (GRUB Legacy や LiLo) を通したチェイン ローディングは Mageia によってサポートされなくなりました。インストールした Mageia を起動しようとした際に失敗する可能性があるためです。この目的で GRUB2 や rEFInd 以外を使用する場合、自己責任で行ってください!

### その他の項目

#### 既存のブートローダを使用する

Mageia を既存のブートローダに追加する正確な手順はこのドキュメントで扱う範囲外ですが、これはほとんどの場合において Mageia の検出とその起動のためのブートローダのメニュー エントリの追加を自動的に行ってブートローダをインストールする適切なプログラムを実行することになるでしょう。関連するオペレーティング システムのドキュメントを参照してください。

#### ブートローダなしのインストール

ブートローダなしで Mageia をインストールすることを選ぶことは可能です (セクション 2.1 上級を参照)が、これはあなたが何をしているかを完全に分かっているのでなければ推奨されず、何らかの形のブートローダがない限り、お使いのオペレーティング システムは開始できません。

#### ブート メニュー項目を追加もしくは変更する

これを行うためには、/boot/grub2/custom.cfg を手動で編集する必要があります。もしくはソフトウェア grub-customizer (Mageia のリポジトリで利用できます) を代わりに使用します。

### 注記

詳しい情報は、以下を参照してください: https://wiki.mageia.org/en/Grub2-efi_and_Mageia

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- ISO の選択と使用
  - はじめに
  - メディア
    - 定義
    - クラシック インストール メディア
      - 共通の機能
    - ライブ メディア
      - 共通の機能
      - ライブ DVD Plasma
      - ライブ DVD GNOME
      - ライブ DVD Xfce
    - ネット インストール メディア
      - 共通の機能
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - メディアのダウンロードとチェック
    - ダウンロード
    - ダウンロードしたメディアの完全性をチェックする
  - ISO を焼くか書き込む
    - ISO を CD/DVD に焼く
    - ISO を USB スティックに書き込む
      - Mageia 内でグラフィカル ツールを使用する
      - Windows 内でグラフィカル ツールを使用する
      - GNU/Linux システム内でコマンド ラインを使用する
- Mageia をライブ システムとしてブートする
  - メディアをブートする
  - BIOS/CSM/Legacy モード
  - UEFI モード
- 使用する言語を選択する
- 使用許諾契約とリリース ノート
  - 使用許諾契約の同意
  - リリース ノート
- タイムゾーンを設定する
- 時計の設定
- キーボードを選択する
- Mageia をライブ システムとしてテストする
  - ライブ モード
    - ハードウェアをテストする
    - インストールを実行する
- パーティションの設定
  - 自動パーティション設定
  - マウント ポイントを選択する
  - ハード ディスクをフォーマットするか確認する
  - DiskDrake によるパーティションのカスタム設定
  - フォーマット
- 使用されていないものを残すか削除する
- ブートローダ
  - 利用可能なブートローダ
    - Grub2
    - rEFInd
  - ブートローダの設定
    - ブートローダの主な設定
    - ブートローダの設定
  - その他の項目
    - 既存のブートローダを使用する
    - ブートローダなしのインストール
    - ブート メニュー項目を追加もしくは変更する
- 更新
- 再起動
- ユーザの管理
  - 管理者 (root) のパスワードを設定する:
  - ユーザを入力する
- ログイン画面
- Mageia をアンインストールする

Search