. |  | назад | далі

# Вибір і використання образів ISO

### Вступ

Розповсюдження Mageia відбувається за допомогою образів ISO. За допомогою цієї сторінки довідки ви зможете вибрати образ, який відповідає вашим потребам.

Існує три сімейства носіїв дистрибутива:

- Класичний засіб встановлення: після завантаження з носія системи буде розпочато процедуру, протягом якої ви зможете вибрати компоненти для встановлення та налаштувати майбутню встановлену систему. Цей носій надасть вам максимальні можливості щодо гнучкості налаштувань, зокрема ви зможете вибрати стільничне середовище, яким би ви хотіли користуватися.

- Носій портативної системи: цей варіант надасть вам змогу спробувати Mageia без встановлення на диск і внесення змін до системи вашого комп'ютера. Втім, до портативної системи також включено засіб встановлення, яким можна скористатися під час завантаження портативної або після її завантаження.

  ### Примітка

  Засіб встановлення за допомогою портативної системи є дещо простішим за класичний, але ви матимете у ньому вужчий вибір.

  ### Важливо

  Образами ISO портативних систем можна скористатися лише для встановлення системи «з нуля». Вони непридатні для оновлення системи з попередніх випусків.

- Встановлення з мережі: Кожен з таких малих образів містить лише дані, потрібні для запуску засобу встановлення drakx та пошуку drakx-installer-stage2 та інших пакунків, за допомогою яких можна продовжити і завершити встановлення. Такі пакунки можуть зберігатися на жорсткому диску комп’ютера, локальному диску, у локальній мережі або у інтернеті.

  Такі носії є дуже малими (менше за 100 МБ). Ними зручно користуватися, якщо канал зв’язку у мережі є надто вузьким для отримання повноцінного образу DVD, на комп’ютерах без пристрою для читання DVD або на комп’ютерах, які не можуть завантажувати систему із флеш-диска USB.

Подробиці наведено у наступних розділах.

### Носій

#### Визначення

Тут ми називаємо носієм даних файл образу ISO, за допомогою якого можна встановити і/або оновити Mageia, а також будь-який фізичний носій, де зберігаються дані файла ISO.

Знайти носії даних можна тут.

#### Класичний носій для встановлення

##### Типові можливості

- На цих образах ISO використовується традиційний засіб встановлення під назвою DrakX

- Вони придатні для встановлення «з нуля» або оновлення попередніх випусків Mageia

- Різні носії для 32-бітової та 64-бітової архітектур

- Доступ до деяких з інструментів можна отримати з екран вітання: система відновлення, тест пам’яті, інструмент виявлення обладнання.

- На кожному з DVD міститься багато стільничних середовищ та переклади різними мовами

- Під час встановлення вам буде надано можливість додати джерела невільного програмного забезпечення.

#### Портативний носій

##### Типові можливості

- Можна скористатися для ознайомлення із дистрибутивом без встановлення його на жорсткий диск.

- Засіб для встановлення також включено до носія портативних систем.

- Кожен ISO містить лише одне стільничне середовище (Плазму, GNOME або Xfce)

- Різні носії для 32-бітової та 64-бітової архітектур

- Містять невільне програмне забезпечення

##### Портативний DVD з Плазмою

- Лише стільничне середовище Плазми

- Містить переклади усіма мовами

- Лише для 64-бітової архітектури

##### Портативний DVD із GNOME

- Лише стільничне середовище GNOME

- Містить переклади усіма мовами

- Лише для 64-бітової архітектури

##### Портативний DVD з Xfce

- Лише стільничне середовище Xfce

- Містить переклади усіма мовами

- 32-бітова і 64-бітова архітектури

#### Носій для встановлення з мережі

##### Типові можливості

- Різні носії для 32-бітової та 64-бітової архітектур

- Перші кроки лише англійською мовою

##### netinstall.iso

- Містить лише вільне програмне забезпечення. Призначено для користувачів, які не бажають користуватися невільними пакунками.

##### netinstall-nonfree.iso

- Містить невільне програмне забезпечення (здебільшого драйвери, кодеки тощо). Призначено для тих, хто потребує цих компонентів системи.

### Отримання та перевірка носіїв даних

#### Отримання

Щойно вами буде вибрано потрібний вам файл ISO, ви можете отримати його або за допомогою протоколу http, або за допомогою BitTorrent. У обох випадках у вікні буде показано певну інформацію щодо джерела даних та надано можливість змінити його, якщо швидкість отримання даних є надто малою.

Якщо буде вибрано http, ви побачите певні відомості щодо контрольних сум.

`md5sum`, `sha512sum` та `sha3-512sum` (найзахищеніша) є програмами для перевірки цілісності даних образу ISO. Скопіюйте одну з контрольних сум (рядок, що складається із літер та цифр) для подальшого використання.

Тим часом, буде відкрито вікно для завантаження самого ISO:

Натисніть Зберегти файл, потім Гаразд.

#### Перевірка цілісності отриманих даних образу

Обидва шістнадцяткових числа обчислено за допомогою певного алгоритму на основі файла, який має бути отримано. Якщо ви попросите відповідну програму знову обчислити шістнадцяткове число на основі отриманого файла, буде отримано те саме число (це означатиму що дані було отримано належним чином) або інше число (отже, дані було отримано з помилками). Розбіжність чисел означає, що вам слід повторити отримання образу або спробувати відновити його за допомогою BitTorrent.

Щоб визначити контрольну суму отриманого образу ISO, відкрийте консоль (від імені звичайного користувача) і віддайте таку команду:

- Якщо використовується md5sum: md5sum шлях/до/файла/образу.iso

- Якщо використовується sha512sum: sha512sum шлях/до/образу.iso

- Якщо використовується sha3-512sum: sha3-512sum шлях/до/образу.iso

Приклад:

і порівняйте отримане числове значення (для його отримання знадобиться певний час) з числом, вказаним на сторінці Mageia. Приклад:

### Запис образу ISO

Перевірений образ ISO можна записати на компакт-диск, DVD або флешку USB. Дія із запису не є простим копіюванням, — її призначено для створення придатного до завантаження системи носія даних.

#### Запис образу ISO на компакт-диск або DVD

Скористайтеся будь-яким пристроєм для записування, але його має бути налаштовано на запис образу. Просто записати дані або файли недостатньо. Докладніше про це можна дізнатися з вікі Mageia.

#### Запис образу ISO на флешку USB

Усі образи ISO Mageia є гібридними, тобто ви можете записувати їх на флешку USB і користуватися нею для завантаження або встановлення системи.

### Застереження

У результаті «запису» образу на диск USB (флешку) усі дані файлової системи на ній буде знищено. Доступ до усіх даних, які не буде знищено, буде втрачено.

### Примітка

Крім того, єдиним розділом на флешці лишиться розділ образу ISO Mageia.

Отже, якщо образ ISO розміром у 4 ГБ буде записано на флешку USB розміром 8 ГБ, система показуватиме, що розмір флешки — 4 ГБ. Причиною цього є те, що решта місткості флешки, 4 ГБ, буде неформатованою, отже, недоступною для використання. Щоб відновити початкову місткість носія, вам доведеться повторно форматувати і ділити на розділи флешку.

##### Використання інструмента із графічним інтерфейсом у Mageia

Ви можете скористатися інструментом із графічним інтерфейсом, наприклад IsoDumper

##### Використання інструмента із графічним інтерфейсом у Windows

Ви можете спробувати такі засоби:

- Rufus за допомогою пункту «ISO image» («образ ISO»)

- Win32 Disk Imager

##### За допомогою інструментів командного рядка у системі GNU/Linux

### Застереження

Цей шлях є потенційно небезпечним. Ви можете пошкодити розділ на диску, якщо вкажете помилковий ідентифікатор пристрою.

1. Відкрийте вікно консолі

2. Перемкніться у режим root (адміністратора) за допомогою команди su - (не забудьте вказати у команді -)

3. З’єднайте з комп’ютером ваш диск USB (не монтуйте його, тобто не відкривайте вміст диска у будь-якій програмі, зокрема у програмі для керування файлами, яка може отримати доступ до даних або читати дані).

4. Віддайте команду fdisk -l

5. Назву пристрою можна визначити за розміром. Наприклад, на наведеному вище знімку `/dev/sdb` — пристрій місткістю 8 ГБ, тобто флешка USB.

   Крім того, визначити назву пристрою можна за допомогою команди dmesg: наприкінці виведених нею даних буде вказано назву пристрою, що починатиметься з `sd` з наступним фрагментом `sdd` у нашому випадку:

       [72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
       [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
       [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
       [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
       [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
       [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
       [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
       [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
       [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
       [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
       [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 2GB    1100 PQ: 0 ANSI: 4
       [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB)
       [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
       [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
       [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
       [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
       [72595.967251]  sdd: sdd1
       [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

6. Віддайте таку команду: dd if=path/to/the/ISO/file of=/dev/sd`X` bs=1M

   де `X` — назва потрібного вам пристрою. Приклад: `/dev/sdd`

   Приклад: `dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M`

   ### Підказка

   Можливо, корисним буде знати, що if означає input file, а of означає output file

7. Віддайте таку команду: sync

8. Це кінець процедури. Тепер ви можете від'єднувати вашу флешку USB.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

назад |  | далі
| Початок |

- Contents
- Search

- Вибір і використання образів ISO
  - Вступ
  - Носій
    - Визначення
    - Класичний носій для встановлення
      - Типові можливості
    - Портативний носій
      - Типові можливості
      - Портативний DVD з Плазмою
      - Портативний DVD із GNOME
      - Портативний DVD з Xfce
    - Носій для встановлення з мережі
      - Типові можливості
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - Отримання та перевірка носіїв даних
    - Отримання
    - Перевірка цілісності отриманих даних образу
  - Запис образу ISO
    - Запис образу ISO на компакт-диск або DVD
    - Запис образу ISO на флешку USB
      - Використання інструмента із графічним інтерфейсом у Mageia
      - Використання інструмента із графічним інтерфейсом у Windows
      - За допомогою інструментів командного рядка у системі GNU/Linux
- Завантаження Mageia як портативної системи
  - Завантаження системи з носія
  - У застарілому режимі BIOS/CSM
  - У режимі UEFI
- Вибір мови
- Умови ліцензування та нотатки щодо випуску
  - Ліцензійна угода
  - Нотатки щодо випуску
- Налаштування часового поясу
- Параметри годинника
- Вибір клавіатури
- Тестування Mageia як портативної системи
  - Портативний режим
    - Тестування обладнання
    - Запуск встановлення
- Розбиття на розділи
  - Пропоноване розбиття на розділи
  - Вибір точок монтування
  - Підтвердження форматування жорсткого диска
  - Нетиповий поділ диска на розділи за допомогою DiskDrake
  - Форматування
- Зберегти або вилучити невикористані матеріали
- Завантажувач
  - Доступні завантажувачі
    - Grub2
    - rEFInd
  - Налаштовування завантажувача
    - Основні параметри завантажувача
    - Налаштування завантаження
  - Інші параметри
    - Користування вже встановленим завантажувачем
    - Встановлення без завантажувача
    - Додавання пункту меню завантаження та внесення змін у такі пункти
- Поновлення
- Перезавантажити
- Керування записами користувачів
  - Встановлення пароля адміністратора (root):
  - Введіть користувача
- Вікно входу
- Вилучення Mageia

Search