. |  | Zurück | Weiter

# Netzwerk & Internet

In diesem Bildschirm können Sie zwischen verschiedene Netzwerk-Werkzeuge wählen. Klicke auf einen der unteren Links, um mehr zu erfahren.

1. Verwalten der Netzwerkschnittstellen

   1. „Netzwerkzentrum“

   2. „Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)“

   3. „Eine Verbindung entfernen“

2. Einstellen und Absichern des Netzwerkes

   1. „Proxy“

   2. „Die Internetverbindung mit anderen lokalen Rechnern teilen“

   3. the section called “Verwalten unterschiedlicher Netzwerkprofile”

   4. „Konfigurieren der VPN-Verbindungen“

3. Andere

   1. „Hosts Definitionen“

### Netzwerkzentrum

## draknetcenter

Dieses Werkzeug[19] befindet sich im Mageia Kontrollzentrum unter dem Reiter Netzwerk & Internet mit dem Namen "Netzwerk-Zentrum"

#### Einleitung

Wenn das Werkzeug gestartet wird öffnet sich ein Fenster, welches alle konfigurierten Netzwerke an diesem Computer auflistet, egal welchen Typs (Kabel, Drahtlos, Satelit, etc.). Sobald darauf geklickt wird erscheinen drei oder vier Schaltflächen, abhängig vom Netzwerktyp, welche Ihnen erlauben das Netzwerk anzuzeigen, Einstellungen zu ändern oder eine Verbindung aufzubauen/zu trennen. Dieses Werkzeug ist nicht dazu gedacht ein Netzwerk zu erstellen, hierfür gilt der Eintrag Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (LAN, ISDN, ADSL, ...) im selben MCC Tab.

Der Screenshot unten zeigt ein Beispiel in dem wir zwei Netzwerkgeräte sehen können. Das erste ist über Kabel und nicht verbunden, erkennbar am Symbol (wenn es verbunden wäre ) und das zweite zeigt ein drahtloses Netzwerk, bei dem man am Symbol erkennt das es auch nicht verbunden ist , und falls verbunden es dieses Symbol anzeigen würde. Für die anderen Netzwerktypen ist der Farbcode immer der gleiche; grün wenn verbunden und rot wenn nicht verbunden.

Im Wireless Abschnitt auf dem Screenshot können Sie die erkannten Netzwerke sehen, mit der SSID, der Signalstärke, ob diese verschlüsselt ist (in rot) oder nicht (in grün) und den Betriebsmodus. Klicke auf ein ausgewähltes Netzwerk und dann entweder auf Überwachen, Konfigurieren oder Verbinden. Es ist hier auch möglich auf ein anderes Netzwerk zu wechseln. Falls ein privates Netzwerk ausgewählt wurde erscheint das Netzwerk-Einstellungen Fenster und wird Sie nach weiteren Einstellungen fragen (im speziellen den Verschlüsselungsschlüssel).

Klicken Sie auf Aktualisieren um das Fenster neu zu laden.

#### Der überwachen Knopf

Dieser Knopf erlaubt Ihnen die Netzwerkaktivitäten, Downloads (am PC ankommend, in rot) und Uploads (im Internet ankommend, in grün) anzuschauen. Der gleiche Bildschirm ist durch Rechtsklick auf das Internetsymbol in der Systemleiste -> Netzwerk überwachen erreichbar.

Für jedes Netzwerk gibt es einen separaten Tab (hier ist eth0, das Netzwerkgerät und lo, der lokale Loopback) und einen Verbindungen Tab, welcher Details über den Verbindungsstatus anzeigt.

### Anmerkung

Im unteren Bereich des Fensters gibt es dem Bereich Traffic-Accounting, welchen wir uns im nächsten Abschnitt anschauen werden.

#### Die Konfigurationsschaltfläche

A - Für ein drahtgebundenes Netzwerk

Es ist möglich alle Einstellungen, die während der Netzwerkeinrichtung gemacht wurden, zu ändern. Am häufigsten reicht es Automatische IP (BOOTP/DHCP) auszuwählen, aber im Fall von Problemen könnte die manuelle Konfiguration bessere Ergebnisse liefern.

In einem Heim-Netzwerk folgt die IP-Adresse gewöhnlich dem Muster 192.168.x.x und die Netzwerkmaske ist normalerweise 255.255.255.0. Die Daten für das Gateway und den DNS-Server können Sie der Homepage Ihres Internetanbieters entnehmen.

Netzwerkverkehr-Protokollierung aktivieren - falls aktiviert, so wird der Netzwerkverkehr pro Stunde, pro Tag oder pro Monat zahlenmäßig erfasst. Die Ergebnisse werden in der Ansicht des Netzwerk-Monitors angezeigt, die im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde. Gegebenenfalls muss die Netzwerkverbindung neu aufgebaut werden, wenn diese Option aktiviert wurde.

Erlaubt der Schnittstelle vom Netzwerk-Manager gesteuert zu werden:

Dieser Abschnitt wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

Die Schaltfläche Erweitert:

Dieser Abschnitt wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

B - Für ein drahtloses Netzwerk

Der folgende Text behandelt lediglich Themen, die weiter oben noch nicht erklärt wurden.

Betriebsmodus:

Wählen Sie Geführt, falls es sich um eine Verbindung über einen Zugangspunkt (access point) handelt und eine ESSID erkannt wurde. Wählen Sie Ad-hoc, falls es sich um ein Ad-hoc-Netzwerk handelt. Wählen Sie Master, falls Ihre Netzwerk-Karte als Zugangspunkt (access point) dienen soll und Ihre Netzwerk-Karte diesen Modus unterstützt.

Verschlüsselungsmodus und -schlüssel:

Falls es ein privates Netzwerk ist, müssen Sie diese Einstellungen kennen.

WEP nutzt ein Passwort und ist schwächer als WPA, welches eine Passphrase verwendet. WPA Pre-Shared Key wird auch WPA Personal oder WPA Home genannt. WPA Enterprise wird nicht oft für private Netzwerke verwendet.

Erlaube Access-Point-Roaming:

Roaming ist eine Technologie die erlaubt, wenn aktiviert, den Zugangspunkt/Access Point zu wechseln, während man mit dem Netzwerk weiterhin verbunden bleibt.

Die Schaltfläche Erweitert:

Diese Seite wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

#### Die Erweiterte Einstellungen-Schaltfläche

Dieser Abschnitt wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

### Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)

## drakconnect

#### Einleitung

Dieses Werkzeug[20] erlaubt die Konfiguration des Netzwerk- bzw. Internetzugriffs. Sie benötigen hierzu Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator bzw. Internetanbieter.

Wähle die Art der Verbindung die Sie einrichten möchten, abhängig von der Hardware und dem Provider den Sie nutzen.

#### Eine neue kabelgebundene Verbindung (Ethernet)

1. Das erste Fenster listet die verfügbaren Geräte auf. Wähle das Gerät aus, das eingerichtet werden soll.

2. An diesem Punkt können Sie zwischen einer automatisch generierten oder manuell eingegebenen IP-Adresse wählen.

3. Automatische IP

   1. Ethernet/IP-Einstellungen: Sie müssen auswählen, ob DNS-Server durch den DHCP-Server bekannt gegeben werden oder, wie unten erklärt, manuell festgelegt werden müssen. In letzterem Fall muss die IP-Adresse des DNS-Servers eingetragen werden. Der Rechnername bezeichnet den eigenen Computer und kann frei gewählt werden. Wird kein Rechnername gewählt, wird `localhost.localdomain` verwendet. Der Rechnername kann auch durch den DHCP-Server vergeben werden. Hierfür muss die Option Name des Hosts über DHCP zuweisen aktiviert werden. Nicht alle DHCP-Server unterstützen diese Funktion. Falls Sie Ihren PC so einrichten, dass er eine IP-Adresse von Ihrem heimischen DSL-Router beziehen soll, ist es unwahrscheinlich, dass die zuletzt genannte Funktion unterstützt wird.

   2. Die Fortgeschrittene Optionen Schaltfläche bietet die Möglichkeit folgendes festzulegen:

      - Suchdomäne (hierauf hat man keinen Zugriff, wenn dieser vom DHCP Server festgelegt wird)

      - der DHCP-Client

      - DHCP Zeitüberschreitung

      - Den YP-Server via DHCP Server bekommen (standardmäßig aktiviert): spezifiziert den NIS Server

      - NTPD-Server via DHCP bekommen (Synchronisation der Uhr)

      - den Rechnernamen, der von DHCP benötigt wird. Benutzen Sie diese Option nur, falls der DHCP-Server zum Beziehen einer IP-Adresse einen Rechnernamen verlangt. Diese Option wird von manchen DHCP-Servern nicht umgesetzt.

   3. Nachdem die Einstellungen akzeptiert wurden, folgen Sie den Schritten, die für die Einrichtung von allen Netzwerkschnittstellen notwendig sind: „Beenden der Konfiguration“

4. Manuelle Konfiguration

   1. Ethernet/IP-Einstellungen: Sie müssen angeben, welche DNS-Server verwendet werden sollen. Der Rechnername des Computer kann hier ebenfalls angegeben werden. Falls kein Rechnername angegeben wird, wird standardmäßig `localhost.localdomain` verwendet.

      In einem Heim-Netzwerk folgt die IP-Adresse gewöhnlich dem Muster 192.168.x.x und die Netzwerkmaske ist normalerweise 255.255.255.0. Die Daten für das Gateway und den DNS-Server können Sie der Homepage Ihres Internetanbieters entnehmen.

      Unter "Fortgeschrittene Optionen" können Sie eine Suchdomäne festlegen. Dies ist üblicherweise Ihre Heim-Domäne, d. h. wenn Ihr Computer "blubb" heißt und der volle Domänenname "blubb.bootanker.de" lautet, so lautet die Suchdomäne "bootanker.de". Solange Sie die Suchdomäne nicht benötigen, ist es in Ordnung, wenn Sie die Einstellung leer lassen. Auch für diesen Fall gilt: Für einen privaten ADSL-Anschluss werden Sie diese Einstellung nicht benötigen.

   2. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Eine neue Satelliten-Verbindung (DVB)

Dieser Abschnitt wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

#### Eine neue Modem-Verbindung

1. Das erste Fenster listet die verfügbaren Geräte auf. Wähle das Gerät aus, das eingerichtet werden soll.

2. An diesem Punkt können Sie zwischen einer automatisch generierten oder manuell eingegebenen IP-Adresse wählen.

3. Sie müssen eine Authentifizierungsmethode angeben:

   - Keine

   - BPALogin (erforderlich für Telstra). In diesem Fall müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort angeben.

4. Automatische IP

   1. Ethernet/IP-Einstellungen: Sie müssen auswählen, ob DNS-Server durch den DHCP-Server bekannt gegeben werden oder, wie unten erklärt, manuell festgelegt werden müssen. In letzterem Fall muss die IP-Adresse des DNS-Servers eingetragen werden. Der Rechnername bezeichnet den eigenen Computer und kann frei gewählt werden. Wird kein Rechnername gewählt, wird `localhost.localdomain` verwendet. Der Rechnername kann auch durch den DHCP-Server vergeben werden. Hierfür muss die Option Name des Hosts über DHCP zuweisen aktiviert werden. Nicht alle DHCP-Server unterstützen diese Funktion. Falls Sie Ihren PC so einrichten, dass er eine IP-Adresse von Ihrem heimischen DSL-Router beziehen soll, ist es unwahrscheinlich, dass die zuletzt genannte Funktion unterstützt wird.

   2. Die Fortgeschrittene Optionen Schaltfläche bietet die Möglichkeit folgendes festzulegen:

      - Suchdomäne (hierauf hat man keinen Zugriff, wenn dieser vom DHCP Server festgelegt wird)

      - der DHCP-Client

      - DHCP Zeitüberschreitung

      - Den YP-Server via DHCP Server bekommen (standardmäßig aktiviert): spezifiziert den NIS Server

      - NTPD-Server via DHCP bekommen (Synchronisation der Uhr)

      - den Rechnernamen, der von DHCP benötigt wird. Benutzen Sie diese Option nur, falls der DHCP-Server zum Beziehen einer IP-Adresse einen Rechnernamen verlangt. Diese Option wird von manchen DHCP-Servern nicht umgesetzt.

   3. Nachdem die Einstellungen akzeptiert wurden, folgen Sie den Schritten, die für die Einrichtung von allen Netzwerkschnittstellen notwendig sind: „Beenden der Konfiguration“

5. Manuelle Konfiguration

   1. Ethernet/IP-Einstellungen: Sie müssen angeben, welche DNS-Server verwendet werden sollen. Der Rechnername des Computer kann hier ebenfalls angegeben werden. Falls kein Rechnername angegeben wird, wird standardmäßig `localhost.localdomain` verwendet.

      In einem Heim-Netzwerk folgt die IP-Adresse gewöhnlich dem Muster 192.168.x.x und die Netzwerkmaske ist normalerweise 255.255.255.0. Die Daten für das Gateway und den DNS-Server können Sie der Homepage Ihres Internetanbieters entnehmen.

      Unter "Fortgeschrittene Optionen" können Sie eine Suchdomäne festlegen. Dies ist üblicherweise Ihre Heim-Domäne, d. h. wenn Ihr Computer "blubb" heißt und der volle Domänenname "blubb.bootanker.de" lautet, so lautet die Suchdomäne "bootanker.de". Solange Sie die Suchdomäne nicht benötigen, ist es in Ordnung, wenn Sie die Einstellung leer lassen. Auch für diesen Fall gilt: Für einen privaten ADSL-Anschluss werden Sie diese Einstellung nicht benötigen.

   2. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Eine neue DSL-Verbindung

1. Wenn dieses Werkzeug Netzwerkgeräte erkennt, bietet es an, eines auszuwählen und zu konfigurieren.

2. Es wird eine, nach Ländern geordnete, Providerliste angezeigt. Wählen Sie Ihren Provider. Falls dieser nicht aufgelistet ist, wähle die Option Nicht aufgeführt und gebe anschließend die Zugangsdaten an, welche Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

3. Wählen Sie eins der verfügbaren Protokolle aus:

   - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

   - Manuelle TCP/IP Konfiguration

   - PPP über ADSL (PPPoA)

   - PPP über Ethernet (PPPoE)

   - Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

4. Zugangseinstellungen

   - Benutzername (Login)

   - Passwort

   - (Fortgeschrittener) Virtuelle Pfad-ID (VPI):

   - (Fortgeschrittener) Virtuelle Circuit-ID (VCI):

5. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Eine neue ISDN-Verbindung

1. Der Assistent fragt welches Gerät konfiguriert werden soll:

   - Manuelle Auswahl (Interne ISDN-Karte)

   - Externes ISDN-Modem

2. Eine Hardwareliste wird angezeigt, klassifiziert nach Kategorie und Hersteller. Wählen Sie Ihre Karte.

3. Wählen Sie eins der verfügbaren Protokolle aus:

   - Protokoll für den Rest der Welt, außer Europa (DHCP)

   - Protokoll für Europa (EDSS1)

4. Daraufhin wird eine Liste von Telekommunikationsanbietern angezeigt, die nach Ländern gruppiert ist. Wählen Sie Ihren Anbieter aus. Falls Ihr Anbieter nicht aufgelistet ist, wählen Sie die Option nicht aufgeführt aus und geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben. Danach werden Sie nach den folgenden Parametern gefragt:

   - Name der Verbindung

   - Telefonnummer

   - Login-ID

   - Passwort

   - Authentifizierungsmethode

5. Anschließend müssen Sie auswählen, ob Sie die IP-Adresse durch die automatische oder manuelle Methode erhalten möchten. Im letzten Fall müssen Sie die IP-Adresse und Subnetzmaske eingeben.

6. Der nächste Schritt ist es auszuwählen, wie die DNS Serveradresse zur Verfügung gestellt wird; durch die automatische oder manuelle Methode. Im Fall der manuellen Konfiguration, müssen Sie folgendes eingeben:

   - Name der Domäne

   - Erster und zweiter DNS Server

   - Wählen Sie aus, ob der Rechnername über IP vergeben wird. Diese Option sollten Sie nur dann auswählen, wenn Sie sicher sind, dass Ihr Telekommunikationsanbieter dies unterstützt.

7. Im nächsten Schritt ist auszuwählen, ob die Gateway-Adresse manuell festgelegt wird oder ob sie automatisch bezogen werden soll. Im Falle der manuellen Konfiguration, ist die IP-Adresse anzugeben.

8. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Eine neue Drahtlos-Verbindung

1. Das erste Fenster listet die Geräte welche verfügbar sind, sowie einen Eintrag für Windows Treiber (ndiswrapper). Wähle das Gerät aus welches eingerichtet werden soll. Verwende ndiswrapper nur wenn die anderen Konfigurationsmethoden nicht funktionieren.

2. In diesem Schritt haben Sie die Auswahl zwischen verschiedene Zugriffspunkte, welche die Karte gefunden hat.

3. Spezifische Parameter für die WLAN-Karte müssen bereitgestellt werden:

   - Betriebsmodus

     Geführt

       Um auf einen bestehenden Access Point/Zugangspunkt zuzugreifen (die häufigste Auswahl)

     Direkt

       Um eine direkte Verbindung zwischen Computern zu konfigurieren.

   - Netzwerkname (ESSID)

   - Verschlüsselungsmodus: Dies hängt davon ab wie der Zugriffspunkt konfiguriert ist.

     WPA/WPA2

       Dieses Verschlüsselungsverfahren wird empfohlen, wenn es Ihre Hardware unterstützt.

     WEP

       Einige alte Hardware unterstützt nur dieses Verschlüsselungsverfahren.

   - Schlüssel

     Dieser wird normalerweise von der Hardware bereitgestellt, welche den Zugangspunkt bereitstellt.

4. In diesem Schritt haben Sie die Auswahl zwischen einer automatisch generierten IP-Adresse oder einer manuellen IP-Adresse.

5. Automatische IP

   1. IP-Einstellungen: Sie müssen auswählen, ob DNS-Server durch den DHCP-Server oder manuell festgelegt werden. In letzterem Fall muss die IP-Adresse des DNS-Servers eingegeben werden. Der Rechnername des Computers kann hier angegeben werden. Wird kein Rechnername angegeben, wird standardmäßig localhost.localdomain verwendet. Der Rechnername kann auch durch den DHCP-Server vergeben werden, indem die Option Name des Hosts über DHCP zuweisen aktiviert wird.

   2. Die Fortgeschrittene Optionen Schaltfläche bietet die Möglichkeit folgendes festzulegen:

      - Suchdomäne (hierauf hat man keinen Zugriff, wenn dieser vom DHCP Server festgelegt wird)

      - der DHCP-Client

      - DHCP Zeitüberschreitung

      - Den YP-Server via DHCP Server bekommen (standardmäßig aktiviert): spezifiziert die NIS Server

      - NTPD-Server via DHCP bekommen (Synchronisation der Uhr)

      - den Rechnernamen, der von DHCP benötigt wird. Benutzen Sie diese Option nur, falls der DHCP-Server zum Beziehen einer IP-Adresse einen Rechnernamen verlangt. Diese Option wird von manchen DHCP-Servern nicht umgesetzt.

   3. Um die Konfiguration abzuschließen, folgen Sie bitte den Anweisungen unter „Beenden der Konfiguration“.

6. Manuelle Konfiguration

   1. IP-Einstellungen: Sie müssen angeben, welche DNS-Server verwendet werden sollen. Der Rechnername des Computer kann hier ebenfalls angegeben werden. Falls kein Rechnername angegeben wird, wird standardmäßig `localhost.localdomain` verwendet.

      In einem Heim-Netzwerk folgt die IP-Adresse gewöhnlich dem Muster 192.168.x.x und die Netzwerkmaske ist normalerweise 255.255.255.0. Die Daten für das Gateway und den DNS-Server können Sie der Homepage Ihres Internetanbieters entnehmen.

      Unter "Fortgeschrittene Optionen" können Sie eine Suchdomäne angeben. Diese muss gleich Ihrem Rechnernamen ohne den ersten Teil vor dem Punkt sein.

   2. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Eine neue GPRS/Edge/3G Verbindung

1. Wenn das Werkzeug eine drahtlose Schnittstelle erkennt, bietet es Ihnen an, eine einzurichten.

2. Es wird nach dem PIN gefragt. Lasse es leer, wenn keine PIN erforderlich ist.

3. Der Assistent fragt nach dem Netzwerk. Falls dieses nicht erkannt wurde wähle Nicht aufgeführt.

4. Es wird eine, nach Ländern geordnete, Providerliste angezeigt. Wählen Sie Ihren Provider. Falls dieser nicht aufgelistet ist, wähle die Option Nicht aufgeführt und gebe anschließend die Zugangsdaten an, welche Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

5. Gebe die Zugangsdaten ein

   - Access-Point-Name

   - Benutzername (Login)

   - Passwort

6. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Eine neue Bluetooth-Dial-In Netzwerkverbindung

Dieser Abschnitt wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

#### Eine neue Verbindung über ein analoges Modem (POTS)

1. Der Assistent fragt welches Gerät konfiguriert werden soll:

   - Manuelle Auswahl

   - Gefundene Hardware, falls vorhanden

2. Eine Liste an vorgeschlagenen Ports wird angezeigt. Wählen Sie Ihren Port aus.

3. Falls es noch nicht installiert ist, wird Ihnen empfohlen, dass Sie das Paket kppp-provider installieren.

4. Es wird eine, nach Ländern geordnete, Providerliste angezeigt. Wählen Sie Ihren Provider aus. Falls dieser nicht aufgelistet ist, wähle die Option Nicht aufgeführt und geben Sie anschließend die Zugangsdaten an, welche Sie von Ihrem Provider erhalten haben. Sie werden nach folgenden Einwahleinstellungen gefragt:

   - Verbindungs Name

   - Telefonnummer

   - Login ID

   - Passwort

   - Authentifizierung, Auswahl:

     - PAP/CHAP

     - Skript-basiert

     - PAP

     - Terminal-basiert

     - CHAP

5. Die nächsten Schritte werden in „Beenden der Konfiguration“ beschrieben

#### Beenden der Konfiguration

Im nächsten Schritt können Sie festlegen:

- Den Benutzer die Verwaltung der Verbindung ermöglichen

- Starten der Verbindung beim Booten

- Netzwerkverkehr-Protokollierung aktivieren

- Erlaubt der Schnittstelle vom Netzwerk-Manager gesteuert zu werden

- Falls es sich um eine Drahtlosverbindung handelt, erscheint ein Zusatzfeld mit Erlaube Access-Point-Roaming welches die Möglichkeit bietet, dass automatisch zwischen Access-Points gewechselt wird, abhängig von der Signalstärke.

Mit dem Fortgeschrittene Optionen Knopf können Sie festlegen:

- Metrisch (standardmäßig 10)

- MTU

- Netzwerk Hotplugging

- Aktiviere IPv6-zu-IPv4-Tunnel

Der letzte Schritt erlaubt Ihnen festzulegen, ob die Verbindung sofort aufgebaut werden soll oder nicht.

### Eine Verbindung entfernen

## drakconnect --del

Hier können Sie eine Netzwerkschnittstelle löschen[21].

Klicken Sie hierfür auf das Dropdown-Menü, wähle die Verbindung die Sie entfernen möchten und klicke anschließend auf Weiter.

Daraufhin wird eine Meldung angezeigt, dass das Netzwerkgerät erfolgreich gelöscht wurde.

### Proxy

## drakproxy

Falls Sie einen Proxy-Server nutzen müssen, um in das Internet zu gelangen, können Sie dieses Tool[22] verwenden, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Ihr Netzwerk-Administrator wird Ihnen die benötigten Informationen geben. Sie können außerdem durch Außnahmen Dienste festlegen, die ohne den Proxy erreicht werden können.

Aus dem Wikipedia-Artikel Proxy-Server, Stand 24.09.2012: In Computernetzwerken ist ein Proxy-Server ein Server (ein Computersystem oder eine Anwendung), der als Vermittler zwischen Client und Server fungiert. Clients können sich mit dem Proxy-Server verbinden und einen Dienst anfordern, der von einem Server angeboten wird. Ein Dienst kann beispielsweise eine Datei, eine Verbindung, eine Web-Seite oder eine andere Ressource sein.

### Die Internetverbindung mit anderen lokalen Rechnern teilen

## drakgw

#### Prinzipien

Dies ist nützlich wenn Sie einen Computer (3) haben, welcher Zugriff auf das Internet (2) hat und zudem auch mit einem lokalen Netzwerk (1) verbunden ist. Sie können den Computer (3) als ein Gateway verwenden um den anderen Rechnern (5) und (6) in dem lokalen Netzwerk (1) auch Zugriff darauf zu geben. Hierfür muss das Gateway zwei Schnittstellen besitzen; die erste, z.B. eine Netzwerkkarte, muss mit dem lokalen Netzwerk verbunden sein und die zweite (4) eine Verbindung mit dem Internet (2).

Der erste Schritt ist es nachzuprüfen, dass das Netzwerk sowie der Zugriff auf das Internet eingerichtet ist, wie es in „Netzwerkzentrum“ dokumentiert ist.

#### Gateway-Assistent

Der Assistent[23] bietet folgende Schritte, welche unten angezeigt werden:

- Falls der Einrichtungsassistent nicht mindestens zwei Schnittstellen erkennt, wird eine Warnung ausgegeben und Sie werden dazu gefragt, ob die Netzwerkverbindung unterbrochen werden soll und die Hardware konfiguriert werden soll.

- Wählen Sie eine Schnittstelle für die Internetverbindung aus. Der Einrichtungsassistent schlägt automatisch eine Schnittstelle vor, aber Sie sollten überprüfen, ob dieser Vorschlag in Ordnung ist.

- Wählen Sie aus, welche Schnittstelle für den LAN-Zugriff benutzt werden soll. Der Einrichtungsassistent macht wiederum einen Vorschlag, aber Sie sollten überprüfen, ob der Vorschlag in Ordnung ist.

- Der Einrichtungsassistent schlägt Parameter für das LAN-Netzwerk vor, z. B. IP-Adresse, Netzwerk-Maske und Domänenname. Bitte überprüfen Sie, dass diese Parameter für Ihre tatsächliche Netzwerk-Konfiguration geeignet sind. Es wird empfohlen, die vorgeschlagenen Werte zu übernehmen.

- Geben Sie an, ob der Computer als DNS-Server benutzt werden muss. Falls dies zutrifft, so wird der Einrichtungsassistent überprüfen, dass `bind` installiert ist. Anderenfalls müssen Sie die Adresse eines DNS-Servers angeben.

- Geben Sie an, ob der Computer als DHCP-Server genutzt werden soll. Falls dies zutrifft, so wird der Einrichtungsassistent überprüfen, dass `dhcp-server` installiert ist und außerdem eine Konfiguration des zu verwendenden IP-Bereichs anbieten.

- Geben Sie an, ob der Computer als Proxy-Server verwendet werden soll. Falls ja, so prüft der Einrichtungsassistent, ob `squid` installiert ist und bietet an, `squid` mit der Adresse des Administrators (admin@meinedomaene.de), dem Proxy-Namen (meinefirewall@meinedomaene.de), dem Port (3128) und der Cache-Größe (100 Mb) zu konfigurieren.

- Im letzten Schritt können Sie überprüfen lassen, ob der Gateway-Rechner mit Druckern verbunden ist und diese ggf. teilen.

Sie werden auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Firewall zu prüfen, falls diese aktiv ist.

#### Client konfigurieren

Wenn Sie den Gateway-Rechner mit DHCP eingerichtet haben, müssen Sie nur noch im Netzwerkkonfigurationstool einstellen, dass Sie automatisch eine IP-Adresse (via DHCP) beziehen wollen. Die Parameter werden automatisch empfangen, wenn die Verbindung zum Netzwerk hergestellt wurde. Diese Methode ist für alle Client-Betriebssysteme gültig.

Wenn die Netzwerkparameter manuell konfiguriert werden müssen, muss insbesondere die IP-Adresse des Gateways angegeben werden.

#### Beenden der gemeinsamen Nutzung der Verbindung

Falls Sie die gemeinsame Nutzung der Verbindung auf dem Mageia Computer beenden möchten, starten Sie dieses Werkzeug. Es bietet die Möglichkeit die Verbindung neu zu konfigurieren oder die gemeinsame Nutzung zu beenden.

### Verwalten unterschiedlicher Netzwerkprofile

## Draknetprofile

#### Einleitung

Jede Netzwerkschnittstelle des Mageia Systems ist mit einem festgelegten Satz an Parameter vorab konfiguriert. Diese sind daran angepasst, was ein Anwender von einem Desktop-Computer erwartet, aber eventuell nicht für Systeme geeignet ist, die zwischen verschiedenen Netzwerkumgebungen wechseln: wird das System in verschiedenen Netzwerkumgebungen verwendet, müssen verschiedene Konfigurationen für die jeweiligen Netzwerke vorhanden sein - ansonsten muss das Netzwerk jedes Mal neu eingerichtet werden, sobald die Netzwerkumgebung gewechselt wird.

##### Profile

Linux bietet Unterstützung für mehrere Konfigurationen der Netzwerkgeräte als Standardeigenschaft an. Der Begriff eines "Netzwerkprofil" bezieht sich auf eine Ansammlung an Konfigurationen von Netzwerkgeräten, festgelegt für eine spezifische Netzwerkumgebung. Jedes Netzwerkprofil hat einen Namen - die anfängliche Konfiguration hat den Namen "default"; wenn ein neues Profil erstellt wird muss ein Name festgelegt werden, welcher sich von allen bereits existierenden Profilnamen unterscheidet.

##### Draknetprofile

Draknetprofile ist eine - sehr einfache - Komponente des Mageia Kontrollzentrums (MCC), welches eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur Verwaltung der Profile bietet. Diese GUI erlaubt es

- zwischen den Profilen zu wechseln - aktiviere z. B. ein gewünschtes Profil um es als "aktuell verwendetes Profil" festzulegen,

- neue, zusätzliches Profile zu erstellen,

- Profile aus der Liste der festgelegten Profile zu löschen.

#### Draknetprofile ausführen

##### Profile festlegen, Profile wechseln

Festlegen/Bearbeiten von Profilen betrifft das gesamte Linux-System und all seine Anwender. Aus diesem Grund benötigt das Ausführen von draknetprofile root-Privilegien. Normalerweise kann draknetprofile über das MCC ausgeführt werden (welches bereits als root ausgeführt wird):

Abbildung 1: Mageia Kontrollzentrum: Netzwerk & Internet Tab

1. starte das MCC durch drücken des MCC Symbol in einer der Panele auf Ihrem Desktop.

2. Wähle den "Netzwerk & Internet" Tab,

3. drücke auf "Verwalten unterschiedlicher Netzwerke" im "Einstellen und Absichern des Netzwerkes" Bereich (rote Kontur in Abbildung 1).

Draknetprofile kann auch durch die Eingabe über eine Befehlzeile in einem Terminal-Emulator mit root-Privilegien ausgeführt werden (dies ist möglicherweise hilfreich, wenn die Standardmeldungen oder Fehlermeldungen von draknetprofile - zum Beispiel zum debuggen - benötigen). Gib hierfür ein:

`draknetprofile`

Nach dem Start wird die Haupseite von Draknetprofile angezeigt:

Abbildung 2: Verwaltungsmaßnahmen mit dem Draknetprofile

Der obere Bereich des Fensters enthält eine Liste an Namen aller aktuell festgelegten Profile. Der untere Bereich bietet eine Reihe an Schaltflächen:

- "Aktivieren" ... richtet das ausgewählte Profil (oberer Bereich des Fensters) als das aktuelle Profil ein (und speichert die Einstellungen des alten Profil);

- "Neu" ... erstellt ein neues Profil;

- "Löschen" ... löscht das ausgewählte Profil aus der Liste der festgelegten Profile;

- "Beenden" ... beendet Draknetprofile.

Bevor Sie die "Aktivieren" oder die "Löschen" Schaltfläche drücken, müssen Sie ein Profil aus der Liste auswählen: wähle dieses durch einen Klick mit der linken Maustaste auf den Namen des entsprechenden Profils.

Durch drücken der "Neu" Schaltfläche wird ein Hilfsfenster angezeigt, in dem Sie den Namen des Profils eingeben können, den Sie erstellen möchten; der Name muss sich von den bereits bestehenden Profilen unterscheiden. Das Profil wird als exakte Kopie des aktuell aktiven Profils erstellt und direkt als das aktuelle verwendete Profil aktiviert. Sie müssen gegebenenfalls die spezifischen Einstellungen (die automatisch erstellte Konfiguration bearbeiten) in einem zweiten unabhängigen Schritt festlegen:

- verlassen von Draknetprofile (drücke die "Beenden" Schaltfläche),

- zurück im "Netzwerk & Internet" Tab, wähle den "Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (...)" (markiert mit einer rot gestrichelten Linie in Abbildung 1),

- Sie führen anschließend die Schritte zur Einrichtung der Schnittstelle aus; diese sind genauso wie die Schritte, die Sie bei der Einrichtung während der Systemerstellung mit der ersten Netzwerk-Schnittstelle durchgeführt haben - dies ist in der Drakconnect Anleitung dokumentiert.

Der mittlere Bereich des Fensters ist normalerweise versteckt. Drücke die "Fortgeschrittene Optionen" Schaltfläche um diesen sichtbar zu machen. Es sollte eine Liste an Namen der "Module" von Draknetprofile erscheinen (wie "Netzwerk", "Firewall", "urpmi"), jede mit einer Checkbox neben dem Namen, zum aktivieren mit Hakchen; diese Checkboxen legen fest, ob die von diesem Modul gesteuerten Eigenschaften in das Profil mit aufgenommen werden oder nicht.

##### Verwenden eines System, das mehr als ein Profil besitzt

Bei einem System in dem verschiedene Profile festgelegt sind, wird eine zusätzliche Aktion des Anwenders benötigt, wenn das System gestartet wird: Beim fast abgeschlossen Startvorgang des Systems - kurz bevor die Desktop-Umgebung startet - erhalten Sie eine Nachricht, ähnlich wie diese

`Select network profile: (1) default (2) roaming*`

Drücke entweder 1 oder 2 um das "default" Profil, beziehungsweise das "roaming" Profil auszuwählen oder bestätige mit Enter um das Profil, welches mit einem Asterisk markiert ist, auszuwählen (dieses Profil war zuletzt aktiv, als das System heruntergefahren wurde).

Aktuell (Mageia 5) scheint es ein zeitweiliges Problem zu geben: Es passiert, dass das System nicht mehr reagiert, nachdem der Benutzer aufgefordert wurde, ein Profil auszuwählen. Der einzige Ausweg aus dieser Situation besteht darin, einen weiteren Start durchzuführen. Dieses Problem wird untersucht.

#### Appendix: Für Draknetprofile relevante Dateien

Die Konfigurationsdaten der Netzwerkschnittstellen sind im Verzeichnis /etc/sysconfig/network-scripts/, in Dateien mit Namen wie ifcfg-xxx, gespeichert.

Der Name des aktuell aktiven Profil wird in der Datei /etc/netprofile/current angegeben.

### Konfigurieren der VPN-Verbindungen

## drakvpn

#### Einleitung

Mit diesem Werkzeug[24] kann eine sichere Tunnel-Verbindung zwischen einem Computer und einem entfernten Netzwerk hergestellt werden. An dieser Stelle wird nur beschrieben wie der lokale Computer eingerichtet werden muss. Es wird vorausgesetzt, dass das entfernte Netzwerk bereits im Betrieb ist und Sie vom Netzwerk-Administrator die notwendigen Verbindungsinformationen erhalten haben, z. B. in Form einer .pcf-Konfigurationsdatei.

#### Konfiguration

Wähle zuerst entweder Cisco VPN-Concentrator oder OpenVPN, abhängig davon welches Protokoll für Ihr virtuelles privates Netzwerk verwendet wird.

Geben Sie anschließend Ihrer Verbindung einen Namen.

Im nächsten Bildschirm geben Sie die Details für Ihre VPN-Verbindung ein.

- Für Cisco VPN

- Für openvpn. Das openvpn Paket und seine Abhängigkeiten werden bei der ersten Verwendung des Werkzeugs installiert.

  Wähle die Dateien, welche Sie vom Netzwerkadministrator erhalten haben.

  Erweiterte Parameter:

  Das nächste Bild fragt nach der IP-Adresse für das Gateway.

Sobald die Parameter eingestellt sind haben Sie die Option die VPN-Verbindung zu starten.

Diese VPN-Verbindung kann so eingerichtet werden, dass sie automatisch zusammen mit einer Netzwerkverbindung hergestellt wird. Um dies zu erreichen, muss die Netzwerkverbindung so konfiguriert werden, dass immer eine Verbindung zum VPN aufgebaut wird.

### Hosts Definitionen

## drakhosts

Wenn einige Systeme in Ihrem Netzwerk bestimmte Dienste anbieten und diese über eine feste IP-Adresse verfügen, erlaubt Ihnen dieses Werkzeug[25], einen Namen für diese festzulegen, um darauf einfacher zugreifen zu können. Anschließend können Sie diesen Namen, statt die IP-Adressen, hierfür verwenden.

Hinzufügen

Mit dieser Schaltfläche fügen Sie den Namen eines neuen Systems hinzu. In einem neuen Fenster können Sie IP-Adresse, Rechnername und einen optionalen Alias festlegen. Ein Alias kann auf die gleiche Art und Weise verwendet werden wie ein Rechnername.

Ändern

Sie können die Parameter eines vorhandenen Eintrags editieren. Es wird das gleiche Fenster wie beim Hinzufügen angezeigt.

[19] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie draknetcenter als root eingeben.

[20] Sie können das Programm über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakconnect als root eingeben.

[21] Sie können das Programm über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakconnect --del als root eingeben.

[22] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakproxy als root eingeben.

[23] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakgw als root eingeben.

[24] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakvpn als root eingeben.

[25] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakhosts als root eingeben.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Zurück |  | Weiter
| Zum Anfang |

- Contents
- Search

- Über die Anleitung für das Mageia Kontrollzentrum
- Software-Verwaltung
  - Installieren & Entfernen von Software
    - Einführung in rpmdrake
    - Die Hauptbestandteile des Bildschirms
    - Die Statusspalte
    - Die Abhängigkeiten
  - Aktualisierung der Softwarepakete
  - Die Aktualisierungsfrequenz einrichten
  - Medien konfigurieren
    - Die Spalten
    - Die Knöpfe auf der rechten Seite
    - Das Menü
- Dateifreigabe
  - FTP konfigurieren
    - Was ist FTP?
    - Einen FTP-Server mit drakwizard proftpd einrichten
  - Webserver einrichten
    - Was ist ein Webserver?
    - Einen Webserver mit drakwizard apache2 einrichten
- Netzwerkdienste
  - DHCP konfigurieren
    - Was ist DHCP?
    - Einen DHCP-Server mit drakwizard dhcp einrichten
    - Was wurde getan
  - DNS konfigurieren
  - Proxy konfigurieren
    - Was ist ein Proxy-Server?
    - Einen Proxy-Server mit drakwizard squid einrichten
    - Was wurde getan
  - Zeit konfigurieren
    - NTP-Server mit drakwizard ntp einrichten
    - Was wurde getan
  - OpenSSH Daemon-Konfiguration
    - Was ist SSH?
    - Einen SSH-Daemon mit drakwizard sshd einrichten
- Hardware
  - Hardware-Konfiguration
    - Das Fenster
    - Das Menü
  - Soundkonfiguration
  - 3D-Desktop-Effekte
    - Einleitung
    - Erste Schritte
    - Problembehebung
      - Der Desktop wird nach dem anmelden nicht angezeigt
  - Grafischen Server einrichten
  - Einstellen des Tastaturlayouts
    - Einleitung
    - Tastaturlayout
    - Tastaturtyp
  - Einrichten des Zeigegeräts (Maus, Touchpad)
  - Installation und Einrichten eines Druckers
    - Einleitung
    - Automatisch erkannte Drucker
    - Nicht automatisch erkannte Drucker
    - Installationsvorgang abschließen
    - Netzwerkdrucker
    - Netzwerkdruck-Protokolle
    - Geräteeigenschaften
    - Problembehebung
    - Spezifisches
  - Scanner einrichten
    - Installation
    - Gemeinsamer Scannerzugriff
    - Spezifisches
    - Zusätzliche Installationsschritte
  - Einrichten einer USV zur Stromkontrolle
- Netzwerk & Internet
  - Netzwerkzentrum
    - Einleitung
    - Der überwachen Knopf
    - Die Konfigurationsschaltfläche
    - Die Erweiterte Einstellungen-Schaltfläche
  - Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Einleitung
    - Eine neue kabelgebundene Verbindung (Ethernet)
    - Eine neue Satelliten-Verbindung (DVB)
    - Eine neue Modem-Verbindung
    - Eine neue DSL-Verbindung
    - Eine neue ISDN-Verbindung
    - Eine neue Drahtlos-Verbindung
    - Eine neue GPRS/Edge/3G Verbindung
    - Eine neue Bluetooth-Dial-In Netzwerkverbindung
    - Eine neue Verbindung über ein analoges Modem (POTS)
    - Beenden der Konfiguration
  - Eine Verbindung entfernen
  - Proxy
  - Die Internetverbindung mit anderen lokalen Rechnern teilen
    - Prinzipien
    - Gateway-Assistent
    - Client konfigurieren
    - Beenden der gemeinsamen Nutzung der Verbindung
  - Verwalten unterschiedlicher Netzwerkprofile
    - Einleitung
      - Profile
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile ausführen
      - Profile festlegen, Profile wechseln
      - Verwenden eines System, das mehr als ein Profil besitzt
    - Appendix: Für Draknetprofile relevante Dateien
  - Konfigurieren der VPN-Verbindungen
    - Einleitung
    - Konfiguration
  - Hosts Definitionen
- System
  - Authentifizierung
  - Ein- oder Ausschalten von Systemdiensten
  - Schriften verwalten, hinzufügen und entfernen. Import von Windows(TM)-Schriften
  - Datum und Uhrzeit einstellen
  - Auswählen der Region und Sprache
    - Eingabemethode
  - Betrachten und Durchsuchen von System-Protokollen
    - Um eine Suche in den Protokollen durchzuführen
    - E-Mail-Benachrichtigungssystem einrichten
  - Eine Konsole mit Administratorrechten öffnen
  - Benutzer und Gruppen
  - Importieren von Windows(TM)-Dokumenten und -Einstellungen
  - Snapshots
- Netzwerkfreigabe
  - Zugriff auf über SMB (für Windows) freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Vorgehensweise
  - Laufwerke und Verzeichnisse mit Samba freigeben
    - Einleitung
    - Vorbereitung
    - Einrichtungsassistent - Standalone-Server
    - Einrichtungsassistent - Primärer Domänencontroller
    - Ein Verzeichnis zur gemeinsamen Nutzung freigeben
    - Menüeinträge
    - Druckerfreigabe
    - Samba-Benutzer
  - Zugriff auf über NFS freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Vorgehensweise
  - Laufwerke und Verzeichnisse mit NFS freigeben
    - Voraussetzungen
    - Hauptfenster
    - Veränderter Eintrag
      - NFS-Verzeichnis
      - Rechnerzugriff
      - Benutzer-ID-Abbildung
      - Erweiterte Einstellungen
    - Menüeinträge
      - Datei|Schreibe conf
      - NFS-Server|Neu starten
      - NFS-Server|Neu laden
  - Zugriff auf über WebDAV freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Einen neuen Eintrag erstellen
- Lokale Festplatten
  - Partitionen verwalten
  - CD/DVD Brenner
    - Einhängepunkt
    - Optionen
      - user/nouser
  - Festplattenpartitionen im Netzwerk freigeben
- Sicherheit
  - MSEC: Systemsicherheit und Prüfung
    - Präsentation
    - Übersichtsregisterkarte
    - Reiter Sicherheitseinstellungen
      - Reiter Grundsicherheit
      - Reiter Systemsicherheit
      - Netzwerksicherheit
      - Regelmäßige Checks Reiter
      - Ausnahmen Reiter
      - Berechtigungen
  - Persönliche Firewall einrichten
  - Die Authentifizierung für die Mageia-Werkzeuge einrichten
  - Erweiterte Einstellungen für Netzwerkschnittstellen und Firewall
  - Kindersicherungen
    - Präsentation
    - Kindersicherung einrichten
      - Blacklist/Whitelist Tab
      - Programme sperren Reiter
- Systemstart
  - Autologin einrichten zur automatischen Anmeldung
  - Bootmanager einrichten
  - Display-Manager einrichten
- Weitere Mageia Werkzeuge
  - Mageia Bugreport-Werkzeug
  - Logs und Systeminformationen zum melden von Fehlern (Bug Report) sammeln
  - Vorhandene NFS und SMB Freigaben anzeigen
  - Ihre PCI, USB und PCMCIA Informationen anzeigen lassen

Search