. |  | Zurück | Weiter

# Netzwerkfreigabe

Auf diesem Bildschirm können Sie zwischen verschiedene Werkzeuge, zur Freigabe von Laufwerke und Verzeichnisse für die gemeinsame Nutzung, auswählen. Klicke auf einen der unteren Links, um mehr zu erfahren.

1. Windows(R)-Freigaben konfigurieren

   1. „Zugriff auf über SMB (für Windows) freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse“

   2. „Laufwerke und Verzeichnisse mit Samba freigeben“ = Zugriff auf über SMB (für Windows) freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse

2. NFS-Freigaben verwalten

   1. „Zugriff auf über NFS freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse“

   2. „Laufwerke und Verzeichnisse mit NFS freigeben“

3. WebDAV-Freigaben konfigurieren

   1. „Zugriff auf über WebDAV freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse“

### Zugriff auf über SMB (für Windows) freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse

## diskdrake --smb

#### Einleitung

Dieses Werkzeug[35] erlaubt es Ihnen festzulegen, welche geteilten Verzeichnisse für alle Benutzer auf dem Rechner aufrufbar sein sollen. Dafür wird das Protokoll SMB verwendet, welches auf Windows(R) Systemen Bekanntheit erlangte. Das geteilte Verzeichnis wird direkt beim Start verwendbar sein. Geteilte Verzeichnisse können auch direkt in einer Einzelsitzung von einem Nutzer mit Werkzeugen wie Dateibrowsern aufgerufen werden.

Bevor Sie das Werkzeug starten wäre es eine gute Idee die Namen der verfügbaren Server festzulegen, zum Beispiel mit „Hosts Definitionen“

#### Vorgehensweise

Wähle Server suchen um eine Liste an Servern anzeigen zu lassen, auf denen Verzeichnisse zur geteilten Nutzung freigegeben sind.

Klicke auf das > Symbol vor dem Servernamen um eine Liste an freigegebenen Verzeichnissen zu sehen und wähle das Verzeichnis aus, auf das Sie zugreifen möchten.

Die Schaltfläche Einhängepunkt erscheint und Sie müssen festlegen wo das Verzeichnis eingehangen werden soll.

Nach der Auswahl des Einhängepunkts können Sie diesen über die Einhängen-Schaltfläche einhängen. Sie können auch einige Optionen mit der Optionen Schaltfläche überprüfen und ändern.

In den Optionen können Sie den Benutzernamen und das Passwort festlegen, damit Sie Zugriff auf den SMB Server haben. Nach dem einhängen des Verzeichnisses können Sie diesen mit der gleichen Schaltfläche wieder aushängen.

Nach dem bestätigen der Konfiguration mit der Fertig Schaltfläche, erscheint eine Meldung die Sie fragt "Wollen Sie die Änderungen in /etc/fstab speichern?". Das speichern macht Ihnen das Verzeichnis bei jedem Systemstart verfügbar, wenn der Zugriff auf das Netzwerk vorhanden ist. Das neue Verzeichnis ist anschließend in Ihrem Datei-Browser verfügbar, wie z.B. in Dolphin.

### Laufwerke und Verzeichnisse mit Samba freigeben

## draksambashare

#### Einleitung

Samba ist ein Protokoll, das von verschiedenen Betriebssystemen verwendet wird, um Ressourcen wie z. B. Verzeichnisse oder Drucker zu teilen. Dieses Tool erlaubt es Ihnen, mit Hilfe des Protokolls SMB/CIFS Ihren Rechner als Samba-Server einzurichten. Dieses Protokoll wird auch von Windows(R) verwendet und Computer mit diesem Betriebssystem können auf die Ressourcen des Samba-Servers zugreifen.

#### Vorbereitung

Damit andere Computer auf den Server zugreifen können, muss der Server eine feste IP-Adresse besitzen. Dies kann direkt auf dem Server, z. B. mit „Netzwerkzentrum“, oder auf dem DHCP-Server eingestellt werden. Der DHCP-Server ist nämlich in der Lage, einen Computer anhand seiner MAC-Adresse zu identifizieren und ihm immer die gleiche IP-Adresse zuzuweisen. Die Firewall des Server-Rechners muss außerdem so eingestellt werden, dass ankommende Anfragen zum Samba-Server akzeptiert werden.

#### Einrichtungsassistent - Standalone-Server

Während dem ersten Start prüft das Einrichtungswerkzeug[36], ob die benötigten Pakete installiert sind und schlägt ggf. vor, diese zu installieren, falls sie nicht installiert sind. Anschließend wird der Einrichtungsassistent für die Konfiguration des Samba-Servers gestartet.

Im nächsten Fenster ist bereits die Option "Standalone" ausgewählt.

Dann ist der Name der Arbeitsgruppe anzugeben. Computer, die auf den Samba-Server zugreifen möchten, sollten sich in der selben Arbeitsgruppe befinden.

Der Netbios-Name wird im Netzwerk als Bezeichner für den Server verwendet.

Wählen Sie den Sicherheitsmodus

- user: Der Client muss authentifiziert werden, um auf die Freigabe zugreifen zu können.

- share: Der Client authentifiziert sich für jede Freigabe getrennt.

Sie können IP-Adressen oder Namen der Computer festlegen, die auf die Freigabe zugreifen dürfen.

Geben Sie den Server-Banner an. Der Banner ist die Beschreibung, die Windows-Computern angezeigt wird, wenn sie den Server sehen.

Der Ort, an dem Samba die Log-/Protokollinformationen abspeichert, kann im nächsten Schritt festgelegt werden.

Der Assistent zeigt vor dem bestätigen der Konfiguration eine Auflistung der gewählten Parameter an. Bei der Bestätigung wird die Konfiguration anschließend unter `/etc/samba/smb.conf` geschrieben.

#### Einrichtungsassistent - Primärer Domänencontroller

Falls die Option "Primärer Domänencontroller" ausgewählt wurde, fragt der Einrichtungsassistent nach Admin-Namen und, ob Wins unterstützt werden soll oder nicht. Die darauf folgenden Schritte sind die gleichen wie bei der Einrichtung des Standalone-Servers, außer dass Sie den Sicherheits-Modus wählen können:

- Domäne: Stellt einen Mechanismus bereit, um alle Benutzer- und Gruppenkonten in einem zentralen, gemeinsamen Konten-Verzeichnis zu speichern. Das zentrale Konten-Verzeichnis wird unter den (Sicherheits-)Controllern geteilt.

#### Ein Verzeichnis zur gemeinsamen Nutzung freigeben

Mit der Hinzufügen Schaltfläche erhalten wir:

Auf diese Weise kann ein neuer Eintrag hinzugefügt werden. Nachträglich kann er über die Schaltfläche Ändern editiert werden. Dort kann z. B. eingestellt werden, ob das Verzeichnis öffentlich sichtbar, lesbar oder beschreibbar ist. Der Name der Freigabe kann nicht geändert werden.

#### Menüeinträge

Wenn die Liste mindestens einen Eintrag enthält können folgende Menüeinträge verwendet werden.

Datei|Schreibe conf. Speichert die aktuelle Konfiguration in `/etc/samba/smb.conf`.

Samba-Server|Konfigurieren. Der Assistent kann mit diesem Befehl erneut ausgeführt werden.

Samba-Server|Neu starten. Der Server wird gestoppt und mit den aktuellen Konfigurationsdateien neu gestartet.

Samba-Server|Neu laden. Die angezeigte Konfiguration wird aus den aktuellen Konfigurationsdateien neu geladen.

#### Druckerfreigabe

Samba ermöglicht Ihnen auch Drucker für die gemeinsame Nutzung freizugeben.

#### Samba-Benutzer

In diesem Reiter können Sie Nutzer hinzufügen, damit diese auf die freigegebenen Ressourcen zugreifen können, wenn eine Autorisierung erforderlich ist. Sie können die Nutzer dort hinzufügen „Benutzer und Gruppen“

### Zugriff auf über NFS freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse

## diskdrake --nfs

.

#### Einleitung

Dieses Werkzeug[37] erlaubt es Ihnen festzulegen, welche geteilten Verzeichnisse für alle Benutzer auf dem Rechner aufrufbar sein sollen. Dafür wird das Protokoll NFS verwendet, welches auf den meisten Linux oder Unix Systemen verfügbar ist. Das geteilte Verzeichnis wird direkt beim Start verwendbar sein. Geteilte Verzeichnisse können auch direkt in einer Einzelsitzung von einem Nutzer mit Werkzeugen wie Dateibrowsern aufgerufen werden.

#### Vorgehensweise

Wähle Server suchen um eine Liste an Servern, welche Verzeichnisse freigegeben haben, zu erhalten.

Klicke auf das > Symbol vor dem Servernamen um eine Liste an freigegebenen Verzeichnissen zu sehen und wähle das Verzeichnis aus, auf das Sie zugreifen möchten.

Die Schaltfläche Einhängepunkt erscheint und Sie müssen festlegen wo das Verzeichnis eingehangen werden soll.

Nach der Auswahl des Einhängepunkts können Sie diesen Einhängen. Sie können auch einige Optionen mit der Optionen Schaltfläche überprüfen und ändern. Nach dem einhängen des Verzeichnisses können Sie diesen mit der gleichen Schaltfläche wieder aushängen.

Nach dem bestätigen der Konfiguration mit der Fertig Schaltfläche, erscheint eine Meldung die Sie fragt "Wollen Sie die Änderungen in /etc/fstab speichern?". Dies macht das Verzeichnis bei jedem Systemstart verfügbar, wenn der Zugriff auf das Netzwerk vorhanden ist. Das neue Verzeichnis ist anschließend in Ihrem Datei-Browser verfügbar, wie z.B. in Dolphin.

### Laufwerke und Verzeichnisse mit NFS freigeben

## draknfs

#### Voraussetzungen

Wenn der Assistent[38] das erste Mal gestartet wird, wird möglicherweise folgende Meldung angezeigt:

> Das Paket nfs-utils muss installiert sein. Soll es installiert werden?

Nach dem abschließen der Installation wird ein Fenster mit einer leeren Liste angezeigt.

#### Hauptfenster

Eine Liste mit freigegebenen Verzeichnisse wird angezeigt. In diesem Schritt ist die Liste leer. Die Hinzufügen Schaltfläche bietet Ihnen Zugriff zum Konfigurationswerkzeug.

#### Veränderter Eintrag

Das Konfigurationswerkzeug wird "Veränderter Eintrag" genannt. Es kann auch über die Ändern Schaltfläche gestartet werden. Die folgenden Parameter sind verfügbar.

##### NFS-Verzeichnis

Hier können Sie festlegen welches Verzeichnis freigegeben werden soll. Der Verzeichnis Knopf bietet Ihnen Zugriff auf einen Browser um es auszuwählen.

##### Rechnerzugriff

Hier können Sie die Hosts festlegen, welche Autorisiert sind auf das freigegebene Verzeichnis zuzugreifen.

NFS Klients können auf verschiedene Wege angegeben werden:

Einzelrechner: Ein Rechner, entweder durch einen Kurznamen, welcher durch die Namensauflösung erkannt wird, den vollen qualifizierten Domänennamen oder einer IP-Adresse angeben

Netzgruppen: NIS-Netzgruppen können als @Gruppe angegeben werden.

Platzhalter: Rechnernamen können die Platzhalter „*“ und „?“ enthalten. Zum Beispiel: *.cs.foo.edu entspricht allen Rechnern in der Domäne cs.foo.edu.

IP-Netzwerke: Sie können auch Verzeichnisse für alle Rechner eines IP-(Sub)Netzwerkes gleichzeitig freigeben. Zum Beispiel durch Anhängen von `/255.255.252.0' oder `/22' an die Netzwerk-Basis-Adresse.

##### Benutzer-ID-Abbildung

root-Benutzer auf anonymous abbilden: Bildet Anfragen des Root-Benutzers, uid/gid 0, auf anonymous, uid/gid (root_squash), ab. Der Root-Benutzer des Clients kann nicht auf Dateien des Servers zugreifen, die vom Root-Benutzer des Servers erstellt wurden.

erlaube echten entfernten root-Zugriff: Deaktiviere root squashing. Diese Option (no_root_squash) ist hauptsächlich für Clients ohne eigene Laufwerke gedacht.

alle Benutzer auf anonymous abbilden: Bilde alle UIDs und GIDs auf den Benutzer anonymous ab (all_squash). Dies ist nützlich für mittels NFS exportierte öffentliche FTP-Verzeichnisse, News-Spool-Verzeichnisse etc. Die gegenteilige Option lautet "Keine Benutzer-UID-Abbildung" (no_all_squash) und stellt die Standard-Einstellung dar.

anonuid und anongid: Setze die UID und die GID explizit auf die Werte des anonymous-Benutzerkontos.

##### Erweiterte Einstellungen

Gesicherte Verbindung: Diese Option erfordert, dass Anfragen von einem Port ausgehen, der kleiner ist als IPPORT_RESERVED (1024). Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Nur-Lese-Freigabe: Erlaubt entweder nur lesenden Zugriff oder gleichzeitig lesenden und schreibenden Zugriff auf das NFS-Laufwerk. Die Standard-Einstellung verbietet alle Zugriffe, die das Dateisystem ändern. Diese Standard-Einstellung kann erzwungen werden, indem die Option "Nur-Lese-Freigabe" explizit aktiviert wird.

Gleichzeitiger Zugriff: Hindert den NFS-Server daran, gegen das NFS-Protokoll zu verstoßen und auf Anfragen zu antworten, bevor die daraus resultierenden Änderungen auf das Speichermedium (z. B. Festplatte) geschrieben sind.

Unterverzeichnis-Überprüfung: Aktiviere die Unterverzeichnis-Überprüfung, welche die Sicherung in manchen Fällen verbessern kann, aber die Ausfallsicherheit beeinträchtigt. Details können der Man-Page exports(5) entnommen werden.

#### Menüeinträge

Aktuell enthält die Liste mindestens einen Eintrag.

##### Datei|Schreibe conf

Aktuelle Konfiguration speichern.

##### NFS-Server|Neu starten

Der Server wird gestoppt und mit den aktuellen Konfigurationsdateien neu gestartet.

##### NFS-Server|Neu laden

Die angezeigte Konfiguration wird aus den aktuellen Konfigurationsdateien neu geladen.

### Zugriff auf über WebDAV freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse

## diskdrake --dav

Dieses Werkzeug[39] befindet sich im Mageia Kontrollzentrum unter dem Reiter Netzwerkfreigaben mit dem Namen Einstellungen für WebDAV.

#### Einleitung

WebDAV ist ein Protokoll, welches erlaubt, Verzeichnisse auf einem Webserver lokal einzuhängen, sodass es wie ein lokales Verzeichnis erscheint. Dazu ist es notwendig, das auf dem Remote-Computer ein WebDAV-Server läuft. Ziel dieses Werkzeugs ist nicht die Konfiguration eines WebDAV Servers.

#### Einen neuen Eintrag erstellen

Das erste Fenster von diesem Werkzeug zeigt die bereits konfigurierten Einträge an, wenn welche vorhanden sind und einen Neu Knopf. Benutze diesen, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Gib in das Feld des neuen Fensters die Server-URL ein.

Anschließend erhalten Sie einen Auswahlbildschirm, in dem Sie einige Aktionen auswählen können. Fahre mit dem Einhängepunkt fort, indem Sie darauf klicken und anschließend auf OK, da der Server bereits konfiguriert wurde. Sie können diesen aber, falls nötig, korrigieren.

Der Inhalt des entfernten Verzeichnisses wird durch diesen Einhängepunkt zugänglich sein.

Geben Sie in dem nächsten Schritt ihren Benutzernamen und ihr Passwort an. Wenn Sie weitere Optionen benötigen, können Sie diese im Erweitert Bildschirm angeben.

Die Option Mount erlaubt Ihnen den Zugriff direkt einzuhängen.

Nachdem Sie die Konfiguration mit den Radiobuttons mit Fertig akzeptiert haben, wird der erste Bildschirm wieder angezeigt und Ihr neuer Einhängepunkt wird aufgelistet. Nachdem Sie Beenden ausgewählt haben, werden Sie gefragt ob die Änderungen in /etc/fstab gespeichert werden sollen. Wählen Sie dies, wenn Sie möchten, dass das entfernte Verzeichnis bei jedem Systemstart verfügbar sein soll. Falls Ihre Konfiguration nur für eine einmalige Nutzung verwendet werden soll, speichern Sie dies nicht.

[35] Sie können das Programm über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie diskdrake --smb als root eingeben

[36] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie draksambashare als root eingeben.

[37] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie diskdrake --nfs als root eingeben

[38] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie draknfs als root eingeben.

[39] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie diskdrake --dav als root eingeben

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Zurück |  | Weiter
| Zum Anfang |

- Contents
- Search

- Über die Anleitung für das Mageia Kontrollzentrum
- Software-Verwaltung
  - Installieren & Entfernen von Software
    - Einführung in rpmdrake
    - Die Hauptbestandteile des Bildschirms
    - Die Statusspalte
    - Die Abhängigkeiten
  - Aktualisierung der Softwarepakete
  - Die Aktualisierungsfrequenz einrichten
  - Medien konfigurieren
    - Die Spalten
    - Die Knöpfe auf der rechten Seite
    - Das Menü
- Dateifreigabe
  - FTP konfigurieren
    - Was ist FTP?
    - Einen FTP-Server mit drakwizard proftpd einrichten
  - Webserver einrichten
    - Was ist ein Webserver?
    - Einen Webserver mit drakwizard apache2 einrichten
- Netzwerkdienste
  - DHCP konfigurieren
    - Was ist DHCP?
    - Einen DHCP-Server mit drakwizard dhcp einrichten
    - Was wurde getan
  - DNS konfigurieren
  - Proxy konfigurieren
    - Was ist ein Proxy-Server?
    - Einen Proxy-Server mit drakwizard squid einrichten
    - Was wurde getan
  - Zeit konfigurieren
    - NTP-Server mit drakwizard ntp einrichten
    - Was wurde getan
  - OpenSSH Daemon-Konfiguration
    - Was ist SSH?
    - Einen SSH-Daemon mit drakwizard sshd einrichten
- Hardware
  - Hardware-Konfiguration
    - Das Fenster
    - Das Menü
  - Soundkonfiguration
  - 3D-Desktop-Effekte
    - Einleitung
    - Erste Schritte
    - Problembehebung
      - Der Desktop wird nach dem anmelden nicht angezeigt
  - Grafischen Server einrichten
  - Einstellen des Tastaturlayouts
    - Einleitung
    - Tastaturlayout
    - Tastaturtyp
  - Einrichten des Zeigegeräts (Maus, Touchpad)
  - Installation und Einrichten eines Druckers
    - Einleitung
    - Automatisch erkannte Drucker
    - Nicht automatisch erkannte Drucker
    - Installationsvorgang abschließen
    - Netzwerkdrucker
    - Netzwerkdruck-Protokolle
    - Geräteeigenschaften
    - Problembehebung
    - Spezifisches
  - Scanner einrichten
    - Installation
    - Gemeinsamer Scannerzugriff
    - Spezifisches
    - Zusätzliche Installationsschritte
  - Einrichten einer USV zur Stromkontrolle
- Netzwerk & Internet
  - Netzwerkzentrum
    - Einleitung
    - Der überwachen Knopf
    - Die Konfigurationsschaltfläche
    - Die Erweiterte Einstellungen-Schaltfläche
  - Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Einleitung
    - Eine neue kabelgebundene Verbindung (Ethernet)
    - Eine neue Satelliten-Verbindung (DVB)
    - Eine neue Modem-Verbindung
    - Eine neue DSL-Verbindung
    - Eine neue ISDN-Verbindung
    - Eine neue Drahtlos-Verbindung
    - Eine neue GPRS/Edge/3G Verbindung
    - Eine neue Bluetooth-Dial-In Netzwerkverbindung
    - Eine neue Verbindung über ein analoges Modem (POTS)
    - Beenden der Konfiguration
  - Eine Verbindung entfernen
  - Proxy
  - Die Internetverbindung mit anderen lokalen Rechnern teilen
    - Prinzipien
    - Gateway-Assistent
    - Client konfigurieren
    - Beenden der gemeinsamen Nutzung der Verbindung
  - Verwalten unterschiedlicher Netzwerkprofile
    - Einleitung
      - Profile
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile ausführen
      - Profile festlegen, Profile wechseln
      - Verwenden eines System, das mehr als ein Profil besitzt
    - Appendix: Für Draknetprofile relevante Dateien
  - Konfigurieren der VPN-Verbindungen
    - Einleitung
    - Konfiguration
  - Hosts Definitionen
- System
  - Authentifizierung
  - Ein- oder Ausschalten von Systemdiensten
  - Schriften verwalten, hinzufügen und entfernen. Import von Windows(TM)-Schriften
  - Datum und Uhrzeit einstellen
  - Auswählen der Region und Sprache
    - Eingabemethode
  - Betrachten und Durchsuchen von System-Protokollen
    - Um eine Suche in den Protokollen durchzuführen
    - E-Mail-Benachrichtigungssystem einrichten
  - Eine Konsole mit Administratorrechten öffnen
  - Benutzer und Gruppen
  - Importieren von Windows(TM)-Dokumenten und -Einstellungen
  - Snapshots
- Netzwerkfreigabe
  - Zugriff auf über SMB (für Windows) freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Vorgehensweise
  - Laufwerke und Verzeichnisse mit Samba freigeben
    - Einleitung
    - Vorbereitung
    - Einrichtungsassistent - Standalone-Server
    - Einrichtungsassistent - Primärer Domänencontroller
    - Ein Verzeichnis zur gemeinsamen Nutzung freigeben
    - Menüeinträge
    - Druckerfreigabe
    - Samba-Benutzer
  - Zugriff auf über NFS freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Vorgehensweise
  - Laufwerke und Verzeichnisse mit NFS freigeben
    - Voraussetzungen
    - Hauptfenster
    - Veränderter Eintrag
      - NFS-Verzeichnis
      - Rechnerzugriff
      - Benutzer-ID-Abbildung
      - Erweiterte Einstellungen
    - Menüeinträge
      - Datei|Schreibe conf
      - NFS-Server|Neu starten
      - NFS-Server|Neu laden
  - Zugriff auf über WebDAV freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Einen neuen Eintrag erstellen
- Lokale Festplatten
  - Partitionen verwalten
  - CD/DVD Brenner
    - Einhängepunkt
    - Optionen
      - user/nouser
  - Festplattenpartitionen im Netzwerk freigeben
- Sicherheit
  - MSEC: Systemsicherheit und Prüfung
    - Präsentation
    - Übersichtsregisterkarte
    - Reiter Sicherheitseinstellungen
      - Reiter Grundsicherheit
      - Reiter Systemsicherheit
      - Netzwerksicherheit
      - Regelmäßige Checks Reiter
      - Ausnahmen Reiter
      - Berechtigungen
  - Persönliche Firewall einrichten
  - Die Authentifizierung für die Mageia-Werkzeuge einrichten
  - Erweiterte Einstellungen für Netzwerkschnittstellen und Firewall
  - Kindersicherungen
    - Präsentation
    - Kindersicherung einrichten
      - Blacklist/Whitelist Tab
      - Programme sperren Reiter
- Systemstart
  - Autologin einrichten zur automatischen Anmeldung
  - Bootmanager einrichten
  - Display-Manager einrichten
- Weitere Mageia Werkzeuge
  - Mageia Bugreport-Werkzeug
  - Logs und Systeminformationen zum melden von Fehlern (Bug Report) sammeln
  - Vorhandene NFS und SMB Freigaben anzeigen
  - Ihre PCI, USB und PCMCIA Informationen anzeigen lassen

Search