. |  | Zurück | Weiter

# Netzwerkdienste

Dieser Bildschirm und der für die Dateifreigabe ist nur sichtbar, wenn das drakwizard Paket installiert ist. Sie können zwischen verschiedenen Werkzeuge auswählen, um verschiedene Server einzurichten. Klicke auf einen Link weiter unten oder auf „Dateifreigabe“ um mehr darüber zu erfahren.

Netzwerkdienste

1. „DHCP konfigurieren“

2. „DNS konfigurieren“

3. „Proxy konfigurieren“

4. „Zeit konfigurieren“

5. „OpenSSH Daemon-Konfiguration“

### DHCP konfigurieren

## drakwizard dhcp

### Anmerkung

Dieses Werkzeug funktioniert in Mageia 4, aufgrund neuen Namensschemen für Netzwerkgeräte, nicht

Dieses Werkzeug[7] kann Sie dabei unterstützen, einen DHCP Server einzurichten. Es ist eine Komponente von drakwizard, welches Sie installiert haben sollten um Zugriff darauf zu haben.

#### Was ist DHCP?

Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist ein standardisiertes Netzwerkprotokoll, welches für IP-Netzwerke verwendet wird, das dynamisch IP-Adressen und andere Informationen konfiguriert, welche für eine Internetkommunikation benötigt werden. (Aus Wikipedia)

#### Einen DHCP-Server mit drakwizard dhcp einrichten

Willkommen beim DHCP-Server-Assistenten.

1. Einleitung

   Die erste Seite ist nur eine Einleitung. Klicke auf Weiter.

2. Adapter auswählen

   Wähle das Netzwerkgerät, welches mit dem Subnetz verbunden ist und welches DHCP die IP-Adresse zuordnet. Klicke danach auf Weiter.

3. IP-Bereich auswählen

   Wählen Sie Anfang und Ende des IP-Bereichs aus, den der Server verwalten soll. Zusätzlich geben Sie die IP-Adresse des Gateways an, welches Ihr lokales Netzwerk mit dem Internet verbindet. Dann klicken Sie bitte auf Weiter.

4. Übersicht

   Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu überprüfen. Klicke danach auf Weiter.

5. Warte einen Moment ...

   Dies kann behoben werden. Klicke ein paar Mal auf Zurück und ändere einige Dinge.

6. Stunden später ...

#### Was wurde getan

- Installation des Pakets dhcp-server falls nötig;

- `/etc/dhcpd.conf` wird gespeichert in `/etc/dhcpd.conf.orig;`

- Erstellen einer neuen `dhcpd.conf` anhand von `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` und hinzufügen der neuen Parameter:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Zudem, bearbeiten der Webmin Konfigurationsdatei `/etc/webmin/dhcpd/config`

- Neustarten von `dhcpd`.

### DNS konfigurieren

## drakwizard bind

Diese Seite wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese Hilfe schreiben könnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. Vielen Dank im Voraus.

Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard bind als root eingeben.

### Proxy konfigurieren

## drakwizard squid

Dieses Werkzeug[8] kann Sie dabei unterstützen, einen Proxy-Server einzurichten. Es ist eine Komponente von drakwizard, welches Sie installiert haben sollten um Zugriff darauf zu haben.

#### Was ist ein Proxy-Server?

Aus dem Wikipedia-Artikel Proxy-Server, Stand 24.09.2012: In Computernetzwerken ist ein Proxy-Server ein Server (ein Computersystem oder eine Anwendung), der als Vermittler zwischen Client und Server fungiert. Clients können sich mit dem Proxy-Server verbinden und einen Dienst anfordern, der von einem Server angeboten wird. Ein Dienst kann beispielsweise eine Datei, eine Verbindung, eine Web-Seite oder eine andere Ressource sein.

#### Einen Proxy-Server mit drakwizard squid einrichten

Willkommen beim Proxy-Server Einrichtungsassistenten.

1. Einleitung

   Die erste Seite ist nur eine Einleitung. Klicke auf Weiter.

2. Den Proxy-Port auswählen

   Wähle den Proxy-Port auf den der Browser eine Verbindung aufbauen soll. Klicke danach auf Weiter.

3. Arbeitsspeicher und Laufwerknutzung einstellen

   Lege das Limit für Arbeitsspeicher und den Speicherplatz des Laufwerkes fest, klicke danach auf Weiter.

4. Netzwerkzugriffskontrolle auswählen

   Wähle die Sichtbarkeit entweder im lokalen Netzwerk oder weltweit und klicke dann auf Weiter.

5. Netzwerkzugriff gewähren

   Gewähre Zugriff auf lokale Netzwerke, klicke anschließend auf Weiter.

6. Hoher-Level-Proxy-Server nutzen?

   Durch weiteren Proxy-Server kaskadieren? Falls nicht, überspringen Sie bitte den nächsten Schritt.

7. URL und Port des Hoher-Level-Proxys

   Geben Sie den Rechnernamen und den Port des Hoher-Level-Proxys an und klicken Sie auf Weiter.

8. Übersicht

   Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu überprüfen. Klicke danach auf Weiter.

9. Während dem Booten starten?

   Wähle aus, ob der Proxy-Server während dem Booten gestartet werden soll. Klicke danach auf Weiter.

10. Assistent beenden

    Sie haben es geschaft! Klicke auf Assistent beenden.

#### Was wurde getan

- Installation des Pakets squid falls nötig;

- `/etc/squid/squid.conf` wird gespeichert in `/etc/squid/squid.conf.orig;`

- Erstellen einer neuen `squid.conf` anhand von `squid.conf.default` und hinzufügen der neuen Parameter:

  - `cache_dir`

  - `localnet`

  - cache_mem

  - http_port

  - `level` 1, 2 oder 3 und `http_access` entsprechend der gewählten Ebene

  - `cache_peer`

  - `visible_hostname`

- `squid` wird neu gestartet.

### Zeit konfigurieren

## drakwizard ntp

Dieses Werkzeug[9] ist dafür da, um die Zeit deines Servers mit einem externen Server zu synchronisieren. Es ist nicht standardmäßig installiert und Sie müssen zusätzlich die drakwizard und drakwizard-base Pakete installieren.

#### NTP-Server mit drakwizard ntp einrichten

1. Nach einem Willkommensbildschirm (siehe oben), fordert Sie der zweite auf, drei Zeitserver aus der Dropdown-Liste auszuwählen und schlägt vor pool.ntp.org zwei Mal zu verwenden, da dieser Server immer auf verfügbare Zeitserver verweist.

2. Der folgende Bildschirm erlaubt es Ihnen die Region und die Stadt auszuwählen und zeigt danach eine Zusammenfassung. Falls etwas falsch sein sollte, können Sie es einfach ändern, indem Sie den Zurück Knopf drücken. Wenn alles korrekt ist, klicke auf den Weiter Knopf und fahre mit dem Test fort. Es wird womöglich einige Zeit dauern und Sie werden abschließend folgenden Bildschirm sehen:

3. Klicken Sie auf Beenden um das Programm zu schließen

#### Was wurde getan

Dieses Werkzeug führt die folgenden Schritte aus:

- Installation des Pakets `ntp` falls nötig.

- Sichern der Dateien `/etc/sysconfig/clock` nach `/etc/sysconfig/clock.orig` und `/etc/ntp/step-tickers` nach `/etc/ntp/step-tickers.orig`;

- Schreiben einer neuen Datei, `/etc/ntp/step-tickers`, mit einer Liste der Server;

- Bearbeiten der Datei `/etc/ntp.conf` durch hinzufügen des ersten Servernamen;

- Stoppen und starten der `crond`, `atd` und `ntpd` Dienste;

- Einstellen der Hardware-Uhr auf die aktuelle Systemzeit mit Referenz zur UTC.

### OpenSSH Daemon-Konfiguration

## drakwizard sshd

Dieses Werkzeug[10] kann Sie dabei unterstützen, einen SSH-Daemon einzurichten.

#### Was ist SSH?

Secure Shell (SSH) ist ein kryptographisches Netzwerkprotokoll für sichere Datenübertragungen, Fern-Zugriff per Kommandozeile und andere Sicherheitsdienste zwischen zwei vernetzten Computern. Das Protokoll verbindet einen Server und einen Client über einen sicheren Kanal oder über ein unsicheres Netzwerk. Auf dem Server muss ein SSH-Server laufen und auf dem SSH-Client muss entsprechend ein SSH-Client laufen.

#### Einen SSH-Daemon mit drakwizard sshd einrichten

Willkommen beim OpenSSH-Assistenten.

1. Wähle die Art der Konfigurationsoptionen

   Wähle Experte für alle Optionen oder Neuling um die Schritte 3-7 zu überspringen. Klicke auf Weiter.

2. Allgemeine Einstellungen

   Stellt die Sichtbarkeits- und Root-Zugriffsoptionen ein. Port 22 ist der Standard SSH-Port.

3. Authentifizierungsverfahren

   Erlaube eine Vielzahl an Authentifizierungsmethoden, welche die Nutzer beim verbinden verwenden können, klicke anschließend auf Weiter.

4. Protokollierung

   Wählen Sie die Protokollierungsmethode und das Ausgabelevel, dann klicken Sie auf Weiter.

5. Anmeldeoptionen

   Konfigurieren Sie die Anmeldeoptionen, dann klicken Sie auf Weiter.

6. Benutzeranmeldeoptionen

   Konfiguriere die Einstellungen für den Nutzerzugriff, klicke anschließend auf Weiter.

7. Komprimierung und Weiterleitung

   Konfiguriere die X11 Weiterleitung und Komprimierung während der Übertragung, klicke anschließend auf Weiter.

8. Übersicht

   Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu überprüfen. Klicke danach auf Weiter.

9. Assistent beenden

   Sie haben es geschaft! Klicke auf Assistent beenden.

[7] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard dhcp als root eingeben.

[8] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard squid als root eingeben.

[9] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard ntp als root eingeben.

[10] Sie können das Werkzeug über die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard sshd als root eingeben.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Zurück |  | Weiter
| Zum Anfang |

- Contents
- Search

- Über die Anleitung für das Mageia Kontrollzentrum
- Software-Verwaltung
  - Installieren & Entfernen von Software
    - Einführung in rpmdrake
    - Die Hauptbestandteile des Bildschirms
    - Die Statusspalte
    - Die Abhängigkeiten
  - Aktualisierung der Softwarepakete
  - Die Aktualisierungsfrequenz einrichten
  - Medien konfigurieren
    - Die Spalten
    - Die Knöpfe auf der rechten Seite
    - Das Menü
- Dateifreigabe
  - FTP konfigurieren
    - Was ist FTP?
    - Einen FTP-Server mit drakwizard proftpd einrichten
  - Webserver einrichten
    - Was ist ein Webserver?
    - Einen Webserver mit drakwizard apache2 einrichten
- Netzwerkdienste
  - DHCP konfigurieren
    - Was ist DHCP?
    - Einen DHCP-Server mit drakwizard dhcp einrichten
    - Was wurde getan
  - DNS konfigurieren
  - Proxy konfigurieren
    - Was ist ein Proxy-Server?
    - Einen Proxy-Server mit drakwizard squid einrichten
    - Was wurde getan
  - Zeit konfigurieren
    - NTP-Server mit drakwizard ntp einrichten
    - Was wurde getan
  - OpenSSH Daemon-Konfiguration
    - Was ist SSH?
    - Einen SSH-Daemon mit drakwizard sshd einrichten
- Hardware
  - Hardware-Konfiguration
    - Das Fenster
    - Das Menü
  - Soundkonfiguration
  - 3D-Desktop-Effekte
    - Einleitung
    - Erste Schritte
    - Problembehebung
      - Der Desktop wird nach dem anmelden nicht angezeigt
  - Grafischen Server einrichten
  - Einstellen des Tastaturlayouts
    - Einleitung
    - Tastaturlayout
    - Tastaturtyp
  - Einrichten des Zeigegeräts (Maus, Touchpad)
  - Installation und Einrichten eines Druckers
    - Einleitung
    - Automatisch erkannte Drucker
    - Nicht automatisch erkannte Drucker
    - Installationsvorgang abschließen
    - Netzwerkdrucker
    - Netzwerkdruck-Protokolle
    - Geräteeigenschaften
    - Problembehebung
    - Spezifisches
  - Scanner einrichten
    - Installation
    - Gemeinsamer Scannerzugriff
    - Spezifisches
    - Zusätzliche Installationsschritte
  - Einrichten einer USV zur Stromkontrolle
- Netzwerk & Internet
  - Netzwerkzentrum
    - Einleitung
    - Der überwachen Knopf
    - Die Konfigurationsschaltfläche
    - Die Erweiterte Einstellungen-Schaltfläche
  - Eine Netzwerkschnittstelle erstellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Einleitung
    - Eine neue kabelgebundene Verbindung (Ethernet)
    - Eine neue Satelliten-Verbindung (DVB)
    - Eine neue Modem-Verbindung
    - Eine neue DSL-Verbindung
    - Eine neue ISDN-Verbindung
    - Eine neue Drahtlos-Verbindung
    - Eine neue GPRS/Edge/3G Verbindung
    - Eine neue Bluetooth-Dial-In Netzwerkverbindung
    - Eine neue Verbindung über ein analoges Modem (POTS)
    - Beenden der Konfiguration
  - Eine Verbindung entfernen
  - Proxy
  - Die Internetverbindung mit anderen lokalen Rechnern teilen
    - Prinzipien
    - Gateway-Assistent
    - Client konfigurieren
    - Beenden der gemeinsamen Nutzung der Verbindung
  - Verwalten unterschiedlicher Netzwerkprofile
    - Einleitung
      - Profile
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile ausführen
      - Profile festlegen, Profile wechseln
      - Verwenden eines System, das mehr als ein Profil besitzt
    - Appendix: Für Draknetprofile relevante Dateien
  - Konfigurieren der VPN-Verbindungen
    - Einleitung
    - Konfiguration
  - Hosts Definitionen
- System
  - Authentifizierung
  - Ein- oder Ausschalten von Systemdiensten
  - Schriften verwalten, hinzufügen und entfernen. Import von Windows(TM)-Schriften
  - Datum und Uhrzeit einstellen
  - Auswählen der Region und Sprache
    - Eingabemethode
  - Betrachten und Durchsuchen von System-Protokollen
    - Um eine Suche in den Protokollen durchzuführen
    - E-Mail-Benachrichtigungssystem einrichten
  - Eine Konsole mit Administratorrechten öffnen
  - Benutzer und Gruppen
  - Importieren von Windows(TM)-Dokumenten und -Einstellungen
  - Snapshots
- Netzwerkfreigabe
  - Zugriff auf über SMB (für Windows) freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Vorgehensweise
  - Laufwerke und Verzeichnisse mit Samba freigeben
    - Einleitung
    - Vorbereitung
    - Einrichtungsassistent - Standalone-Server
    - Einrichtungsassistent - Primärer Domänencontroller
    - Ein Verzeichnis zur gemeinsamen Nutzung freigeben
    - Menüeinträge
    - Druckerfreigabe
    - Samba-Benutzer
  - Zugriff auf über NFS freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Vorgehensweise
  - Laufwerke und Verzeichnisse mit NFS freigeben
    - Voraussetzungen
    - Hauptfenster
    - Veränderter Eintrag
      - NFS-Verzeichnis
      - Rechnerzugriff
      - Benutzer-ID-Abbildung
      - Erweiterte Einstellungen
    - Menüeinträge
      - Datei|Schreibe conf
      - NFS-Server|Neu starten
      - NFS-Server|Neu laden
  - Zugriff auf über WebDAV freigegebene Laufwerke und Verzeichnisse
    - Einleitung
    - Einen neuen Eintrag erstellen
- Lokale Festplatten
  - Partitionen verwalten
  - CD/DVD Brenner
    - Einhängepunkt
    - Optionen
      - user/nouser
  - Festplattenpartitionen im Netzwerk freigeben
- Sicherheit
  - MSEC: Systemsicherheit und Prüfung
    - Präsentation
    - Übersichtsregisterkarte
    - Reiter Sicherheitseinstellungen
      - Reiter Grundsicherheit
      - Reiter Systemsicherheit
      - Netzwerksicherheit
      - Regelmäßige Checks Reiter
      - Ausnahmen Reiter
      - Berechtigungen
  - Persönliche Firewall einrichten
  - Die Authentifizierung für die Mageia-Werkzeuge einrichten
  - Erweiterte Einstellungen für Netzwerkschnittstellen und Firewall
  - Kindersicherungen
    - Präsentation
    - Kindersicherung einrichten
      - Blacklist/Whitelist Tab
      - Programme sperren Reiter
- Systemstart
  - Autologin einrichten zur automatischen Anmeldung
  - Bootmanager einrichten
  - Display-Manager einrichten
- Weitere Mageia Werkzeuge
  - Mageia Bugreport-Werkzeug
  - Logs und Systeminformationen zum melden von Fehlern (Bug Report) sammeln
  - Vorhandene NFS und SMB Freigaben anzeigen
  - Ihre PCI, USB und PCMCIA Informationen anzeigen lassen

Search