. |  | Προηγ | Επόμενο

# Δίκτυο και Διαδίκτυο

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ διάφορων εργαλείων δικτύου. Πατήστε σε ένα σύνδεσμο παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

1. Διαχειριστείτε τις συσκευές δικτύου σας

   1. &#x201C;Κέντρο δικτύου&#x201D;

   2. &#x201C;Ρυθμίστε μία νέα σύνδεση δικτύου (LAN, ISDN, ADSL, ...)&#x201D;

   3. &#x201C;Αφαιρέστε μια σύνδεση&#x201D;

2. Προσαρμόστε και ασφαλίστε το δίκτυό σας

   1. &#x201C;Διαμεσολαβητής&#x201D;

   2. &#x201C;Κοινόχρηστη σύνδεση στο διαδίκτυο με άλλους τοπικούς υπολογιστές&#x201D;

   3. the section called “Διαχειριστείτε διαφορετικά προφίλ δικτύου”

   4. &#x201C;Ρυθμίστε τις συνδέσεις VPN για διασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο&#x201D;

3. Άλλα

   1. &#x201C;Καθορισμός των υπολογιστών&#x201D;

### Κέντρο δικτύου

## draknetcenter

Αυτό το εργαλείο[19] θα το βρείτε στην καρτέλα Δίκτυο & Διαδίκτυο στο Κέντρο Ελέγχου Mageia με την ονομασία «Κέντρο δικτύου»

#### Εισαγωγή

Αφού εκτελέσετε το εργαλείο, ανοίγει ένα παράθυρο όπου εμφανίζονται όλα τα διαμορφωμένα δίκτυα στον υπολογιστή, ανεξαρτήτου του τύπου (ενσύρματο, ασύρματο, δορυφορικό, κλπ.). Αφού κάνετε κλικ σε κάποιο από αυτά, εμφανίζονται τρία από τα τέσσερα κουμπιά, ανάλογα με τον τύπο του δικτύου, και σας επιτρέπουν ελέγξετε το δίκτυο και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ή να κάνετε σύνδεση/αποσύνδεση. Αυτό το εργαλείο δεν έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου, για αυτό ανατρέξτε Ρύθμιση μιας διεπαφής δικτύου (LAN, ISDN, ADSL, ...) στην ίδια καρτέλα του Κέντρου Ελέγχου Mageia.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο ως παράδειγμα, μπορούμε να δούμε δυο δίκτυα, το πρώτο είναι ενσύρματο και συνδεδεμένο, αναγνωρίσιμο από αυτό το εικονίδιο (αυτό δείχνει ότι δεν είναι συνδεδεμένο) και το δεύτερο δείχνει ασύρματα δίκτυα, χωρίς σύνδεση αναγνωρίσιμα από αυτό το εικονίδιο και από αυτό αν είναι συνδεδεμένο. Για τους άλλους τύπους δικτύου, ο κωδικός χρώματος είναι πάντα ο ίδιος, πράσινο αν είναι σε σύνδεση και κόκκινο αν δεν είναι συνδεδεμένο.

Στο τμήμα της οθόνης με την ασύρματη σύνδεση, μπορείτε επίσης να δείτε όλα τα δίκτυα που έχουν εντοπιστεί, με το SSID, την ισχύ σήματος, αν είναι κρυπτογραφημένα (με κόκκινο) ή όχι (με πράσινο), και τον τρόπο λειτουργίας. Κάντε κλικ στο επιθυμητό δίκτυο και στη συνέχεια είτε στο κουμπί Εποπτεία, είτε στο Διαμόρφωση, ή Σύνδεση. Εδώ μπορείτε επίσης να μεταβείτε από το ένα δίκτυο στο άλλο. Αν επιλέξετε ένα ιδιωτικό δίκτυο, θα ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων δικτύου (δείτε παρακάτω) και θα ερωτηθείτε για επιπλέον ρυθμίσεις (ένα κλειδί κρυπτογράφησης κυρίως).

Κάντε κλικ στο Ανανέωση για να ενημερώσετε την οθόνη.

#### Το κουμπί Εποπτεία

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει την εποπτεία της δραστηριότητας του δικτύου, της λήψης (με κόκκινο) και της αποστολής (με πράσινο). Η συγκεκριμένη οθόνη είναι προσβάσιμη με δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο πλαίσιο συστήματος > Εποπτεία δικτύου.

Υπάρχει μια καρτέλα για κάθε διεπαφή δικτύου (εδώ eth0 είναι το ενσύρματο δίκτυο, lo ο τοπικός βρόγχος ανακύκλωσης και wlan0 το ασύρματο δίκτυο) και μια καρτέλα η οποία εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσης.

### Σημείωση

Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχει ο τίτλος Καταμέτρηση κυκλοφορίας, θα επανέλθουμε σε αυτό στην επόμενη ενότητα.

#### Το κουμπί διαμόρφωσης

Α - Για ένα ενσύρματο δίκτυο

Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση του δικτύου. Τις περισσότερες φορές, επιλέγοντας Αυτόματη IP (BOOTP/DHCP) αρκεί, αλλά σε περίπτωση προβλημάτων, η χειροκίνητη διαμόρφωση μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Για ένα οικιακό δίκτυο, η διεύθυνση IP πάντα δείχνει ως 192.168.x.x, η μάσκα δικτύου είναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητές πύλης και DNS διατίθενται από την ιστοσελίδα του παρόχου σας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ενεργοποίηση της καταμέτρησης της κυκλοφορίας: Αν είναι επιλεγμένο θα γίνεται καταμέτρηση της κυκλοφορίας σε ωριαία, ημερήσια, ή μηνιαία βάση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην εποπτεία δικτύου που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα. Αφού ενεργοποιηθεί, ίσως να χρειαστεί να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο.

Να επιτρέψτε τον έλεγχο της διεπαφής από το Network Manager

Αυτή η ενότητα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Το κουμπί για Προχωρημένους:

Αυτή η ενότητα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Β - Για ένα ασύρματο δίκτυο

Περιγράφονται μόνο τα θέματα που δεν έχουν επεξηγηθεί προηγουμένως.

Τρόπος λειτουργίας:

Επιλέξτε Διαχειριζόμενο αν η σύνδεση γίνεται μέσω ενός σημείου πρόσβασης, εντοπίζεται ένα ESSID. Επιλέξτε Ad-hoc αν πρόκειται για ένα δίκτυο από υπολογιστή σε υπολογιστή (peer-to-peer). Επιλέξτε Κύριο αν το δίκτυό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να το υποστηρίζει η κάρτα σας.

Λειτουργία και κλειδί κρυπτογράφησης:

Αν πρόκειται για ιδιωτικό δίκτυο, θα πρέπει να γνωρίζετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Το WEP χρησιμοποιεί έναν κωδικό πρόσβασης ο οποίος είναι ασθενέστερος σε σύγκριση με αυτόν του WPA που χρησιμοποιεί ένα συνθηματικό. Το ήδη κοινόχρηστο κλειδί WPA λέγεται επίσης προσωπικό WPA ή οικιακό WPA. Το Εταιρικό WPA δεν χρησιμοποιείται συχνά σε ιδιωτικά δίκτυα.

Επιτρέπεται η περιαγωγή του σημείου πρόσβασης:

Η περιαγωγή είναι μια τεχνολογία ή οποία επιτρέπει σε υπολογιστές να αλλάζουν σημείο πρόσβασης ενώ παραμένουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Το κουμπί για Προχωρημένους:

Αυτή η σελίδα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

#### Το κουμπί των προχωρημένων ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

### Ρυθμίστε μία νέα σύνδεση δικτύου (LAN, ISDN, ADSL, ...)

## drakconnect

#### Εισαγωγή

Αυτό το εργαλείο [20] επιτρέπει τη διαμόρφωση του τοπικού δικτύου και της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιες πληροφορίες από τον πάροχό σας ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που επιθυμείτε να ρυθμίσετε, ανάλογα με τον τύπο του υλικού σας και τον πάροχό σας.

#### Μια νέα ενσύρματη (Ethernet) σύνδεση

1. Το πρώτο παράθυρο εμφανίζει τις διαθέσιμες διεπαφές. Επιλέξτε μια προς διαμόρφωση.

2. Σε αυτό το σημείο, σας δίνεται η επιλογή μεταξύ μιας αυτόματης ή χειροκίνητης διεύθυνσης IP.

3. Αυτόματη IP

   1. Ρυθμίσεις Ethernet/IP: θα πρέπει να επιλέξετε αν θα καθοριστούν αυτόματα εξυπηρετητές DNS από τον εξυπηρετητή DHCP ή χειροκίνητα, όπως εξηγείται παρακάτω. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστεί η διεύθυνση IP των εξυπηρετητών DNS. Το όνομα του υπολογιστή (hostname) μπορεί να καθοριστεί εδώ.. Αν δεν καθορίσετε το όνομα υπολογιστή, η εξ ορισμού ονομασία είναι η `localhost.localdomain`. Το όνομα υπολογιστή μπορεί να αθετηθεί από τον εξυπηρετητή DHCP με την επιλογή Αναθέστε το όνομα υπολογιστή από τον εξυπηρετητή DHCP. Δεν διαθέτουν όλοι οι εξυπηρετητές DHCP αυτήν τη δυνατότητα και αν κάνετε τη ρύθμιση στον υπολογιστή σας από έναν οικιακό δρομολογητή ADSL, υπάρχουν μικρές πιθανότητες αυτή η λειτουργία να δουλέψει.

   2. Το κουμπί «Προχωρημένες» δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε:

      - Τομέας αναζήτησης (δεν είναι προσβάσιμο, διότι παρέχεται απόν εξυπηρετητή DHCP)

      - Πελάτης DHCP

      - Χρονικό όριο DHCP

      - Λήψη των εξυπηρετητών YP από τον εξυπηρετητή DHCP (εξ ορισμού είναι επιλεγμένο): καθορίζει τον εξυπηρετητή NIS

      - Λήψη των εξυπηρετητών NTPD από τον εξυπηρετητή DHCP (συγχρονισμός των ρολογιών)

      - Όνομα υπολογιστή (hostname). Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν ο εξυπηρετητής DHCP απαιτεί τον καθορισμό του ονόματος υπολογιστή από τον πελάτη πριν τη λήψη μιας διεύθυνσης IP. Αυτή η επιλογή δεν είναι αποδεκτή από μερικούς εξυπηρετητές DHCP.

   3. Μετά την αποδοχή, τα τελευταία βήματα τα οποία είναι κοινά για όλες τις συνδέσεις, εξηγούνται εδώ: &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

4. Χειροκίνητη διαμόρφωση

   1. Ρυθμίσεις Ethernet/IP: πρέπει να δηλώσετε τους εξυπηρετητές DNS προς χρήση. Το όνομα του υπολογιστή μπορεί να καθοριστεί εδώ. Αν δεν καθορίσετε το όνομα υπολογιστή, η εξ ορισμού ονομασία είναι η `localhost.localdomain`.

      Για ένα οικιακό δίκτυο, η διεύθυνση IP συνήθως δείχνει ως 192.168.x.x, η μάσκα δικτύου είναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητές πύλης και DNS διατίθενται από την ιστοσελίδα του παρόχου σας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

      Στις προχωρημένες ρυθμίσεις, μπορείτε να καθορίσετε έναν Τομέα αναζήτησης. Συνήθως πρόκειται για τον κύριο τομέα σας· πχ: Αν ο υπολογιστή σας ονομάζεται «splash», και ο πλήρης τομέας είναι «splash.boatanchor.net», ο τομέας αναζήτησης θα είναι «boatanchor.net». Αυτή η επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εκτός και αν χρειάζεστε μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Αδρομερώς, οι οικιακοί δρομολογητές δεν χρειάζονται αυτήν την επιλογή.

   2. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Μια νέα δορυφορική σύνδεση (DVB)

Αυτή η ενότητα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

#### Μια νέα σύνδεση καλωδιακού μόντεμ

1. Το πρώτο παράθυρο εμφανίζει τις διαθέσιμες διεπαφές. Επιλέξτε μια προς διαμόρφωση.

2. Σε αυτό το σημείο, σας δίνεται η επιλογή μεταξύ μιας αυτόματης ή χειροκίνητης διεύθυνσης IP.

3. Πρέπει να καθορίσετε μια μέθοδο πιστοποίησης:

   - Κανένα

   - Χρήση του BPALogin (απαραίτητο το Telstra). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να παράσχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

4. Αυτόματη IP

   1. Ρυθμίσεις Καλωδιακού/IP: θα πρέπει να επιλέξετε αν θα καθοριστούν αυτόματα εξυπηρετητές DNS από τον εξυπηρετητή DHCP ή χειροκίνητα, όπως εξηγείται παρακάτω. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστεί η διεύθυνση IP των εξυπηρετητών DNS. Το όνομα του υπολογιστή (hostname) μπορεί να καθοριστεί εδώ.. Αν δεν καθορίσετε το όνομα υπολογιστή, η εξ ορισμού ονομασία είναι η `localhost.localdomain`. Το όνομα υπολογιστή μπορεί να αθετηθεί από τον εξυπηρετητή DHCP με την επιλογή Αναθέστε το όνομα υπολογιστή από τον εξυπηρετητή DHCP. Δεν διαθέτουν όλοι οι εξυπηρετητές DHCP αυτήν τη δυνατότητα και αν κάνετε τη ρύθμιση στον υπολογιστή σας από έναν οικιακό δρομολογητή ADSL, υπάρχουν μικρές πιθανότητες αυτή η λειτουργία να δουλέψει.

   2. Το κουμπί «Προχωρημένες» δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε:

      - Τομέας αναζήτησης (δεν είναι προσβάσιμο, διότι παρέχεται απόν εξυπηρετητή DHCP)

      - Πελάτης DHCP

      - Χρονικό όριο DHCP

      - Λήψη των εξυπηρετητών YP από τον εξυπηρετητή DHCP (εξ ορισμού είναι επιλεγμένο): καθορίζει τον εξυπηρετητή NIS

      - Λήψη των εξυπηρετητών NTPD από τον εξυπηρετητή DHCP (συγχρονισμός των ρολογιών)

      - Όνομα υπολογιστή (hostname). Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν ο εξυπηρετητής DHCP απαιτεί τον καθορισμό του ονόματος υπολογιστή από τον πελάτη πριν τη λήψη μιας διεύθυνσης IP. Αυτή η επιλογή δεν είναι αποδεκτή από μερικούς εξυπηρετητές DHCP.

   3. Μετά την αποδοχή, τα τελευταία βήματα τα οποία είναι κοινά για όλες τις συνδέσεις, εξηγούνται εδώ: &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

5. Χειροκίνητη διαμόρφωση

   1. Ρυθμίσεις Καλωδιακού/IP: πρέπει να δηλώσετε τους εξυπηρετητές DNS προς χρήση. Το όνομα του υπολογιστή μπορεί να καθοριστεί εδώ. Αν δεν καθορίσετε το όνομα υπολογιστή, η εξ ορισμού ονομασία είναι η `localhost.localdomain`.

      Για ένα οικιακό δίκτυο, η διεύθυνση IP συνήθως δείχνει ως 192.168.x.x, η μάσκα δικτύου είναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητές πύλης και DNS διατίθενται από την ιστοσελίδα του παρόχου σας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

      Στις προχωρημένες ρυθμίσεις, μπορείτε να καθορίσετε έναν Τομέα αναζήτησης. Συνήθως πρόκειται για τον κύριο τομέα σας· πχ: Αν ο υπολογιστή σας ονομάζεται «splash», και ο πλήρης τομέας είναι «splash.boatanchor.net», ο τομέας αναζήτησης θα είναι «boatanchor.net». Αυτή η επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εκτός και αν χρειάζεστε μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Αδρομερώς, οι οικιακοί δρομολογητές δεν χρειάζονται αυτήν την επιλογή.

   2. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Μια νέα σύνδεση DSL

1. Αν το εργαλείο εντοπίσει διεπαφές δικτύου, προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία και να τη ρυθμίσετε.

2. Σας προτείνεται μια λίστα παρόχων, ταξινομημένοι ανά χώρα. Επιλέξτε τον πάροχό σας. Αν δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε την επιλογή Μη καταχωρημένος και στη συνέχεια συμπληρώστε τις πληροφορίες από τον πάροχό σας.

3. Διαλέξτε ένα από τα διαθέσιμα πρωτόκολλα:

   - Πρωτόκολλο Δυναμικής Διαμόρφωσης Κεντρικού Υπολογιστή - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

   - Χειροκίνητη διαμόρφωση TCP/IP

   - PPP σε ADSL (PPPoA)

   - PPP σε Ethernet (PPPoE)

   - Πρωτόκολλο διασωλήνωσης από σημείο σε σημείο - Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)

4. Ρυθμίσεις πρόσβασης

   - Όνομα λογαριασμού (όνομα χρήστη)

   - Κωδικός λογαριασμού

   - (Προχωρημένο) Αναγνωριστικό εικονικής διαδρομής (VPI)

   - (Προχωρημένο) Αναγνωριστικό εικονικού κυκλώματος (VCI)

5. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Μια νέα σύνδεση ISDN

1. Ο οδηγός ρωτά τη συσκευή προς διαμόρφωση:

   - Χειροκίνητη επιλογή (εσωτερική κάρτα ISDN)

   - Εξωτερικό μόντεμ ISDN

2. Σας προτείνεται μια λίστα υλικού ταξινομημένη ανά κατασκευαστή, όπου μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα σας.

3. Διαλέξτε ένα από τα διαθέσιμα πρωτόκολλα:

   - Πρωτόκολλο για τον υπόλοιπο κόσμο εκτός Ευρώπης (DHCP)

   - Πρωτόκολλο για Ευρώπη (EDSS1)

4. Σας προτείνεται μια λίστα παρόχων, ταξινομημένοι ανά χώρα. Επιλέξτε τον πάροχό σας. Αν δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε την επιλογή Μη καταχωρημένος και στη συνέχεια συμπληρώστε τις πληροφορίες από τον πάροχό σας. Στη συνέχεια θα ερωτηθείτε για τις ακόλουθες παραμέτρους:

   - Όνομα σύνδεσης

   - Αριθμός τηλεφώνου

   - Αναγνωριστικό σύνδεσης

   - Κωδικός λογαριασμού

   - Μέθοδος πιστοποίησης

5. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε αν θα λάβετε τη διεύθυνση IP αυτόματα ή χειροκίνητα. Στη δεύτερη περίπτωση, καθορίστε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου.

6. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επιλέξετε αν οι διευθύνσεις των εξυπηρετητών DNS θα λαμβάνονται αυτόματα ή χειροκίνητα. Στην δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να εισαγάγετε:

   - Όνομα τομέα

   - Πρώτος και δεύτερος εξυπηρετητής DNS

   - Επιλέξτε αν το όνομα υπολογιστή ρυθμίζεται από την διεύθυνση IP. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν είστε σίγουρος-η ότι η διαμόρφωση του παρόχου σας το αποδέχεται.

7. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επιλέξετε αν οι διευθύνσεις των εξυπηρετητών πυλών θα λαμβάνονται αυτόματα ή χειροκίνητα. Στην δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

8. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Μια νέα ασύρματη σύνδεση (WiFi)

1. Η πρώτη οθόνη εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες διεπαφές και μια καταχώρηση για τον οδηγό Windows (ndiswrapper). Επιλέξτε την επιθυμητή διεπαφή· χρησιμοποιήστε το ndiswrapper μόνο αν δεν λειτουργούν οι άλλοι τρόποι διαμόρφωσης.

2. Σε αυτό το σημείο, σας δίνεται η επιλογή μεταξύ των διαφόρων σημείων πρόσβασης που έχουν εντοπιστεί από την κάρτα.

3. Οι παράμετροι που θα πρέπει να συμπληρωθούν για την εκάστοτε κάρτα:

   - Τρόπος λειτουργίας:

     Διαχειριζόμενο

       Για πρόσβαση σε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης (το πιο σύνηθες).

     Ad-Hoc

       Για τη διαμόρφωση απευθείας σύνδεσης μεταξύ υπολογιστών.

   - Όνομα δικτύου (ESSID)

   - Λειτουργία κρυπτογράφησης: Εξαρτάται από τον τρόπο διαμόρφωσης του σημείου πρόσβασης.

     WPA/WPA2

       Η προτεινόμενη μέθοδος κρυπτογράφησης αν υποστηρίζεται από υλικό σας.

     WEP

       Μερικές παλιές συσκευές μπορούν να διαχειριστούν μόνο αυτήν τη μέθοδο κρυπτογράφησης.

   - Κλειδί κρυπτογράφησης

     Συνήθως παρέχεται με το υλικό του σημείου πρόσβασης.

4. Σε αυτό το σημείο, σας δίνεται η επιλογή μεταξύ μιας αυτόματης διεύθυνσης IP και μιας χειροκίνητης

5. Αυτόματη IP

   1. Ρυθμίσεις IP: θα πρέπει να επιλέξετε αν θα καθοριστούν αυτόματα εξυπηρετητές DNS από τον εξυπηρετητή DHCP ή χειροκίνητα, όπως εξηγείται παρακάτω. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστεί η διεύθυνση IP των εξυπηρετητών DNS. Το όνομα του υπολογιστή (hostname) μπορεί να καθοριστεί εδώ.. Αν δεν καθορίσετε το όνομα υπολογιστή, η εξ ορισμού ονομασία είναι η `localhost.localdomain`. Το όνομα υπολογιστή μπορεί να αθετηθεί από τον εξυπηρετητή DHCP με την επιλογή Αναθέστε το όνομα υπολογιστή από τον εξυπηρετητή DHCP.

   2. Το κουμπί «Προχωρημένες» δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε:

      - Τομέας αναζήτησης (δεν είναι προσβάσιμο, διότι παρέχεται απόν εξυπηρετητή DHCP)

      - Πελάτης DHCP

      - Χρονικό όριο DHCP

      - Λήψη του εξυπηρετητή YP από τον DHCP (εξ ορισμού είναι ενεργοποιημένο): καθορισμός των εξυπηρετητών NIS

      - Λήψη των εξυπηρετητών NTPD από τον εξυπηρετητή DHCP (συγχρονισμός των ρολογιών)

      - Όνομα υπολογιστή (hostname). Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν ο εξυπηρετητής DHCP απαιτεί τον καθορισμό του ονόματος υπολογιστή από τον πελάτη πριν τη λήψη μιας διεύθυνσης IP. Αυτή η επιλογή δεν είναι αποδεκτή από μερικούς εξυπηρετητές DHCP.

   3. Αφού αποδεχτείτε τη διαμόρφωση, τα τελευταία βήματα, τα οποία είναι κοινά σε όλες τις διαμορφώσεις σύνδεσης, περιγράφονται εδώ: &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

6. Χειροκίνητη διαμόρφωση

   1. Ρυθμίσεις IP: θα πρέπει να επιλέξετε τους εξυπηρετητές DNS. Το όνομα του υπολογιστή (hostname) μπορεί να καθοριστεί εδώ.. Αν δεν καθορίσετε το όνομα υπολογιστή, η εξ ορισμού ονομασία είναι η `localhost.localdomain`.

      Για ένα οικιακό δίκτυο, η διεύθυνση IP πάντα δείχνει ως 192.168.x.x, η μάσκα δικτύου είναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητές πύλης και DNS διατίθενται από την ιστοσελίδα του παρόχου σας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

      Στις προχωρημένες ρυθμίσεις, μπορείτε να καθορίσετε έναν Τομέα αναζήτησης. Είναι πανομοιότυπος με το όνομα υπολογιστή χωρίς το πρώτο όνομα, πριν την τελεία.

   2. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Μια νέα σύνδεση GPRS/Edge/3G

1. Αν το εργαλείο εντοπίσει ασύρματες διεπαφές, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης αυτών.

2. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός PIN. Αφήστε το κενό αν δεν απαιτείται κωδικός PIN.

3. Ο οδηγός θα ρωτήσει για το δίκτυο. Αν δεν έχει εντοπιστεί, επιλέξτε την επιλογή Μη καταχωρημένο.

4. Σας προτείνεται μια λίστα παρόχων, ταξινομημένοι ανά χώρα. Επιλέξτε τον πάροχό σας. Αν δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε την επιλογή Μη καταχωρημένος και στη συνέχεια συμπληρώστε τις πληροφορίες από τον πάροχό σας.

5. Θα πρέπει να παράσχετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

   - Όνομα σημείου πρόσβασης

   - Όνομα λογαριασμού (όνομα χρήστη)

   - Κωδικός λογαριασμού

6. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Μια νέα σύνδεση δικτύωσης με κλήση μέσω Bluetooth

Αυτή η ενότητα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

#### Μια νέα σύνδεση τηλεφώνου αναλογικού μόντεμ (POTS)

1. Ο οδηγός ρωτά τη συσκευή προς διαμόρφωση:

   - Χειροκίνητη επιλογή

   - Εντοπισμένο υλικό, αν υπάρχει κάποιο.

2. Πρότεινεται μια λίστα από θύρες. Διαλέξτε τη θύρα σας.

3. Αν δεν είναι ακόμα εγκατεστημένο, συνιστάται να εγκαταστήσετε το πακέτο kppp-provider.

4. Σας προτείνεται μια λίστα παρόχων, ταξινομημένοι ανά χώρα. Επιλέξτε τον πάροχό σας. Αν δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε την επιλογή Μη καταχωρημένος και στη συνέχεια συμπληρώστε τις πληροφορίες από τον πάροχό σας. Στη συνέχεια θα ερωτηθείτε για τις επιλογές κλήσεις.

   - Όνομα σύνδεσης

   - Αριθμός τηλεφώνου

   - Αναγνωριστικό σύνδεσης

   - Κωδικός πρόσβασης

   - Ταυτοποίηση, επιλέξτε μεταξύ:

     - PAP/CHAP

     - Βασισμένο σε ένα σενάριο

     - PAP

     - Μέσω τερματικού

     - CHAP

5. Τα επόμενα βήματα περιγράφονται στην ενότητα &#x201C;Τέλος της διαμόρφωσης&#x201D;

#### Τέλος της διαμόρφωσης

Στα επόμενα βήματα μπορείτε να καθορίσετε;

- Να επιτρέπεται στους χρήστες να διαχειρίζονται την σύνδεση

- Να ξεκινάει η σύνδεση κατά την εκκίνηση

- Ενεργοποίηση της καταμέτρησης κυκλοφορίας

- Να επιτρέψτε τον έλεγχο της διεπαφής από το Network Manager

- Στην περίπτωση της ασύρματης σύνδεσης, υπάρχει ένα επιπλέον πλαίσιο Επιτρέπεται η περιαγωγή του σημείου πρόσβασης το οποίο δίνει την πιθανότητα αυτόματης εναλλαγής του σημείου πρόσβασης βάσει της ισχύς του σήματος.

Από το κουμπί «για προχωρημένους» μπορείτε να καθορίσετε:

- Μετρικό (εξ ορισμού 10)

- MTU

- Θερμή σύνδεση (Hotplugging) δικτύου

- Ενεργοποίηση της σήραγγας IPv6 στο IPv4

Το τελευταίο βήμα σας επιτρέπει να καθορίσετε αν η σύνδεση θα ξεκινήσει αμέσως ή όχι.

### Αφαιρέστε μια σύνδεση

## drakconnect --del

Εδώ, μπορείτε να διαγράψετε μια σύνδεση δικτύου[21]

Πατήστε στο πτυσσόμενο μενού, διαλέξτε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά πατήστε επόμενο.

Θα δείτε ένα μήνυμα ότι η διεπαφή δικτύου έχει διαγραφεί επιτυχώς.

### Διαμεσολαβητής

## drakproxy

Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έναν διαμεσολαβητή για πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο[22] για να το διαμορφώσετε. Ο διαχειριστής του δικτύου σας θα σας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μερικές υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να προσπελαστούν εκτός διαμεσολαβητή μέσω εξαίρεσης.

Από τη Βικιπαίδεια, στις 2014-02-14, από το άρθρο για τον διαμεσολαβητή: Διακομιστής μεσολάβησης (αγγλ. proxy server) είναι ένας διακομιστής που έχει στόχο να βελτιώσει την ταχύτητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και παράλληλα να μειώσει την κίνηση του δικτύου προς το διαδίκτυο. Τοποθετείται ενδιάμεσα των χρηστών και του διαδικτύου. Λαμβάνει τα αιτήματα ιστοσελίδων από έναν χρήστη, προσκομίζει τη σελίδα από το Διαδίκτυο, και έπειτα την δίνει στον υπολογιστή που την ζήτησε. Ο proxy server μπορεί να είναι και μέρος ενός firewall και μπορεί να αποτρέπει τους χάκερς από το να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστές ενός ιδιωτικού δικτύου.

### Κοινόχρηστη σύνδεση στο διαδίκτυο με άλλους τοπικούς υπολογιστές

## drakgw

#### Αρχές λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν διαθέτετε έναν υπολογιστή (3) ο οποίος διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο (2) και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένος σε ένα τοπικό δίκτυο (1). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή (3) ως πύλη για να δώσετε πρόσβαση σύνδεσης στους άλλους σταθμούς εργασίας (5) και (6) στο τοπικό δίκτυο (1). Για να επιτευχθεί αυτό, η πύλη θα πρέπει να διαθέτει δυο διεπαφές· μια πρωτεύουσα, όπως μια διεπαφή ethernet πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο, και μια δευτερεύουσα (4) συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (2).

Το πρώτο βήμα αφορά τον έλεγχο πρόσβασης στο διαδίκτυο και στο τοπικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στο &#x201C;Κέντρο δικτύου&#x201D;.

#### Οδηγός Πύλης

Ο οδηγός [23] προσφέρει μια ακολουθία βημάτων όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Αν ο μάγος δε βρίσκει τουλάχιστον δύο διεπαφές, προειδοποιεί γι'αυτό και ζητάει να σταματήσει το δίκτυο και να ρυθμίσει το υλικό.

- καθορίζει τη διεπαφή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο οδηγός αυτομάτως συνιστά μια από τις διεπαφές, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε ότι η πρόταση είναι ορθή.

- καθορίζει τη διεπαφή που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Ο οδηγός συνιστά μια, ελέγξτε αν πρόταση είναι ορθή.

- Ο οδηγός προτείνει παραμέτρους για το τοπικό δίκτυο LAN, όπως τη διεύθυνση IP, τη μάσκα δικτύου και το όνομα τομέα. Ελέγξτε ότι αυτές οι παράμετροι ταιριάζουν με την τρέχουσα διαμόρφωση. Συνιστάται η αποδοχή των τιμών αυτών.

- καθορίζει αν ο υπολογιστής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εξυπηρετητής DNS. Αν ναι, ο οδηγός θα επιβεβαιώσει αν το `bind` είναι εγκατεστημένο. Διαφορετικά, θα πρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση ενός εξυπηρετητή DNS.

- καθορίζει αν ο υπολογιστής θα χρησιμοποιείται ως ένας εξυπηρετητής DHCP. Αν ναι, ο οδηγός επιβεβαιώνει την ύπαρξη του `dhcp-server` και τότε προσφέρει την επιλογή του για διαμόρφωση του εύρους αρχής και τέλους των διευθύνσεων DHCP.

- καθορίζει αν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως διαμεσολαβητής. Αν ναι, ο οδηγός θα επιβεβαιώσει αν το `squid` είναι εγκατεστημένο και προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της διεύθυνσης διαχειριστή (admin@mydomain.com), του ονόματος του διαμεσολαβητή (myfirewall@mydomain.com), της θύρας (3128) και του μεγέθους της λανθάνουσας μνήμης (100 Mb).

- Το τελευταίο βήμα σας επιτρέπει να ελέγξετε αν ο υπολογιστής που εξυπηρετεί ως πύλη είναι συνδεδεμένος σε εκτυπωτές και στη συνέχεια τον διαμοιρασμό πρόσβασης σε αυτούς.

Θα λάβετε μια προειδοποίηση σχετικά με την ανάγκη επιβεβαίωσης αν το τείχος προστασίας είναι ενεργό.

#### Ρυθμίστε τον πελάτη

Αν έχετε ρυθμίσει την πύλη του υπολογιστή με DHCP, θα πρέπει μόνο να καθορίσετε στο εργαλείο διαμόρφωσης δικτύου ότι λαμβάνετε την διεύθυνση αυτόματα (μέσω DHCP). Οι παράμετροι λαμβάνονται κατά τη σύνδεση στο δίκτυο. Αυτή η μέθοδος είναι ισχύει ανεξαρτήτου λειτουργικού συστήματος πελάτη.

Αν καθορίσετε τις παραμέτρους δικτύου χειροκίνητα, θα πρέπει κυρίως να καθορίσετε την πύλη εισάγοντας τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που εξυπηρετεί ως πύλη.

#### Διακοπή της κοινοχρησίας σύνδεσης

Αν θέλετε να διακόψετε την κοινόχρηστη σύνδεση στον υπολογιστή Mageia, εκκινήστε το εργαλείο και θα σας προσφέρει την επιλογή διαμόρφωσης της σύνδεσης ή διακοπής της κοινής χρήσης.

### Διαχειριστείτε διαφορετικά προφίλ δικτύου

## Draknetprofile

#### Εισαγωγή

Κάθε διεπαφή δικτύου ενός συστήματος Mageia είναι διαμορφωμένη με ένα σύνολο παραμέτρων. Αυτή η διαμόρφωση καλύπτει έναν χρήστη υπολογιστή γραφείου, αλλά δεν είναι η κατάλληλη όταν το σύστημα μετακινείται μεταξύ διαφόρων περιβαλλόντων δικτύωσης: για να εκτελείται το σύστημα σε διάφορα περιβάλλοντα δικτύου απαιτείται η συνύπαρξη πολλαπλών διαμορφώσεων για μια δεδομένη συσκευή δικτύου - διαφορετικά η διεπαφή θα πρέπει να αναδιαμορφώνεται κάθε φορά που αλλάζει το περιβάλλον δικτύου.

##### Προφίλ

Το Linux παρέχει εξ ορισμού υποστήριξη για πολλαπλές διαμορφώσεις μιας συσκευής δικτύου. Η έννοια του προφίλ δικτύου παραπέμπει σε ένα σύνολο διαμορφώσεων συσκευών δικτύου που έχουν καθοριστεί για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον δικτύου. Κάθε προφίλ δικτύου έχει ένα όνομα - η εξ ορισμού διαμόρφωση που έρχεται με το σύστημα ονομάζεται "default"· κατά την δημιουργία ενός νέου προφίλ θα πρέπει να οριστεί ένα όνομα διαφορετικό από τα υπάρχοντα ονόματα προφίλ.

##### Draknetprofile

Το Draknetprofile είναι ένα -- πολύ απλό -- συστατικό του Κέντρου Ελέγχου Mageia (MCC)· παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) για την διαχείριση των προφίλ. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει την

- εναλλαγή μεταξύ των προφίλ. - πχ επιλογή ενός προφίλ για να γίνει το τρέχον προφίλ.

- δημιουργία ενός νέου, επιπρόσθετου προφίλ,

- διαγραφή ενός προφίλ από την λίστα των καθορισμένων προφίλ.

#### Εκτέλεση του Draknetprofile

##### Καθορισμός προφίλ, εναλλαγή προφίλ

Ο καθορισμός και η τροποποίηση των προφίλ αφορά το ευρύ σύστημα Linux και όλους τους χρήστες του. Ωστόσο η εκτέλεση του draknetprofile απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή. Κανονικά η εκτέλεσή του γίνεται μέσα από το Κέντρο Ελέγχου Mageia (το οποίο εκτελείται παρομοίως με δικαιώματα διαχειριστή):

Εικόνα 1: Κέντρο Ελέγχου Mageia: Ενότητα Δίκτυο & Διαδίκτυο

1. εκτέλεση του Κέντρου Ελέγχου Mageia (MCC) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο MCC σε έναν από τους πίνακες της επιφάνειας εργασίας.

2. επιλέξτε την καρτέλα «Δίκτυο και Διαδίκτυο»,

3. κάντε κλικ στο διαχειριστείτε διαφορετικά προφίλ δικτύου» στην ενότητα «Προσαρμόστε και ασφαλίστε το δίκτυό σας» (κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα 1).

Το Draknetprofile, μπορεί να εκτελεστεί από την γραμμή εντολών με δικαιώματα root (αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τις πληροφορίες του προγράμματος κατά την εκτέλεση - πχ για αποσφαλμάτωση). Απλά πληκτρολογήστε:

`draknetprofile`

Μετά την εκτέλεση θα εμφανιστεί η κυρίως σελίδα του Draknetprofile:

Εικόνα 2: Ενέργειες διαχείρισης του Draknetprofile

Η άνω ζώνη του παραθύρου περιέχει το κατάστιχο με τα ονόματα των υπαρχόντων προφίλ. Η κάτω ζώνη περιέχει ένα σύνολο κουμπιών:

- Η «Ενεργοποίηση» ... εγκαθιστά το επιλεγμένο προφίλ (άνω ζώνη του παραθύρου) ως το τρέχον προφίλ (και αποθηκεύει τις παραμέτρους του παλαιού προφίλ)·

- «Νέο» ... δημιουργεί ένα νέο προφίλ·

- «Διαγραφή» ... διαγράφει το επιλεγμένο προφίλ από το κατάστιχο των προφίλ·

- «Έξοδος» ... έξοδος από το Draknetprofile.

Πριν κάνετε κλικ στα κουμπιά «Ενεργοποίηση» ή «Διαγραφή», θα πρέπει να επιλέξετε ένα προφίλ από το κατάστιχο με αριστερό κλικ στο όνομα του προφίλ.

Με το κουμπί «Νέο» ανοίγει ένα βοηθητικό παράθυρο από όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα του προφίλ προς δημιουργία· το όνομα θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτά των υπαρχόντων προφίλ. Το προφίλ θα δημιουργηθεί ως ένα ακριβές αντίγραφο του τρέχοντος προφίλ και θα ενεργοποιηθεί ως το τρέχον. Θα χρειαστεί ίσως να καθορίσετε τις ιδιότητες (επεξεργασία της αυτόματα δημιουργημένης διαμόρφωσης) σε μια επόμενη φάση:

- έξοδος από το Draknetprofile (με το κουμπί «Έξοδος»).

- πίσω στην καρτέλα «Δίκτυο & Διαδίκτυο», επιλέξτε την καρτέλα «Ρύθμιση μιας νέας δικτυακής διεπαφής (...)» (σημειωμένο με την κόκκινη γραμμή με τις τελείες στην εικόνα 1).

- συνεχίστε με τα βήματα διαμόρφωσης της διεπαφής· είναι παρόμοια με αυτά της διαμόρφωσης της αρχικής διεπαφής κατά την εγκατάσταση του συστήματος - όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του Drakconnect.

Η μεσαία ζώνη του παραθύρου είναι κανονικά κρυφή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Προηγμένες» για να την εμφανίσετε. Θα εμφανιστούν τα ονόματα αρθρωμάτων Draknetprofile (όπως «δίκτυο», τείχος προστασίας», «urpmi») με ένα πλαίσιο ελέγχο μετά από το όνομα· αυτά τα πλαίσια καθορίζουν αν οι ιδιότητες που ελέγχονται από το άρθρωμα θα συμπεριλαμβάνονται στο προφίλ ή όχι.

##### Χρήση ενός συστήματος με περισσότερα από ένα προφίλ

Σε ένα σύστημα με περισσότερα προφίλ, απαιτείται μια ενέργεια από τον χρήστη κατά την εκκίνηση του συστήματος και πριν από την έναρξη του γραφικού περιβάλλοντος, θα λάβετε ένα μήνυμα όπως αυτό:

`Επιλέξτε το προφίλ δικτύου: (1) προκαθορισμένο (2) περιαγωγή*`

Επιλέξτε το 1 ή το 2 για να επιλέξετε το εξ ορισμού προφίλ ή αυτό της περιαγωγής. Η προκαθορισμένη επιλογή με το πλήκτρο Enter είναι σημειωμένη με έναν αστερίσκο (το ενεργό προφίλ κατά τον τερματισμό του συστήματος).

Από την Mageia 5 παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα: το σύστημα παύει να ανταποκρίνεται μετά από την προτροπή επιλογής του προφίλ. Ο μόνος τρόπος για να επανέλθει το σύστημα είναι να κάνετε επανεκκίνηση. Το πρόβλημα είναι υπό εξερεύνηση.

#### Παράρτημα: Αρχεία σχετικά με το Draknetprofile

Τα δεδομένα διαμόρφωσης των διεπαφών δικτύου αποθηκεύονται στον κατάλογο /etc/sysconfig/network-scripts/, σε αρχεία ως ifcfg-xxx.

Το όνομα του τρέχοντος ενεργού προφίλ διατηρείται στο αρχείο /etc/netprofile/current .

### Ρυθμίστε τις συνδέσεις VPN για διασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο

## drakvpn

#### Εισαγωγή

Αυτό το εργαλείο[24] επιτρέπει τη διαμόρφωση της ασφαλούς πρόσβασης σε ένα απομακρυσμένο δίκτυο εγκαθιδρύοντας μια σήραγγα μεταξύ του τοπικού σταθμού εργασίας και του απομακρυσμένου δικτύου. Εδώ αναφερόμαστε μόνο σχετικά με τη διαμόρφωση από την πλευρά του σταθμού εργασίας. Υποθέτουμε ότι το απομακρυσμένο δίκτυο είναι ήδη σε λειτουργία, και ότι διαθέτετε τις πληροφορίες σύνδεσης από το διαχειριστή δικτύου, όπως ένα αρχείο διαμόρφωσης .pcf.

#### Διαμόρφωση

Κατ' αρχάς, επιλέξτε μεταξύ των Cisco VPN Concentrator ή OpenVPN, ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο εικονικό ιδιωτικό σας δίκτυο.

Μετά δώστε στη σύνδεσή σας ένα όνομα.

Στην επόμενη οθόνη, παράσχετε τις λεπτομέρειες για τη σύνδεση σας VPN.

- Για Cisco VPN

- Για openvpn. Το πακέτο openvpn και οι εξαρτήσεις του θα εγκατασταθούν κατά την πρώτη εκτέλεση του εργαλείου.

  Επιλέξτε τα αρχεία που παραλάβατε από το διαχειριστή του δικτύου σας.

  Προηγμένες παράμετροι:

  Στην επόμενη οθόνη θα ερωτηθείτε για την διεύθυνση IP της πύλης.

Όταν οι παράμετροι έχουν καθοριστεί, έχετε την επιλογή έναρξης της σύνδεσης VPN.

Η σύνδεση VPN μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εκκινείται με μια σύνδεση στο δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό, επαναδιαμορφώστε τη σύνδεση στο δίκτυο ώστε να συνδέεται αεί στο VPN.

### Καθορισμός των υπολογιστών

## drakhosts

Αν μερικά συστήματα στο δίκτυό σας σας παρέχουν υπηρεσίες, αυτό το εργαλείο[25] σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα όνομα για αυτούς για εύκολα πρόσβαση· έπειτα θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα αντί της διεύθυνσης IP.

Προσθήκη

Με αυτό το κουμπί, προσθέτετε το όνομα ενός νέου συστήματος. Θα ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP, το όνομα του υπολογιστή του συστήματος, και προαιρετικά ένα ψευδώνυμο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως το όνομα.

Τροποποίηση

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους των προηγούμενων καταχωρήσεων. Θα ανοίξει το ίδιο παράθυρο:

[19] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας draknetcenter ως διαχειριστής συστήματος.

[20] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakconnect ως διαχειριστής συστήματος.

[21] Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakconnect --del ως διαχειριστής συστήματος.

[22] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakproxy ως διαχειριστής συστήματος.

[23] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakgw ως διαχειριστής συστήματος.

[24] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakvpn ως διαχειριστής συστήματος.

[25] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakhosts ως διαχειριστής συστήματος.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Προηγ |  | Επόμενο
| Αρχή |

- Contents
- Search

- Περί του εγχειριδίου του Κέντρου Ελέγχου Mageia
- Διαχείριση Λογισμικού
  - Διαχείριση λογισμικού (εγκατάσταση και αφαίρεση λογισμικού)
    - Εισαγωγή στο rpmdrake
    - Τα κύρια μέρη της οθόνης
    - Η στήλη κατάστασης
    - Οι εξαρτήσεις
  - Ενημέρωση Πακέτων Λογισμικού
  - Ρυθμίστε τη συχνότητα των αναβαθμίσεων
  - Ρύθμιση Μέσων
    - Οι στήλες
    - Τα κουμπιά στα δεξιά
    - Το μενού
- Διαμοιρασμός
  - Διαμόρφωση του FTP
    - Τι είναι το FTP;
    - Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή FTP μέσω του drakwizard proftpd
  - Διαμόρφωση του εξυπηρετητή ιστού
    - Τι είναι ένας εξυπηρετητής ιστού;
    - Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή ιστού με το drakwizard apache2
- Υπηρεσίες δικτύου
  - Ρύθμιση DHCP
    - Τι είναι το DHCP;
    - Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή DHCP με το drakwizard dhcp
    - Τι έχει γίνει
  - Ρύθμιση του DNS
  - Ρύθμιση διαμεσολαβητή
    - Τι είναι ο διαμεσολαβητής;
    - Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή διαμεσολαβητή με το drakwizard squid
    - Τι έχει γίνει
  - Ρύθμιση της ώρας
    - Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή NTP μέσω του drakwizard ntp
    - Τι έχει γίνει
  - Διαμόρφωση του δαίμονα OpenSSH
    - Τι είναι το SSH;
    - Διαμόρφωση ενός δαίμονα SSH με το drakwizard sshd
- Υλικό
  - Διαμόρφωση του υλικού
    - Το παράθυρο
    - Το μενού
  - Ρύθμιση ήχου
  - Εφέ επιφάνειας εργασίας 3D
    - Εισαγωγή
    - Ξεκινώντας
    - Επίλυση λαθών
      - Δεν μπορείτε να δείτε την επιφάνεια εργασίας μετά τη σύνδεση χρήστη
  - Ρυθμίστε τον εξυπηρετητή γραφικών
  - Ρυθμίστε τη διάταξη του πληκτρολογίου
    - Εισαγωγή
    - Διάταξη πληκτρολογίου
    - Τύπος πληκτρολογίου
  - Ρυθμίστε τη συσκευή κατάδειξης (ποντίκι, επιφάνεια αφής)
  - Εγκαταστήστε και ρυθμίστε έναν εκτυπωτή
    - Εισαγωγή
    - Αυτόματα εντοπισμένος εκτυπωτής
    - Μη αυτόματα εντοπισμένος εκτυπωτής
    - Ολοκλήρωση της διεργασίας εγκατάστασης
    - Εκτυπωτής δικτύου
    - Πρωτόκολλα διαδικτυακής εκτύπωσης
    - Ιδιότητες συσκευής
    - Επίλυση προβλημάτων
    - Χαρακτηριστικά
  - Ρυθμίστε τον σαρωτή
    - Εγκατάσταση
    - Κοινή χρήση σαρωτών
    - Χαρακτηριστικά
    - Πρόσθετα βήματα εγκατάστασης
  - Ρυθμίστε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) για την εποπτεία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας
- Δίκτυο και Διαδίκτυο
  - Κέντρο δικτύου
    - Εισαγωγή
    - Το κουμπί Εποπτεία
    - Το κουμπί διαμόρφωσης
    - Το κουμπί των προχωρημένων ρυθμίσεων
  - Ρυθμίστε μία νέα σύνδεση δικτύου (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Εισαγωγή
    - Μια νέα ενσύρματη (Ethernet) σύνδεση
    - Μια νέα δορυφορική σύνδεση (DVB)
    - Μια νέα σύνδεση καλωδιακού μόντεμ
    - Μια νέα σύνδεση DSL
    - Μια νέα σύνδεση ISDN
    - Μια νέα ασύρματη σύνδεση (WiFi)
    - Μια νέα σύνδεση GPRS/Edge/3G
    - Μια νέα σύνδεση δικτύωσης με κλήση μέσω Bluetooth
    - Μια νέα σύνδεση τηλεφώνου αναλογικού μόντεμ (POTS)
    - Τέλος της διαμόρφωσης
  - Αφαιρέστε μια σύνδεση
  - Διαμεσολαβητής
  - Κοινόχρηστη σύνδεση στο διαδίκτυο με άλλους τοπικούς υπολογιστές
    - Αρχές λειτουργίας
    - Οδηγός Πύλης
    - Ρυθμίστε τον πελάτη
    - Διακοπή της κοινοχρησίας σύνδεσης
  - Διαχειριστείτε διαφορετικά προφίλ δικτύου
    - Εισαγωγή
      - Προφίλ
      - Draknetprofile
    - Εκτέλεση του Draknetprofile
      - Καθορισμός προφίλ, εναλλαγή προφίλ
      - Χρήση ενός συστήματος με περισσότερα από ένα προφίλ
    - Παράρτημα: Αρχεία σχετικά με το Draknetprofile
  - Ρυθμίστε τις συνδέσεις VPN για διασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο
    - Εισαγωγή
    - Διαμόρφωση
  - Καθορισμός των υπολογιστών
- Σύστημα
  - Πιστοποίηση
  - Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες συστήματος ενεργοποιώντας τες ή απενεργοποιώντας τες.
  - Διαχείριση, προσθήκη και αφαίρεση γραμματοσειρών. Εισαγωγή γραμματοσειρών Windows™
  - Διαχειριστείτε την ημερομηνία και την ώρα
  - Διαχειριστείτε την τοπικότητα του συστήματός σας
    - Μέθοδος εισαγωγής
  - Προβολή και αναζήτηση των καταγραφών του συστήματος
    - Για την αναζήτηση στις καταγραφές
    - Για την διαμόρφωση της αλληλογραφίας συναγερμού
  - Ανοίξτε μια κονσόλα ως διαχειριστής
  - Χρήστες και Ομάδες
  - Εισαγωγή εγγράφων και ρυθμίσεων των Windows(ΤΜ)
  - Στιγμιότυπα
- Κοινόχρηστα δικτύου
  - Πρόσβαση στους κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους των Windows (SMB)
    - Εισαγωγή
    - Διαδικασία
  - Κοινόχρηστοι κατάλογοι και οδηγοί με Samba
    - Εισαγωγή
    - Προετοιμασία
    - Οδηγός - Αυτόνομος διακομιστής
    - Οδηγός - Πρωτεύων ελεγκτής τομέα
    - Δηλώστε έναν κατάλογο για κοινοχρησία
    - Καταχωρήσεις μενού
    - Κοινή χρήση εκτυπωτών
    - Χρήστες Samba
  - Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους NFS
    - Εισαγωγή
    - Διαδικασία
  - Κοινή χρήση δίσκων και καταλόγων μέσω NFS
    - Προαπαιτούμενα
    - Κεντρικό παράθυρο
    - Τροποποίηση καταχώρησης
      - Κατάλογος NFS
      - Πρόσβαση υπολογιστή
      - Συσχέτιση ID χρήστη
      - Προχωρημένες επιλογές
    - Καταχωρήσεις μενού
      - Αρχείο | Εγγραφή της διαμόρφωσης
      - Εξυπηρετητής NFS | Επανεκκίνηση
      - Εξυπηρετητής NFS | Επαναφόρτωση
  - Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους WebDAV
    - Εισαγωγή
    - Δημιουργία νέας καταχώρισης
- Τοπικοί δίσκοι
  - Διαχειριστείτε τις κατατμήσεις των σκληρών δίσκων
  - Εγγραφέας CD/DVD
    - Σημείο προσάρτησης
    - Επιλογές
      - user/nouser
  - Μοιραστείτε τις κατατμήσεις του σκληρού δίσκου
- Ασφάλεια
  - MSEC: Ασφάλεια και Έλεγχοι Συστήματος
    - Παρουσίαση
    - Καρτέλα επισκόπησης
    - Καρτέλα ρυθμίσεων ασφάλειας
      - Καρτέλα βασικής ασφάλειας
      - Καρτέλα ασφάλειας συστήματος
      - Ασφάλεια δικτύου
      - Καρτέλα περιοδικών ελέγχων
      - Καρτέλα εξαιρέσεων
      - Άδειες
  - Ρυθμίστε το προσωπικό σας τείχος προστασίας
  - Ρυθμίστε την πιστοποίηση για τα εργαλεία Mageia
  - Προχωρημένες ρυθμίσεις για τις διεπαφές δικτύου και το τείχος προστασίας
  - Γονικός έλεγχος
    - Παρουσίαση
    - Διαμόρφωση του γονικού ελέγχου
      - Μαύρη/Λευκή λίστα
      - Αποκλεισμός προγραμμάτων
- Εκκίνηση
  - Ρυθμίστε την αυτόματη σύνδεση χρήστη
  - Ρυθμίστε την εκκίνηση του υπολογιστή
  - Ρυθμίστε τον διαχειριστή σύνδεσης χρηστών
- Άλλα εργαλεία της Mageia
  - Εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων Mageia
  - Συλλογή Καταγραφών και πληροφοριών Συστήματος για αναφορές σφαλμάτων
  - Απεικονίζει τους διαθέσιμους κοινόχρηστους πόρους NFS και SMB
  - Απεικόνιση των πληροφοριών περί PCI, USB και PCMCIA

Search