. |  | Προηγ | Επόμενο

# Υπηρεσίες δικτύου

Αυτή η οθόνη μαζί με αυτήν της Κοινής χρήσης είναι ορατές μόνο αν έχετε εγκαταστήσει το πακέτο drakwizard. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων εργαλείων για την διαμόρφωση των διακομιστών. Κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο παρακάτω ή στο &#x201C;Διαμοιρασμός&#x201D;για να μάθετε περισσότερα.

Υπηρεσίες δικτύου

1. &#x201C;Ρύθμιση DHCP&#x201D;

2. &#x201C;Ρύθμιση του DNS&#x201D;

3. &#x201C;Ρύθμιση διαμεσολαβητή&#x201D;

4. &#x201C;Ρύθμιση της ώρας&#x201D;

5. &#x201C;Διαμόρφωση του δαίμονα OpenSSH&#x201D;

### Ρύθμιση DHCP

## drakwizard dhcp

### Σημείωση

Αυτό το εργαλείο είναι σπασμένο στη Mageia 4 λόγω του νέου σχήματος ονομασιών των διεπαφών δικτύου.

Αυτό το εργαλείο [7] μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε έναν εξυπηρετητή DHCP. Είναι ένα συστατικό του drakwizard το οποίο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί από πριν.

#### Τι είναι το DHCP;

Το πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) είναι ένα τυποποιημένο δικτυακό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στα δίκτυα IP τα οποία διαμορφώνουν δυναμικά τις IP διευθύνσεις και λοιπών πληροφοριών που απαιτούνται για την επικοινωνία στο διαδίκτυο (Από τη Βικιπαίδεια).

#### Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή DHCP με το drakwizard dhcp

Καλώς ήλθατε στον οδηγό διαμόρφωσης του εξυπηρετητή DHCP.

1. Εισαγωγή

   Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

2. Επιλογή προσαρμογές

   Επιλέξτε τη διεπαφή δικτύου, η οποία είναι συνδεδεμένη στο υποδίκτυο, και για την οποία ο DHCP θα αναθέσει τις διευθύνσεις IP, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

3. Επιλέξτε το εύρος των διευθύνσεων IP

   Καθορίστε τις διευθύνσεις IP αρχής και τέλους για το εύρος των διευθύνσεων IP που επιθυμείτε να παρέχει ο εξυπηρετητής, παράλληλα με τη διεύθυνση IP του μηχανήματος πύλης που είναι συνδεδεμένο σε κάποιο μέρος έξω από το τοπικό δίκτυο, ευελπιστώντας κοντά στο διαδίκτυο, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

4. Σύνοψη

   Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

5. Σταθείτε λίγο...

   Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Κάντε κλικ στο Προηγούμενο μερικές φορές και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

6. Ώρες αργότερα...

#### Τι έχει γίνει

- Εγκατάσταση του πακέτου dhcp-server αν ήταν απαραίτητο·

- Αποθήκευση του `/etc/dhcpd.conf` στο `/etc/dhcpd.conf.orig`·

- Δημιουργία ενός νέου `dhcpd.conf` ξεκινώντας από το `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` και πρόσθεση των νέων παραμέτρων:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Επίσης τροποποίηση του αρχείου διαμόρφωσης Webmin `/etc/webmin/dhcpd/config`

- Επανεκκίνηση του `dhcpd`.

### Ρύθμιση του DNS

## drakwizard bind

Αυτή η σελίδα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard bind ως διαχειριστής συστήματος.

### Ρύθμιση διαμεσολαβητή

## drakwizard squid

Αυτό το εργαλείο[8] μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε έναν εξυπηρετητή διαμεσολαβητή. Είναι ένα συστατικό του drakwizard το οποίο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί από πριν.

#### Τι είναι ο διαμεσολαβητής;

Διακομιστής μεσολάβησης (αγγλ proxy server) είναι ένας διακομιστής που έχει στόχο να βελτιώσει την ταχύτητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και παράλληλα να μειώσει την κίνηση του δικτύου προς το διαδίκτυο. Τοποθετείται ενδιάμεσα των χρηστών και του διαδικτύου. Λαμβάνει τα αιτήματα ιστοσελίδων από ένα χρήστη, προσκομίζει τη σελίδα από το Διαδίκτυο, και έπειτα τη δίνει στον υπολογιστή που την ζήτησε. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να είναι και μέρος ενός τείχους προστασίας και μπορεί να αποτρέπει τους χάκερς από το να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστές ενός ιδιωτικού δικτύου. (Από τη Βικιπαίδεια)

#### Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή διαμεσολαβητή με το drakwizard squid

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του εξυπηρετητή μεσολάβησης.

1. Εισαγωγή

   Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

2. Επιλέγοντας τη θύρα του διαμεσολαβητή

   Επιλέξτε τη θύρα σύνδεσης των φυλλομετρητών στο διαμεσολαβητή και κάντε κλικ στο Επόμενο.

3. Ρύθμιση της χρήσης της μνήμης και του δίσκου

   Ρύθμιση των ορίων λανθάνουσας μνήμης του δίσκου και της μνήμης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

4. Επιλογή Ελέγχου Πρόσβασης Δικτύου

   Ρύθμιση της ορατότητας στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

5. Χορήγηση δικτυακής πρόσβασης

   Χορηγήστε την πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα και κάντε κλικ στο Επόμενο.

6. Χρήση ενός διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου;

   Χρήση ενός διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου; Αν όχι, παραλείψτε στο επόμενο βήμα

7. Το URL και η θύρα του διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου

   Παράσχετε το όνομα του υπολογιστή και τη θύρα του διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

8. Σύνοψη

   Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

9. Εκκίνηση κατά την έναρξη;

   Επιλέξτε αν ο διαμεσολαβητής θα εκκινείται με την έναρξη του συστήματος, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

10. Τερματισμός

    Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.

#### Τι έχει γίνει

- Εγκατάσταση του πακέτου squid αν είναι απαραίτητο·

- Αποθήκευση του `/etc/squid/squid.conf` στο `/etc/squid/squid.conf.orig`·

- Δημιουργία ενός νέου `squid.conf` ξεκινώντας από το `squid.conf.default` και πρόσθεση των νέων παραμέτρων:

  - `cache_dir`

  - `localnet`

  - cache_mem

  - http_port

  - `level` 1, 2 ή 3 και `http_access` ανάλογα με το επίπεδο

  - `cache_peer`

  - `visible_hostname`

- Επανεκκίνηση του `squid.`

### Ρύθμιση της ώρας

## drakwizard ntp

Ο σκοπός του εργαλείου αυτού[9] είναι η ρύθμιση της ώρας του διακομιστή σας συγχρονίζοντάς την με έναν εξωτερικό διακομιστή. Δεν είναι εγκατεστημένο εξ ορισμού και θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε τα πακέτα drakwizard και drakwizard-base.

#### Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή NTP μέσω του drakwizard ntp

1. Μετά την οθόνη υποδοχής (δείτε ανωτέρω), η δεύτερη σας ρωτά να επιλέξετε τρεις εξυπηρετητές ώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα και σας συστήνει τη χρήση του pool.ntp.org δυο φορές διότι αυτός ο εξυπηρετητής υποδεικνύει σε διαθέσιμους εξυπηρετητές ώρας.

2. Οι οθόνες που ακολουθούν σας επιτρέπουν να επιλέξετε την περιοχή και την πόλη και στη συνέχεια καταλήγει στη σύνοψη. Αν κάτι είναι λανθασμένο, μπορείτε φυσικά να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Προηγούμενο. Αν όλα είναι σωστά, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να προχωρήσετε στη δοκιμή. Ίσως να διαρκέσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να καταλήξετε στην παρακάτω οθόνη:

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός για να κλείσετε το εργαλείο.

#### Τι έχει γίνει

Αυτό το εργαλείο εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:

- Εγκαθιστά το πακέτο `ntp` αν χρειάζεται.

- Αποθηκεύει τα αρχεία `/etc/sysconfig/clock` στο `/etc/sysconfig/clock.orig` και `/etc/ntp/step-tickers` στο `/etc/ntp/step-tickers.orig`·

- Εγγραφή ενός νέου αρχείου `/etc/ntp/step-tickers` με τη λίστα των εξυπηρετητών·

- Τροποποιεί το αρχείο `/etc/ntp.conf` εισάγοντας το όνομα του πρώτου εξυπηρετητή·

- Διακοπή και έναρξη των υπηρεσιών `crond`, `atd` και `ntpd`·

- Ρύθμιση του ρολογιού του υπολογιστή στην τρέχουσα ώρα συστήματος με αναφορά την ώρα UTC.

### Διαμόρφωση του δαίμονα OpenSSH

## drakwizard sshd

Αυτό το εργαλείο[10] μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ένα δαίμονα SSH.

#### Τι είναι το SSH;

Το SSH (Secure Shell) είναι ένα ασφαλές δικτυακό πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο υπολογιστών. Το SSH όχι μόνο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που ανταλλάσσονται κατά τη συνεδρία, αλλά προσφέρει ένα ασφαλές σύστημα αναγνώρισης καθώς και άλλα χαρακτηριστικά όπως ασφαλή μεταφορά αρχείων (SSH File Transfer Protocol, SFTP). (Από τη Βικιπαίδεια)

#### Διαμόρφωση ενός δαίμονα SSH με το drakwizard sshd

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του Open SSH.

1. Επιλέξτε τον τύπο των επιλογών διαμόρφωσης

   Επιλέξτε Ειδήμονας για όλες τις επιλογές ή Αρχάριος για την παράλειψη των βημάτων 3-7· κάντε κλικ στο Επόμενο.

2. Γενικές επιλογές

   Ρυθμίζει τις επιλογές ορατότητας και πρόσβασης του διαχειριστή. Η θύρα 22 είναι η τυπική θύρα για το SSH.

3. Μέθοδοι ταυτοποίησης

   Επιτρέπει μια ποικιλία μεθόδων ταυτοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες κατά την σύνδεση· στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

4. Καταγραφές

   Επιλέξτε τις καταγραφές facility και το επίπεδο εξόδου και κάντε κλικ στο Επόμενο.

5. Επιλογές σύνδεσης

   Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ανά σύνδεση και κλικ στο Επόμενο.

6. Επιλογές σύνδεσης του χρήστη

   Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πρόσβασης του χρήστη, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

7. Συμπίεση και προώθηση

   Διαμόρφωση της συμπίεσης και της προώθησης του X11 κατά την μεταφορά, και κλικ στο Επόμενο.

8. Σύνοψη

   Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

9. Τερματισμός

   Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.

[7] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard dhcp ως διαχειριστής συστήματος.

[8] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard squid ως διαχειριστής συστήματος.

[9] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard ntp ως διαχειριστής συστήματος.

[10] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard sshd ως διαχειριστής συστήματος.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Προηγ |  | Επόμενο
| Αρχή |

- Contents
- Search

- Περί του εγχειριδίου του Κέντρου Ελέγχου Mageia
- Διαχείριση Λογισμικού
  - Διαχείριση λογισμικού (εγκατάσταση και αφαίρεση λογισμικού)
    - Εισαγωγή στο rpmdrake
    - Τα κύρια μέρη της οθόνης
    - Η στήλη κατάστασης
    - Οι εξαρτήσεις
  - Ενημέρωση Πακέτων Λογισμικού
  - Ρυθμίστε τη συχνότητα των αναβαθμίσεων
  - Ρύθμιση Μέσων
    - Οι στήλες
    - Τα κουμπιά στα δεξιά
    - Το μενού
- Διαμοιρασμός
  - Διαμόρφωση του FTP
    - Τι είναι το FTP;
    - Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή FTP μέσω του drakwizard proftpd
  - Διαμόρφωση του εξυπηρετητή ιστού
    - Τι είναι ένας εξυπηρετητής ιστού;
    - Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή ιστού με το drakwizard apache2
- Υπηρεσίες δικτύου
  - Ρύθμιση DHCP
    - Τι είναι το DHCP;
    - Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή DHCP με το drakwizard dhcp
    - Τι έχει γίνει
  - Ρύθμιση του DNS
  - Ρύθμιση διαμεσολαβητή
    - Τι είναι ο διαμεσολαβητής;
    - Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή διαμεσολαβητή με το drakwizard squid
    - Τι έχει γίνει
  - Ρύθμιση της ώρας
    - Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή NTP μέσω του drakwizard ntp
    - Τι έχει γίνει
  - Διαμόρφωση του δαίμονα OpenSSH
    - Τι είναι το SSH;
    - Διαμόρφωση ενός δαίμονα SSH με το drakwizard sshd
- Υλικό
  - Διαμόρφωση του υλικού
    - Το παράθυρο
    - Το μενού
  - Ρύθμιση ήχου
  - Εφέ επιφάνειας εργασίας 3D
    - Εισαγωγή
    - Ξεκινώντας
    - Επίλυση λαθών
      - Δεν μπορείτε να δείτε την επιφάνεια εργασίας μετά τη σύνδεση χρήστη
  - Ρυθμίστε τον εξυπηρετητή γραφικών
  - Ρυθμίστε τη διάταξη του πληκτρολογίου
    - Εισαγωγή
    - Διάταξη πληκτρολογίου
    - Τύπος πληκτρολογίου
  - Ρυθμίστε τη συσκευή κατάδειξης (ποντίκι, επιφάνεια αφής)
  - Εγκαταστήστε και ρυθμίστε έναν εκτυπωτή
    - Εισαγωγή
    - Αυτόματα εντοπισμένος εκτυπωτής
    - Μη αυτόματα εντοπισμένος εκτυπωτής
    - Ολοκλήρωση της διεργασίας εγκατάστασης
    - Εκτυπωτής δικτύου
    - Πρωτόκολλα διαδικτυακής εκτύπωσης
    - Ιδιότητες συσκευής
    - Επίλυση προβλημάτων
    - Χαρακτηριστικά
  - Ρυθμίστε τον σαρωτή
    - Εγκατάσταση
    - Κοινή χρήση σαρωτών
    - Χαρακτηριστικά
    - Πρόσθετα βήματα εγκατάστασης
  - Ρυθμίστε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) για την εποπτεία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας
- Δίκτυο και Διαδίκτυο
  - Κέντρο δικτύου
    - Εισαγωγή
    - Το κουμπί Εποπτεία
    - Το κουμπί διαμόρφωσης
    - Το κουμπί των προχωρημένων ρυθμίσεων
  - Ρυθμίστε μία νέα σύνδεση δικτύου (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Εισαγωγή
    - Μια νέα ενσύρματη (Ethernet) σύνδεση
    - Μια νέα δορυφορική σύνδεση (DVB)
    - Μια νέα σύνδεση καλωδιακού μόντεμ
    - Μια νέα σύνδεση DSL
    - Μια νέα σύνδεση ISDN
    - Μια νέα ασύρματη σύνδεση (WiFi)
    - Μια νέα σύνδεση GPRS/Edge/3G
    - Μια νέα σύνδεση δικτύωσης με κλήση μέσω Bluetooth
    - Μια νέα σύνδεση τηλεφώνου αναλογικού μόντεμ (POTS)
    - Τέλος της διαμόρφωσης
  - Αφαιρέστε μια σύνδεση
  - Διαμεσολαβητής
  - Κοινόχρηστη σύνδεση στο διαδίκτυο με άλλους τοπικούς υπολογιστές
    - Αρχές λειτουργίας
    - Οδηγός Πύλης
    - Ρυθμίστε τον πελάτη
    - Διακοπή της κοινοχρησίας σύνδεσης
  - Διαχειριστείτε διαφορετικά προφίλ δικτύου
    - Εισαγωγή
      - Προφίλ
      - Draknetprofile
    - Εκτέλεση του Draknetprofile
      - Καθορισμός προφίλ, εναλλαγή προφίλ
      - Χρήση ενός συστήματος με περισσότερα από ένα προφίλ
    - Παράρτημα: Αρχεία σχετικά με το Draknetprofile
  - Ρυθμίστε τις συνδέσεις VPN για διασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο
    - Εισαγωγή
    - Διαμόρφωση
  - Καθορισμός των υπολογιστών
- Σύστημα
  - Πιστοποίηση
  - Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες συστήματος ενεργοποιώντας τες ή απενεργοποιώντας τες.
  - Διαχείριση, προσθήκη και αφαίρεση γραμματοσειρών. Εισαγωγή γραμματοσειρών Windows™
  - Διαχειριστείτε την ημερομηνία και την ώρα
  - Διαχειριστείτε την τοπικότητα του συστήματός σας
    - Μέθοδος εισαγωγής
  - Προβολή και αναζήτηση των καταγραφών του συστήματος
    - Για την αναζήτηση στις καταγραφές
    - Για την διαμόρφωση της αλληλογραφίας συναγερμού
  - Ανοίξτε μια κονσόλα ως διαχειριστής
  - Χρήστες και Ομάδες
  - Εισαγωγή εγγράφων και ρυθμίσεων των Windows(ΤΜ)
  - Στιγμιότυπα
- Κοινόχρηστα δικτύου
  - Πρόσβαση στους κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους των Windows (SMB)
    - Εισαγωγή
    - Διαδικασία
  - Κοινόχρηστοι κατάλογοι και οδηγοί με Samba
    - Εισαγωγή
    - Προετοιμασία
    - Οδηγός - Αυτόνομος διακομιστής
    - Οδηγός - Πρωτεύων ελεγκτής τομέα
    - Δηλώστε έναν κατάλογο για κοινοχρησία
    - Καταχωρήσεις μενού
    - Κοινή χρήση εκτυπωτών
    - Χρήστες Samba
  - Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους NFS
    - Εισαγωγή
    - Διαδικασία
  - Κοινή χρήση δίσκων και καταλόγων μέσω NFS
    - Προαπαιτούμενα
    - Κεντρικό παράθυρο
    - Τροποποίηση καταχώρησης
      - Κατάλογος NFS
      - Πρόσβαση υπολογιστή
      - Συσχέτιση ID χρήστη
      - Προχωρημένες επιλογές
    - Καταχωρήσεις μενού
      - Αρχείο | Εγγραφή της διαμόρφωσης
      - Εξυπηρετητής NFS | Επανεκκίνηση
      - Εξυπηρετητής NFS | Επαναφόρτωση
  - Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους WebDAV
    - Εισαγωγή
    - Δημιουργία νέας καταχώρισης
- Τοπικοί δίσκοι
  - Διαχειριστείτε τις κατατμήσεις των σκληρών δίσκων
  - Εγγραφέας CD/DVD
    - Σημείο προσάρτησης
    - Επιλογές
      - user/nouser
  - Μοιραστείτε τις κατατμήσεις του σκληρού δίσκου
- Ασφάλεια
  - MSEC: Ασφάλεια και Έλεγχοι Συστήματος
    - Παρουσίαση
    - Καρτέλα επισκόπησης
    - Καρτέλα ρυθμίσεων ασφάλειας
      - Καρτέλα βασικής ασφάλειας
      - Καρτέλα ασφάλειας συστήματος
      - Ασφάλεια δικτύου
      - Καρτέλα περιοδικών ελέγχων
      - Καρτέλα εξαιρέσεων
      - Άδειες
  - Ρυθμίστε το προσωπικό σας τείχος προστασίας
  - Ρυθμίστε την πιστοποίηση για τα εργαλεία Mageia
  - Προχωρημένες ρυθμίσεις για τις διεπαφές δικτύου και το τείχος προστασίας
  - Γονικός έλεγχος
    - Παρουσίαση
    - Διαμόρφωση του γονικού ελέγχου
      - Μαύρη/Λευκή λίστα
      - Αποκλεισμός προγραμμάτων
- Εκκίνηση
  - Ρυθμίστε την αυτόματη σύνδεση χρήστη
  - Ρυθμίστε την εκκίνηση του υπολογιστή
  - Ρυθμίστε τον διαχειριστή σύνδεσης χρηστών
- Άλλα εργαλεία της Mageia
  - Εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων Mageia
  - Συλλογή Καταγραφών και πληροφοριών Συστήματος για αναφορές σφαλμάτων
  - Απεικονίζει τους διαθέσιμους κοινόχρηστους πόρους NFS και SMB
  - Απεικόνιση των πληροφοριών περί PCI, USB και PCMCIA

Search