. |  | Eelmine | Järgmine

# Võrguteenused

See ja paneel Failide jagamine on näha ainult siis, kui paigaldatud on tarkvarapakett drakwizard. Siit leiab mitu tööriista mitmesuguste serverite häälestamiseks. Täpsemalt saate teada, kui klõpsate mõnel allpool oleval lingil; samuti kõneleb sellest peatükk “Failide jagamine”.

Võrguteenused

1. “DHCP seadistamine”

2. “DNS seadistamine”

3. “Puhverserveri seadistamine”

4. “Aja seadistamine”

5. “OpenSSH deemoni seadistamine”

### DHCP seadistamine

## drakwizard dhcp

### Märkus

Mageia 4-s see tööriist ei tööta võrguliideste nimede uue skeemi tõttu

Selle tööriistaga[7] saab luua ja häälestada DHCP-serveri. See on drakwizardi komponent, mis tuleb enne paigaldada, kui seda kasutama saab hakata.

#### Mis on DHCP?

Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) on andmevahetuse protokoll, mis võimaldab võrguadministraatoril lasta serveril või ruuteril dünaamiliselt hallata ja automatiseerida unikaalse IP-aadressi omistamist kohtvõrgu seadmetele.

#### DHCP-serveri loomine tööriistaga drakwizard dhcp

DHCP nõustaja kasutamine

1. Sissejuhatus

   Esimene lehekülg on ainult sissejuhatuseks. Klõpsake Edasi.

2. Liidese valimine

   Siin saab valida võrguliidese, mis on ühendatud alamvõrguga ja millele DHCP hakkab omistama IP-aadresse. Seejärel klõpsake nupule Edasi.

3. IP-vahemiku valimine

   Valige IP-aadresside, mida server peaks pakkuma, vahemiku alustav ja lõpetav IP ning lüüsimasina IP, mis ühendub teatava asukohaga väljaspool kohtvõrku, loodetavasti internetiga. Klõpsake Edasi.

4. Kokkuvõte

   Uurige langetatud valikuid ja klõpsake nupule Edasi.

5. Oodake ...

   Seda saab parandada. Klõpsake mõned korrad Tagasi ja muutke üht-teist.

6. Mõni tund hiljem ...

#### Mida tehakse?

- Paigaldatakse vajaduse korral pakett dhcp-server

- Salvestatakse `/etc/dhcpd.conf` failina `/etc/dhcpd.conf.orig`

- Luuakse uus `dhcpd.conf` `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` põhjal, millele lisatakse uued parameetrid:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Samuti muudetakse Webmini seadistusfaili `/etc/webmin/dhcpd/config`

- Taaskäivitatakse `dhcpd`

### DNS seadistamine

## drakwizard bind

See lehekülg on seni veel kirjutamata. Kui arvate, et võite sobiva abiteksti ise kirja panna, võtke palun ühendust dokumentatsioonimeeskonnaga. Oleme teile juba ette tänulikud.

Tööriista saab käsurealt käivitada, kui anda administraatori õigustes käsk drakwizard bind.

### Puhverserveri seadistamine

## drakwizard squid

Selle tööriistaga[8] saab luua ja häälestada puhverserveri. See on drakwizardi komponent, mis tuleb enne paigaldada, kui seda kasutama saab hakata.

#### Mis on puhverserver?

Wikipedia ütleb veidi teistsuguseid termineid kasutades nii: proksi ehk proksiserver on arvutivõrgus server (riistvara või tarkvara), mis vahendab infovahetust kliendi ehk päringut tegeva süsteemi ja serveri (päringule vastava süsteemi) vahel. Kui vahetu ühenduse korral saadab klient oma päringud otse serverile ning server vastused kliendile, siis proksi kasutamisel saadab klient päringud proksile, proksi edastab need serverile, server vastab proksile ning proksi edastab vastuse kliendile.

#### Puhverserveri loomine tööriistaga drakwizard squid

Puhverserveri nõustaja kasutamine

1. Sissejuhatus

   Esimene lehekülg on ainult sissejuhatuseks. Klõpsake Edasi.

2. Puhverserveri pordi valimine

   Valige puhverserveri port, mille kaudu saavad ühenduse luua brauserid, ja klõpsake nupule Edasi.

3. Mälu- ja kettakasutuse määramine

   Määrake mälu- ja kettapuhvri piirid ja klõpsake nupule Edasi.

4. Võrguligipääsu kontroll

   Määrake nähtavuseks kohtvõrk või maailm ja klõpsake nupule Edasi.

5. Võrguligipääsu võimaldamine

   Võimaldage ligipääs kohtvõrkudele ja klõpsake Edasi.

6. Kas kasutada ülemise taseme puhverserverit?

   Kas suunata liiklus läbi veel ühe puhverserveri? Kui see teid ei huvita, liikuge edasi.

7. Ülemise taseme puhverserveri URL ja port

   Määrake ülemise taseme puhverserveri masinanimi ja port ning klõpsake nupule Edasi.

8. Kokkuvõte

   Uurige langetatud valikuid ja klõpsake nupule Edasi.

9. Kas käivitada juba algkäivituse ajal?

   Siin saab valida, kas puhverserver tuleks käivitada juba algkäivituse ajal. Seejärel klõpsake nupule Edasi.

10. Lõpetamine

    Kõik on valmis! Klõpsake nupule Lõpeta.

#### Mida tehakse?

- Paigaldatakse vajaduse korral pakett squid

- Salvestatakse `/etc/squid/squid.conf` failina `/etc/squid/squid.conf.orig`

- Luuakse uus `squid.conf` `squid.conf.default` põhjal, millele lisatakse uued parameetrid:

  - `cache_dir`

  - `localnet`

  - cache_mem

  - http_port

  - `level` 1, 2 või 3 ja `http_access` vastavalt tasemele

  - `cache_peer`

  - `visible_hostname`

- Taaskäivitatakse `squid`

### Aja seadistamine

## drakwizard ntp

Selle tööriista[9] on hoida teie serveri aeg sünkroonis välise serveriga. See ei ole vaikimisi paigaldatud ning selle kasutamiseks tuleb paigaldada ka tarkvarapaketid drakwizard ja drakwizard-base.

#### NTP-serveri loomine tööriistaga drakwizard ntp

1. Avaakna (vt allpool) järel palub teine aken valida rippmenüüst kolm ajaserverit ning soovitab kahel juhul määrata serveri pool.ntp.org, sest see server viitab alati kättesaadavatele ajaserveritele.

2. Järgmistes akendes saab valida piirkonna ja linna ning siis avanebki juba kokkuvõtteaken. Kui midagi läks valesti, saab seda mõistagi muuta, klõpsates nupule Tagasi. Kui kõik on õigesti, klõpsake testimiseks nupule Edasi. See võib võtta veidi aega, aga lõpuks ilmub allolev aken:

3. Nupule Lõpeta klõpsates saab tööriista sulgeda.

#### Mida tehakse?

Tööriist võtab ette järgmised sammud:

- Paigaldab vajaduse korral paketi `ntp`

- Salvestab faili `/etc/sysconfig/clock` failina `/etc/sysconfig/clock.orig` ja faili `/etc/ntp/step-tickers` failina `/etc/ntp/step-tickers.orig`

- Kirjutab uue faili `/etc/ntp/step-tickers` serveriloendiga

- Muudab faili `/etc/ntp.conf`, lisades esimese serveri nime

- Peatab ja käivitab teenused `crond`, `atd` ja `ntpd`

- Määrab riistvaralise kella ajaks kehtiva süsteemi aja viitega UTC-le

### OpenSSH deemoni seadistamine

## drakwizard sshd

Selle tööriistaga[10] saab luua ja häälestada SSH-serveri.

#### Mis on SSH?

Turvakest (SSH) on krüptograafiline võrguprotokoll turvaliseks andmesuhtluseks, eemalt käsurealt sisselogimiseks, eemalt käskude käivitamiseks ja muudeks turvalise võrgu teenusteks kahe võrgus oleva arvuti vahel, millega ühendatakse ebaturvalises võrgus turvalise kanali kaudu server ja klient (vastavalt SSH serveri ja SSH kliendi programmidega).

#### SSH-deemoni loomine tööriistaga drakwizard sshd

OpenSSH nõustaja kasutamine

1. Seadistamisvalikute tüübi valimine

   Valige Ekspert kõigi valikute nägemiseks või Algaja sammude 3-7 vahelejätmiseks ning klõpsake Edasi.

2. Üldised valikud

   Määrake nähtavus ja administraatori ligipääsu valik. SSH standardne port on 22.

3. Autentimisviisid

   Lubage vajalikud autentimisviisid, mida kasutaja saab ühendumisel pruukida, ja klõpsake Edasi.

4. Logimine

   Valige logimisvahend ja väljundi tase ning klõpsake nupule Edasi.

5. Sisselogimise valikud

   Määrake sisselogimisel kehtestatavad valikud ja klõpsake nupule Edasi.

6. Kasutaja sisselogimise valikud

   Määrake kasutaja ligipääsu valikud ja klõpsake nupule Edasi.

7. Tihendamine ja suunamine

   Seadistage X11 suunamine ja tihendamine edastuse ajal ning klõpsake nupule Edasi.

8. Kokkuvõte

   Uurige langetatud valikuid ja klõpsake nupule Edasi.

9. Lõpetamine

   Kõik on valmis! Klõpsake nupule Lõpeta.

[7] Tööriista saab käsurealt käivitada, kui anda administraatori õigustes käsk drakwizard dhcp.

[8] Tööriista saab käsurealt käivitada, kui anda administraatori õigustes käsk drakwizard squid.

[9] Tööriista saab käsurealt käivitada, kui anda administraatori õigustes käsk drakwizard ntp.

[10] Tööriista saab käsurealt käivitada, kui anda administraatori õigustes käsk drakwizard sshd.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Eelmine |  | Järgmine
| Koju |

- Contents
- Search

- Mageia juhtimiskeskuse käsiraamatust
- Tarkvara haldamine
  - Tarkvara haldamine (paigaldamine ja eemaldamine)
    - Rpmdrake'i sissejuhatus
    - Akna põhiosad
    - Olekuveerg
    - Sõltuvused
  - Tarkvara uuendamine
  - Uuendamissageduse seadistamine
  - Tarkvaraallikate seadistamine
    - Veerud
    - Nupud paremal
    - Menüü
- Failide jagamine
  - FTP seadistamine
    - Mis on FTP?
    - FTP-serveri loomine tööriistaga drakwizard proftpd
  - Veebiserveri seadistamine
    - Mis on veebiserver?
    - Veebiserveri loomine tööriistaga drakwizard apache2
- Võrguteenused
  - DHCP seadistamine
    - Mis on DHCP?
    - DHCP-serveri loomine tööriistaga drakwizard dhcp
    - Mida tehakse?
  - DNS seadistamine
  - Puhverserveri seadistamine
    - Mis on puhverserver?
    - Puhverserveri loomine tööriistaga drakwizard squid
    - Mida tehakse?
  - Aja seadistamine
    - NTP-serveri loomine tööriistaga drakwizard ntp
    - Mida tehakse?
  - OpenSSH deemoni seadistamine
    - Mis on SSH?
    - SSH-deemoni loomine tööriistaga drakwizard sshd
- Riistvara
  - Riistvara seadistamine
    - Aken
    - Menüü
  - Heli seadistamine
  - Ruumilise töölaua efektid
    - Sissejuhatus
    - Alustamine
    - Probleemide lahendamine
      - Töölauda pole sisselogimise järel näha
  - Graafikaserveri seadistamine
  - Klaviatuuri seadistamine
    - Sissejuhatus
    - Klaviatuuripaigutus
    - Klaviatuuritüüp
  - Osutusseadme (hiir, puutepadi) seadistamine
  - Printeri paigaldamine ja seadistamine
    - Sissejuhatus
    - Printer tuvastati automaatselt
    - Printerit ei tuvastatud automaatselt
    - Paigaldamise lõpetamine
    - Võrguprinter
    - Trükkimise võrguprotokollid
    - Seadme omadused
    - Probleemide lahendamine
    - Spetsiifilised probleemid
  - Skanneri seadistamine
    - Paigaldamine
    - Skanneri jagamine
    - Spetsiifilised probleemid
    - Paigaldamise lisasammud
  - Puhvertoiteallika (UPS) seadistamine
- Kohtvõrk ja internet
  - Võrgukeskus
    - Sissejuhatus
    - Nupp Jälgi
    - Nupp Seadista
    - Nupp Muud seadistused
  - Uue võrguliidese seadistamine (LAN, ISDN, ADSL...)
    - Sissejuhatus
    - Uus juhtmega ühendus (Ethernet)
    - Uus satelliidiühendus (DVB)
    - Uus kaablimodemi ühendus
    - Uus DSL-ühendus
    - Uus ISDN-ühendus
    - Uus juhtmeta ühendus (WiFi)
    - Uus GPRS/Edge/3G ühendus
    - Uus Bluetoothi sissehelistamisühendus
    - Uus analoogtelefonimodemi ühendus (POTS)
    - Seadistamise lõpetamine
  - Ühenduse eemaldamine
  - Puhverserver
  - Internetiühenduse jagamine teistele kohalikele masinatele
    - Põhialused
    - Interneti jagamise nõustaja
    - Kliendi seadistamine
    - Ühenduse jagamise peatamine
  - Võrguprofiilide haldamine
    - Sissejuhatus
      - Profiilid
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile'i kasutamine
      - Profiilide loomine ja nende vahetamine
      - Mitme profiiliga süsteemi kasutamine
    - Lisa: Draknetprofile'i olulised failid
  - VPN-ühenduse seadistamine
    - Sissejuhatus
    - Seadistamine
  - Masinate määratlemine
- Süsteem
  - Autentimine
  - Süsteemi teenuste haldamine
  - Fontide haldamine, lisamine ja eemaldamine. Windows(TM) fontide import
  - Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
  - Süsteemi lokaliseerimine
    - Sisestusmeetod
  - Süsteemi logifailide vaatamine ja neis otsimine
    - Logides otsimine
    - E-kirjaga hoiatuse saatmise seadistamine
  - Konsooli avamine administraatorina
  - Kasutajad ja grupid
  - Windows(TM) dokumentide ja seadistuste import
  - Hetktõmmised
- Võrgu jagamine
  - Windowsi (SMB) jagatud ketaste ja kataloogide kasutamine
    - Sissejuhatus
    - Kasutamine
  - Kataloogide ja ketaste jagamine Sambaga
    - Sissejuhatus
    - Valmistumine
    - Nõustaja - autonoomne server
    - Nõustaja - primaarne domeenikontroller
    - Kataloogi määramine jagatud ressursiks
    - Menüükirjed
    - Printerite jagamine
    - Samba kasutajad
  - NFS-i jagatud ketaste ja kataloogide kasutamine
    - Sissejuhatus
    - Kasutamine
  - Ketaste ja kataloogide jagamine NFS-i abil
    - Eelnevad nõuded
    - Peaaken
    - Kirje muutmine
      - NFS-kataloog
      - Masina ligipääs
      - Kasutaja ID sidumine
      - Muud valikud
    - Menüükirjed
      - Fail|Salvesta konfiguratsioon
      - NFS-server|Käivita uuesti
      - NFS-server|Laadi uuesti
  - WebDAV-i jagatud ketaste ja kataloogide kasutamine
    - Sissejuhatus
    - Uue kirje loomine
- Kohalikud kettad
  - Kettapartitsioonide haldamine
  - CD/DVD-kirjuti
    - Haakepunkt
    - Eelistused
      - user/nouser
  - Kõvaketta partitsioonide jagamine
- Turvalisus
  - MSEC: süsteemi turvalisus ja audit
    - Tutvustus
    - Ülevaate kaart
    - Turbeseadistuste kaart
      - Põhiseadistuste kaart
      - Süsteemi turvalisuse kaart
      - Võrguturvalisuse kaart
      - Perioodiliste kontrollide kaart
      - Erandite kaart
      - Õiguste kaart
  - Isikliku tulemüüri seadistamine
  - Mageia tööriistade autentimise seadistamine
  - Võrguliideste ja tulemüüri põhjalikum seadistamine
  - Lapselukk
    - Tutvustus
    - Lapseluku seadistamine
      - Musta ja valge nimekirja kaardid
      - Programmide blokeerimise kaart
- Algkäivitus
  - Automaatse sisselogimise lubamine
  - Süsteemi käivitumise seadistamine
  - Kuvahalduri seadistamine
- Muud Mageia tööriistad
  - Mageia veateadete tööriist
  - Logide ja süsteemiteabe kogumine veateate tarbeks
  - Saadaolevate NFS- ja SMB-ressursside leidmine
  - PCI, USB ja PCMCIA teabe leidmine

Search