. |  | Précédent | Niveau supérieur | Suivant

# Centre réseau
Réseau et Internet

### Centre réseau

## draknetcenter

Cet outil [19] se trouve dans l'onglet Réseau & Internet du Centre de Contrôle de Mageia, sous l'appellation Centre réseau

#### Introduction

Quand cet outil est lancé, une fenêtre s'ouvre et liste tous les réseaux configurés sur l'ordinateur, quelque soit leur nature (filaire, sans fil, satellite, etc.). Lorsque l'on clique sur l'un des réseaux, trois ou quatre boutons apparaissent, selon la nature du réseau, pour permettre soit de surveiller le réseau, de modifier les paramètres ou encore réaliser la connexion ou déconnexion. Cet outil n'a pas pour fonction de créer un réseau, pour cela voir Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, ISDN, ADSL, ...) dans le même onglet du CCM.

Dans la copie d'écran ci-dessous donnée en exemple, on y voit deux types de réseaux. Le premier est de type filaire et non connecté, reconnaissable par cette icône (celle-ci si connecté ) et en dessous le deuxième, de type sans fil (Wi-fi). Il est connecté, reconnaissable par cette icône , (celle-ci si non connecté ). Pour les autres types de réseaux, le code couleur est toujours le même, vert si connecté et rouge si non connecté.

Dans la partie de l'écran dédiée au sans fil, on peut voir tous les réseaux détectés, avec leur SSID, la Force du signal, s'ils sont chiffrés (en rouge ou orange) ou non (en vert), et le Mode de fonctionnement. Cliquer sur le réseau désiré puis sur soit Surveiller, Configurer ou Se connecter/déconnecter. Il est possible ici, d'aller d'un réseau à l'autre. Si un réseau privé est choisi, une fenêtre s'ouvre pour demander des paramètres réseau supplémentaires (voir ci-dessous), notamment la clé de chiffrement.

Cliquer sur Rafraîchir pour mettre l'écran à jour.

#### Le bouton Surveiller

Ce bouton permet de suivre l'activité du réseau, téléchargement (download, vers le PC, en rouge) et téléversement (upload, vers internet, en vert). Le même écran est accessible en cliquant droit sur l'Icône Internet dans la boite à miniatures -> surveiller le réseau.

Il existe un onglet pour chaque réseau (ici, eth0 est le réseau filaire, lo le loopback local et wlan0 le réseau sans fil) et un onglet "connections" qui donne des détails sur l'état de la connexion.

### Note

En bas de la fenêtre, un titre indique Traffic accounting (statistiques réseau), Cela est abordé dans le chapitre suivant.

#### Le bouton Configurer

A - Pour un réseau filaire

Il est possible ici de modifier tous les paramètres donnés pendant la création du réseau. La plupart du temps, cocher Attribution automatique de l'adresse IP (BOOTP/DHCP) est satisfaisant, mais en cas de problèmes, la configuration manuelle peut apporter de meilleurs résultats.

Pour un réseau domestique, l'Addressse IP ressemble toujours à 192.168.0.x, le Masque de sous-réseau est 255.255.255.0, et la Passerelle et les Serveurs DNS sont disponibles sur le site web de votre fournisseur.

Activer les statistiques réseau, lorsqu'il est coché mesure le trafic sur une base horaire, journalière ou mensuelle. Les résultats sont visibles dans la fenêtre "Surveiller" détaillée ci-dessus. Une fois les statistiques activés vous devez vous reconnecter au réseau.

Permettre le contrôle de l'interface par Network Manager :

Cette page n'a pas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de documentation ou bien laisser un message sur le forum MLO.

Le bouton Avancé :

Cette page n'a pas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de documentation ou bien laisser un message sur le forum MLO.

B - Pour un réseau sans fil

Seules les entrées non déjà traitées ci-dessus sont expliquées.

Mode de fonctionnement :

Sélectionner Géré si la connexion se fait via un point d'accès, il y a alors un ESSID de détecté. Sélectionner Ad-hoc si c'est un réseau pair à pair (peer to peer). Sélectionner Maître si une carte réseau est utilisée en tant que point d'accès, elle doit supporter ce mode.

Mode de chiffrement et clé de chiffrement :

S'il s'agit d'un réseau privé, vous devez connaître ces éléments.

WEP utilise un mot de passe, plus faible que WPA, qui utilise une phrase secrète. WPA/WPA2 avec clé pré-partagée (PSK) est aussi appelé WPA personnel. WPA Entreprise est rarement utilisé dans les réseaux privés.

Autoriser les connexions itinérantes :

Si coché, active une technologie qui permet à l'ordinateur de changer de point d'accès tout en restant connecté au réseau.

Le bouton Avancé :

Cette page n'a pas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de documentation ou bien laisser un message sur le forum MLO.

#### Le bouton Paramètres avancés

Cette page n'a pas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de documentation ou bien laisser un message sur le forum MLO.

[19] Il est possible de démarrer cet outil depuis la ligne de commande, en tapant draknetcenter sous root.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
| Sommaire |

- Contents
- Search

- Au sujet du Manuel du Centre de Contrôle de Mageia
- Gestion des logiciels
  - Gestion des logiciels (Installer et désinstaller des logiciels)
    - Introduction à rpmdrake
    - Les principales zones de l'écran
    - La colonne statut
    - Les dépendances
  - Mettre à jour votre système
  - Configurer la fréquence des mises à jour
  - Configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels
    - Les colonnes
    - Les boutons à droite
    - Le menu
- Partage
  - Configurer FTP
    - Qu'est-ce que le FTP ?
    - Paramétrer un serveur FTP avec l'assistant proftpd
  - Configurer webserver
    - Qu'est-ce qu'un serveur Web ?
    - Paramétrer un serveur web avec l'assistant apache2
- Services réseau
  - Configurer DHCP
    - Qu'est-ce que DHCP ?
    - Paramétrer un serveur DHCP avec l'assistant DHCP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer DNS
  - Configurer le serveur mandataire (proxy)
    - Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?
    - Paramétrer un serveur proxy avec l'assistant Squid.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer l'heure
    - Paramétrer un serveur NTP avec l'assistant NTP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configuration du démon OpenSSH
    - Qu'est-ce que le SSH ?
    - Paramétrer un service SSH avec l'assistant sshd
- Matériel
  - Explorer et configurer le matériel
    - La fenêtre
    - Le menu
  - Configuration du son
  - Effets de bureau 3D
    - Introduction
    - Démarrage
    - Dépannage
      - Impossible de voir le bureau après la connexion
  - Configurer le serveur d'affichage
  - Définir la configuration du clavier
    - Introduction
    - Disposition de clavier
    - Type du clavier
  - Définir le dispositif de pointage (souris, pavé tactile)
  - Installation et configuration d'une imprimante
    - Introduction
    - Imprimante détectée automatiquement
    - Imprimante non détectée automatiquement
    - Terminer la procédure d'installation
    - Imprimante réseau
    - Protocoles d'impression en réseau
    - Propriétés du périphérique
    - Dépannage
    - Particularités
  - Configuration du scanner
    - Installation
    - Partage de scanners
    - Particularités
    - Etapes supplémentaires pour l'installation
  - Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de l'alimentation électrique
- Réseau et Internet
  - Centre réseau
    - Introduction
    - Le bouton Surveiller
    - Le bouton Configurer
    - Le bouton Paramètres avancés
  - Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)
    - Introduction
    - Une nouvelle connexion filaire (Ethernet)
    - Une nouvelle connexion par satellite (DVB)
    - Une nouvelle connexion par modem cable
    - Une nouvelle connexion ADSL
    - Nouvelle connexion RNIS
    - Une nouvelle connexion sans fil (WiFi)
    - Une nouvelle connexion GPRS/Edge/3G
    - Une nouvelle connexion Réseau commuté Bluetooth
    - Une nouvelle connexion par modem analogique (RTC)
    - Fin de la configuration
  - Supprimer une connexion
  - Serveur mandataire
  - Partager la connexion Internet avec d'autres machines locales
    - Principes
    - L'assistant passerelle
    - Configurer le client
    - Arrêter le partage de la connexion
  - Gérer les différents profils réseau
    - Introduction
      - Profils
      - Draknetprofile
    - Lancer Draknetprofile
      - Définir les profils, changer de profil
      - Utiliser un système avec plusieurs profils
    - Annexe : Fichiers relatifs à Draknetprofile
  - Configurer les connexions VPN afin de sécuriser l'accès au réseau.
    - Introduction
    - Configuration
  - Définitions d'hôtes
- Système
  - Authentification
  - Gérer les services système en les (dés)activant
  - Gérer, ajouter et supprimer les polices. Importer les polices Windows.
  - Gérer la date et l'heure
  - Gérer les paramètres locaux de votre système
    - Méthode d'entrée
  - Visionner et chercher dans les journaux du système
    - Pour effectuer une recherche dans les journaux.
    - Pour configurer une alerte par courrier
  - Ouvrir une console administrateur
  - Utilisateurs et groupes
  - Importer les documents et les réglages de Windows(TM)
  - Instantanés
- Partages réseau
  - Accéder aux disques et répertoires de Windows (Samba)
    - Introduction
    - Procédure
  - Partagez vos disques et répertoires avec les systèmes Windows (Samba)
    - Introduction
    - Préparation
    - Assistant - Serveur autonome
    - Assistant - Contrôleur primaire de domaine
    - Déclarer un dossier à partager
    - Entrées du menu
    - Partage d'imprimantes
    - Utilisateurs Samba
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via NFS
    - Introduction
    - Procédure
  - Partager des disques et des répertoires via NFS
    - Pré-requis
    - Fenêtre principale
    - Modifier l'entrée
      - Répertoire NFS
      - Accès client
      - Correspondance des utilisateurs
      - Bouton Avancé
    - Entrées du menu
      - Fichier|Ecrire la configuration
      - Serveur NFS|Redémarrer
      - Serveur NFS|Recharger
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via WebDAV
    - Introduction
    - Création d'un nouvelle entrée
- Disques locaux
  - Gérer les partitions de vos disques durs
  - Graveur CD/DVD
    - Point de montage
    - Options
      - user/nouser
  - Partager les partitions de vos disques
- Sécurité
  - Configurer la sécurité, les droits et la surveillance du système
    - Présentation
    - Vue générale
    - Onglet Paramètres de sécurité
      - Onglet Sécurité de base
      - Onglet Sécurité du système
      - Sécurité du Réseau
      - Onglet Vérifications périodiques
      - Onglet Exceptions
      - Autorisations
  - Configurer votre pare-feu personnel
  - Configurer l'authentification pour les outils Mageia
  - Configuration avancée des interfaces réseau et du pare-feu
  - Contrôle parental
    - Présentation
    - Configuration du Contrôle parental
      - Onglet Liste noire / Liste blanche
      - Onglet Bloquer des applications
- Démarrage
  - Configurer la connexion automatique
  - Configurer le démarrage du système
  - Choix d'un gestionnaire de connexion
- Autres outils Mageia
  - Outil de rapport de bug de Mageia
  - Collecte les journaux et les informations système pour les rapports de bug
  - Afficher les partages NFS et SMB disponibles
  - Affiche les informations concernant vos périphériques PCI, USB et PCMCIA

Search