. |  | Précédent | Niveau supérieur | Suivant

# Configuration du scanner
Matériel

### Configuration du scanner

## scannerdrake

#### Installation

Cet outil [18] permet de configurer un scanner autonome ou bien un appareil multifonction qui comprend un scanner. Il permet aussi de partager des périphériques locaux, connectés sur cet ordinateur, avec un ordinateur distant ou encore d'accéder à des scanners distants.

Au premier démarrage, le message suivant peut apparaître :

"Les paquetages SANE doivent être installés pour utiliser des scanners.

Désirez-vous installer les paquetages SANE ?"

Choisir Oui pour continuer. Il installera `scanner-gui` et `task-scanning` s'ils ne sont pas déjà installés.

Si le scanner est correctement identifié, c'est-à-dire si son nom est visible dans l'écran ci-dessus, le scanner est prêt pour son utilisation avec par exemple, XSane ou Simple Scan.

Dans ce cas, il est de plus possible d'utiliser l'option Partage de scanners. Vous trouverez des informations dans la section intitulée « Partage de scanners ».

La recherche de scanner sur le réseau utilise quelques protocoles qui doivent être activés. L'un d'entre eux est `zeroconf` fourni par`avahi`. Par défaut, le pare-feu (firewall) arrête la recherche. Vous devez donc configurer le pare-feu pour autoriser `zeroconf` and `Network printer/scanner autodiscovery` pour les appareils Canon.

Si votre scanner n'a pas été correctement identifié, et qu'après avoir véifié son (ses) cable(s) et son bouton de mise en marche et qu'après avoir alors pressé Chercher un nouveau scanner ne change rien, il vous faut presser Ajouter un scanner manuellement.

Choisir la marque du scanner dans la liste, puis son modèle dans la liste correspondant à cette marque et cliquer sur Ok

### Note

Si le scanner ne se trouve pas dans la liste, cliquer sur Annuler

Veuillez alors vérifier dans cette page Périphériques supportés par SANE si le scanner est supporté et demander de l'aide dans les forums.

Figure 1. Choix du port

Ce paramètre peut rester sur Auto-détecter les ports disponibles sauf si l'interface du scanner est sur port parallèle. Dans ce cas, sélectionner /dev/parport0 s'il n'y en a qu'un seul.

Après un clic sur Ok, le plus souvent, vous voyez un écran similaire à celui-ci-dessous.

Si vous n'obtenez pas cet écran, veuillez lire le la section intitulée « Etapes supplémentaires pour l'installation ».

#### Partage de scanners

Ici peut se faire le choix de rendre les scanners connectés à cette machine accessibles par les machines distantes et par lesquelles de ces machines. Il est aussi possible de décider ici si les scanners sur les machines distantes peuvent être disponibles pour cette machine.

Partage de scanners pour les hôtes : le nom ou l'adresse IP des clients (ou hôtes) peut être ajouté ou effacé de la liste des clients autorisés à accéder aux périphérique(s) local (aux) de cet ordinateur.

Utiliser les scanners sur les hôtes : le nom ou l'adresse IP des clients peut être ajouté ou effacé de la liste des clients qui donnent accès à un scanner distant.

Partage de scanners pour les hôtes : Vous pouvez ajouter un hôte.

Partage de scanners pour les hôtes : spécifier quel(s) client(s) à ajouter, ou bien autoriser toutes les machines distantes.

"Toutes les machines distantes" sont autorisées à accéder au scanner local.

Si le paquetage saned n'est pas encore installé, l'outil propose de le faire.

Au final, l'outil modifiera ces fichiers :

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf pour ajouter ou mettre en commentaire la ligne "net"

Il va aussi configurer saned et xinetd pour qu'ils soient actifs à chaque démarrage du système.

#### Particularités

- Hewlett-Packard

  La plupart des scanners HP sont gérés depuis HP Device Manager (hplip) qui gère aussi les imprimantes. Dans ce cas, l'outil Mageia ne vous permet pas de réaliser la configuration et vous invite à utiliser HP Device Manager à la place.

- Epson

  Les pilotes sont disponibles sur cette page. Si demandé, il faut d'abord installer le paquetage iscan-data, puis iscan (dans cet ordre). Il est possible que le paquetage iscan déclenche un avertissement au sujet d'un conflit avec sane. Des utilisateurs ont rapporté qu'il pouvait être ignoré.

#### Etapes supplémentaires pour l'installation

Il est possible qu'après la sélection d'un port pour le scanner dans l'écran Figure 1, « Choix du port », une ou plusieurs étapes supplémentaires soient nécessaires pour configurer correctement le scanner.

- Dans certains cas, il est indiqué que le scanner a besoin de télécharger son firmware à chaque fois qu'il est démarré. Cet outil permet de le charger dans le périphérique, après l'avoir installé sur le système. Dans cet écran, il est possible d'installer le firmware à partir d'un CD, d'une installation de Windows, ou installez celui que vous avez téléchargé depuis le site Internet du vendeur.

  Quand le firmware du scanner doit être chargé, cela peut demander beaucoup de temps à chaque première utilisation, probablement plus d'une minute. Soyez patient.

- Il est aussi possible qu'un écran demande de paramétrer le fichier /etc/sane.d/"nom_de_votre_interface_SANE".conf

- Lisez ces instructions et d'autres avec attention et si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à demander de l'aide dans les forums.

[18] Il est possible de démarrer cet outil en ligne de commande en tapant sous root : scannerdrake.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
| Sommaire |

- Contents
- Search

- Au sujet du Manuel du Centre de Contrôle de Mageia
- Gestion des logiciels
  - Gestion des logiciels (Installer et désinstaller des logiciels)
    - Introduction à rpmdrake
    - Les principales zones de l'écran
    - La colonne statut
    - Les dépendances
  - Mettre à jour votre système
  - Configurer la fréquence des mises à jour
  - Configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels
    - Les colonnes
    - Les boutons à droite
    - Le menu
- Partage
  - Configurer FTP
    - Qu'est-ce que le FTP ?
    - Paramétrer un serveur FTP avec l'assistant proftpd
  - Configurer webserver
    - Qu'est-ce qu'un serveur Web ?
    - Paramétrer un serveur web avec l'assistant apache2
- Services réseau
  - Configurer DHCP
    - Qu'est-ce que DHCP ?
    - Paramétrer un serveur DHCP avec l'assistant DHCP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer DNS
  - Configurer le serveur mandataire (proxy)
    - Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?
    - Paramétrer un serveur proxy avec l'assistant Squid.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer l'heure
    - Paramétrer un serveur NTP avec l'assistant NTP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configuration du démon OpenSSH
    - Qu'est-ce que le SSH ?
    - Paramétrer un service SSH avec l'assistant sshd
- Matériel
  - Explorer et configurer le matériel
    - La fenêtre
    - Le menu
  - Configuration du son
  - Effets de bureau 3D
    - Introduction
    - Démarrage
    - Dépannage
      - Impossible de voir le bureau après la connexion
  - Configurer le serveur d'affichage
  - Définir la configuration du clavier
    - Introduction
    - Disposition de clavier
    - Type du clavier
  - Définir le dispositif de pointage (souris, pavé tactile)
  - Installation et configuration d'une imprimante
    - Introduction
    - Imprimante détectée automatiquement
    - Imprimante non détectée automatiquement
    - Terminer la procédure d'installation
    - Imprimante réseau
    - Protocoles d'impression en réseau
    - Propriétés du périphérique
    - Dépannage
    - Particularités
  - Configuration du scanner
    - Installation
    - Partage de scanners
    - Particularités
    - Etapes supplémentaires pour l'installation
  - Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de l'alimentation électrique
- Réseau et Internet
  - Centre réseau
    - Introduction
    - Le bouton Surveiller
    - Le bouton Configurer
    - Le bouton Paramètres avancés
  - Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)
    - Introduction
    - Une nouvelle connexion filaire (Ethernet)
    - Une nouvelle connexion par satellite (DVB)
    - Une nouvelle connexion par modem cable
    - Une nouvelle connexion ADSL
    - Nouvelle connexion RNIS
    - Une nouvelle connexion sans fil (WiFi)
    - Une nouvelle connexion GPRS/Edge/3G
    - Une nouvelle connexion Réseau commuté Bluetooth
    - Une nouvelle connexion par modem analogique (RTC)
    - Fin de la configuration
  - Supprimer une connexion
  - Serveur mandataire
  - Partager la connexion Internet avec d'autres machines locales
    - Principes
    - L'assistant passerelle
    - Configurer le client
    - Arrêter le partage de la connexion
  - Gérer les différents profils réseau
    - Introduction
      - Profils
      - Draknetprofile
    - Lancer Draknetprofile
      - Définir les profils, changer de profil
      - Utiliser un système avec plusieurs profils
    - Annexe : Fichiers relatifs à Draknetprofile
  - Configurer les connexions VPN afin de sécuriser l'accès au réseau.
    - Introduction
    - Configuration
  - Définitions d'hôtes
- Système
  - Authentification
  - Gérer les services système en les (dés)activant
  - Gérer, ajouter et supprimer les polices. Importer les polices Windows.
  - Gérer la date et l'heure
  - Gérer les paramètres locaux de votre système
    - Méthode d'entrée
  - Visionner et chercher dans les journaux du système
    - Pour effectuer une recherche dans les journaux.
    - Pour configurer une alerte par courrier
  - Ouvrir une console administrateur
  - Utilisateurs et groupes
  - Importer les documents et les réglages de Windows(TM)
  - Instantanés
- Partages réseau
  - Accéder aux disques et répertoires de Windows (Samba)
    - Introduction
    - Procédure
  - Partagez vos disques et répertoires avec les systèmes Windows (Samba)
    - Introduction
    - Préparation
    - Assistant - Serveur autonome
    - Assistant - Contrôleur primaire de domaine
    - Déclarer un dossier à partager
    - Entrées du menu
    - Partage d'imprimantes
    - Utilisateurs Samba
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via NFS
    - Introduction
    - Procédure
  - Partager des disques et des répertoires via NFS
    - Pré-requis
    - Fenêtre principale
    - Modifier l'entrée
      - Répertoire NFS
      - Accès client
      - Correspondance des utilisateurs
      - Bouton Avancé
    - Entrées du menu
      - Fichier|Ecrire la configuration
      - Serveur NFS|Redémarrer
      - Serveur NFS|Recharger
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via WebDAV
    - Introduction
    - Création d'un nouvelle entrée
- Disques locaux
  - Gérer les partitions de vos disques durs
  - Graveur CD/DVD
    - Point de montage
    - Options
      - user/nouser
  - Partager les partitions de vos disques
- Sécurité
  - Configurer la sécurité, les droits et la surveillance du système
    - Présentation
    - Vue générale
    - Onglet Paramètres de sécurité
      - Onglet Sécurité de base
      - Onglet Sécurité du système
      - Sécurité du Réseau
      - Onglet Vérifications périodiques
      - Onglet Exceptions
      - Autorisations
  - Configurer votre pare-feu personnel
  - Configurer l'authentification pour les outils Mageia
  - Configuration avancée des interfaces réseau et du pare-feu
  - Contrôle parental
    - Présentation
    - Configuration du Contrôle parental
      - Onglet Liste noire / Liste blanche
      - Onglet Bloquer des applications
- Démarrage
  - Configurer la connexion automatique
  - Configurer le démarrage du système
  - Choix d'un gestionnaire de connexion
- Autres outils Mageia
  - Outil de rapport de bug de Mageia
  - Collecte les journaux et les informations système pour les rapports de bug
  - Afficher les partages NFS et SMB disponibles
  - Affiche les informations concernant vos périphériques PCI, USB et PCMCIA

Search