. |  | Précédent | Niveau supérieur | Suivant

# Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)
Réseau et Internet

### Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)

## drakconnect

#### Introduction

Cet outil [20] se trouve sous l'onglet Réseau & Internet du Centre de Contrôle de Mageia, sous le nom "Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)".

Sélectionner le type de connexion à établir, en accord avec le matériel et le fournisseur d'accès à disposition.

#### Une nouvelle connexion filaire (Ethernet)

1. La première fenêtre liste les interfaces disponibles. Sélectionner celle qui est à configurer.

2. Ensuite, le choix est donné entre attribuer une adresse IP automatiquement ou manuellement.

3. IP automatique

   1. Configuration Ethernet/IP : il faut déterminer si les serveurs DNS sont déclarés par le serveur DHCP ou s'ils le sont manuellement, comme expliqué ci-dessous (configuration manuelle). Dans ce dernier cas, l'adresse IP des serveurs DNS doit être spécifiée. Le nom d'hôte de l'ordinateur peut être précisé ici. Si aucun nom n'est donné, le nom `localhost.localdomain` est attribué par défaut. Le nom d'hôte peut aussi être fourni par le serveur DHCP avec l'option Affecter le nom d'hôte depuis le serveur DHCP. Tous les serveurs DHCP ne possèdent pas cette fonction, et si vous configurez votre PC pour obtenir une adresse IP du routeur ADSL domestique, il y a peu de chance que cela fonctionne.

   2. Le bouton "Avancé" donne la possibilité de spécifier :

      - Le domaine recherché (non accessible, tel que fourni par le serveur DHCP)

      - Le client DHCP

      - Le délai d'expiration DHCP

      - Récupérer les serveurs YP depuis le serveur DHCP (coché par défaut) : spécifier le serveur NIS

      - Récupérer le serveur NTPD depuis le serveur DHCP (synchronisation des horloges)

      - Nom d'hôte DHCP. N'utiliser cette option que si le serveur DHCP exige du client la spécification d'un nom d'hôte avant de lui fournir une adresse IP. Cette option n'est pas acceptée par certains serveurs DHCP.

   3. Après l'acceptation, les dernières étapes, qui sont communes à toutes les configurations de connexion, sont expliquées ici : la section intitulée « Fin de la configuration »

4. Configuration manuelle

   1. Configuration de Ethernet/IP : déclarer quels serveurs sont nécessaires. Le nom d'hôte de l'ordinateur peut être précisé ici. Si aucun n'est spécifié, le nom `localhost.localdomain` est attribué par défaut.

      Pour un réseau domestique, l'adresse IP ressemble en général à 192.168.x.x, le masque de réseau est 255.255.255.0, et les adresses des passerelle et serveurs DNS sont indiquées sur le site Web du fournisseur d'accès Internet.

      Dans "paramètres avancés", il est possible de préciser un Domaine recherché. C'est habituellement votre domaine principal. Par exemple, si l'ordinateur s'appelle "splash" et si son nom de domaine complet est "splash.boatanchor.net", le domaine de recherche est probablement "boatanchor.net". A moins que d'en avoir spécifiquement besoin, ce paramètre n'est pas obligatoire. Là encore, les routeurs domestiques n'ont en général pas besoin de ce paramètre.

   2. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Une nouvelle connexion par satellite (DVB)

Cette page n'a pas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de documentation ou bien laisser un message sur le forum MLO.

#### Une nouvelle connexion par modem cable

1. La première fenêtre liste les interfaces disponibles. Sélectionner celle qui est à configurer.

2. Ensuite, le choix est donné entre attribuer une adresse IP automatiquement ou manuellement.

3. Il faut spécifier une méthode d'authentification :

   - Aucune

   - BPALogin (nécessaire pour Telstra). Dans ce cas, fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

4. IP automatique

   1. Configuration Câble/IP : il faut déterminer si les serveurs DNS sont déclarés par le serveur DHCP ou s'ils le sont manuellement, comme expliqué ci-dessous (configuration manuelle). Dans ce dernier cas, l'adresse IP des serveurs DNS doit être spécifiée. Le nom d'hôte de l'ordinateur peut être précisé ici. Si aucun nom n'est donné, le nom `localhost.localdomain` est attribué par défaut. Le nom d'hôte peut aussi être fourni par le serveur DHCP avec l'option Affecter le nom d'hôte depuis le serveur DHCP. Tous les serveurs DHCP ne possèdent pas cette fonction, et si vous configurez votre PC pour obtenir une adresse IP du routeur ADSL domestique, il y a peu de chance que cela fonctionne.

   2. Le bouton "Avancé" donne la possibilité de spécifier :

      - Le domaine recherché (non accessible, tel que fourni par le serveur DHCP)

      - Le client DHCP

      - Le délai d'expiration DHCP

      - Récupérer les serveurs YP depuis le serveur DHCP (coché par défaut) : spécifier le serveur NIS

      - Récupérer le serveur NTPD depuis le serveur DHCP (synchronisation des horloges)

      - Nom d'hôte DHCP. N'utiliser cette option que si le serveur DHCP exige du client la spécification d'un nom d'hôte avant de lui fournir une adresse IP. Cette option n'est pas acceptée par certains serveurs DHCP.

   3. Après l'acceptation, les dernières étapes, qui sont communes à toutes les configurations de connexion, sont expliquées ici : la section intitulée « Fin de la configuration »

5. Configuration manuelle

   1. Configuration Cable/IP : déclarer quels serveurs sont nécessaires. Le nom d'hôte de l'ordinateur peut être précisé ici. Si aucun n'est spécifié, le nom `localhost.localdomain` est attribué par défaut

      Pour un réseau domestique, l'adresse IP ressemble en général à 192.168.x.x, le masque de réseau est 255.255.255.0, et les adresses des passerelle et serveurs DNS sont indiquées sur le site Web du fournisseur d'accès Internet.

      Dans "paramètres avancés", il est possible de préciser un Domaine recherché. C'est habituellement votre domaine principal. Par exemple, si l'ordinateur s'appelle "splash" et si son nom de domaine complet est "splash.boatanchor.net", le domaine de recherche est probablement "boatanchor.net". A moins que d'en avoir spécifiquement besoin, ce paramètre n'est pas obligatoire. Là encore, les routeurs domestiques n'ont en général pas besoin de ce paramètre.

   2. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Une nouvelle connexion ADSL

1. Si l'outil détecte la présence d'interfaces réseau, il invite à en sélectionner une et à la configurer.

2. Une liste de fournisseurs d'accès, ordonnée par pays, est proposée. Choisir le fournisseur. S'il ne figure pas dans la liste, sélectionner l'option Non listé (en début de liste) puis entrer les options données par votre fournisseur.

3. Sélectionner un des protocoles disponibles :

   - Protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP)

   - Configuration TCP/IP manuelle

   - PPP sur ATM (PPPoA)

   - PPP sur Ethernet (PPPoE)

   - Protocole de tunnel point à Point (PPTP)

4. Configuration de l'accès

   - Nom de l'utilisateur du compte

   - Mot de passe du compte

   - (Avancé) Identifiant de chemin virtuel (VPI)

   - (Avancé) Identifiant de circuit virtuel (VCI)

5. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Nouvelle connexion RNIS

1. L'assistant demande quel périphérique configurer :

   - Choix manuel (carte RNIS/ISDN interne)

   - Modem RNIS/ISDN externe

2. Une liste de matériels est proposée, classée par catégories et fabricants. Sélectionnez votre carte.

3. Sélectionner un des protocoles disponibles :

   - Protocoles pour le reste du monde (hors Europe) (DHCP)

   - Protocoles pour l'Europe (EDSS1)

4. Une liste de fournisseurs est présentée, classée par pays. Sélectionnez votre fournisseur. S'il n'est pas listé, choisir l'option Non listé (à la lettre N) puis entrer les options obtenues auprès du fournisseur. Ces paramètres sont demandés par la suite :

   - Nom de la connexion

   - Numéro de téléphone

   - Nom de l'utilisateur du compte

   - Mot de passe du compte

   - Méthode de l'authentification

5. Après cela, il faut choisir entre obtenir automatiquement une adresse IP ou bien la méthode manuelle. Dans ce dernier cas, spécifier l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

6. L'étape suivante concerne le choix sur la façon dont les adresses des serveurs DNS sont obtenues, automatiquement ou manuellement. En cas de configuration manuelle, il faut donner :

   - Nom de domaine

   - Premier et second serveurs DNS

   - Sélectionner si le nom d'hôte est donné par IP. Cette option ne doit être sélectionnée qui si vous êtes sûr que votre fournisseur est en mesure de l'accepter.

7. L'étape suivante concerne la façon dont l'adresse de la passerelle est obtenue ; automatiquement ou manuellement. En cas de configuration manuelle, il faut donner l'adresse IP.

8. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Une nouvelle connexion sans fil (WiFi)

1. Une première fenêtre liste les interfaces disponibles et une entrée pour utiliser un pilote Windows (ndiswrapper). Sélectionner celle qui est à configurer. N'utiliser ndiswrapper que si l'autre méthode de configuration ne fonctionne pas.

2. A ce niveau, le choix est donné entre les différents points d'accès détectés par la carte.

3. Des paramètres spécifiques à la carte sans fil sont à fournir :

   - Mode de fonctionnement :

     Géré

       Pour accéder à un point d'accès existant (le plus fréquent).

     Ad-Hoc

       Pour configurer une connexion directe entre ordinateurs.

   - Nom de réseau (ESSID)

   - Mode de chiffrement : cela dépend de la façon dont le point d'accès est configuré.

     WPA/WPA2

       Ce mode de chiffrement est à préférer si votre matériel le permet.

     WEP

       Certains vieux matériels n'acceptent que ce mode de chiffrement.

   - Clé de chiffrement :

     Elle est généralement fournie avec le matériel qui supporte le point d'accès.

4. A cette étape, le choix est donné entre une adresse IP automatique ou manuelle.

5. IP automatique

   1. Configuration IP : il faut déterminer si les serveurs DNS sont déclarés par le serveur DHCP ou s'ils le sont manuellement, comme expliqué ci-dessous (configuration manuelle). Dans ce dernier cas, l'adresse IP des serveurs DNS doit être spécifiée. Le nom d'hôte de l'ordinateur peut être précisé ici. Si aucun nom n'est donné, le nom `localhost.localdomain` est attribué par défaut. Le nom d'hôte peut aussi être fourni par le serveur DHCP avec l'option Affecter le nom d'hôte depuis le serveur DHCP.

   2. Le bouton "Avancé" donne la possibilité de spécifier :

      - Le domaine recherché (non accessible, tel que fourni par le serveur DHCP)

      - Le client DHCP

      - Le délai d'expiration DHCP

      - Récupérer les serveurs YP depuis le serveur DHCP (coché par défaut) : spécifier les serveurs NIS

      - Récupérer le serveur NTPD depuis le serveur DHCP (synchronisation des horloges)

      - Nom d'hôte DHCP. N'utiliser cette option que si le serveur DHCP exige du client la spécification d'un nom d'hôte avant de lui fournir une adresse IP. Cette option n'est pas acceptée par certains serveurs DHCP.

   3. Après l'acceptation, les dernières étapes, qui sont communes à toutes les configurations de connexion, sont expliquées ici :la section intitulée « Fin de la configuration »

6. Configuration manuelle

   1. Configuration IP : vous devez déclarer les serveurs DNS. Le nom d'hôte de l'ordinateur peut être spécifié ici. Si aucun n'est spécifié, le nom `localhost.localdomain` est attribué par défaut.

      Pour un réseau domestique, l'adresse IP ressemble toujours à 192.168.x.x, le masque de réseau est 255.255.255.0, et l'adresse de la passerelle et des serveurs DNS sont disponibles sur le site web du fournisseur d'accès.

      Dans les paramètres avancés, il est possible d'indiquer un Domaine recherché. Il est semblable au nom d'hôte sans le premier nom, avant le point.

   2. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Une nouvelle connexion GPRS/Edge/3G

1. Si l'outil détecte des interfaces sans fil, il propose d'en sélectionner une et de la configurer.

2. Le mot de passe est demandé. Laisser le champ vide si le mot de passe n'est pas nécessaire.

3. L'assistant demande le réseau. S'il n'est pas détecté, choisir l'option Non listé.

4. Une liste de fournisseurs d'accès, ordonnée par pays, est proposée. Choisir le fournisseur. S'il ne figure pas dans la liste, sélectionner l'option Non listé (en début de liste) puis entrer les options données par votre fournisseur.

5. Fournir les paramètres d'accès

   - Nom du point d'accès

   - Nom de l'utilisateur du compte

   - Mot de passe du compte

6. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Une nouvelle connexion Réseau commuté Bluetooth

Cette page n'a pas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de documentation ou bien laisser un message sur le forum MLO.

#### Une nouvelle connexion par modem analogique (RTC)

1. L'assistant demande quel périphérique configurer :

   - Choix manuel

   - Matériel détecté, s'il y en a.

2. Une liste de ports est proposée. Sélectionnez le vôtre.

3. S'il n'est pas déjà installé, il sera demandé d'installer le paquetage kppp-provider.

4. Une liste de fournisseurs est proposée, classée par pays. Sélectionnez le vôtre. S'il n'est pas listé, choisir l'option Non listé (à la lettre N) puis entrer les options fournies par votre fournisseur. Ensuite les options de d'appel sont demandées :

   - Nom de la connexion

   - Numéro de téléphone

   - Identifiant de connexion

   - Mot de passe

   - Authentification, choisir entre:

     - PAP/CHAP

     - Basée sur un script

     - PAP

     - Manuelle par terminal

     - CHAP

5. Les étapes suivantes sont exposée dans la section intitulée « Fin de la configuration »

#### Fin de la configuration

Dans l'étape suivante, vous pouvez spécifier :

- Autoriser les utilisateurs à gérer la connexion

- Lancer la connexion au démarrage

- Activer les statistiques réseau

- Permettre le contrôle de l'interface par Network Manager

- Dans le cas d'une connexion sans fil, s'il existe un point d'accès supplémentaire, le fait d' Autoriser les connexions itinérantes donne la possibilité de basculer automatiquement entre les différents points d'accès en fonction de la force du signal.

Le bouton "Avancé" permet de spécifier ::

- Métrique (10 par défaut)

- MTU

- branchement à chaud du réseau

- Activer le tunnel IPv6 sur IPv4

La dernière étape permet de spécifier si la connexion doit démarrer immédiatement ou pas.

[20] Il est possible de lancer cet outil depuis la ligne de commande en tapant sous root : drakconnect.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
| Sommaire |

- Contents
- Search

- Au sujet du Manuel du Centre de Contrôle de Mageia
- Gestion des logiciels
  - Gestion des logiciels (Installer et désinstaller des logiciels)
    - Introduction à rpmdrake
    - Les principales zones de l'écran
    - La colonne statut
    - Les dépendances
  - Mettre à jour votre système
  - Configurer la fréquence des mises à jour
  - Configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels
    - Les colonnes
    - Les boutons à droite
    - Le menu
- Partage
  - Configurer FTP
    - Qu'est-ce que le FTP ?
    - Paramétrer un serveur FTP avec l'assistant proftpd
  - Configurer webserver
    - Qu'est-ce qu'un serveur Web ?
    - Paramétrer un serveur web avec l'assistant apache2
- Services réseau
  - Configurer DHCP
    - Qu'est-ce que DHCP ?
    - Paramétrer un serveur DHCP avec l'assistant DHCP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer DNS
  - Configurer le serveur mandataire (proxy)
    - Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?
    - Paramétrer un serveur proxy avec l'assistant Squid.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer l'heure
    - Paramétrer un serveur NTP avec l'assistant NTP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configuration du démon OpenSSH
    - Qu'est-ce que le SSH ?
    - Paramétrer un service SSH avec l'assistant sshd
- Matériel
  - Explorer et configurer le matériel
    - La fenêtre
    - Le menu
  - Configuration du son
  - Effets de bureau 3D
    - Introduction
    - Démarrage
    - Dépannage
      - Impossible de voir le bureau après la connexion
  - Configurer le serveur d'affichage
  - Définir la configuration du clavier
    - Introduction
    - Disposition de clavier
    - Type du clavier
  - Définir le dispositif de pointage (souris, pavé tactile)
  - Installation et configuration d'une imprimante
    - Introduction
    - Imprimante détectée automatiquement
    - Imprimante non détectée automatiquement
    - Terminer la procédure d'installation
    - Imprimante réseau
    - Protocoles d'impression en réseau
    - Propriétés du périphérique
    - Dépannage
    - Particularités
  - Configuration du scanner
    - Installation
    - Partage de scanners
    - Particularités
    - Etapes supplémentaires pour l'installation
  - Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de l'alimentation électrique
- Réseau et Internet
  - Centre réseau
    - Introduction
    - Le bouton Surveiller
    - Le bouton Configurer
    - Le bouton Paramètres avancés
  - Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)
    - Introduction
    - Une nouvelle connexion filaire (Ethernet)
    - Une nouvelle connexion par satellite (DVB)
    - Une nouvelle connexion par modem cable
    - Une nouvelle connexion ADSL
    - Nouvelle connexion RNIS
    - Une nouvelle connexion sans fil (WiFi)
    - Une nouvelle connexion GPRS/Edge/3G
    - Une nouvelle connexion Réseau commuté Bluetooth
    - Une nouvelle connexion par modem analogique (RTC)
    - Fin de la configuration
  - Supprimer une connexion
  - Serveur mandataire
  - Partager la connexion Internet avec d'autres machines locales
    - Principes
    - L'assistant passerelle
    - Configurer le client
    - Arrêter le partage de la connexion
  - Gérer les différents profils réseau
    - Introduction
      - Profils
      - Draknetprofile
    - Lancer Draknetprofile
      - Définir les profils, changer de profil
      - Utiliser un système avec plusieurs profils
    - Annexe : Fichiers relatifs à Draknetprofile
  - Configurer les connexions VPN afin de sécuriser l'accès au réseau.
    - Introduction
    - Configuration
  - Définitions d'hôtes
- Système
  - Authentification
  - Gérer les services système en les (dés)activant
  - Gérer, ajouter et supprimer les polices. Importer les polices Windows.
  - Gérer la date et l'heure
  - Gérer les paramètres locaux de votre système
    - Méthode d'entrée
  - Visionner et chercher dans les journaux du système
    - Pour effectuer une recherche dans les journaux.
    - Pour configurer une alerte par courrier
  - Ouvrir une console administrateur
  - Utilisateurs et groupes
  - Importer les documents et les réglages de Windows(TM)
  - Instantanés
- Partages réseau
  - Accéder aux disques et répertoires de Windows (Samba)
    - Introduction
    - Procédure
  - Partagez vos disques et répertoires avec les systèmes Windows (Samba)
    - Introduction
    - Préparation
    - Assistant - Serveur autonome
    - Assistant - Contrôleur primaire de domaine
    - Déclarer un dossier à partager
    - Entrées du menu
    - Partage d'imprimantes
    - Utilisateurs Samba
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via NFS
    - Introduction
    - Procédure
  - Partager des disques et des répertoires via NFS
    - Pré-requis
    - Fenêtre principale
    - Modifier l'entrée
      - Répertoire NFS
      - Accès client
      - Correspondance des utilisateurs
      - Bouton Avancé
    - Entrées du menu
      - Fichier|Ecrire la configuration
      - Serveur NFS|Redémarrer
      - Serveur NFS|Recharger
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via WebDAV
    - Introduction
    - Création d'un nouvelle entrée
- Disques locaux
  - Gérer les partitions de vos disques durs
  - Graveur CD/DVD
    - Point de montage
    - Options
      - user/nouser
  - Partager les partitions de vos disques
- Sécurité
  - Configurer la sécurité, les droits et la surveillance du système
    - Présentation
    - Vue générale
    - Onglet Paramètres de sécurité
      - Onglet Sécurité de base
      - Onglet Sécurité du système
      - Sécurité du Réseau
      - Onglet Vérifications périodiques
      - Onglet Exceptions
      - Autorisations
  - Configurer votre pare-feu personnel
  - Configurer l'authentification pour les outils Mageia
  - Configuration avancée des interfaces réseau et du pare-feu
  - Contrôle parental
    - Présentation
    - Configuration du Contrôle parental
      - Onglet Liste noire / Liste blanche
      - Onglet Bloquer des applications
- Démarrage
  - Configurer la connexion automatique
  - Configurer le démarrage du système
  - Choix d'un gestionnaire de connexion
- Autres outils Mageia
  - Outil de rapport de bug de Mageia
  - Collecte les journaux et les informations système pour les rapports de bug
  - Afficher les partages NFS et SMB disponibles
  - Affiche les informations concernant vos périphériques PCI, USB et PCMCIA

Search