. |  | Précédent | Niveau supérieur | Suivant

# Installation et configuration d'une imprimante
Matériel

### Installation et configuration d'une imprimante

## system-config-printer

#### Introduction

Pour Mageia, l'impression est gérée par un serveur nommé CUPS..Il a sa propre interface de configuration qui est accessible par un navigateur internet, mais Mageia offre son propre outil d'installation d'imprimantes appelé system-config-printer qu'il partage avec d'autres distribution telles que Fedora, Mandriva, Ubuntu and openSUSE.

Vous devez activer le dépôt non-free avant de procéder à l'installation car certains pilotes ne sont disponibles que de cette façon.

L'installation de l'imprimante s'effectue dans l'onglet Matériel du Centre de Contrôle de Mageia. Sélectionner l'outil [17]Configurer la/les imprimante(s), les files de travaux d'impression, ....

Mageia demande l'installation de deux paquetages :

> task-printing-server

> task-printing-hp

Il est nécessaire d'accepter ces installations pour poursuivre. Jusqu'à 230Mo de dépendances sont mises en place.

Pour une nouvelle installation, cliquer sur le bouton "Ajouter". Le système va détecter toutes les imprimantes et les ports disponibles. La copie d'écran ci-dessus montre une imprimante connectée à un port parallèle. Si une imprimante est détectée, par exemple une imprimante sur un port USB, elle sera affichée sur la première ligne. Le système cherchera aussi à configurer les imprimantes réseau.

#### Imprimante détectée automatiquement

Cela concerne généralement les imprimantes USB. L'outil identifie automatiquement le nom de l'imprimante et l'affiche. Sélectionner l'imprimante et cliquer sur "Suivant". Si un pilote associé à cette imprimante est connu, il sera installé automatiquement. S'il en existe plusieurs ou s'il n'en existe pas, une fenêtre demandera d'en sélectionner un ou d'en fournir un, comme expliqué dans le paragraphe suivant. Continuer en cliquant sur la section intitulée « Terminer la procédure d'installation »

#### Imprimante non détectée automatiquement

Après la sélection du port, le système charge une liste de pilotes et affiche une fenêtre pour en sélectionner un. Le choix peut se faire au travers une des propositions suivantes.

- Sélectionner une imprimante depuis la base de données

- Fournir un fichier PPD

- Rechercher un pilote d'imprimante à télécharger

Avec l'option "Sélectionner une imprimante depuis la base de données", la fenêtre propose d'abord une liste de fabricants puis un appareil et un pilote associé. Si plusieurs pilotes sont proposés, sélectionner celui qui est recommandé, à moins que vous ayez rencontré des problèmes avec ce dernier. Sélectionner alors celui qui est connu pour fonctionner.

#### Terminer la procédure d'installation

Après la sélection du pilote, une fenêtre demande des informations qui permettront au système de nommer l'imprimante et de la reconnaître. La première ligne concerne le nom sous lequel l'imprimante apparaîtra dans les applications. L'installateur propose ensuite d'imprimer une page de test. Enfin, l'imprimante est ajoutée et apparaît dans la liste des imprimantes disponibles.

#### Imprimante réseau

Les imprimantes réseau sont des imprimantes qui sont directement connectées à un réseau, qu'il soit filaire ou sans fil, ou connectées à un serveur d'impression ou encore à une autre station de travail utilisée comme serveur d'impression.

### Note

Il est souvent préférable de configurer le serveur DHCP pour qu'il attribue toujours une adresse IP fixe associée à l'adresse MAC de l'imprimante. Bien sûr, cette adresse est aussi l'adresse attribuée par le réseau à l'imprimante ou au serveur d'impression, s'ils sont dotés d'une adresse fixe.

L'adresse MAC est un numéro de série donné par le fabricant aux périphériques réseau. Celui de l'imprimante réseau, du serveur d'impression ou de l'ordinateur auquel l'imprimante est connectée peut être découvert sur une impression de page de configuration ou bien sur une étiquette fixée sur l'imprimante réseau ou serveur d'impression. Si l'imprimante partagée est connectée à un système Mageia, lancer la commande `ifconfig` sous root pour trouver l'adresse MAC. C'est la suite de chiffres et de lettres après "HWaddr".

La recherche de scanner sur le réseau utilise quelques protocoles qui doivent être activés. L'un d'entre eux est `zeroconf` p fourni par`avahi`.. Par défaut, le pare-feu (firewall) arrête la recherche. Vous devez donc configurer le pare-feu pour autoriser `zeroconf`and `Network printer/scanner autodiscovery`pour les appareils Canon.

Il est possible d'ajouter une imprimante réseau en choisissant le protocole qui sera utilisé par celle-ci pour dialoguer avec l'ordinateur via le réseau. Si vous ne savez pas quel protocole choisir, essayez l'option Imprimante réseau - Rechercher une imprimante réseau dans le cadre Périphériques et donnez l'adresse IP de l'imprimante où il est marqué "Hôte" sur la droite.

Si l'outil identifie l'imprimante ou le serveur d'impression, il proposera un protocole et une file de travaux d'impression (ou queue d'impression), mais il est possible d'en choisir une autre plus pertinente dans la liste en-dessous, ou de donner le nom de la queue si elle n'est pas dans la liste.

Consulter la documentation livrée avec l'imprimante ou le serveur d'impression pour découvrir quels protocoles sont supportés et des noms de queue spécifiques.

#### Protocoles d'impression en réseau

Une technique courante est celle développée par Hewlett-Packard et connue sous le nom de JetDirect. Elle permet d'accéder à une imprimante connectée au réseau via un port Ethernet. Il faut connaître l'adresse IP de l'imprimante sur le réseau. Cette technique est aussi utilisée à l'intérieur de certains routeurs ADSL qui proposent un port USB pour connecter l'imprimante. Dans ce cas, l'adresse IP de l'imprimante est celle du routeur. A noter que l'outil "Gestionnaire de périphériques HP" peut gérer de façon dynamique les adresse IP configurées, paramétrer une URI telle que hp:/net/<nom-de-l'imprimante>. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une adresse IP fixe.

Choisir l'option AppSocket/HP JetDirect pour le protocole et donner l'adresse dans Hôte :, ne pas modifier le numéro du port, sauf en cas d'indication contraire. Après la sélection du protocole, la sélection du pilote se fait comme ci-dessus.

Les autres protocoles sont :

- Internet Printing Protocol (ipp) : l'imprimante est accessible sur un réseau TCP/IP via le protocole IPP, par exemple, une imprimante connectée à une station qui utilise CUPS. Ce protocole peut aussi être utilisé par certains routeurs ADSL.

- Internet Printing Protocol (https): le même que IPP, mais utilisant le transport http et le protocole sécurisé TLS. Le port doit être défini, le port 631est utilisé par défaut.

- Internet Printing Protocol (ipps): le même que IPP, mais avec le protocole sécurisé TLS.

- Hôte ou imprimante LPD/LPR : l'imprimante est accessible sur un réseau TCP/IP via le protocole LPD, par exemple, une imprimante connectée à une station utilisant LPD.

- Imprimante Windows via SAMBA: l'imprimante est connectée à une station sous Windows ou un serveur SMB et est partagée.

L'URI peut aussi être ajoutée directement. Voici quelques exemples d'URI :

- Appsocket

  `socket://ip-adresse-ou-nom-d'hôte:port`

- Internet Printing Protocol (IPP)

  `ipp://ip-adresse-ou-nom-d'hôte:numéro-port/ressource`

  `http://ip-adresse-ou-nom-d'hôte:numéro-port/ressource`

- Protocole Line Printer Daemon (LPD)

  `lpd://username@ip-adresse-ou-nom-d'hôte/queue`

Des informations complémentaires sont disponibles sur Documentation CUPS.

#### Propriétés du périphérique

Les propriétés du périphérique sont disponibles. Le menu Serveur permet d'accéder aux paramètres du serveur CUPS. Par défaut un serveur CUPS est lancé sur le système, mais on peut en spécifier un autre avec le menu Serveur | Connexion..., une autre fenêtre permet le réglage détaillé de paramètres spécifiques du serveur via menu Serveur | Paramètres.

#### Dépannage

Des informations au sujet d'erreurs se produisant pendant l'impression sont disponibles dans le fichier `/var/log/cups/error_log`

Un outil de diagnostic des problèmes est aussi accessible dans le menu Aide | Dépannage.

#### Particularités

il est possible que des pilotes d'imprimantes particulières ne soient pas disponibles pour Mageia ou ne soient pas fonctionnels. Dans ce cas, visitez le site openprinting pour vérifier s'il existe un pilote disponible pour cette imprimante. Si oui, rechercher si le paquetage existe pour Mageia et dans ce cas l'installer manuellement. Ensuite exécuter à nouveau le processus d'installation pour configurer l'imprimante. Dans tous les cas, rapporter le problème dans Bugzilla ou sur le forum. Fournir le modèle de l'imprimante et le pilote utilisé et spécifier si l'imprimante fonctionne correctement ou pas après l'installation. Voici quelques pistes pour trouver d'autres pilotes à jour ou bien concernant des imprimantes récentes.

Imprimantes Brother

Dans cette page Brother propose une liste de pilotes. Rechercher le pilote désiré, télécharger le(s) rpm(s) et l'(es) installer.

Les pilotes Brother doivent être installés avant d'exécuter l'utilitaire de configuration.

Imprimantes et appareils Tout-en-un Hewlett-Packard.

Ces appareils utilisent l'utilitaire hplip. Celui-ci est automatiquement installé dès la détection ou la sélection de l'imprimante. Vous pouvez trouver d'autres information ici. L'utilitaire "HP Device Manager" est disponible dans le menuSystem. Regardez aussi configuration pour la gestion de l'imprimante.

Un périphérique HP Tout-en-un doit être installé comme une imprimante et les fonctionnalités du scanner seront ajoutées. A noter que quelquefois, l'interface Xsane ne permet pas de scanner des films ou des diapos (le couvercle lumineux n'entre pas en service). Dans ce cas, il est possible de scanner en utilisant le mode autonome de l'appareil, et d'enregistrer l'image sur une clé USB ou une carte mémoire insérée dans l'appareil. Ensuite, ouvrez votre logiciel favori de retouche d'images et chargez l'image de la carte mémoire qui est apparue dans le dossier /media.

Imprimantes couleur Samsung

Concernant les imprimantes couleurs particulières de Samsung et Xerox, ce site fournit des pilotes pour le protocole QPDL.

Imprimantes et scanners Epson

Des pilotes pour les imprimantes Epson sont disponibles depuis cette page de recherche. Pour la partie scanner, il faut d'abord installer le paquetage iscan-data, puis iscan (dans cet ordre). Un paquetage iscan-plugin peut éventuellement être proposé et doit être installé. Choisissez un paquetage rpm et en accord avec l'architecture de votre installation.

Il est possible que le paquetage iscan déclenche une alerte concernant un conflit avec sane. Des utilisateurs ont signalé que cette alerte pouvait être ignorée.

Imprimantes Canon

Pour les imprimantes Canon, il est conseillé d'installer un outil appelé turboprint disponible ici .

[17] Il est possible de démarrer cet outil depuis la ligne de commande en tapant sous root : system-config-printer.Le mot de passe administrateur sera demandé.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
| Sommaire |

- Contents
- Search

- Au sujet du Manuel du Centre de Contrôle de Mageia
- Gestion des logiciels
  - Gestion des logiciels (Installer et désinstaller des logiciels)
    - Introduction à rpmdrake
    - Les principales zones de l'écran
    - La colonne statut
    - Les dépendances
  - Mettre à jour votre système
  - Configurer la fréquence des mises à jour
  - Configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels
    - Les colonnes
    - Les boutons à droite
    - Le menu
- Partage
  - Configurer FTP
    - Qu'est-ce que le FTP ?
    - Paramétrer un serveur FTP avec l'assistant proftpd
  - Configurer webserver
    - Qu'est-ce qu'un serveur Web ?
    - Paramétrer un serveur web avec l'assistant apache2
- Services réseau
  - Configurer DHCP
    - Qu'est-ce que DHCP ?
    - Paramétrer un serveur DHCP avec l'assistant DHCP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer DNS
  - Configurer le serveur mandataire (proxy)
    - Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?
    - Paramétrer un serveur proxy avec l'assistant Squid.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configurer l'heure
    - Paramétrer un serveur NTP avec l'assistant NTP.
    - Ce qui a été réalisé :
  - Configuration du démon OpenSSH
    - Qu'est-ce que le SSH ?
    - Paramétrer un service SSH avec l'assistant sshd
- Matériel
  - Explorer et configurer le matériel
    - La fenêtre
    - Le menu
  - Configuration du son
  - Effets de bureau 3D
    - Introduction
    - Démarrage
    - Dépannage
      - Impossible de voir le bureau après la connexion
  - Configurer le serveur d'affichage
  - Définir la configuration du clavier
    - Introduction
    - Disposition de clavier
    - Type du clavier
  - Définir le dispositif de pointage (souris, pavé tactile)
  - Installation et configuration d'une imprimante
    - Introduction
    - Imprimante détectée automatiquement
    - Imprimante non détectée automatiquement
    - Terminer la procédure d'installation
    - Imprimante réseau
    - Protocoles d'impression en réseau
    - Propriétés du périphérique
    - Dépannage
    - Particularités
  - Configuration du scanner
    - Installation
    - Partage de scanners
    - Particularités
    - Etapes supplémentaires pour l'installation
  - Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de l'alimentation électrique
- Réseau et Internet
  - Centre réseau
    - Introduction
    - Le bouton Surveiller
    - Le bouton Configurer
    - Le bouton Paramètres avancés
  - Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...)
    - Introduction
    - Une nouvelle connexion filaire (Ethernet)
    - Une nouvelle connexion par satellite (DVB)
    - Une nouvelle connexion par modem cable
    - Une nouvelle connexion ADSL
    - Nouvelle connexion RNIS
    - Une nouvelle connexion sans fil (WiFi)
    - Une nouvelle connexion GPRS/Edge/3G
    - Une nouvelle connexion Réseau commuté Bluetooth
    - Une nouvelle connexion par modem analogique (RTC)
    - Fin de la configuration
  - Supprimer une connexion
  - Serveur mandataire
  - Partager la connexion Internet avec d'autres machines locales
    - Principes
    - L'assistant passerelle
    - Configurer le client
    - Arrêter le partage de la connexion
  - Gérer les différents profils réseau
    - Introduction
      - Profils
      - Draknetprofile
    - Lancer Draknetprofile
      - Définir les profils, changer de profil
      - Utiliser un système avec plusieurs profils
    - Annexe : Fichiers relatifs à Draknetprofile
  - Configurer les connexions VPN afin de sécuriser l'accès au réseau.
    - Introduction
    - Configuration
  - Définitions d'hôtes
- Système
  - Authentification
  - Gérer les services système en les (dés)activant
  - Gérer, ajouter et supprimer les polices. Importer les polices Windows.
  - Gérer la date et l'heure
  - Gérer les paramètres locaux de votre système
    - Méthode d'entrée
  - Visionner et chercher dans les journaux du système
    - Pour effectuer une recherche dans les journaux.
    - Pour configurer une alerte par courrier
  - Ouvrir une console administrateur
  - Utilisateurs et groupes
  - Importer les documents et les réglages de Windows(TM)
  - Instantanés
- Partages réseau
  - Accéder aux disques et répertoires de Windows (Samba)
    - Introduction
    - Procédure
  - Partagez vos disques et répertoires avec les systèmes Windows (Samba)
    - Introduction
    - Préparation
    - Assistant - Serveur autonome
    - Assistant - Contrôleur primaire de domaine
    - Déclarer un dossier à partager
    - Entrées du menu
    - Partage d'imprimantes
    - Utilisateurs Samba
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via NFS
    - Introduction
    - Procédure
  - Partager des disques et des répertoires via NFS
    - Pré-requis
    - Fenêtre principale
    - Modifier l'entrée
      - Répertoire NFS
      - Accès client
      - Correspondance des utilisateurs
      - Bouton Avancé
    - Entrées du menu
      - Fichier|Ecrire la configuration
      - Serveur NFS|Redémarrer
      - Serveur NFS|Recharger
  - Accéder aux disques et répertoires partagés via WebDAV
    - Introduction
    - Création d'un nouvelle entrée
- Disques locaux
  - Gérer les partitions de vos disques durs
  - Graveur CD/DVD
    - Point de montage
    - Options
      - user/nouser
  - Partager les partitions de vos disques
- Sécurité
  - Configurer la sécurité, les droits et la surveillance du système
    - Présentation
    - Vue générale
    - Onglet Paramètres de sécurité
      - Onglet Sécurité de base
      - Onglet Sécurité du système
      - Sécurité du Réseau
      - Onglet Vérifications périodiques
      - Onglet Exceptions
      - Autorisations
  - Configurer votre pare-feu personnel
  - Configurer l'authentification pour les outils Mageia
  - Configuration avancée des interfaces réseau et du pare-feu
  - Contrôle parental
    - Présentation
    - Configuration du Contrôle parental
      - Onglet Liste noire / Liste blanche
      - Onglet Bloquer des applications
- Démarrage
  - Configurer la connexion automatique
  - Configurer le démarrage du système
  - Choix d'un gestionnaire de connexion
- Autres outils Mageia
  - Outil de rapport de bug de Mageia
  - Collecte les journaux et les informations système pour les rapports de bug
  - Afficher les partages NFS et SMB disponibles
  - Affiche les informations concernant vos périphériques PCI, USB et PCMCIA

Search