. |  | 前のページ | 次のページ

# ネットワーク サービス

この画面と共有の画面は drakwizard パッケージがインストールされている場合にのみ見られます。あなたはさまざまなサーバを設定するための幾つかのツールからいずれかを選ぶことができます。詳しく知るには下のリンクか 「共有」 をクリックします。

ネットワーク サービス

1. 「DHCP を設定する」

2. 「DNS を設定する」

3. 「プロキシを設定する」

4. 「時刻を設定する」

5. 「OpenSSH デーモンを設定する」

### DHCP を設定する

## drakwizard dhcp

### 注記

このツールは Mageia 4 ではネットワーク インターフェースの命名方式が新しくなったことにより正しく動作しません。

このツール[7] は DHCP サーバの設定を手助けできます。これは drakwizard のコンポーネントで、使用するためには先にそれをインストールする必要があります。

#### DHCP とは何ですか?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) は IP ネットワークで用いられる標準化されたネットワーク プロトコルで、IP アドレスやインターネット接続に必要な他の情報を動的に設定します。(Wikipedia より)

#### drakwizard dhcp で DHCP サーバを設定する

DHCP サーバ ウィザードへようこそ。

1. はじめに

   最初のページは単なる前書きで、次へをクリックします。

2. アダプタを選択する

   サブ ネットに接続されていて、かつ DHCP で IP アドレスを割り当てるネットワーク インターフェースを選択し、次へをクリックします。

3. IP の範囲を選択する

   サーバに提供させたい IP アドレス範囲の開始と終了の IP アドレスを選択し、同時にローカル ネットワークの外側、できればインターネットに近いゲートウェイ マシンの IP アドレスも指定します。その後次へをクリックします。

4. まとめ

   これらの設定を確認したら、次へをクリックします。

5. ちょっと待ってください...

   これは修正が可能です。戻るを数回クリックした後で該当する設定を変更します。

6. 数時間後...

#### 行われること

- 必要があればパッケージ dhcp-server をインストール;

- `/etc/dhcpd.conf` を `/etc/dhcpd.conf.orig` に保存;

- `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` をもとに以下のパラメータを追加して新しい `dhcpd.conf` を作成:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Webmin の設定ファイル `/etc/webmin/dhcpd/config` も変更

- `dhcpd` を再起動。

### DNS を設定する

## drakwizard bind

このページはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

このツールはコマンド ラインから開始でき、drakwizard bind を root として入力します。

### プロキシを設定する

## drakwizard squid

このツール[8] はプロキシ サーバの設定を手助けできます。これは drakwizard のコンポーネントで、使用するためには先にそれをインストールする必要があります。

#### プロキシ サーバとは何ですか?

プロキシ サーバは他のサーバからリソースを探しているクライアントからの要求を仲介する者として動作するサーバ (コンピュータ システムもしくはアプリケーション) です。クライアントはプロキシ サーバに接続し、ファイル, 接続, ウェブ ページ, 異なるサーバから利用できる他のリソースといった幾つかのサービスを要求し、プロキシ サーバは要求の複雑さを簡単にしたりコントロールしたりする方法として評価します。(Wikipedia より)

#### drakwizard squid でプロキシ サーバを設定する

プロキシ サーバ ウィザードへようこそ。

1. はじめに

   最初のページは単なる前書きで、次へをクリックします。

2. プロキシのポートを選択する

   ブラウザが接続するプロキシのポートを選択し、次へをクリックします。

3. メモリとディスクの使用量

   メモリとディスク キャッシュの上限を設定し、次へをクリックします。

4. ネットワークのアクセス制御を選択する

   ローカル ネットワークと全世界のどちらに公開するかを設定し、次へをクリックします。

5. ネットワーク アクセスを許可する

   ローカル ネットワークにアクセスを許可し、次へをクリックします。

6. 上位レベルのプロキシ サーバを使用しますか?

   別のプロキシ サーバを通してカスケードを行いますか? そうでなければ、次の段階はスキップしてください。

7. 上位レベル プロキシの URL とポート

   上位レベル プロキシのホスト名とポートを提供し、次へをクリックします。

8. まとめ

   これらの設定を確認したら、次へをクリックします。

9. ブート時に開始しますか?

   プロキシ サーバを起動時に開始する場合に選択し、次へをクリックします。

10. 完了

    終わりました! 完了をクリックしてください。

#### 行われること

- 必要があればパッケージ squid をインストール;

- `/etc/squid/squid.conf` を `/etc/squid/squid.conf.orig` に保存;

- `squid.conf.default` をもとに以下のパラメータを追加して新しい `squid.conf` を作成:

  - `cache_dir`

  - `localnet`

  - cache_mem

  - http_port

  - `level` 1, 2, 3 のいずれかとレベルにより `http_access`

  - `cache_peer`

  - `visible_hostname`

- `squid` を再起動。

### 時刻を設定する

## drakwizard ntp

このツール[9] の目的はお使いのサーバの時刻を外部のサーバと同期させることです。これは既定ではインストールされず、drakwizard と drakwizard-base のパッケージをインストールする必要があります。

#### drakwizard ntp で NTP サーバを設定する

1. ようこそ画面 (上を参照) の後、二つ目の画面では三つの時刻サーバをドロップ ダウン リストから選択するように指示し、pool.ntp.org を二度使用するよう提案します。これは利用可能な時刻サーバをこのサーバが常に指し示すためです。

2. これに続く画面では地域と都市が選択でき、その後まとめの画面にたどり着きます。何かが間違っている場合、戻るボタンを用いてそれを変更することができます。問題がなければ、次へボタンでテストに進みます。これにはしばらく時間がかかる可能性があり、最後に下の画面が表示されます:

3. 完了ボタンを押すとこのツールを閉じます。

#### 行われること

このツールは以下のステップを実行します:

- 必要があればパッケージ `ntp` をインストール

- ファイル `/etc/sysconfig/clock` を `/etc/sysconfig/clock.orig` に、`/etc/ntp/step-tickers` を `/etc/ntp/step-tickers.orig` にそれぞれ保存;

- サーバの一覧を新しいファイル `/etc/ntp/step-tickers` に書き込む;

- ファイル `/etc/ntp.conf` に最初のサーバ名を挿入して変更する;

- `crond`, `atd`, `ntpd` のサービスを再起動;

- ハードウェア時計を現在のシステム時刻に UTC で設定。

### OpenSSH デーモンを設定する

## drakwizard sshd

このツール[10] は SSH デーモンの設定を手助けできます。

#### SSH とは何ですか?

Secure Shell (SSH) は、安全でないネットワーク上の安全なチャンネルを通した、ネットワーク越しに接続された二つのコンピュータ間の安全なデータのやりとり, リモートのコマンド ライン ログイン, リモートのコマンド実行, 他の安全なネットワーク サービスのための暗号ネットワーク プロトコルで、これら二つのコンピュータはサーバとクライアント (それぞれ SSH サーバと SSH クライアントのプログラムを動かしている) です。(Wikipedia より)

#### drakwizard sshd で SSH デーモンを設定する

Open SSH ウィザードへようこそ。

1. 設定の種類を選択する

   すべての項目が設定できる上級者かステップ 3-7 をスキップする初心者を選択し、次へをクリックします。

2. 全般設定

   公開範囲と root アクセスの項目を設定します。ポート 22 は標準の SSH のポートです。

3. 認証方式

   接続時にユーザが使用できる色々な認証方式の許可を行い、次へをクリックします。

4. ログの出力

   ログのファシリティと出力レベルを選択し、次へをクリックします。

5. ログインの設定

   ログインごとの設定を行い、次へをクリックします。

6. ユーザ ログインの設定

   ユーザのアクセス設定を行い、次へをクリックします。

7. 圧縮とフォワーディング

   X11 フォワーディングと転送時の圧縮を設定し、次へをクリックします。

8. まとめ

   これらの設定を確認したら、次へをクリックします。

9. 完了

   終わりました! 完了をクリックしてください。

[7] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakwizard dhcp を root として入力します。

[8] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakwizard squid を root として入力します。

[9] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakwizard ntp を root として入力します。

[10] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakwizard sshd を root として入力します。

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- Mageia コントロール センターのマニュアルについて
- ソフトウェアの管理
  - ソフトウェアの管理 (ソフトウェアの追加と削除)
    - rpmdrake の紹介
    - 画面のメイン部分
    - 状態のコラム
    - 依存パッケージ
  - ソフトウェア パッケージの更新
  - 更新頻度の設定
  - メディアを設定する
    - コラム
    - 右側のボタン
    - メニュー
- 共有
  - FTP を設定する
    - FTP とは何ですか?
    - drakwizard proftpd で FTP サーバを設定する
  - ウェブ サーバを設定する
    - ウェブ サーバとは何ですか?
    - drakwizard apache2 でウェブ サーバを設定する
- ネットワーク サービス
  - DHCP を設定する
    - DHCP とは何ですか?
    - drakwizard dhcp で DHCP サーバを設定する
    - 行われること
  - DNS を設定する
  - プロキシを設定する
    - プロキシ サーバとは何ですか?
    - drakwizard squid でプロキシ サーバを設定する
    - 行われること
  - 時刻を設定する
    - drakwizard ntp で NTP サーバを設定する
    - 行われること
  - OpenSSH デーモンを設定する
    - SSH とは何ですか?
    - drakwizard sshd で SSH デーモンを設定する
- ハードウェア
  - ハードウェア設定
    - ウィンドウ
    - メニュー
  - サウンドの設定
  - 3D デスクトップ効果
    - はじめに
    - 開始する
    - トラブルシューティング
      - ログイン後にデスクトップが表示されない
  - グラフィカル サーバを設定
  - キーボード レイアウトを設定する
    - はじめに
    - キーボード レイアウト
    - キーボードの種類
  - ポインタ デバイスを設定 (マウス, タッチパッド)
  - プリンタのインストールと設定
    - はじめに
    - 自動検出されたプリンタ
    - 自動検出されないプリンタ
    - インストール プロセスの完了
    - ネットワーク プリンタ
    - ネットワーク印刷プロトコル
    - デバイスのプロパティ
    - トラブルシューティング
    - 特別な場合
  - スキャナを設定する
    - インストール
    - スキャナの共有
    - 特別な場合
    - 追加のインストール手順
  - 電源管理のための UPS を設定する
- ネットワークとインターネット
  - ネットワーク センター
    - はじめに
    - 監視ボタン
    - 設定ボタン
    - 上級設定ボタン
  - 新しいネットワーク インターフェースを設定する (LAN, ISDN, ADSL など)
    - はじめに
    - 新しい有線接続 (イーサネット)
    - 新しい衛星接続 (DVB)
    - 新しいケーブル モデム接続
    - 新しい DSL 接続
    - 新しい ISDN 接続
    - 新しい無線接続 (WiFi)
    - 新しい GPRS/Edge/3G 接続
    - 新しい Bluetooth ダイヤル アップ ネットワーキング接続
    - 新しいアナログ電話モデム接続 (POTS)
    - 設定の終了
  - 接続を削除する
  - プロキシ
  - 他のローカル マシンとインターネット接続を共有する
    - 原則
    - ゲートウェイ ウィザード
    - クライアントを設定する
    - 接続の共有を停止する
  - ネットワーク プロファイルを管理する
    - はじめに
      - プロファイル
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile を実行する
      - プロファイルの定義と切り替え
      - 複数のプロファイルを持つシステムを使用する
    - 参考: Draknetprofile に関連するファイル
  - セキュアなネットワーク アクセスのために VPN 接続を設定する
    - はじめに
    - 設定
  - ホストの定義
- システム
  - 認証
  - システム サービスの有効・無効を管理
  - フォントの管理, 追加, 削除と Windows(TM) フォントのインポート
  - 日付と時間を管理する
  - システムの言語を設定する
    - 入力メソッド
  - システム ログを見る
    - ログの内容を検索する
    - メール警告を設定する
  - 管理者として端末を開く
  - ユーザとグループ
  - Windows(TM) のドキュメントと設定をインポートする
  - スナップショット
- ネットワーク共有
  - Windows (Samba) 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - ディレクトリやドライブを Samba で共有する
    - はじめに
    - 準備
    - ウィザード - スタンドアロン サーバ
    - ウィザード - プライマリ ドメイン コントローラ
    - ディレクトリを共有する
    - メニュー エントリ
    - プリンタの共有
    - Samba のユーザ
  - NFS 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - NFS を使ってドライブ/ディレクトリを共有する
    - 要件
    - メイン ウィンドウ
    - エントリを変更
      - NFS ディレクトリ
      - ホスト アクセス
      - ユーザ ID マッピング
      - 上級設定
    - メニュー エントリ
      - ファイル|設定を書き込む
      - NFS サーバ|再起動
      - NFS サーバ|再読み込み
  - WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 新しいエントリを作成する
- ローカル ディスク
  - ディスク パーティションを管理する
  - CD/DVD 書き込みドライブ
    - マウント ポイント
    - オプション
      - user/nouser
  - ハード ディスクのパーティションを共有する
- セキュリティ
  - MSEC: システムのセキュリティと監査
    - 説明
    - 概要タブ
    - セキュリティ設定タブ
      - 基本セキュリティ タブ
      - システム セキュリティ タブ
      - ネットワーク セキュリティ
      - 定期チェック タブ
      - 例外タブ
      - パーミッション
  - 個人用ファイアウォールを設定する
  - Mageia ツールの認証を設定する
  - ネットワーク インターフェースとファイアウォールの高度な設定
  - ペアレンタル コントロール
    - 説明
    - ペアレンタル コントロールを設定する
      - ブラックリスト/ホワイトリスト タブ
      - プログラムのブロック タブ
- 起動
  - 自動ログインを設定する
  - システムの起動を設定する
  - ディスプレイ マネージャの設定
- 他の Mageia のツール群
  - Mageia バグ報告ツール
  - ログやシステム情報をバグ報告のために収集する
  - 利用可能な NFS や SMB の共有を表示する
  - PCI, USB, PCMCIA の情報を表示する

Search