. |  | 前のページ | 次のページ

# ネットワークとインターネット

この画面では幾つかのネットワーク ツールからいずれかを選ぶことができます。詳しく知るには下のリンクをクリックします。

1. ネットワーク デバイスの管理

   1. 「ネットワーク センター」

   2. 「新しいネットワーク インターフェースを設定する (LAN, ISDN, ADSL など)」

   3. 「接続を削除する」

2. ネットワークのカスタマイズと保護

   1. 「プロキシ」

   2. 「他のローカル マシンとインターネット接続を共有する」

   3. the section called “ネットワーク プロファイルを管理する”

   4. 「セキュアなネットワーク アクセスのために VPN 接続を設定する」

3. その他

   1. 「ホストの定義」

### ネットワーク センター

## draknetcenter

このツール[19] は Mageia コントロール センターのネットワーク タブで見つかり、"ネットワーク センター" と書かれています。

#### はじめに

このツールが起動したときに、このコンピュータで設定されたすべてのネットワークが種類 (有線, 無線, 衛星など) によらずに一覧表示されたウィンドウが開きます。いずれかをクリックすると、ネットワークの種類によって三つもしくは四つのボタンが現れ、ネットワークの管理を行って設定や接続/切断を変更できます。このツールはネットワークを作成することを意図してはおらず、このためには MCC の同じタブにある新しいネットワーク インターフェースを設定 (LAN, ISDN, ADSL など) を参照してください。

例として、下のスクリーンショットでは、二つのネットワークが見えて、一つめは有線で接続されており、このアイコン で識別でき (このアイコンは未接続のものです ) 二つめのセクションは無線ネットワークを表示しており、未接続でこのアイコン で識別でき、接続時はこれ になります。もう一方のネットワークの種類は、色コードは常に同じで、接続時が緑で未接続時が赤です。

画面内の無線の部分では、検出されたすべてのネットワークを見ることもでき、SSID, 信号強度, 暗号化されている (赤) かされていない (緑) か, 動作モードが表示されます。選択した項目をクリックし監視, 設定, 接続のいずれかをクリックします。ここではネットワークから別のネットワークへ移動可能です。プライベートなネットワークが選択された場合、ネットワーク設定ウィンドウ (下記参照) は追加の設定 (特に暗号化鍵) を開いて行うことができます。

更新をクリックすると画面を更新します。

#### 監視ボタン

このボタンではダウンロード (PC に向かう方向, 赤) やアップロード (インターネットに向かう方向, 緑) のネットワーク活動を監視できます。同じ画面がシステム トレイのインターネット アイコン -> ネットワークを監視を右クリックすることで利用できます。

各ネットワーク (ここで eth0 は有線ネットワーク, lo はローカルのループバック, wlan0 は無線ネットワークです) ごとにタブがあり、加えて接続の状態についての詳細を表示する接続タブがあります。

### 注記

ウィンドウ底部にトラフィック アカウンティングという見出しがあり、次のセクションで扱います。

#### 設定ボタン

A - 有線ネットワーク

ネットワークの作成時に設定されたすべての項目が変更可能です。ほとんどの場合、IP を自動設定 (BOOTP/DHCP) で動作しますが、問題があれば、手動で設定するとより良い結果になるかもしれません。

住宅のネットワークでは、IP アドレスは常に 192.168.0.x のようになり、ネット マスクは 255.255.255.0 で、ゲートウェイや DNS サーバ群はお使いのプロバイダのウェブ サイトから得られます。

トラフィック アカウンティングを有効にするにチェックした場合、通信量を一時間, 一日, 一ヶ月単位でカウントします。結果は前のセクションで詳述したネットワーク モニタで見ることができます。これを有効にすると、ネットワークに再度接続する必要があるかもしれません。

インターフェースをネットワーク マネージャによって制御可能にする:

このセクションはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

上級ボタン:

このセクションはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

B - 無線ネットワーク

既に上で見えている項目以外についてのみを説明します。

動作モード:

アクセス ポイントを通して接続している場合はマネージドを選択します。検出された ESSID が表示されます。ピア ツー ピア ネットワークの場合はアド ホックを選択します。お使いのネットワーク カードをアクセス ポイントとして用いる場合はマスターを選択し、お使いのネットワーク カードはこのモードに対応している必要があります。

暗号化モードと暗号化鍵:

プライベートなネットワークの場合、これらの設定を把握している必要があります。

WEP はパスワードを使用し、パスフレーズを用いる WPA よりも弱いです。WPA 事前共有鍵は WPA パーソナルや WPA ホームとも呼ばれます。WPA エンタープライズはプライベートなネットワークではあまり使われません。

アクセス ポイント ローミングを許可:

ローミングはネットワークに接続したままコンピュータがアクセス ポイントを変更できるようにする技術です。

上級ボタン:

このページはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

#### 上級設定ボタン

このセクションはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

### 新しいネットワーク インターフェースを設定する (LAN, ISDN, ADSL など)

## drakconnect

#### はじめに

このツール[20] ではローカル ネットワークやインターネット アクセスの多くの設定を行うことができます。お使いのアクセス プロバイダやネットワーク管理者から幾つかの情報を知っている必要があります。

お使いのハードウェアやプロバイダに合わせて、設定したい接続の種類を選択します。

#### 新しい有線接続 (イーサネット)

1. 最初のウィンドウは利用可能なインターフェースを一覧表示します。設定したいものを選択してください。

2. ここでは、IP アドレスが自動か手動かを選択します。

3. 自動 IP

   1. イーサネット/IP の設定: DNS サーバ群が DHCP サーバによって指定されるか手動で指定する場合に以下で説明されている通りに選択する必要があります。最後の場合では、DNS サーバ群の IP アドレスが設定されている必要があります。ここでは、このコンピュータのホスト名を指定することができます。ホスト名が指定されない場合、既定では `localhost.localdomain` という名前が付けられます。ホスト名は、ホスト名を DHCP サーバから割り当てるを付けて DHCP サーバから割り当てることもできます。すべての DHCP サーバがこのような機能を持っているわけではなく、家庭の ADSL ルータから IP アドレスを取得するためにお使いの PC を設定しているのであれば、これができる可能性は低いでしょう。

   2. 上級ボタンでは以下を指定できます:

      - 検索ドメイン (DHCP サーバに供給されている通りにアクセスできない場合)

      - DHCP クライアント

      - DHCP タイムアウト

      - DHCP から YP サーバを取得 (既定でチェック済み): NIS サーバを指定

      - DHCP から NTPD サーバを取得 (時刻の同期)

      - DHCP によって要求されるホスト名。この項目はクライアントに IP アドレスを割り当てる前にクライアントがホスト名を指定することを DHCP サーバが要求する場合にのみ使用してください。この項目は幾つかの DHCP サーバでは処理されません。

   3. 受け入れた後、すべての接続設定に共通の最後の段階が説明されています: 「設定の終了」

4. 手動設定

   1. イーサネット/IP の設定: 使用する DNS サーバを指定する必要があります。ここでは、このコンピュータのホスト名を指定することができます。ホスト名が指定されない場合、既定では `localhost.localdomain` という名前が付けられます。

      住宅のネットワークでは、IP アドレスは通常 192.168.x.x のようになり、ネット マスクは 255.255.255.0 で、ゲートウェイや DNS サーバ群はお使いのプロバイダのウェブ サイトから得られます。

      上級設定では、検索ドメインを設定できます。これは通常はあなたのホーム ドメインで、言い換えると、お使いのコンピュータが "splash" と呼ばれていて、完全ドメイン名が "splash.boatanchor.net" の場合、検索ドメインは "boatanchor.net" となります。特に必要というわけではなければ、この設定を定義しなくてもかまいません。繰り返しますが、家庭の ADSL ではこの設定は不要です。

   2. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 新しい衛星接続 (DVB)

このセクションはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

#### 新しいケーブル モデム接続

1. 最初のウィンドウは利用可能なインターフェースを一覧表示します。設定したいものを選択してください。

2. ここでは、IP アドレスが自動か手動かを選択します。

3. 認証方式を指定する必要があります:

   - なし

   - BPALogin (テルストラで必要) です。この場合ユーザ名とパスワードを提供する必要があります。

4. 自動 IP

   1. ケーブル/IP 設定: DNS サーバ群が DHCP サーバによって指定されるか手動で指定する場合に以下で説明されている通りに選択する必要があります。最後の場合では、DNS サーバ群の IP アドレスが設定されている必要があります。ここでは、このコンピュータのホスト名を指定することができます。ホスト名が指定されない場合、既定では `localhost.localdomain` という名前が付けられます。ホスト名は、ホスト名を DHCP サーバから割り当てるを付けて DHCP サーバから割り当てることもできます。すべての DHCP サーバがこのような機能を持っているわけではなく、家庭の ADSL ルータから IP アドレスを取得するためにお使いの PC を設定しているのであれば、これができる可能性は低いでしょう。

   2. 上級ボタンでは以下を指定できます:

      - 検索ドメイン (DHCP サーバに供給されている通りにアクセスできない場合)

      - DHCP クライアント

      - DHCP タイムアウト

      - DHCP から YP サーバを取得 (既定でチェック済み): NIS サーバを指定

      - DHCP から NTPD サーバを取得 (時刻の同期)

      - DHCP によって要求されるホスト名。この項目はクライアントに IP アドレスを割り当てる前にクライアントがホスト名を指定することを DHCP サーバが要求する場合にのみ使用してください。この項目は幾つかの DHCP サーバでは処理されません。

   3. 受け入れた後、すべての接続設定に共通の最後の段階が説明されています: 「設定の終了」

5. 手動設定

   1. ケーブル/IP 設定: 使用する DNS サーバ群を指定する必要があります。ここでは、このコンピュータのホスト名を指定することができます。ホスト名が指定されない場合、既定では `localhost.localdomain` という名前が付けられます。

      住宅のネットワークでは、IP アドレスは通常 192.168.x.x のようになり、ネット マスクは 255.255.255.0 で、ゲートウェイや DNS サーバ群はお使いのプロバイダのウェブ サイトから得られます。

      上級設定では、検索ドメインを設定できます。これは通常はあなたのホーム ドメインで、言い換えると、お使いのコンピュータが "splash" と呼ばれていて、完全ドメイン名が "splash.boatanchor.net" の場合、検索ドメインは "boatanchor.net" となります。特に必要というわけではなければ、この設定を定義しなくてもかまいません。繰り返しますが、家庭の接続ではこの設定は不要です。

   2. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 新しい DSL 接続

1. このツールがネットワーク インターフェースを検出した場合、一つを選択してそれを設定するように提案します。

2. プロバイダの一覧が提示され、国ごとに分類されます。お使いのプロバイダを選択してください。一覧にない場合、該当なしを選択してお使いのプロバイダが提供する情報を入力します。

3. 利用可能なプロトコルから一つを選択します:

   - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

   - 手動による TCP/IP 設定

   - PPP over ADSL (PPPoA)

   - PPP over Ethernet (PPPoE)

   - Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)

4. アクセスの設定

   - アカウントのログイン (ユーザ名)

   - アカウントのパスワード

   - (上級) Virtual Path ID (VPI)

   - (上級) Virtual Circuit ID (VCI)

5. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 新しい ISDN 接続

1. このウィザードは設定するデバイスを質問します:

   - 手動選択 (内蔵 ISDN カード)

   - 外付け ISDN モデム

2. ハードウェアの一覧が提示され、カテゴリやメーカーによって分類されます。お使いのカードを選択してください。

3. 利用可能なプロトコルから一つを選択します:

   - ヨーロッパ以外の全世界向けのプロトコル (DHCP)

   - ヨーロッパ向けのプロトコル (EDSS1)

4. プロバイダの一覧が提示され、国ごとに分類されます。お使いのプロバイダを選択してください。一覧にない場合、該当なしを選択してお使いのプロバイダが提供する情報を入力します。次にパラメータを求められます:

   - 接続名

   - 電話番号

   - ログイン ID

   - アカウントのパスワード

   - 認証方法

5. その後、IP アドレスを自動的もしくは手動で取得する場合に選択する必要があります。最後の場合、IP アドレスとサブネット マスクを指定します。

6. 次の段階は DNS サーバ群のアドレスを自動的もしくは手動で取得する方法を選択することです。手動設定の場合、以下を指定する必要があります:

   - ドメイン名

   - 一番目と二番目の DNS サーバ

   - ホスト名が IP から設定される場合に選択します。この項目はお使いのプロバイダがそれを受け入れるように設定されていることが確実な場合にのみ選択するものです。

7. 次の段階はゲートウェイのアドレスを自動的もしくは手動で取得する方法を選択することです。手動設定の場合、IP アドレスを入力する必要があります。

8. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 新しい無線接続 (WiFi)

1. 最初のウィンドウは利用可能なインターフェースと Windows ドライバ (ndiswrapper) を一覧表示します。設定する項目を選択します。ndiswrapper は他の設定方法がうまくいかなかった場合にのみ使用してください。

2. この段階では、カードが検出した異なるアクセス ポイントのいずれかを選択します。

3. 無線カード固有のパラメータがあります:

   - 動作モード:

     マネージド

       既存のアクセス ポイントにアクセスします (最も普通です)。

     アド ホック

       コンピュータ間の直接の接続を設定します。

   - ネットワーク名 (ESSID)

   - 暗号化モード: これはアクセス ポイントがどのように設定されているかによります。

     WPA/WPA2

       この暗号化モードはお使いのハードウェアが対応していれば望ましいものです。

     WEP

       幾つかの古いハードウェアはこの暗号化方式しか扱えません。

   - 暗号化鍵

     これは通常アクセス ポイントを提供するハードウェアとともに提供されます。

4. この段階では、IP アドレスが自動か手動かを選択します。

5. 自動 IP

   1. IP の設定: DNS サーバ群が DHCP サーバによって指定されるか手動で指定する場合に以下で説明されている通りに選択する必要があります。最後の場合では、DNS サーバ群の IP アドレスが設定されている必要があります。ここでは、このコンピュータのホスト名を指定することができます。ホスト名が指定されない場合、既定では localhost.localdomain という名前が付けられます。ホスト名は、ホスト名を DHCP サーバから割り当てるを付けて DHCP サーバから割り当てることもできます。

   2. 上級ボタンでは以下を指定できます:

      - 検索ドメイン (DHCP サーバに供給されている通りにアクセスできない場合)

      - DHCP クライアント

      - DHCP タイムアウト

      - DHCP から YP サーバを取得 (既定でチェック済み): NIS サーバ群を指定

      - DHCP から NTPD サーバを取得 (時刻の同期)

      - DHCP によって要求されるホスト名。この項目はクライアントに IP アドレスを割り当てる前にクライアントがホスト名を指定することを DHCP サーバが要求する場合にのみ使用してください。この項目は幾つかの DHCP サーバでは処理されません。

   3. 設定を受け入れた後、すべての接続設定に共通の最後の段階が説明されています: 「設定の終了」

6. 手動設定

   1. IP の設定: DNS サーバ群を指定する必要があります。ここでは、このコンピュータのホスト名を指定することができます。ホスト名が指定されない場合、既定では `localhost.localdomain` という名前が付けられます。

      住宅のネットワークでは、IP アドレスは常に 192.168.x.x のようになり、ネット マスクは 255.255.255.0 で、ゲートウェイや DNS サーバ群はお使いのプロバイダのウェブ サイトから得られます。

      上級設定では、検索ドメインを設定できます。これはお使いのホスト名の最初の名前、ピリオドより前の部分を除いた形にならなければなりません。

   2. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 新しい GPRS/Edge/3G 接続

1. このツールが無線インターフェースを検出した場合、一つを選択して設定するよう提案します。

2. PIN を訊かれます。PIN が必要ない場合は空のままにしてください。

3. このウィザードはネットワークを探します。検出されない場合、該当なしを選択してください。

4. プロバイダの一覧が提示され、国ごとに分類されます。お使いのプロバイダを選択してください。一覧にない場合、該当なしを選択してお使いのプロバイダが提供する情報を入力します。

5. アクセス設定を提供します。

   - アクセス ポイント名

   - アカウントのログイン (ユーザ名)

   - アカウントのパスワード

6. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 新しい Bluetooth ダイヤル アップ ネットワーキング接続

このセクションはリソース不足によりまだ書かれていません。このヘルプを書くことができるとお考えの場合、Doc チームに連絡してください。よろしくお願いします。

#### 新しいアナログ電話モデム接続 (POTS)

1. このウィザードは設定するデバイスを質問します:

   - 手動選択

   - 存在する場合、検出済みのハードウェア

2. ポートの一覧が提示されます。お使いのポートを選択してください。

3. 未インストールの場合、パッケージ kppp-provider のインストールが提案されます。

4. プロバイダの一覧が提示され、国ごとに分類されます。お使いのプロバイダを選択してください。一覧にない場合、該当なしを選択してお使いのプロバイダが提供する情報を入力します。次にダイヤル アップの情報を求められます:

   - 接続名

   - 電話番号

   - ログイン ID

   - パスワード

   - 認証、以下から選択:

     - PAP/CHAP

     - スクリプトを使う認証

     - PAP

     - ターミナルからの認証

     - CHAP

5. 次の段階は 「設定の終了」 で説明されています。

#### 設定の終了

次の段階では、以下を指定できます:

- ユーザに接続の管理を許可

- 起動時に接続を開始

- トラフィック アカウンティングを有効にする

- インターフェースをネットワーク マネージャによって制御可能にする

- 無線接続の場合、アクセス ポイント ローミングを許可ボックスが追加され、信号の強度によって自動的にアクセス ポイントを切り替えることを可能にします。

上級ボタンでは、以下を指定できます:

- メトリック (既定値は 10)

- MTU

- ネットワーク ホットプラギング

- IPv6 to IPv4 トンネルを有効にする

最後の段階では、接続をすぐに開始するかどうかを指定できます。

### 接続を削除する

## drakconnect --del

ここでは、ネットワーク インターフェースを削除できます[21]。

ドロップ ダウン メニューをクリックし、削除したい項目を選択して次へをクリックします。

ネットワーク インターフェースが正常に削除されたというメッセージが表示されます。

### プロキシ

## drakproxy

インターネットにアクセスするためにプロキシ サーバを用いることが必要な場合、このツール[22] を用いて設定することができます。あなたのネットワークの管理者はあなたが必要とする情報を提供してくれるでしょう。例外によりプロキシなしでアクセス可能な幾つかのサービスを指定することもできます。

2012-09-24 時点の Wikipedia のプロキシ サーバの記事より: コンピュータ ネットワークでは、プロキシ サーバは他のサーバからリソースを探しているクライアントからの要求を仲介する者として動作するサーバ (コンピュータ システムもしくはアプリケーション) です。クライアントはプロキシ サーバに接続し、ファイル, 接続, ウェブ ページ, 異なるサーバから利用できる他のリソースといった幾つかのサービスを要求します。プロキシ サーバは要求の複雑さを簡単にしたりコントロールしたりする方法として評価します。

### 他のローカル マシンとインターネット接続を共有する

## drakgw

#### 原則

これはインターネット (2) とローカル ネットワーク (1) に接続されたコンピュータ (3) をお持ちの場合に有用です。あなたはインターネットへのアクセスをローカル ネットワーク (1) 内の他のワークステーション (5) と (6) に提供するゲートウェイとしてコンピュータ (3) を使用できます。このために、ゲートウェイには二つのインターフェースがなければなりません; イーサネット カードなどの一つめはローカル ネットワークに接続し、二つめ (4) はインターネット (2) に接続していなければなりません。

最初のステップはネットワークとインターネットへのアクセスが設定されているかを確認することで、「ネットワーク センター」 に記述されています。

#### ゲートウェイ ウィザード

このウィザード[23] は以下に示す一連の流れを提供します:

- このウィザードが少なくとも二つのインターフェースを検出しない場合、これについて警告を行ってネットワークの停止とハードウェアの設定の中止を求めます。

- インターネット接続用に使用しているインターフェースを指定します。ウィザードは自動的にインターフェースのいずれかを提案しますが、あなたはどれが適切なものかを確認するべきです。

- Lan アクセス用に使用しているインターフェースを指定します。ウィザードはいずれかの提案も行いますが、それが正しいことを確認してください。

- ウィザードは IP アドレス, マスク, ドメイン名のような Lan ネットワークのパラメータを提案します。これらのパラメータが実際の設定に適合しているかを確認してください。これらの値を受け入れることが推奨されます。

- コンピュータを DNS サーバとして使用するかどうかを指定します。使用する場合、ウィザードは `bind` がインストールされているかをチェックします。そうでなければ、DNS サーバのアドレスを指定する必要があります。

- コンピュータを DHCP サーバとして使用するかどうかを指定します。使用する場合、ウィザードは `dhcp-server` がインストールされているかをチェックして DHCP のアドレス範囲の開始と終了のアドレスとともにこれを設定するように提案します。

- コンピュータをプロキシ サーバとして使用するかどうかを指定します。使用する場合、ウィザードは `squid` がインストールされているかをチェックして管理者のアドレス (admin@mydomain.com), プロキシ名 (myfirewall@mydomaincom), ポート (3128), キャッシュ サイズ (100 Mb) とともにこれを設定するように提案します。

- 最後の段階ではゲートウェイのマシンがプリンタに接続されているかのチェックとこれらの共有が行えます。

ファイアウォールがアクティブな場合にはこれをチェックする必要性について警告されます。

#### クライアントを設定する

ゲートウェイ マシンを DHCP ありで設定した場合、ネットワーク設定ツール内でアドレスを自動的に (DHCP を用いて) 取得することを指定するだけでかまいません。パラメータはネットワークに接続する際に取得されます。この方法はクライアントにどのオペレーティング システムが使用されていても有効です。

ネットワークのパラメータを手動で指定しなければならない場合、ゲートウェイとして動作するマシンの IP アドレスを入力することで特別にゲートウェイを指定しなければなりません。

#### 接続の共有を停止する

Mageia コンピュータ上の接続の共有を停止したい場合、このツールを実行します。これは接続を再設定するか共有を停止するように提案します。

### ネットワーク プロファイルを管理する

## Draknetprofile

#### はじめに

Mageia システムの各ネットワーク インターフェースには固定された一連のパラメータが設定されています。これはデスクトップ コンピュータのユーザに期待されるものに合っていますが、システムを様々なネットワーク環境間で移動する場合に適切でない可能性があります: 異なるネットワーク環境で動かすとネットワーク デバイスに対する複数の設定を共存させる必要が出てきます - そうでなければネットワーク環境が変わるたびにインターフェースを設定し直す必要が出るかもしれません。

##### プロファイル

Linux は標準機能としてネットワーク デバイスの設定を複数扱うことができます。"ネットワーク プロファイル" の概念はネットワーク デバイスの一連の設定であり、特定のネットワーク環境用に定義されます。各ネットワーク プロファイルには名前があります - システムにはじめから存在する設定は "default" という名前です; 新しいプロファイルを作成する際にはすべての既存のプロファイル名と異なる名前を指定しなければなりません。

##### Draknetprofile

Draknetprofile は Mageia コントロール センター (MCC) の - 非常にシンプルな - コンポーネントで、プロファイルを管理するためのグラフィカル ユーザ インターフェース (GUI) を提供します。この GUI では以下のことが行えます。

- プロファイルの切り替え - 指定したプロファイルを "現在のプロファイル" にする

- 新しいプロファイルを作成

- 定義済みのプロファイル一覧からプロファイルを削除

#### Draknetprofile を実行する

##### プロファイルの定義と切り替え

プロファイルの定義と変更は Linux システム全体とそのすべてのユーザに影響します。そのため、draknetprofile の実行には root 権限が必要です。通常、MCC (既に root として動作している) の中から起動されます:

画像 1: Mageia コントロール センター: ネットワーク タブ

1. お使いのデスクトップのいずれかのパネルにある MCC のアイコンを押して MCC を起動

2. "ネットワーク" タブを選択

3. "ネットワークのカスタマイズと保護" セクション (画像 1 の赤い線) の "ネットワーク プロファイルを管理" を押す

Draknetprofile は管理者権限で動作する端末エミュレータからコマンド ラインの命令によって起動することも可能です (draknetprofile からの標準出力やエラー出力を見る必要がある場合に役に立つかもしれません - 例えばデバッグのため)。実行するには、単に以下を入力します:

`draknetprofile`

起動後、Draknetprofile のメイン ページが表示されます:

画像 2: Draknetprofile の管理操作

ウィンドウの上部にはすべての定義済みのプロファイルの一覧が含まれています。下部には一連のボタン群があります:

- "有効にする" ... 選択済みのプロファイル (ウィンドウ上部) を現在のプロファイルとして有効化します (同時に古いプロファイルの設定を保存します)

- "新規" ... 新しいプロファイルを作成します

- "削除" ... 定義済みのプロファイルの一覧から選択済みのプロファイルを削除します

- "終了" ... Draknetprofile を終了します

"有効にする" もしくは "削除" のボタンを押す前に、一覧からプロファイルを選択する必要があります: 対象のプロファイルの名前を左クリックすることで選択します。

"新規" ボタンを押すと、作成したいプロファイルの名前を入力可能な追加のウィンドウが開きます; この名前は既に存在するいずれのプロファイルとも異なるものでなければなりません。このプロファイルは現在アクティブなプロファイルと完全に同一なものとして作成され、すぐに現在のプロファイルとして有効になります。その後すぐにその属性を指定 (自動的に作成された設定を変更) する必要があるでしょう:

- Draknetprofile を終了 ("終了" ボタンを押す)

- "ネットワーク" タブに戻り、"新しいネットワーク インターフェースを設定 (...)" (画像 1 の赤い破線) を選択

- 当該インターフェースに対する一連の設定を行います; これらはシステムのインストール時にインターフェースを設定したときのものと似ています - Drakconnect のマニュアルに書かれているのと同様です。

ウィンドウの中央の領域は通常は隠れており、"上級" ボタンを押すと現れます。ここには Draknetprofile の "モジュール" (例えば "network", "firewall", "urpmi") の一覧が表示されているはずで、それぞれの名前の横にはチェック ボタンがあります; これらのチェック ボタンはモジュールによって制御される属性がプロファイルに含まれるかどうかを決定します。

##### 複数のプロファイルを持つシステムを使用する

幾つかのプロファイルが定義されているシステムでは、システムのブート時に追加のユーザ操作が必要になります: 起動処理の一番最後 - デスクトップ環境の開始直前に - 以下のようなメッセージが表示されます。

`ネットワーク プロファイルを選択してください: (1) default (2) roaming*`

"default" か "roaming" のプロファイルを選択するためにその順序に合った 1 もしくは 2 を入力するか、アスタリスクでマークされたプロファイル (システムがシャットダウンしたときにアクティブだったプロファイル) を選択するためにキャリッジ リターンを入力します。

現在 (Mageia-5) 時々発生する問題が存在するようです: ユーザがプロファイルを選択した後にシステムが応答しなくなる現象が発生します。この状況になった場合、再起動するしかありません。この問題は調査中です。

#### 参考: Draknetprofile に関連するファイル

ネットワーク インターフェースの設定データは、ディレクトリ /etc/sysconfig/network-scripts/ 内の ifcfg-xxx のような名前のファイルに保存されます。

現在アクティブなプロファイルの名前は、ファイル /etc/netprofile/current に保持されます。

### セキュアなネットワーク アクセスのために VPN 接続を設定する

## drakvpn

#### はじめに

このツール[24] ではローカルのワークステーションとの間にトンネルを確立するリモートのネットワークへのセキュアなアクセスを設定できます。ここではワークステーション側の設定についてのみを扱います。リモートのネットワークは既に稼働しており、ネットワーク管理者から .pcf 設定ファイルのような接続情報を提供されているということを前提としています。

#### 設定

はじめに、お使いの仮想プライベート ネットワークで用いられているプロトコルに合わせて Cisco VPN Concentrator か OpenVPN のいずれかを選択します。

次にお使いの接続に名前を付けます。

次の画面で、お使いの VPN 接続に対して詳細な設定を行います。

- Cisco VPN の場合

- openvpn の場合、このツールが最初に使用されたときに openvpn パッケージとその依存パッケージがインストールされます。

  ネットワーク管理者から受け取ったファイルを選択します。

  上級パラメータ:

  次の画面ではゲートウェイの IP アドレスを訊かれます。

パラメータを設定したら、VPN 接続を開始する項目が現れます。

この VPN 接続はネットワーク接続と同時に自動的に開始するように設定することができます。これを行うには、この VPN へ常に接続されるようにネットワーク接続を再設定します。

### ホストの定義

## drakhosts

お使いのネットワーク上の幾つかのシステムがあなたにサービスを提供しており、かつそれらの IP アドレスが固定されている場合、このツール[25] はそれらにアクセスするための名前をより簡単に指定できるようにします。つまり、あなたはその名前を IP アドレスの代わりに使用できます。

追加

このボタンを用いて、新しいシステムに対する名前を追加します。IP アドレス, そのシステムのホスト名, 任意で名前に同様に使用できるエイリアスを指定するウィンドウが表示されます。

変更

過去に定義したエントリのパラメータにアクセスすることができます。追加時と同じウィンドウが表示されます。

[19] このツールはコマンド ラインから開始でき、draknetcenter を root として入力します。

[20] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakconnect を root として入力します。

[21] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakconnect --del を root として入力します。

[22] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakproxy を root として入力します。

[23] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakgw を root として入力します。

[24] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakvpn を root として入力します。

[25] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakhosts を root として入力します。

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- Mageia コントロール センターのマニュアルについて
- ソフトウェアの管理
  - ソフトウェアの管理 (ソフトウェアの追加と削除)
    - rpmdrake の紹介
    - 画面のメイン部分
    - 状態のコラム
    - 依存パッケージ
  - ソフトウェア パッケージの更新
  - 更新頻度の設定
  - メディアを設定する
    - コラム
    - 右側のボタン
    - メニュー
- 共有
  - FTP を設定する
    - FTP とは何ですか?
    - drakwizard proftpd で FTP サーバを設定する
  - ウェブ サーバを設定する
    - ウェブ サーバとは何ですか?
    - drakwizard apache2 でウェブ サーバを設定する
- ネットワーク サービス
  - DHCP を設定する
    - DHCP とは何ですか?
    - drakwizard dhcp で DHCP サーバを設定する
    - 行われること
  - DNS を設定する
  - プロキシを設定する
    - プロキシ サーバとは何ですか?
    - drakwizard squid でプロキシ サーバを設定する
    - 行われること
  - 時刻を設定する
    - drakwizard ntp で NTP サーバを設定する
    - 行われること
  - OpenSSH デーモンを設定する
    - SSH とは何ですか?
    - drakwizard sshd で SSH デーモンを設定する
- ハードウェア
  - ハードウェア設定
    - ウィンドウ
    - メニュー
  - サウンドの設定
  - 3D デスクトップ効果
    - はじめに
    - 開始する
    - トラブルシューティング
      - ログイン後にデスクトップが表示されない
  - グラフィカル サーバを設定
  - キーボード レイアウトを設定する
    - はじめに
    - キーボード レイアウト
    - キーボードの種類
  - ポインタ デバイスを設定 (マウス, タッチパッド)
  - プリンタのインストールと設定
    - はじめに
    - 自動検出されたプリンタ
    - 自動検出されないプリンタ
    - インストール プロセスの完了
    - ネットワーク プリンタ
    - ネットワーク印刷プロトコル
    - デバイスのプロパティ
    - トラブルシューティング
    - 特別な場合
  - スキャナを設定する
    - インストール
    - スキャナの共有
    - 特別な場合
    - 追加のインストール手順
  - 電源管理のための UPS を設定する
- ネットワークとインターネット
  - ネットワーク センター
    - はじめに
    - 監視ボタン
    - 設定ボタン
    - 上級設定ボタン
  - 新しいネットワーク インターフェースを設定する (LAN, ISDN, ADSL など)
    - はじめに
    - 新しい有線接続 (イーサネット)
    - 新しい衛星接続 (DVB)
    - 新しいケーブル モデム接続
    - 新しい DSL 接続
    - 新しい ISDN 接続
    - 新しい無線接続 (WiFi)
    - 新しい GPRS/Edge/3G 接続
    - 新しい Bluetooth ダイヤル アップ ネットワーキング接続
    - 新しいアナログ電話モデム接続 (POTS)
    - 設定の終了
  - 接続を削除する
  - プロキシ
  - 他のローカル マシンとインターネット接続を共有する
    - 原則
    - ゲートウェイ ウィザード
    - クライアントを設定する
    - 接続の共有を停止する
  - ネットワーク プロファイルを管理する
    - はじめに
      - プロファイル
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile を実行する
      - プロファイルの定義と切り替え
      - 複数のプロファイルを持つシステムを使用する
    - 参考: Draknetprofile に関連するファイル
  - セキュアなネットワーク アクセスのために VPN 接続を設定する
    - はじめに
    - 設定
  - ホストの定義
- システム
  - 認証
  - システム サービスの有効・無効を管理
  - フォントの管理, 追加, 削除と Windows(TM) フォントのインポート
  - 日付と時間を管理する
  - システムの言語を設定する
    - 入力メソッド
  - システム ログを見る
    - ログの内容を検索する
    - メール警告を設定する
  - 管理者として端末を開く
  - ユーザとグループ
  - Windows(TM) のドキュメントと設定をインポートする
  - スナップショット
- ネットワーク共有
  - Windows (Samba) 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - ディレクトリやドライブを Samba で共有する
    - はじめに
    - 準備
    - ウィザード - スタンドアロン サーバ
    - ウィザード - プライマリ ドメイン コントローラ
    - ディレクトリを共有する
    - メニュー エントリ
    - プリンタの共有
    - Samba のユーザ
  - NFS 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - NFS を使ってドライブ/ディレクトリを共有する
    - 要件
    - メイン ウィンドウ
    - エントリを変更
      - NFS ディレクトリ
      - ホスト アクセス
      - ユーザ ID マッピング
      - 上級設定
    - メニュー エントリ
      - ファイル|設定を書き込む
      - NFS サーバ|再起動
      - NFS サーバ|再読み込み
  - WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 新しいエントリを作成する
- ローカル ディスク
  - ディスク パーティションを管理する
  - CD/DVD 書き込みドライブ
    - マウント ポイント
    - オプション
      - user/nouser
  - ハード ディスクのパーティションを共有する
- セキュリティ
  - MSEC: システムのセキュリティと監査
    - 説明
    - 概要タブ
    - セキュリティ設定タブ
      - 基本セキュリティ タブ
      - システム セキュリティ タブ
      - ネットワーク セキュリティ
      - 定期チェック タブ
      - 例外タブ
      - パーミッション
  - 個人用ファイアウォールを設定する
  - Mageia ツールの認証を設定する
  - ネットワーク インターフェースとファイアウォールの高度な設定
  - ペアレンタル コントロール
    - 説明
    - ペアレンタル コントロールを設定する
      - ブラックリスト/ホワイトリスト タブ
      - プログラムのブロック タブ
- 起動
  - 自動ログインを設定する
  - システムの起動を設定する
  - ディスプレイ マネージャの設定
- 他の Mageia のツール群
  - Mageia バグ報告ツール
  - ログやシステム情報をバグ報告のために収集する
  - 利用可能な NFS や SMB の共有を表示する
  - PCI, USB, PCMCIA の情報を表示する

Search