. |  | 前のページ | 次のページ

# 起動

この画面では起動方法を設定するための幾つかのツールからいずれかを選ぶことができます。詳しく知るには下のリンクをクリックします。

起動方法の設定

1. 「自動ログインを設定する」

2. 「システムの起動を設定する」

3. 「ディスプレイ マネージャの設定」

### 自動ログインを設定する

## drakautologin

このツール[47] では決まったユーザがパスワードなしでそのユーザのデスクトップ環境に自動的にログインするようにできます。これは自動ログインと呼ばれ、一般的にはこのマシンを一人しか使用していないような場合において良い考えです。

これは Mageia コントロール センターの起動タブで見つかり、"自動ログインを設定" と書かれています。

インターフェースのボタンはとても分かりやすいものです:

ブート後に X Window System を実行したい場合は、システム開始時にグラフィカル環境を起動するをチェックします。そうでなければ、システムはテキスト モードで開始します。その場合でも、グラフィック インターフェースを手動で起動することは可能です。コマンド 'startx' もしくは 'systemctl start dm' を実行することでこれが行えます。

最初のボックスがチェックされている場合、他の二つの項目が設定でき、ユーザ (とパスワード) を質問するようにし続けたい場合の自動ログインを使わないの項目か、自動ログインが必要な場合の以下のユーザとデスクトップで自動的にログインするの項目のいずれかをチェックします。この場合、既定のユーザと既定のデスクトップも指定する必要があります。

### システムの起動を設定する

## drakboot

BIOS ではなく UEFI のシステムをお使いであれば、ユーザ インターフェースは少しだけ異なり、ブート デバイスはもちろん EFI システム パーティション (ESP) となります。

このツール[48] ではブートに関する設定 (ブート ローダの選択, パスワードの設定, 既定の起動項目など) が行えます。

これは Mageia コントロール センターの起動タブで見つかり、"システムの起動を設定" と書かれています。

### 警告

何をしているのかを正確に分かっていないのであればこのツールを使用しないでください。幾つかの設定を変更するとお使いのマシンが二度と起動しなくなる可能性があります!

最初のパートはブート ローダと呼ばれ、BIOS を使用している場合は、使用するブート ローダを Grub, Grub2, Lilo の中から選択することができ、グラフィカル メニューとテキスト メニューも選択できます。これは単に好みの問題で、他に重要なことはありません。また、起動デバイスも設定することができ、ここは上級者以外は変更しないでください。この起動デバイスはブート ローダのインストール先で、何か変更を行うとお使いのマシンが起動しなくなる可能性があります。

UEFI システムでは、ブート ローダは Grub2-efi となり、これは /boot/EFI パーティションにインストールされます。この FAT32 でフォーマットされたパーティションはすべてのインストール済みのオペレーティング システムに共通のものです。

二番目のパートはメイン オプションと呼ばれ、既定のイメージが起動するまでの秒数を設定できます。この時間だけ、Grub や Lilo は起動可能なオペレーティング システムの一覧を表示し、あなたによる選択を促します。どれも選択されない場合、ブート ローダはその時間が経過すると既定の項目を起動します。

三番目で最後のパートはセキュリティと呼ばれ、ブート ローダにパスワードを設定することができます。これは起動するエントリを選択したり設定を変更したりする際にユーザ名とパスワードを訊かれることを意味します。ユーザ名は "root" でパスワードはここで選択されたものです。

上級ボタンでは幾つかの追加の設定が行えます。

ACPI を有効にする:

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) は電源管理の標準です。これは使用されていないデバイスを停止することでエネルギーを節約でき、これは APM より前に使用されていた方式でした。お使いのコンピュータが ACPI に対応している場合はこのボックスをチェックします。

SMP を有効にする:

SMP は Symmetric Multi Processors を表し、これはマルチ コア プロセッサ向けのアーキテクチャです。

### 注記

ハイパー スレッディング対応のプロセッサをお持ちの場合、Mageia はこれを二つのプロセッサとして扱い、SMP を有効にします。

APIC を有効にする と ローカル APIC を有効にする:

APIC は Advanced Programmable Interrupt Controller を表しています。Intel APIC システムには二つのコンポーネントが存在し、ローカル APIC (LAPIC) と I/O APIC があります。後者は割り込みを管理し、周辺のバスからプロセッサ内の一つ以上のローカル APIC に受信します。これはマルチ プロセッサ システムにおいて非常に有用です。幾つかのコンピュータは APIC システムで問題が発生し、フリーズや不正確なデバイス検出 (エラー メッセージ "spurious 8259A interrupt: IRQ7") を引き起こすことがあります。この場合、APIC やローカル APIC を無効化します。

次への画面は選択したブート ローダによって異なります。

- Grub Legacy もしくは Lilo の場合:

  この場合、起動時にすべての選択可能なエントリの一覧を見ることができます。既定の項目はアスタリスクが付いています。メニュー エントリの順番を変更するには、上下矢印をクリックして選択された項目を移動します。追加もしくは変更のボタンをクリックした場合、ブート ローダのメニューに新しいエントリを追加したり既存の項目を編集したりするための新しいウィンドウが現れます。これらのツールを用いるには、Lilo もしくは Grub についてよく知っている必要があります。

  ラベル フィールドは自由に記述でき、ここにはメニューに表示したい内容を記述します。これは Grub の "title" コマンドに相当します。例: Mageia3

  イメージ フィールドはカーネルの名前を含みます。これは Grub の "kernel" コマンドに相当します。例えば /boot/vmlinuz です。

  root フィールドはカーネルが保存されているデバイス名を含みます。これは Grub の "root" コマンドに相当します。例えば (hd0,1) です。

  追加文字列フィールドは起動時にカーネルに渡されるオプションを含みます。

  既定がチェックされている場合、Grub はこのエントリを既定で起動します。

  上級と呼ばれる追加の画面では、ビデオ モード, initrd ファイル, ネットワーク プロファイル (the section called “ネットワーク プロファイルを管理する” を参照) をドロップ ダウン リストで選択できます。

- Grub2 もしくは Grub2-efi の場合 (Legacy モードで既定で用いられるブート ローダと UEFI モード):

  この場合、既定と書かれたドロップ ダウン リストがすべての選択可能なエントリを表示します; 既定の項目にしたいものをクリックしてください。

  追加文字列フィールドは起動時にカーネルに渡されるオプションを含みます。

  他のオペレーティング システムがインストールされている場合、Mageia はお使いの Mageia の起動メニューにそれらを追加しようとします。この動作を望まない場合、他の OS がないか調べるのチェックを外してください。

  上級と呼ばれる追加の画面では、ビデオ モードが選択できます。Mageia をブート可能にすることを望まず、他の OS からチェイン ロードしたいのであれば、ESP や MBR に書き込まないをチェックして警告を受け入れてください。

  ### 警告

  ESP にも MBR にもインストールしないことはそのシステムが他の OS からチェイン ロードされない限り起動できないことを意味します。

  多くの他のパラメータを設定するには Grub Customizer というツールを用いることができ、Mageia のリポジトリで利用可能です (下記参照)。

### ディスプレイ マネージャの設定

## drakedm

ここで[49] お使いのデスクトップ環境にログインするためにどのディスプレイ マネージャを使用するかを選択できます。お使いのシステムで利用可能な項目だけが表示されます。

ほとんどのユーザはログイン画面の見た目の違いしか気づかないでしょう。しかしながら、サポートされる機能にも違いがあります。LXDM は軽量なディスプレイ マネージャで、SDDM や GDM にはより多くの機能があります。

[47] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakautologin を root として入力します。

[48] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakboot を root として入力します。

[49] このツールはコマンド ラインから開始でき、drakedm を root として入力します。

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- Mageia コントロール センターのマニュアルについて
- ソフトウェアの管理
  - ソフトウェアの管理 (ソフトウェアの追加と削除)
    - rpmdrake の紹介
    - 画面のメイン部分
    - 状態のコラム
    - 依存パッケージ
  - ソフトウェア パッケージの更新
  - 更新頻度の設定
  - メディアを設定する
    - コラム
    - 右側のボタン
    - メニュー
- 共有
  - FTP を設定する
    - FTP とは何ですか?
    - drakwizard proftpd で FTP サーバを設定する
  - ウェブ サーバを設定する
    - ウェブ サーバとは何ですか?
    - drakwizard apache2 でウェブ サーバを設定する
- ネットワーク サービス
  - DHCP を設定する
    - DHCP とは何ですか?
    - drakwizard dhcp で DHCP サーバを設定する
    - 行われること
  - DNS を設定する
  - プロキシを設定する
    - プロキシ サーバとは何ですか?
    - drakwizard squid でプロキシ サーバを設定する
    - 行われること
  - 時刻を設定する
    - drakwizard ntp で NTP サーバを設定する
    - 行われること
  - OpenSSH デーモンを設定する
    - SSH とは何ですか?
    - drakwizard sshd で SSH デーモンを設定する
- ハードウェア
  - ハードウェア設定
    - ウィンドウ
    - メニュー
  - サウンドの設定
  - 3D デスクトップ効果
    - はじめに
    - 開始する
    - トラブルシューティング
      - ログイン後にデスクトップが表示されない
  - グラフィカル サーバを設定
  - キーボード レイアウトを設定する
    - はじめに
    - キーボード レイアウト
    - キーボードの種類
  - ポインタ デバイスを設定 (マウス, タッチパッド)
  - プリンタのインストールと設定
    - はじめに
    - 自動検出されたプリンタ
    - 自動検出されないプリンタ
    - インストール プロセスの完了
    - ネットワーク プリンタ
    - ネットワーク印刷プロトコル
    - デバイスのプロパティ
    - トラブルシューティング
    - 特別な場合
  - スキャナを設定する
    - インストール
    - スキャナの共有
    - 特別な場合
    - 追加のインストール手順
  - 電源管理のための UPS を設定する
- ネットワークとインターネット
  - ネットワーク センター
    - はじめに
    - 監視ボタン
    - 設定ボタン
    - 上級設定ボタン
  - 新しいネットワーク インターフェースを設定する (LAN, ISDN, ADSL など)
    - はじめに
    - 新しい有線接続 (イーサネット)
    - 新しい衛星接続 (DVB)
    - 新しいケーブル モデム接続
    - 新しい DSL 接続
    - 新しい ISDN 接続
    - 新しい無線接続 (WiFi)
    - 新しい GPRS/Edge/3G 接続
    - 新しい Bluetooth ダイヤル アップ ネットワーキング接続
    - 新しいアナログ電話モデム接続 (POTS)
    - 設定の終了
  - 接続を削除する
  - プロキシ
  - 他のローカル マシンとインターネット接続を共有する
    - 原則
    - ゲートウェイ ウィザード
    - クライアントを設定する
    - 接続の共有を停止する
  - ネットワーク プロファイルを管理する
    - はじめに
      - プロファイル
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile を実行する
      - プロファイルの定義と切り替え
      - 複数のプロファイルを持つシステムを使用する
    - 参考: Draknetprofile に関連するファイル
  - セキュアなネットワーク アクセスのために VPN 接続を設定する
    - はじめに
    - 設定
  - ホストの定義
- システム
  - 認証
  - システム サービスの有効・無効を管理
  - フォントの管理, 追加, 削除と Windows(TM) フォントのインポート
  - 日付と時間を管理する
  - システムの言語を設定する
    - 入力メソッド
  - システム ログを見る
    - ログの内容を検索する
    - メール警告を設定する
  - 管理者として端末を開く
  - ユーザとグループ
  - Windows(TM) のドキュメントと設定をインポートする
  - スナップショット
- ネットワーク共有
  - Windows (Samba) 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - ディレクトリやドライブを Samba で共有する
    - はじめに
    - 準備
    - ウィザード - スタンドアロン サーバ
    - ウィザード - プライマリ ドメイン コントローラ
    - ディレクトリを共有する
    - メニュー エントリ
    - プリンタの共有
    - Samba のユーザ
  - NFS 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - NFS を使ってドライブ/ディレクトリを共有する
    - 要件
    - メイン ウィンドウ
    - エントリを変更
      - NFS ディレクトリ
      - ホスト アクセス
      - ユーザ ID マッピング
      - 上級設定
    - メニュー エントリ
      - ファイル|設定を書き込む
      - NFS サーバ|再起動
      - NFS サーバ|再読み込み
  - WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 新しいエントリを作成する
- ローカル ディスク
  - ディスク パーティションを管理する
  - CD/DVD 書き込みドライブ
    - マウント ポイント
    - オプション
      - user/nouser
  - ハード ディスクのパーティションを共有する
- セキュリティ
  - MSEC: システムのセキュリティと監査
    - 説明
    - 概要タブ
    - セキュリティ設定タブ
      - 基本セキュリティ タブ
      - システム セキュリティ タブ
      - ネットワーク セキュリティ
      - 定期チェック タブ
      - 例外タブ
      - パーミッション
  - 個人用ファイアウォールを設定する
  - Mageia ツールの認証を設定する
  - ネットワーク インターフェースとファイアウォールの高度な設定
  - ペアレンタル コントロール
    - 説明
    - ペアレンタル コントロールを設定する
      - ブラックリスト/ホワイトリスト タブ
      - プログラムのブロック タブ
- 起動
  - 自動ログインを設定する
  - システムの起動を設定する
  - ディスプレイ マネージャの設定
- 他の Mageia のツール群
  - Mageia バグ報告ツール
  - ログやシステム情報をバグ報告のために収集する
  - 利用可能な NFS や SMB の共有を表示する
  - PCI, USB, PCMCIA の情報を表示する

Search