. |  | 前のページ | 次のページ

# ネットワーク共有

この画面ではドライブやディレクトリの共有を行うための幾つかのツールからいずれかを選ぶことができます。詳しく知るには下のリンクをクリックします。

1. Windows(R) 共有の設定

   1. 「Windows (Samba) 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする」

   2. 「ディレクトリやドライブを Samba で共有する」 = Windows (SMB) システムとドライブやディレクトリを共有

2. NFS 共有の設定

   1. 「NFS 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする」

   2. 「NFS を使ってドライブ/ディレクトリを共有する」

3. WebDAV 共有の設定

   1. 「WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする」

### Windows (Samba) 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする

## diskdrake --smb

#### はじめに

このツール[35] では共有ディレクトリを同一マシンのすべてのユーザからアクセスできるようになることを示すことができます。これに使用されるプロトコルは SMB で、Windows(R) システムで普及しているものです。共有ディレクトリはブート時から直接利用できます。共有ディレクトリはユーザがファイル ブラウザのようなツールで単一のセッションで直接アクセスすることもできます。

このツールを開始する前に、利用可能なサーバの名前を 「ホストの定義」 などで付けておくとよいでしょう。

#### 手順

サーバを検索を選択すると、ディレクトリを共有しているサーバの一覧が得られます。

サーバ名とその前にある > をクリックすると共有ディレクトリの一覧が表示され、アクセスしたいディレクトリを選択します。

マウント ポイント ボタンが押せるようになり、ディレクトリをマウントする場所を指定する必要があります。

マウント ポイントを選択した後、マウント ボタンでこれをマウントできます。オプション ボタンでは幾つかのオプションの確認や変更も行えます。

オプションでは、SMB サーバに接続するためのユーザ名とパスワードを指定することができます。ディレクトリをマウントした後は、同じボタンでマウント解除ができます。

完了 ボタンで設定を受け入れると、メッセージが表示されて "/etc/fstab の変更を保存しますか?" と質問されます。これはネットワークが利用できる場合にこのディレクトリをブートのたびに利用可能にします。新しいディレクトリはその後 Dolphin などのお使いのファイル ブラウザで利用できるようになります。

### ディレクトリやドライブを Samba で共有する

## draksambashare

#### はじめに

Samba は異なるオペレーティング システム間でディレクトリやプリンタのようなリソースを共有するのに用いられるプロトコルです。このツールではこのマシンを SMB/CIFS プロトコルを用いる Samba サーバとして設定することができます。このプロトコルは Windows(R) でも用いられており、この OS のワークステーションは Samba サーバのリソースにアクセスすることができます。

#### 準備

他のワークステーションからアクセスされるためには、サーバは固定 IP アドレスを持つ必要があります。これはサーバ上で 「ネットワーク センター」 などによって直接指定でき、もしくは MAC アドレスでワークステーションを識別する DHCP サーバでは常に同じアドレスを提供します。また、ファイアウォールが Samba サーバへの外部からの要求を許可する必要もあります。

#### ウィザード - スタンドアロン サーバ

初回実行時、このツール群 [36] は必要なパッケージがインストール済みかをチェックし、まだない場合にはインストールするように提案します。その後 Samba サーバの設定ウィザードが起動します。

次のウィンドウで、スタンドアロン サーバの設定は既に選択されています。

次にワークグループ名を指定します。この名前は共有リソースへのアクセスのために同じものにしてください。

netbios 名はネットワーク上でサーバを示す名前です。

セキュリティ モードを選択します:

- ユーザ: クライアントはリソースにアクセスするために認証しなければなりません

- 共有: クライアントは各共有ごとに別々に認証を行います

リソースにアクセスできるホストを IP アドレスもしくはホスト名で指定できます。

サーバのバナーを指定します。バナーはこのサーバを Windows ワークステーション内で説明する方法です。

Samba が情報を記録可能な場所は次のステップで指定できます。

設定を受け入れる前に、ウィザードは選択されたパラメータの一覧を表示します。受け入れた場合、設定は `/etc/samba/smb.conf` に書き込まれます。

#### ウィザード - プライマリ ドメイン コントローラ

"プライマリ ドメイン コントローラ" が選択されている場合、ウィザードは Wins をサポートするかどうかと管理者ユーザの名前を指定するよう求めます。これに続いて、スタンドアロン サーバと同様のステップが続きますが、セキュリティ モードを選択できる点が異なります:

- ドメイン: すべてのユーザとグループのアカウントを中央の共有されたアカウント リポジトリに格納する仕組みを提供します。この集中アカウント リポジトリは (セキュリティ) コントローラ間で共有されます。

#### ディレクトリを共有する

追加ボタンを押すと、以下のダイアログが現れます:

新しいエントリがこのように追加されます。これは変更ボタンで変更することができます。ディレクトリが全員に見えるようにするかどうかや、書き込み可能や閲覧可能といった項目が編集できます。共有名は変更できません。

#### メニュー エントリ

一覧に一つ以上のエントリがあるときに、メニューのエントリが使用できます。

ファイル|設定を書き込む. 現在の設定を `/etc/samba/smb.conf` に保存します。

Samba サーバ|設定. このコマンドにより、ウィザードを再度実行できます。

Samba サーバ|再起動. サーバを停止した後、現在の設定ファイルを用いて再起動します。

Samba サーバ|再読み込み. 表示されている設定は現在の設定ファイルから再読み込みされます。

#### プリンタの共有

Samba はプリンタを共有することもできます。

#### Samba のユーザ

このタブでは、認証が必要な場合に共有リソースにアクセス可能なユーザを追加できます。ユーザは 「ユーザとグループ」

から追加できます。

### NFS 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする

## diskdrake --nfs

.

#### はじめに

このツール[37] では幾つかの共有ディレクトリを同一マシンのすべてのユーザからアクセス可能であることを示すことができます。これに使用されるプロトコルは NFS で、大部分の Linux や Unix システムで利用可能です。共有ディレクトリはブート時から前述した通りに利用できるようになります。共有ディレクトリはユーザがファイル ブラウザのようなツールで単一のセッションで直接アクセスすることもできます。

#### 手順

サーバを検索を選択するとディレクトリを共有するサーバの一覧を取得します。

サーバ名の前の > シンボルをクリックすると共有ディレクトリの一覧が表示され、アクセスしたいディレクトリを選択します。

マウント ポイント ボタンが押せるようになり、ディレクトリをマウントする場所を指定する必要があります。

マウント ポイントを選択した後、これをマウントすることができます。オプション ボタンでは幾つかのオプションの確認や変更もできます。ディレクトリをマウントした後は、同じボタンでマウント解除ができます。

完了ボタンで設定を受け入れると、メッセージが表示されて "/etc/fstab の変更を保存しますか?" と質問されます。これはネットワークが利用できる場合にこのディレクトリをブートのたびに利用可能にします。新しいディレクトリはその後 Dolphin などのお使いのファイル ブラウザで利用できるようになります。

### NFS を使ってドライブ/ディレクトリを共有する

## draknfs

#### 要件

このウィザード[38] は初回時に実行され、以下のメッセージを表示する可能性があります:

> パッケージ nfs-utils が必要です。インストールしますか?

インストールの完了後、空の一覧のあるウィンドウが表示されます。

#### メイン ウィンドウ

共有ディレクトリの一覧が表示されています。この段階では、一覧は空です。追加ボタンを押すと設定ツールを使用できます。

#### エントリを変更

この設定ツールは "エントリを変更" と書かれています。これは変更ボタンで起動することもできます。以下のパラメータが利用できます。

##### NFS ディレクトリ

ここで共有するディレクトリを指定することができます。ディレクトリ ボタンを押すとこれを選択するダイアログを使用できます。

##### ホスト アクセス

ここでは共有ディレクトリにアクセス可能なホストを指定できます。

NFS クライアントは様々な方法で指定することができます:

単一ホスト: リゾルバによって認識される省略名で、完全修飾ドメイン名もしくは IP アドレスです

ネット グループ: NIS ネット グループを @group として指定できます

ワイルド カード: マシン名にワイルド カード文字 * と ? を含めることができます。例えば: *.cs.foo.edu はドメイン cs.foo.edu のすべてのホストと合致します

IP ネットワーク: IP (サブ) ネットワーク上のすべてのホストに同時にディレクトリをエクスポートすることもできます。例えば、`/255.255.252.0' もしくは `/22' をネットワークのベース アドレスに追加します。

##### ユーザ ID マッピング

root ユーザを匿名としてマップ: uid/gid 0 からの要求を匿名 uid/gid にマップします (root_squash)。クライアントの root ユーザからはサーバ自体の root によって作成されたサーバ上のファイルは読み書きできません。

実リモート root アクセスを許可: root のマッピングを無効にします。この項目は主にディスクのないクライアントで有用です (no_root_squash)。

すべてのユーザを匿名ユーザにマップ: すべての uid と gid を匿名ユーザにマップをします (all_squash)。NFS でエクスポートされた公開 FTP ディレクトリやニュース スプール ディレクトリなどで有用です。既定の設定はこれと反対のユーザ ID マッピングなし (no_all_squash) です。

anonuid と anongid: 匿名アカウントの uid と gid を明示的に指定します。

##### 上級設定

安全な接続: この項目はリクエストが IPPORT_RESERVED (1024) 未満のインターネット ポートから起こることを要求します。この項目は既定で有効です。

読み込み専用の共有: 読み込みのみか読み書き両方の要求をこの NFS ボリュームで許可します。既定ではファイル システムを変更する要求は許可しません。これはこの項目を用いることでも明示できます。

同期アクセス: NFS サーバが NFS プロトコルに違反することを防ぎ、要求に対してこれらの要求が安定したストレージ (例 ディスク ドライブ) に渡されることによるいかなる変更が行われるよりも前に応答を行います。

サブ ツリーのチェック: サブ ツリーのチェックを有効にし、これは幾つかの場合においてセキュリティを向上させる助けとなりますが、信頼性を低下させる可能性があります。詳しくは exports(5) の man ページを参照してください。

#### メニュー エントリ

今のところ、一覧には少なくとも一つのエントリがあります。

##### ファイル|設定を書き込む

現在の設定を保存します。

##### NFS サーバ|再起動

サーバを停止した後、現在の設定ファイルを用いて再起動します。

##### NFS サーバ|再読み込み

表示されている設定は現在の設定ファイルから再読み込みされます。

### WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする

## diskdrake --dav

このツール[39] は Mageia コントロール センターで見つかり、ネットワーク共有タブの WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスと書かれています。

#### はじめに

WebDAV はウェブ サーバのディレクトリをローカルにマウントできるようにするためのプロトコルです。これはローカル ディレクトリとして見えます。リモート マシンでは WebDAV サーバが動作している必要があります。WebDAV サーバを設定することはこのツールの目的ではありません。

#### 新しいエントリを作成する

このツールの最初の画面は既に設定済みのエントリがあればそれを表示し、他には新規ボタンがあります。新しいエントリを作成するにはそれを使用します。新しい画面の入力欄にサーバの URL を入力します。

次に幾つかの操作を選択するためのラジオ ボタンのある画面が表示されます。マウント ポイントのラジオ ボタンを選択して OK をクリックして続行します。サーバは既に設定済みですが、必要があれば修正します。

リモート ディレクトリの内容はこのマウント ポイントを通してアクセスできるようになります。

次のステップでは、あなたのユーザ名とパスワードを入力します。幾つかの他のオプションが必要であれば、上級の画面で入力することができます。

項目マウントではすぐにマウントを行うことができます。

ラジオ ボタンの完了で設定を受け入れた後、最初の画面が再度表示され、新しいマウント ポイントが一覧に追加されます。終了を選択した後、/etc/fstab に変更を保存するかどうかを質問されます。リモート ディレクトリをブートのたびに利用可能にしたいのであればこの項目を選択してください。設定を一度だけ使用するのであれば、これを保存しないでください。

[35] このツールはコマンド ラインから開始でき、diskdrake --smb を root として入力します。

[36] このツールはコマンド ラインから開始でき、draksambashare を root として入力します。

[37] このツールはコマンド ラインから開始でき、diskdrake --nfs を root として入力します。

[38] このツールはコマンド ラインから開始でき、draknfs を root として入力します。

[39] このツールはコマンド ラインから開始でき、diskdrake --dav を root として入力します。

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- Mageia コントロール センターのマニュアルについて
- ソフトウェアの管理
  - ソフトウェアの管理 (ソフトウェアの追加と削除)
    - rpmdrake の紹介
    - 画面のメイン部分
    - 状態のコラム
    - 依存パッケージ
  - ソフトウェア パッケージの更新
  - 更新頻度の設定
  - メディアを設定する
    - コラム
    - 右側のボタン
    - メニュー
- 共有
  - FTP を設定する
    - FTP とは何ですか?
    - drakwizard proftpd で FTP サーバを設定する
  - ウェブ サーバを設定する
    - ウェブ サーバとは何ですか?
    - drakwizard apache2 でウェブ サーバを設定する
- ネットワーク サービス
  - DHCP を設定する
    - DHCP とは何ですか?
    - drakwizard dhcp で DHCP サーバを設定する
    - 行われること
  - DNS を設定する
  - プロキシを設定する
    - プロキシ サーバとは何ですか?
    - drakwizard squid でプロキシ サーバを設定する
    - 行われること
  - 時刻を設定する
    - drakwizard ntp で NTP サーバを設定する
    - 行われること
  - OpenSSH デーモンを設定する
    - SSH とは何ですか?
    - drakwizard sshd で SSH デーモンを設定する
- ハードウェア
  - ハードウェア設定
    - ウィンドウ
    - メニュー
  - サウンドの設定
  - 3D デスクトップ効果
    - はじめに
    - 開始する
    - トラブルシューティング
      - ログイン後にデスクトップが表示されない
  - グラフィカル サーバを設定
  - キーボード レイアウトを設定する
    - はじめに
    - キーボード レイアウト
    - キーボードの種類
  - ポインタ デバイスを設定 (マウス, タッチパッド)
  - プリンタのインストールと設定
    - はじめに
    - 自動検出されたプリンタ
    - 自動検出されないプリンタ
    - インストール プロセスの完了
    - ネットワーク プリンタ
    - ネットワーク印刷プロトコル
    - デバイスのプロパティ
    - トラブルシューティング
    - 特別な場合
  - スキャナを設定する
    - インストール
    - スキャナの共有
    - 特別な場合
    - 追加のインストール手順
  - 電源管理のための UPS を設定する
- ネットワークとインターネット
  - ネットワーク センター
    - はじめに
    - 監視ボタン
    - 設定ボタン
    - 上級設定ボタン
  - 新しいネットワーク インターフェースを設定する (LAN, ISDN, ADSL など)
    - はじめに
    - 新しい有線接続 (イーサネット)
    - 新しい衛星接続 (DVB)
    - 新しいケーブル モデム接続
    - 新しい DSL 接続
    - 新しい ISDN 接続
    - 新しい無線接続 (WiFi)
    - 新しい GPRS/Edge/3G 接続
    - 新しい Bluetooth ダイヤル アップ ネットワーキング接続
    - 新しいアナログ電話モデム接続 (POTS)
    - 設定の終了
  - 接続を削除する
  - プロキシ
  - 他のローカル マシンとインターネット接続を共有する
    - 原則
    - ゲートウェイ ウィザード
    - クライアントを設定する
    - 接続の共有を停止する
  - ネットワーク プロファイルを管理する
    - はじめに
      - プロファイル
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile を実行する
      - プロファイルの定義と切り替え
      - 複数のプロファイルを持つシステムを使用する
    - 参考: Draknetprofile に関連するファイル
  - セキュアなネットワーク アクセスのために VPN 接続を設定する
    - はじめに
    - 設定
  - ホストの定義
- システム
  - 認証
  - システム サービスの有効・無効を管理
  - フォントの管理, 追加, 削除と Windows(TM) フォントのインポート
  - 日付と時間を管理する
  - システムの言語を設定する
    - 入力メソッド
  - システム ログを見る
    - ログの内容を検索する
    - メール警告を設定する
  - 管理者として端末を開く
  - ユーザとグループ
  - Windows(TM) のドキュメントと設定をインポートする
  - スナップショット
- ネットワーク共有
  - Windows (Samba) 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - ディレクトリやドライブを Samba で共有する
    - はじめに
    - 準備
    - ウィザード - スタンドアロン サーバ
    - ウィザード - プライマリ ドメイン コントローラ
    - ディレクトリを共有する
    - メニュー エントリ
    - プリンタの共有
    - Samba のユーザ
  - NFS 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 手順
  - NFS を使ってドライブ/ディレクトリを共有する
    - 要件
    - メイン ウィンドウ
    - エントリを変更
      - NFS ディレクトリ
      - ホスト アクセス
      - ユーザ ID マッピング
      - 上級設定
    - メニュー エントリ
      - ファイル|設定を書き込む
      - NFS サーバ|再起動
      - NFS サーバ|再読み込み
  - WebDAV 共有ドライブ/ディレクトリにアクセスする
    - はじめに
    - 新しいエントリを作成する
- ローカル ディスク
  - ディスク パーティションを管理する
  - CD/DVD 書き込みドライブ
    - マウント ポイント
    - オプション
      - user/nouser
  - ハード ディスクのパーティションを共有する
- セキュリティ
  - MSEC: システムのセキュリティと監査
    - 説明
    - 概要タブ
    - セキュリティ設定タブ
      - 基本セキュリティ タブ
      - システム セキュリティ タブ
      - ネットワーク セキュリティ
      - 定期チェック タブ
      - 例外タブ
      - パーミッション
  - 個人用ファイアウォールを設定する
  - Mageia ツールの認証を設定する
  - ネットワーク インターフェースとファイアウォールの高度な設定
  - ペアレンタル コントロール
    - 説明
    - ペアレンタル コントロールを設定する
      - ブラックリスト/ホワイトリスト タブ
      - プログラムのブロック タブ
- 起動
  - 自動ログインを設定する
  - システムの起動を設定する
  - ディスプレイ マネージャの設定
- 他の Mageia のツール群
  - Mageia バグ報告ツール
  - ログやシステム情報をバグ報告のために収集する
  - 利用可能な NFS や SMB の共有を表示する
  - PCI, USB, PCMCIA の情報を表示する

Search