. |  | Terug | Volgende

# Gedeeld netwerk

In dit scherm kunt u kiezen tussen verschillende tools voor het delen van stations en mappen. Klik op een link hieronder voor meer informatie.

1. Gedeelde Windows(R)-bronnen configureren

   1. de paragraaf “Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.”

   2. de paragraaf “Deel mappen en schijven met Samba” = Stations en mappen delen met Windows (SMB)-systemen

2. Gedeelde NFS-bronnen beheren

   1. de paragraaf “Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen”

   2. de paragraaf “Stations en mappen delen over NFS”

3. Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV

   1. de paragraaf “Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV”

### Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.

## diskdrake --smb

#### Introductie

Deze tool[35] maakt het mogelijk aan te geven welke mappen voor alle gebruikers van het systeem toegankelijk moeten zijn. Het hiervoor gebruikte protocol is SMB, dat door Windows (R) populair werd. De gedeelde map zal bij het starten van het systeem beschikbaar zijn. Gedeelde mappen zijn ook toegankelijk via tools als bestandsbrowsers.

Alvorens deze tool te starten, is het een goed idee de namen van de beschikbare servers vast te leggen, bijvoorbeeld met de paragraaf “Hosts-definities”

#### Procedure

Klik op Servers zoeken om een lijst te krijgen van servers die mappen delen.

Klik op de naam van de server en op > voor de servernaam, om de lijst van gedeelde mappen te zien en de map die u wilt openen te selecteren.

De Koppelpunt-knop is nu beschikbaar, het is nodig dat u aangeeft waar u de map wilt aankoppelen.

Na het kiezen van het koppelpunt, kunt u de map aankoppelen met de Koppelen-knop. U kunt ook enkele opties controleren en veranderen via de Opties-knop.

Via Opties kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren voor de SMB-server. Nadat de map aangekoppeld is, kunt u hem weer ontkoppelen met dezelfde knop als waarmee u hem aankoppelde.

Na het aanvaarden van de configuratie met de Klaar-knop, verschijnt er een bericht met de vraag of u de /etc/fstab aanpassingen wilt opslaan. Dit zal de map na elke systeemstart beschikbaar maken, als het netwerk beschikbaar is. De nieuwe map is dan zichtbaar in uw bestandsbrowser, bijvoorbeeld in Dolphin.

### Deel mappen en schijven met Samba

## draksambashare

#### Introductie

Samba is een protocol gebruikt in verschillende besturingssystemen om bepaalde hulpbronnen zoals directories of printers te delen. Deze tool staat u toe om de machine te configureren als een Samba-server volgens het protocol SMB/CIFS. Dit protocol wordt ook gebruikt in Windows(R) en werkstations met dit besturingssysteem kunnen de hulpbronnen van de Samba-server bereiken.

#### Voorbereiding

Om toegankelijk te zijn voor andere workstations moet de server een vastgezet IP-adres hebben. Dit kan direct op de server worden gekozen, bijvoorbeeld met de paragraaf “Netwerkcentrum” of op de DHCP-server die het station identificeert met zijn MAC-adres en het altijd hetzelfde adres geeft. De firewall moet ook de bij de Samba-server inkomende verzoeken toestaan.

#### Wizard - Losstaande server

Bij de eerste keer uitvoeren kijken de tools [36] of de vereiste pakketten zijn geïnstalleerd en biedt ze aan om te installeren als ze nog niet aanwezig zijn. Dan wordt de wizard om de Samba-server te configureren gestart.

In het volgende venster is de losstaande server-configuratieoptie al geselecteerd.

Geef dan de naam van de werkgroep op. Deze naam zou hetzelfde moeten zijn voor de toegang tot de gedeelde hulpbronnen.

De netbios-naam is de naam die gebruikt zal worden om de server op het netwerk te bepalen.

Kies de beveiligingsmodus:

- gebruiker: de client moet worden geautoriseerd om de hulpbron te bereiken

- share: de client verfieert zichzelf apart voor elke share

U kunt met IP-adres of hostnaam opgeven welke hosts worden toegelaten bij hulpbronnen.

Kies de serverbanner. De banner is de manier hoe deze server wordt beschreven in de Windows-werkstations.

De plaats waar Samba informatie kan bijhouden kan worden opgegeven bij de volgende stap.

De wizard toont een lijst met de gekozen parameters voordat u de configuratie accepteert. Indien u ze accepteert, zal de configuratie geschreven worden in `/etc/samba/smb.conf`.

#### Wizard - Hoofddomeinbestuurder

Als de optie voor de hoofddomeinbestuurder is geselecteerd, vraagt wizard voor indicatie of Wins moet worden ondersteund of niet en om beheerdersgebruikersnamen. De volgende stappen zijn dan de hetzelfde voor een op zichzelf staande server, behalve dan dat u ook de beveiligingsmodus kunt kiezen:

- domein: stelt een mechanisme beschikbaar voor het opslaan voor alle gebruikersdata in een centrale, gedeelde profieldatabank. Het gecentraliseerde profieldatabank wordt gedeeld tussen (beveiligings)controllers

#### Geef een map aan om te delen

Met de Toevoegen knop, krijgen we:

Een nieuwe item wordt dus toegevoegd. Het kan worden aangepast met de Wijzigen knop. Opties kunnen worden aangepast, zoals de vraag of de map zichtbaar is voor het publiek, kan worden doorzocht of beschrijfbaar is. De naam die is gedeeld kan niet worden gewijzigd.

#### Menu-ingangen

Pas wanneer de lijst ten minste één vermelding heeft, kunnen menu-vermeldingen worden gebruikt.

Bestand|Schrijf-conf. Sla de huidige configuratie op in `/etc/samba/smb.conf`.

Samba server|Configureren. De wizard kan opnieuw worden uitgevoerd met deze opdracht.

Samba server|Herstarten. De server is gestopt en geherstart met de huidige configuratiebestanden.

Samba Server|Herladen. De weergegeven configuratie is herladen met de huidige configuratiebestanden.

#### Gedeelde printers

Met Samba kunt u ook printers delen.

#### Samba-gebruikers

In dit tabblad kunt u gebruikers toevoegen die toegang hebben tot de gedeelde bronnen waarvoor verificatie is vereist. U kunt gebruikers toevoegen vanuit de paragraaf “Gebruikers en groepen”

### Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen

## diskdrake --nfs

.

#### Introductie

Deze tool[37] laat u enige gedeelde mappen instellen die voor alle gebruikers van het systeem toegankelijk zijn. Het gebruikte protocol is NFS, dat beschikbaar is op de meeste Linux en Unix systemen. De gedeelde map is meteen na het starten van het systeem beschikbaar. Gedeelde mappen kunnen ook via bestandsbrowsers toegankelijk zijn.

#### Procedure

Selecteer Servers zoeken om een lijst te krijgen van servers die mappen delen.

Klik op het > symbool voor de naam van de server, om een lijst te zien van de gedeelde mappen en de map te selecteren die toegankelijk moet worden.

Klik op de knop Koppelpunt om te specificeren waar u de map wilt aankoppelen.

Nadat u het koppelpunt heeft gekozen, kunt u de map aankoppelen. U kunt ook enkele opties controleren en veranderen via de Opties knop. Na het aankoppelen van de map, kunt u hem ontkoppelen met dezelfde knop.

Na het aanvaarden van de configuratie met de Klaar-knop, verschijnt er een bericht met de vraag of u de /etc/fstab aanpassingen wilt opslaan. Dit zal de map na elke systeemstart beschikbaar maken, als het netwerk beschikbaar is. De nieuwe map is dan zichtbaar in uw bestandsbrowser, bijvoorbeeld in Dolphin.

### Stations en mappen delen over NFS

## draknfs

#### Vereisten

Als de wizard[38] voor de eerste keer wordt uitgevoerd, kan het het volgende bericht weergeven:

> Het pakket nfs-utils moet worden geïnstalleerd. Wilt u het installeren?

Na het voltooien van de installatie ziet u een venster met een lege lijst.

#### Hoofdvenster

U ziet een lijst met gedeelde mappen. Op dit moment is de lijst leeg. Via de Toevoegen-knop start u een configuratietool.

#### Ingang wijzigen

Het configuratieprogramma is gemarkeerd met "Entry modificeren". Het kan ook worden gedraaid met de Modify-knop. De volgende parameters zijn beschikbaar.

##### NFS-map

Hier kunt u opvoeren welke map gedeeld moet zijn. De Map-knop geeft toegang tot een browser om het te kiezen.

##### Host toegang

Hier kunt u de hosts opvoeren die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot de gedeelde map.

NFS-clients kunnen opgegeven worden op meerdere manieren:

enkele host: een host door een afgekorte naam herkend door de resolver, de gekwalificeerde domeinnaam of een IP-adres

netgroups: NIS-netgroups kunnen worden opgegeven als @group

wildcards: machinenamen kunnen de wildcardkarakters * en ? bevatten. Bijvoorbeeld: *.cs.foo.edu komt overeen met alle hosts in het domein cs.foo.edu.

IP-netwerken: u kunt ook mappen tegelijkertijd exporteren naar alle hosts op een IP-(sub)netwerk. Bijvoorbeeld: `/255.255.252.0' of `/22' bijgevoegd aan het netwerkbasisadres (network base adress)

##### Gebruikers-ID omzetting

rootgebruiker als anoniem indelen: deelt verzoeken van uid/gid 0 bij de anonieme uid/gid (root_squash) in. De rootgebruiker van de client kan niet de bestanden op de server die gemaakt zijn door de root op de server zelf inzien of beschrijven.

sta echte roottoegang op afstand (real remote root access) toe: zet rootsquashing uit. Deze optie is vooral handig bij schijfloze clients (no_root_squash).

alle gebruikers bij anonieme gebruiker indelen: deelt alle uid's en gid's bij de anonieme gebruiker in (all_squash). Handig voor NFS-geëxporteerde publieke FTP-mappen, newsspool-mappen, etcetera. De tegenovergestelde optie is geen gebruikers-UID-indeling (no_all_squash), dit is de standaard instelling.

anonuid en anongid: expliciet uid en gid van het anonieme account kiezen.

##### Geavanceerde opties

Secured Connection (Beveiligde verbinding) : deze optie vereist dat requests (verzoeken) ontstaan op een internetpoort minder dan IPPORT_RESERVED (1024). Deze optie staat standaard aan.

Alleen-lezen-share: sta óf alleen leesverzoeken óf zowel lees- als schrijfverzoeken toe op dit NFS-volume. Standaard wordt er elk verzoek dat het bestandssysteem wijzigt, niet toegelaten. Dit kan expliciet worden aangegeven met deze optie.

Synchrone toegang: voorkomt dat de NFS-server het NFS-protocol overtreedt en om te reageren op verzoeken voordat wijzigingen gemaakt door deze verzoeken worden geschreven op stabiele opslag (bijv. harde schijf).

Subtree-checking: zet subtree-checking aan. Dit kan in sommige gevallen de veiligheid verbeteren, maar het kan betrouwbaarheid verminderen. Voor meer informatie kunt u de man-pagina exports(5) lezen.

#### Menu-ingangen

Voorlopig heeft de lijst ten minste één entry.

##### Bestand|Schrijf-conf

Sla de huidige configuratie op.

##### NFS-server|Herstarten

De server is gestopt en geherstart met de huidige configuratiebestanden.

##### NFS-server|Herladen

De weergegeven configuratie is herladen met de huidige configuratiebestanden.

### Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV

## diskdrake --dav

Deze tool[39] vindt u in het Mageia-configuratiecentrum, in het "Gedeelde-netwerk"-tabblad, onder het label Gedeelde WebDAV-bronnen configureren.

#### Introductie

WebDAV is een protocol dat het mogelijk maakt een map op een webserver lokaal te koppelen, zodat het zich als een lokale map gedraagt. Voorwaarde is, dat de externe machine een WebDAV server draait. Het configureren van een WebDAV server is niet het doel van deze tool.

#### Een nieuwe ingang maken

Het eerste scherm van de tool laat de reeds geconfigureerde ingangen zien, indien aanwezig, en een "Nieuw" toets. Gebruik die om een nieuwe ingang te creëren. Geef de URL van de server in het nieuwe scherm.

Vervolgens krijgt u een scherm met keuzerondjes waar u bepaalde acties kunt selecteren. Ga, door het betreffende keuzerondje te selecteren en dan op OK te klikken, verder met de actie "Koppelpunt". De Server is reeds geconfigureerd. Indien nodig kunt u deze echter corrigeren.

De inhoud van de externe map zal via dit koppelpunt toegankelijk zijn.

Geef in de volgende stap, na het keuzerondje "Opties" te selecteren, uw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u nog andere opties nodig heeft, klik dan in het Koppel-opties-scherm op "Geavanceerd".

Het keuzerondje Koppelen laat u de externe map onmiddellijk aankoppelen.

Nadat u de configuratie geaccepteerd heeft door op het keuzerondje "Klaar" te klikken, ziet u het beginscherm weer met uw nieuwe koppelpunt erop. Als u "Afsluiten" kiest, wordt u gevraagd of u de aanpassingen in /etc/fstab wilt bewaren. Kies hiervoor als u wilt dat de externe map elke keer dat u uw computer start, beschikbaar is. Kies "Nee" als uw configuratie slechts voor éénmalig gebruik is.

[35] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root diskdrake --smb te typen.

[36] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root draksambashare te typen.

[37] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root diskdrake --nfs te typen.

[38] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root draknfs te typen.

[39] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root diskdrake --dav te typen.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Terug |  | Volgende
| Begin |

- Contents
- Search

- Over de handleiding voor het Mageia-configuratiecentrum
- Softwarebeheer
  - Softwarebeheer (Software installeren en verwijderen)
    - Introductie tot rpmdrake
    - De hoofddelen van het scherm
    - De statuskolom
    - De afhankelijkheden
  - Softwarepakketten-opwaardering
  - Bijwerkfrequentie instellen
  - Media configureren
    - De kolommen
    - De rechterknoppen
    - Het menu
- Bronnen delen
  - FTP configureren
    - Wat is FTP?
    - Een FTP-server instellen met drakwizard proftpd
  - Webserver configureren.
    - Wat is een webserver?
    - Het opzetten van een webserver met drakwizard apache2
- Netwerkdiensten
  - DHCP configureren
    - Wat is DHCP?
    - Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp
    - Wat is er gedaan
  - DNS configureren
  - Proxy configureren
    - Wat is een proxyserver?
    - Een proxyserver instellen met drakwizard squid
    - Wat is er gedaan
  - Tijd configureren
    - Stel een NTP-server in met drakwizard ntp
    - Wat is er gedaan
  - Configuratie van OpenSSH-daemon
    - Wat is SSH?
    - Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd
- Apparatuur
  - Apparatuur configureren
    - Het venster
    - Het menu
  - Audioconfiguratie
  - 3D-bureaubladeffecten
    - Introductie
    - Aan de slag
    - Probleemoplossing
      - Er is geen bureaublad na het inloggen
  - Grafische server instellen
  - Toetsenbordindeling instellen
    - Introductie
    - Toetsenbordindeling
    - Toetsenbordtype
  - Het aanwijsapparaat (muis, touchpad) instellen
  - Een printer installeren en configureren
    - Introductie
    - Automatisch gedectecteerde printer
    - Niet automatisch gedetecteerde printer
    - Het installatieproces afronden
    - Netwerkprinter
    - Afdrukken via netwerk protocollen
    - Apparaateigenschappen
    - Probleem oplossen
    - Bijzonderheden
  - Scanner instellen
    - Installatie
    - Scanner delen
    - Bijzonderheden
    - Bijkomende installatiestappen
  - UPS for energie-observatie instellen
- Netwerk en Internet
  - Netwerkcentrum
    - Introductie
    - De Observatieknop
    - De Configureren-knop
    - De knop voor geavanceerde instellingen
  - Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Introductie
    - Een nieuwe bekabelde verbinding (Ethernet)
    - Een nieuwe Satellietverbinding (DVB)
    - Een nieuwe Kabelmodemverbinding
    - Een nieuwe DSL-verbinding
    - Een nieuwe ISDN-verbinding
    - Een nieuwe Draadloze verbinding (Wi-Fi)
    - Een nieuwe GPRS/Edge/3G-verbinding
    - Een nieuwe Bluetooth-inbelnetwerkverbinding
    - Een nieuwe Analoog-telefoonmodemverbinding (POTS)
    - De configuratie beëindigen
  - Verbinding verwijderen
  - Proxy
  - Internetverbinding delen met andere lokale computers
    - Principes
    - Gateway-wizard
    - Configureer de client.
    - Stop delen van verbinding
  - Netwerkprofielen beheren
    - Introductie
      - Profielen
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile activeren
      - Profielen instellen, profielen wisselen
      - Een systeem gebruiken dat meerdere profielen heeft
    - Aanhangsel: Bestanden die relevant zijn voor Draknetprofile
  - VPN-Verbindingen configureren om de netwerktoegang te beveiligen
    - Introductie
    - Configuratie
  - Hosts-definities
- Systeem
  - Authenticatie
  - Systeemdiensten in- of uitschakelen
  - Lettertypen beheren, toevoegen en verwijderen. Windows®-lettertypen importeren
  - Datum en tijd beheren
  - Taalinstellingen voor uw systeem beheren
    - Invoermethode
  - Uw systeemlogboeken bekijken en doorzoeken
    - Om een zoekopdracht in de logboeken te doen
    - Om een Email-waarschuwing te configureren
  - Terminalvenster openen als beheerder
  - Gebruikers en groepen
  - Windows™-documenten en -instellingen importeren
  - Snapshots
- Gedeeld netwerk
  - Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.
    - Introductie
    - Procedure
  - Deel mappen en schijven met Samba
    - Introductie
    - Voorbereiding
    - Wizard - Losstaande server
    - Wizard - Hoofddomeinbestuurder
    - Geef een map aan om te delen
    - Menu-ingangen
    - Gedeelde printers
    - Samba-gebruikers
  - Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen
    - Introductie
    - Procedure
  - Stations en mappen delen over NFS
    - Vereisten
    - Hoofdvenster
    - Ingang wijzigen
      - NFS-map
      - Host toegang
      - Gebruikers-ID omzetting
      - Geavanceerde opties
    - Menu-ingangen
      - Bestand|Schrijf-conf
      - NFS-server|Herstarten
      - NFS-server|Herladen
  - Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV
    - Introductie
    - Een nieuwe ingang maken
- Lokale schijven
  - Schijfpartities beheren
  - Cd/dvd-brander
    - Koppelpunt
    - Opties
      - user
  - Uw schijfpartities delen
- Beveiliging
  - MSEC: systeembeveiliging en audit
    - Omschrijving
    - Overzichtstabblad
    - Beveiligingsinstellingen-tabblad
      - Basisbeveiliging-tabblad
      - Systeembeveiliging-tabblad
      - Netwerkbeveiliging
      - Periodieke-controles-tabblad
      - Uitzonderingentabblad
      - Toegangsrechten
  - Uw persoonlijke firewall instellen
  - Aanmeldingscontrole voor Mageia-hulpprogramma's configureren
  - Geavanceerde instellingen voor netwerkinterfaces en firewall
  - Ouderlijk toezicht
    - Omschrijving
    - Ouderlijk toezicht instellen
      - Black-/whitelist-tab
      - Blokkeer-programma's-tab
- Opstarten
  - Automatische aanmelding instellen
  - Stel het opstartsysteem in
  - Aanmeldscherm instellen
- Andere Mageia tools
  - Mageia-foutrapportage-tool
  - Verzamel logs en systeeminformatie voor foutrapporten
  - Beschikbare NFS en SMB segmenten tonen
  - Toon informatie van uw PCI, USB en PCMCIA.

Search