. |  | Terug | Volgende

# Netwerkdiensten

Dit scherm en dat voor Bronnen delen zijn alleen zichtbaar als het drakwizard-pakket geïnstalleerd is. U kunt kiezen tussen verschillende tools om verscheidene servers te configureren. Klik op een link hieronder of op de paragraaf “Bronnen delen”voor meer informatie.

Netwerkdiensten

1. de paragraaf “DHCP configureren”

2. de paragraaf “DNS configureren”

3. de paragraaf “Proxy configureren”

4. de paragraaf “Tijd configureren”

5. de paragraaf “Configuratie van OpenSSH-daemon”

### DHCP configureren

## drakwizard dhcp

### Opmerking

Dit hulpprogramma werkt in Mageia 4 niet meer als gevolg van nieuwe naamgeving van de Net interfaces

Dit hulpprogramma[7] kan u helpen bij het opzetten van een DHCP-server. Het is een onderdeel van drakwizard en daarom moet dit geïnstalleerd zijn voordat u er toegang tot het heeft.

#### Wat is DHCP?

Het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een gestandaardiseerd netwerkprotocol dat gebruikt wordt op IP-netwerken die IP-adressen en andere informatie die nodig is voor internetcommunicatie dynamisch configureren. (Via Wikipedia)

#### Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp

Welkom bij de DHCP-server wizard.

1. Introductie

   De eerste pagina is slechts een introductie, klik Volgende.

2. Het selecteren van een verloopstuk

   Kies de netwerkinterface, dat verbonden is met het subnet, en waarvoor DHCP IP-adressen zal toewijzen, klik hierna op Volgende.

3. Selecteer IP-bereik

   Selecteer de beginnende en aflopende IP-adressen van het bereik van IP-adressen die u wilt dat de server aanbiedt, samen met het IP-adres van de gateway machine dat aansluit op een plek buiten het lokale netwerk, dit is hopelijk in de buurt van het internet, klik op Volgende.

4. Samenvatting

   Neem de tijd om deze opties te controleren, en klik vervolgens op Volgende.

5. Hou vol...

   Dit kan hersteld worden. Klik op Vorige een aantal keer en verander dingen.

6. Uren later...

#### Wat is er gedaan

- Het pakket dhcp-server wordt geïnstalleerd als dat nodig is;

- Wordt `/etc/dhcpd.conf` opgeslagen in `/etc/dhcpd.conf.orig;`

- Het creëren van een nieuwe `dhcpd.conf` beginnend vanaf `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` en het toevoegen van de nieuwe parameters:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Ook het Webmin configuratiebestand wordt gewijzigd `/etc/webmin/dhcpd/config`

- `dhcpd` wordt opnieuw opgestart.

### DNS configureren

## drakwizard bind

Deze pagina is nog ongeschreven door gebrek aan middelen. Als u denkt dat u de pagina kunt schrijven, contacteer dan a.u.b. het Documentatieteam. Bij voorbaat dank.

U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakwizard bind te typen.

### Proxy configureren

## drakwizard squid

Dit hulpprogramma[8] kan u helpen bij het opzetten van een proxy-server. Het is een onderdeel van drakwizard en daarom moet dit geïnstalleerd zijn voordat u er toegang tot het heeft.

#### Wat is een proxyserver?

Een proxyserver is een server (een computer systeem of een programma) die fungeert als tussenpersoon voor de verzoeken van clients die op zoek zijn naar bronnen van andere servers. Een client verbindt met de proxyserver, vraagt een aantal diensten aan, zoals een bestand, verbinding, webpagina of andere bronnen die beschikbaar zijn op de uiteenlopende servers. De proxyserver beoordeelt het verzoek als een manier om de complexiteit te beheersen en te vereenvoudigen. (Via Wikipedia)

#### Een proxyserver instellen met drakwizard squid

Welkom bij de proxyserver wizard.

1. Introductie

   De eerste pagina is slechts een introductie, klik Volgende.

2. Het selecteren van de proxy-poort

   Selecteer de proxypoort waardoor browsers zullen verbinden en klik op Volgende.

3. Stel het Geheugen en Schijfruimte in

   Stel de grenzen van het cache geheugen en schijfruimte in, klik hierna op Volgende.

4. Selecteer de Toegangscontrole van het Netwerk

   Stel de zichtbaarheid in op alleen het lokale netwerk of de gehele wereld, klik vervolgens op Volgende.

5. Netwerktoegang Toekennen

   Geef toegang aan lokale netwerken, klik hierna op Volgende.

6. Gebruik een Hoger Niveau Proxy-Server

   Trapsgewijs naar een andere proxy-server? Zo nee, sla de volgende stap over.

7. Hoger niveau proxy URL en poort

   Geef de hostnaam en poort van het hoogste niveau van de proxy en klik vervolgens op Volgende.

8. Samenvatting

   Neem de tijd om deze opties te controleren, en klik vervolgens op Volgende.

9. Start tijdens het opstarten?

   Kies of de proxyserver moet worden gestart tijdens het opstarten van de computer, klik vervolgens op Volgende.

10. Klaar

    U bent klaar! klik Voltooien.

#### Wat is er gedaan

- Installeer het squid-pakket indien nodig;

- Opslaan `/etc/squid/squid.conf` in `/etc/squid/squid.conf.orig;`

- Bezig met creëren van een nieuw `squid.conf` aan de hand van `squid.conf.default` en door nieuwe parameters toe te voegen:

  - `cache_dir`

  - `localnet`

  - cache_mem

  - http_port

  - `niveau` 1, 2 of 3 en `http_access` aan de hand van het niveau

  - `cache_peer`

  - `visible_hostname`

- `squid` wordt opnieuw opgestart.

### Tijd configureren

## drakwizard ntp

Het doel van dit hulpprogramma[9] is om de tijd van de server zo in te stellen dat deze synchroon loopt met een externe server. Het is niet standaard geïnstalleerd en daarnaast moet u ook de drakwizard en drakwizard-base-pakketten installeren.

#### Stel een NTP-server in met drakwizard ntp

1. Na een welkomstscherm (zie hierboven), zal de tweede u vragen om drie keer servers in de drop-down lijsten te kiezen en voorstellen om pool.ntp.org tweemaal te gebruiken omdat deze server altijd wijst naar beschikbare tijd-servers.

2. De volgende schermen maken het mogelijk om een regio en stad te kiezen, hierna wordt een samenvatting weergegeven. Als er iets mis is, kunt u natuurlijk veranderingen aanbrengen door met behulp van de knop Vorige terug te gaan. Als alles goed is, klikt u op de knop Volgende om door te gaan. Het kan een tijdje duren voordat u eindelijk het scherm hieronder te zien krijgt:

3. Klik op de Voltooien knop om het hulpprogramma af te sluiten

#### Wat is er gedaan

Dit hulpprogramma voert de volgende stappen uit:

- Installeer het `ntp`-pakket indien nodig

- Het bestand `/etc/sysconfig/clock` opslaan in `/etc/sysconfig/clock.orig` en `/etc/ntp/step-tickers` in `/etc/ntp/step-tickers.orig`;

- Een nieuw bestand wordt geschreven `/etc/ntp/step-tickers` met de lijst van servers;

- Het bestand `/etc/ntp.conf` wijzigen door de eerste naam van de server toe te voegen;

- Stoppen en starten `crond`, `atd` en`ntpd` diensten;

- De computerklok wordt via UTC-referentie gelijkgesteld aan de huidige systeemtijd.

### Configuratie van OpenSSH-daemon

## drakwizard sshd

Dit hulpprogramma[10] kan u helpen bij het opzetten van een SSH daemon.

#### Wat is SSH?

Secure Shell (SSH) is een cryptografisch netwerkprotocol voor veilige datacommunicatie. Zo kunt u op afstand via de opdrachtregel uw aanmelden en commando's uitvoeren. Ook kunt u andere veilige netwerkdiensten tussen twee computers die met elkaar verbonden zijn via een beveiligd kanaal over een onveilig netwerk, server en client (zoals een SSH-server en SSH clientprogramma) uitvoeren. (Bron: Wikipedia)

#### Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd

Welkom bij de Open SSH wizard.

1. Selecteer Configuratie Opties Types

   Kies Expert voor alle opties of Beginner om de stappen 3-7 over te slaan, klik na uw keuze op Volgende.

2. Algemene Opties

   Hiermee worden de zichtbaarheid en beheerderstoegang opties ingesteld. Poort 22 is de standaard SSH poort.

3. Authenticatiemethodes

   Zorgt voor een verscheidenheid van authenticatiemethodes die gebruikers kunnen gebruiken tijdens het verbinden, klik vervolgens op Volgende.

4. Logboekregistratie

   Kies logboekregistratie-faciliteit en het uitvoerniveau, klik vervolgens op Volgende.

5. Aanmeldopties

   configureer Instellingen per aanmelding, en klik vervolgens op Volgende.

6. Gebruikersaanmeldopties

   Configureer de gebruikerstoegang instellingen, klik hierna Volgende.

7. Compressie en Doorzenden

   Configureer de doorzending en compressie van X11 tijdens de overdracht, klik hierna Volgende.

8. Samenvatting

   Neem de tijd om deze opties te controleren, en klik vervolgens op Volgende.

9. Klaar

   U bent klaar! klik Voltooien.

[7] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakwizard dhcp te typen.

[8] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakwizard squid te typen.

[9] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakwizard ntp te typen.

[10] U kunt deze tool op de commandoregel starten, door als root drakwizard sshd te typen.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Terug |  | Volgende
| Begin |

- Contents
- Search

- Over de handleiding voor het Mageia-configuratiecentrum
- Softwarebeheer
  - Softwarebeheer (Software installeren en verwijderen)
    - Introductie tot rpmdrake
    - De hoofddelen van het scherm
    - De statuskolom
    - De afhankelijkheden
  - Softwarepakketten-opwaardering
  - Bijwerkfrequentie instellen
  - Media configureren
    - De kolommen
    - De rechterknoppen
    - Het menu
- Bronnen delen
  - FTP configureren
    - Wat is FTP?
    - Een FTP-server instellen met drakwizard proftpd
  - Webserver configureren.
    - Wat is een webserver?
    - Het opzetten van een webserver met drakwizard apache2
- Netwerkdiensten
  - DHCP configureren
    - Wat is DHCP?
    - Een DHCP-server instellen met drakwizard dhcp
    - Wat is er gedaan
  - DNS configureren
  - Proxy configureren
    - Wat is een proxyserver?
    - Een proxyserver instellen met drakwizard squid
    - Wat is er gedaan
  - Tijd configureren
    - Stel een NTP-server in met drakwizard ntp
    - Wat is er gedaan
  - Configuratie van OpenSSH-daemon
    - Wat is SSH?
    - Een SSH daemon instellen met drakwizard sshd
- Apparatuur
  - Apparatuur configureren
    - Het venster
    - Het menu
  - Audioconfiguratie
  - 3D-bureaubladeffecten
    - Introductie
    - Aan de slag
    - Probleemoplossing
      - Er is geen bureaublad na het inloggen
  - Grafische server instellen
  - Toetsenbordindeling instellen
    - Introductie
    - Toetsenbordindeling
    - Toetsenbordtype
  - Het aanwijsapparaat (muis, touchpad) instellen
  - Een printer installeren en configureren
    - Introductie
    - Automatisch gedectecteerde printer
    - Niet automatisch gedetecteerde printer
    - Het installatieproces afronden
    - Netwerkprinter
    - Afdrukken via netwerk protocollen
    - Apparaateigenschappen
    - Probleem oplossen
    - Bijzonderheden
  - Scanner instellen
    - Installatie
    - Scanner delen
    - Bijzonderheden
    - Bijkomende installatiestappen
  - UPS for energie-observatie instellen
- Netwerk en Internet
  - Netwerkcentrum
    - Introductie
    - De Observatieknop
    - De Configureren-knop
    - De knop voor geavanceerde instellingen
  - Nieuwe netwerkinterface instellen (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Introductie
    - Een nieuwe bekabelde verbinding (Ethernet)
    - Een nieuwe Satellietverbinding (DVB)
    - Een nieuwe Kabelmodemverbinding
    - Een nieuwe DSL-verbinding
    - Een nieuwe ISDN-verbinding
    - Een nieuwe Draadloze verbinding (Wi-Fi)
    - Een nieuwe GPRS/Edge/3G-verbinding
    - Een nieuwe Bluetooth-inbelnetwerkverbinding
    - Een nieuwe Analoog-telefoonmodemverbinding (POTS)
    - De configuratie beëindigen
  - Verbinding verwijderen
  - Proxy
  - Internetverbinding delen met andere lokale computers
    - Principes
    - Gateway-wizard
    - Configureer de client.
    - Stop delen van verbinding
  - Netwerkprofielen beheren
    - Introductie
      - Profielen
      - Draknetprofile
    - Draknetprofile activeren
      - Profielen instellen, profielen wisselen
      - Een systeem gebruiken dat meerdere profielen heeft
    - Aanhangsel: Bestanden die relevant zijn voor Draknetprofile
  - VPN-Verbindingen configureren om de netwerktoegang te beveiligen
    - Introductie
    - Configuratie
  - Hosts-definities
- Systeem
  - Authenticatie
  - Systeemdiensten in- of uitschakelen
  - Lettertypen beheren, toevoegen en verwijderen. Windows®-lettertypen importeren
  - Datum en tijd beheren
  - Taalinstellingen voor uw systeem beheren
    - Invoermethode
  - Uw systeemlogboeken bekijken en doorzoeken
    - Om een zoekopdracht in de logboeken te doen
    - Om een Email-waarschuwing te configureren
  - Terminalvenster openen als beheerder
  - Gebruikers en groepen
  - Windows™-documenten en -instellingen importeren
  - Snapshots
- Gedeeld netwerk
  - Toegang tot gedeelde Windows (SMB)-stations en -mappen.
    - Introductie
    - Procedure
  - Deel mappen en schijven met Samba
    - Introductie
    - Voorbereiding
    - Wizard - Losstaande server
    - Wizard - Hoofddomeinbestuurder
    - Geef een map aan om te delen
    - Menu-ingangen
    - Gedeelde printers
    - Samba-gebruikers
  - Toegang to gedeelde NFS-stations en -mappen
    - Introductie
    - Procedure
  - Stations en mappen delen over NFS
    - Vereisten
    - Hoofdvenster
    - Ingang wijzigen
      - NFS-map
      - Host toegang
      - Gebruikers-ID omzetting
      - Geavanceerde opties
    - Menu-ingangen
      - Bestand|Schrijf-conf
      - NFS-server|Herstarten
      - NFS-server|Herladen
  - Toegang tot gedeelde stations en mappen over WebDAV
    - Introductie
    - Een nieuwe ingang maken
- Lokale schijven
  - Schijfpartities beheren
  - Cd/dvd-brander
    - Koppelpunt
    - Opties
      - user
  - Uw schijfpartities delen
- Beveiliging
  - MSEC: systeembeveiliging en audit
    - Omschrijving
    - Overzichtstabblad
    - Beveiligingsinstellingen-tabblad
      - Basisbeveiliging-tabblad
      - Systeembeveiliging-tabblad
      - Netwerkbeveiliging
      - Periodieke-controles-tabblad
      - Uitzonderingentabblad
      - Toegangsrechten
  - Uw persoonlijke firewall instellen
  - Aanmeldingscontrole voor Mageia-hulpprogramma's configureren
  - Geavanceerde instellingen voor netwerkinterfaces en firewall
  - Ouderlijk toezicht
    - Omschrijving
    - Ouderlijk toezicht instellen
      - Black-/whitelist-tab
      - Blokkeer-programma's-tab
- Opstarten
  - Automatische aanmelding instellen
  - Stel het opstartsysteem in
  - Aanmeldscherm instellen
- Andere Mageia tools
  - Mageia-foutrapportage-tool
  - Verzamel logs en systeeminformatie voor foutrapporten
  - Beschikbare NFS en SMB segmenten tonen
  - Toon informatie van uw PCI, USB en PCMCIA.

Search