. |  | назад | далі

# Мережеві служби

Це вікно та вікно Спільний доступ можна буде побачити, лише якщо встановлено пакунок drakwizard. За допомогою цих вікон можна вибрати інструмент налаштовування різних серверів. Натисніть на посиланні, наведеному нижче або на посиланні “Спільне користування”, щоб дізнатися більше.

Мережеві служби

1. “Налаштовування DHCP”

2. “Налаштовування DNS”

3. “Налаштовування проксі-сервера”

4. “Налаштовування часу”

5. “Налаштовування фонової служби OpenSSH”

### Налаштовування DHCP

## drakwizard dhcp

### Примітка

Цей інструмент не здатен працювати у Mageia 4, оскільки схему іменування інтерфейсів мережі змінено.

Ця програма[7] може допомогти вам у налаштовуванні сервера DHCP. Цей компонент drakwizard слід встановити до того, як ви зможете ним скористатися.

#### Що таке DHCP?

Протокол динамічного налаштовування вузлів (Dynamic Host Configuration Protocol або DHCP) — це стандартизований протокол роботи у мережі, що використовується у IP-мережах для динамічного визначення IP-адрес та інших даних, які потрібні для обміну даними у інтернеті (з Вікіпедії).

#### Налаштовування сервера DHCP за допомогою drakwizard dhcp

Ласкаво просимо до майстра налаштовування сервера DHCP.

1. Вступ

   Перша сторінка є просто вступом до програми-майстра. Перегляньте її і натисніть кнопку Далі.

2. Вибір адаптора

   Виберіть інтерфейс мережі, з’єднаний з підмережею, у якій відбуватиметься призначення IP-адрес, і натисніть кнопку Далі.

3. Вибір діапазону IP-адрес

   Виберіть початкову і кінцеву IP-адреси діапазону адрес, які має надавати сервер, а також IP-адресу шлюзу, комп’ютера, який з’єднуватиметься із зовнішніми комп’ютерами поза локальною мережею, бажано безпосередньо з комп’ютерами у інтернеті. Натисніть кнопку Далі.

4. Резюме

   Ознайомтеся з резюме щодо зміни параметрів і натисніть кнопку Далі.

5. Чекайте...

   З цією проблемою можна впоратися. Натисніть кнопку Назад декілька разів і внесіть якісь зміни.

6. Згодом...

#### Дії, які виконує інструмент

- встановлення пакунка dhcp-server, якщо його ще не встановлено;

- збереження `/etc/dhcpd.conf` під назвою `/etc/dhcpd.conf.orig`;

- створення нового файла `dhcpd.conf` на основі `/usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default` і додавання до нього нових параметрів:

  - `hname`

  - `dns`

  - net

  - ip

  - `mask`

  - `rng1`

  - `rng2`

  - `dname`

  - `gateway`

  - `tftpserverip`

  - `dhcpd_interface`

- Також буде внесено зміни до файла налаштувань Webmin `/etc/webmin/dhcpd/config`

- Перезапуск `dhcpd`.

### Налаштовування DNS

## drakwizard bind

Цю сторінку ще не написано через брак ресурсів у команди. Якщо ви вважаєте, що можете написати цю довідкову сторінку, будь ласка, зв’яжіться з командою з документування. Наперед вдячні вам за допомогу.

Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakwizard bind від імені адміністратора (root).

### Налаштовування проксі-сервера

## drakwizard squid

Ця програма[8] може допомогти вам у налаштовуванні проксі-сервера. Цей компонент drakwizard слід встановити окремо, перш ніж ви зможете ним скористатися.

#### Що таке проксі-сервер?

З Вікіпедії : «У комп’ютерних мережах проксі-сервером називається сервер (комп’ютерна система або програма), який працює проміжною ланкою для запитів від клієнтів, які виконують пошуки ресурсів на інших серверах. Клієнтська система з’єднується з проксі-сервером, надсилає запит щодо певної служби, зокрема даних файла, з’єднання, сторінки або іншого ресурсу на іншому сервері. Проксі-сервер обробляє запит з метою спрощення та керування складністю запиту.»

#### Налаштовування проксі-сервера за допомогою drakwizard squid

Ласкаво просимо до майстра налаштовування проксі-сервера.

1. Вступ

   Перша сторінка є просто вступом до програми-майстра. Перегляньте її і натисніть кнопку Далі.

2. Вибір порту проксі

   Виберіть порт, з яким встановлюватимуть з’єднання клієнти проксі-сервера, і натисніть кнопку Далі.

3. Використання пам’яті та диска

   Виберіть параметри обмежень на використання пам’яті та кешу на диску і натисніть кнопку Далі.

4. Вибір параметрів керування доступом до мережі

   Визначте, чи діапазон доступу: локальна мережа чи інтернет, — потім натисніть кнопку Далі.

5. Надання доступу до мережі

   Надайте доступ локальним мережам і натисніть кнопку Далі.

6. Чи слід використовувати проксі-сервер вищого рівня?

   Маєте каскадний доступ до інтернету крізь інший проксі-сервер? Якщо ні, пропустіть наступний крок.

7. Адреса і порт проксі-сервера вищого рівня

   Вкажіть назву вузла і порт проксі вищого рівня і натисніть кнопку Далі.

8. Резюме

   Ознайомтеся з резюме щодо зміни параметрів і натисніть кнопку Далі.

9. Чи слід запускати під час завантаження?

   Вкажіть, чи слід запускати проксі-сервер під час завантаження операційної системи, і натисніть кнопку Далі.

10. Завершення

    Ну ось і все! Натисніть кнопку Завершити.

#### Дії, які виконує інструмент

- встановлення пакунка squid, якщо його ще не встановлено;

- збереження `/etc/squid/squid.conf` з назвою `/etc/squid/squid.conf.orig`№

- створення нового файла `squid.conf` на основі `squid.conf.default` і додавання до нього нових параметрів:

  - `cache_dir`

  - `localnet`

  - cache_mem

  - http_port

  - `level` 1, 2 або 3 та `http_access`, відповідно до рівня

  - `cache_peer`

  - `visible_hostname`

- перезапуск `squid`.

### Налаштовування часу

## drakwizard ntp

За допомогою цього засобу[9] ви зможете налаштувати сервер так, щоб час на ньому синхронізувався з зовнішнім сервером. Типово, цей засіб не встановлюється. Щоб отримати доступ до нього, вам слід встановити пакунки drakwizard та drakwizard-base.

#### Налаштовування сервера NTP за допомогою drakwizard ntp

1. Після вітального вікна (див. вище) програма попросить вас вибрати три сервери часу за допомогою спадних списків і двічі запропонує скористатися pool.ntp.org, оскільки цей сервер завжди прив’язується до доступних серверів часу.

2. За допомогою наступних сторінок майстра ви зможете вибрати регіон і місто, після чого вам буде показано резюме налаштувань. Якщо вами буде виявлено помилки у налаштуваннях, ви можете внести зміни, натиснувши кнопку Назад. Якщо усе гаразд, натисніть кнопку Далі, щоб наказати програмі виконати тестування. Якщо все буде гаразд, ви побачите вікно, подібне до наведеного нижче:

3. Натисніть кнопку Завершити, щоб завершити роботу інструмента.

#### Дії, які виконує інструмент

Ця програма виконає такі кроки:

- встановлення пакунка `ntp`, якщо його ще не встановлено;

- збереження файла `/etc/sysconfig/clock` з назвою `/etc/sysconfig/clock.orig` та файла `/etc/ntp/step-tickers` з назвою `/etc/ntp/step-tickers.orig`;

- запис нового файла `/etc/ntp/step-tickers` зі списком серверів;

- внесення змін до файла `/etc/ntp.conf` шляхом додавання назви першого сервера;

- зупинення роботи і повторний запуск служб `crond`, `atd` та `ntpd`;

- встановлення для апаратного годинника поточного часу системи з прив’язкою до UTC.

### Налаштовування фонової служби OpenSSH

## drakwizard sshd

Ця програма[10] може допомогти вам у налаштовуванні сервера SSH.

#### Що таке SSH?

Безпечна оболонка (Secure Shell або SSH) — криптографічний протокол обміну даними у мережі, призначений для захисту обміну даними від стороннього втручання, віддаленого керування системою за допомогою командного рядка, віддаленого виконання команд та керування іншими мережевими службами. За використання цього протоколу два з’єднаних мережею комп’ютери використовують захищений канал обміну даними у незахищеній мережі. Ці комп’ютери називаються сервер та клієнт, на них запущено серверні та клієнтські програми SSH, відповідно (з Вікіпедії).

#### Налаштовування фонової служби SSH за допомогою drakwizard sshd

Ласкаво просимо до майстра налаштовування Open SSH.

1. Виберіть тип параметрів налаштовування

   Виберіть Експерт для отримання доступу до усіх параметрів або Початківець, щоб пропустити кроки 3-7, натисніть кнопку Далі.

2. Загальні параметри

   Визначте видимість служби та параметри адміністративного доступу. Стандартним портом для SSH є порт 22.

3. Методи розпізнавання

   Вкажіть один зі способів розпізнавання під час з’єднання і натисніть кнопку Далі.

4. Журналювання

   Виберіть потрібні вам можливості з ведення журналу та рівень докладності повідомлень і натисніть кнопку Далі.

5. Параметри входу

   Налаштуйте окремі параметри входу для облікових записів і натисніть кнопку Далі.

6. Параметри реєстрації користувача

   Налаштуйте параметри доступу користувачів і натисніть кнопку Далі.

7. Стискання і переспрямовування

   Виберіть параметри переспрямовування графічного сервера та стискання даних під час передавання і натисніть кнопку Далі.

8. Резюме

   Ознайомтеся з резюме щодо зміни параметрів і натисніть кнопку Далі.

9. Завершення

   Ну ось і все! Натисніть кнопку Завершити.

[7] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakwizard dhcp від імені адміністратора (root).

[8] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakwizard squid від імені адміністратора (root).

[9] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakwizard ntp від імені адміністратора (root).

[10] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakwizard sshd від імені адміністратора (root).

© Mageia
CC BY-SA 3.0

назад |  | далі
| Початок |

- Contents
- Search

- Про підручник з Центру керування Mageia
- Керування програмами
  - Керування програмним забезпеченням (Встановлення або вилучення програм)
    - Вступ до rpmdrake
    - Основні частини вікна
    - Стовпчик стану
    - Залежності
  - Поновлення пакунків з програмами
  - Налаштовування частоти оновлення
  - Налаштувати джерело
    - Стовпчики
    - Кнопки на панелі праворуч
    - Меню програми
- Спільне користування
  - Налаштовування FTP
    - Що таке FTP?
    - Налаштовування сервера FTP за допомогою drakwizard proftpd
  - Налаштовування вебсервера
    - Що таке інтернет-сервер?
    - Налаштовування інтернет-сервера за допомогою drakwizard apache2
- Мережеві служби
  - Налаштовування DHCP
    - Що таке DHCP?
    - Налаштовування сервера DHCP за допомогою drakwizard dhcp
    - Дії, які виконує інструмент
  - Налаштовування DNS
  - Налаштовування проксі-сервера
    - Що таке проксі-сервер?
    - Налаштовування проксі-сервера за допомогою drakwizard squid
    - Дії, які виконує інструмент
  - Налаштовування часу
    - Налаштовування сервера NTP за допомогою drakwizard ntp
    - Дії, які виконує інструмент
  - Налаштовування фонової служби OpenSSH
    - Що таке SSH?
    - Налаштовування фонової служби SSH за допомогою drakwizard sshd
- Обладнання
  - Налаштування обладнання
    - Вікно програми
    - Меню програми
  - Налаштовування звуку
  - Ефекти 3D-стільниці
    - Вступ
    - Початкові зауваження
    - Вирішення проблем
      - Після входу до системи не видно стільниці
  - Налаштовування графічного сервера
  - Налаштовування розкладки клавіатури
    - Вступ
    - Розкладка клавіатури
    - Тип клавіатури
  - Налаштовування пристрою введення (миша, сенсорна панель)
  - Встановлення і налаштовування принтера
    - Вступ
    - Принтер було виявлено автоматично
    - Принтер не вдалося виявити автоматично
    - Завершення процедури встановлення
    - Мережний принтер
    - Протоколи друку мережею
    - Властивості пристрою
    - Діагностика проблем
    - Специфічні поради
  - Налаштовування сканера
    - Встановлення
    - Спільне використання сканерів
    - Специфічні поради
    - Додаткові кроки зі встановлення
  - Встановлення UPS для контролю за живленням
- Мережа та інтернет
  - Мережевий центр
    - Вступ
    - Кнопка «Спостерігати»
    - Кнопка «Налаштувати»
    - Кнопка додаткових параметрів
  - Налаштовування нового мережевого інтерфейсу (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Вступ
    - Нове дротове з’єднання (Ethernet)
    - Нове супутникове з’єднання (DVB)
    - Нове кабельне з’єднання за допомогою модема
    - Нове DSL-з’єднання
    - Нове ISDN-з’єднання
    - Нове бездротове з’єднання (WiFi)
    - Нове з’єднання GPRS/Edge/3G
    - Нове з’єднання комутованого доступу до мережі з Bluetooth
    - Нове аналогове телефонне з’єднання за допомогою модема (POTS)
    - Завершення налаштовування
  - Вилучити з'єднання
  - Проксі
  - Спільний доступ до Інтернету з іншими користувачами
    - Принципи
    - Майстер налаштовування шлюзу
    - Налаштовування клієнта
    - Припинення спільного використання мережі
  - Керування різними мережевими профілями
    - Вступ
      - Профілі
      - Draknetprofile
    - Як запустити Draknetprofile
      - Визначення профілів, перемикання профілів
      - Користування системою із декількома профілями
    - Додаток: файли, які стосуються Draknetprofile
  - Налаштування з'єднання VPN для безпеки доступу до мережі
    - Вступ
    - Налаштування
  - Клієнти мережі
- Система
  - Розпізнавання
  - Налаштування служб системи
  - Вилучення та встановлення шрифтів. Імпорт шрифтів Windows™
  - Керування параметрами дати і часу
  - Налаштовування локалізації системи
    - Метод вводу
  - Перегляд системного журналу
    - Пошук у журналах
    - Налаштовування сповіщення електронною поштою
  - Відкриття консолі від імені адміністратора
  - Користувачі і групи
  - Імпортування документів і параметрів Windows(TM)
  - Знімки
- Спільний доступ
  - Налаштування спільного доступу до дисків і тек Windows (SMB)
    - Вступ
    - Процедура
  - Спільне використання каталогів та дисків з використанням Samba
    - Вступ
    - Приготування
    - Майстер — самодостатній сервер
    - Майстер: Основний контролер домену
    - Оголошення каталогу, доступ до якого буде відкрито
    - Пункти меню
    - Спільний доступ до принтерів
    - Користувачі Samba
  - Налаштування спільного доступу до дисків і тек NFS
    - Вступ
    - Процедура
  - Надання спільного доступу до файлів і тек з використанням NFS
    - Передумови
    - Головне вікно
    - Змінити запис
      - Каталог NFS
      - Доступ до вузла
      - Відображення ід. користувача
      - Додаткові параметри
    - Пункти меню
      - Файл|Записати налаштування
      - Сервер NFS|Перезапустити
      - Сервер NFS|Перезавантажити
  - Доступ до дисків і каталогів WebDAV спільного використання
    - Вступ
    - Створення власного пункту
- Локальні диски
  - Керування розділами диска
  - Програма для запису КД/DVD
    - Точка монтування
    - Параметри
      - user
  - Налаштування доступу до розділів жорсткого диска
- Безпека
  - MSEC: Контроль безпеки системи
    - Презентація
    - Вкладка огляду
    - Вкладка «Параметри безпеки»
      - Вкладка «Загальна безпека»
      - Вкладка «Безпека системи»
      - Мережева безпека
      - Вкладка «Періодичні перевірки»
      - Вкладка «Винятки»
      - Права доступу
  - Налаштовування особистого захисного шлюзу
  - Налаштування розпізнавання для інструментів Mageia
  - Додаткові налаштування мережевого інтерфейсу і захисного шлюзу
  - Батьківський контроль
    - Презентація
    - Налаштовування батьківського контролю
      - Вкладка «Чорний»/«Білий» список
      - Вкладка «Заблоковані програми»
- Завантаження
  - Налаштовування автореєстрації
  - Налаштовування способу завантаження системи
  - Налаштування програми для керування сеансами
- Інші інструменти Mageia
  - Засіб звітування про вади у Mageia
  - Збирання даних з журналів та системи для створення звітів щодо вад
  - Показ доступних спільних ресурсів NFS і SMB
  - Показ даних щодо пристроїв PCI, USB та PCMCIA вашої системи

Search