. |  | 前のページ | 次のページ

# Stage 1 (インストール前の段階)

### 起動

ネット インストール メディアのブート時に表示されるようこそ画面は BIOS か UEFI のどちらのシステムでブートするかによって異なります。以下の二つのスクリーンショットをご覧ください:

図1 BIOS のようこそ画面

起動の際には、F2 を押すことで高度なヘルプを参照でき、F1 を押すことでインストーラの画面に戻ることができます。いずれも押されなかった場合、既定の設定で起動処理が続行します。

図2 UEFI のようこそ画面

- 矢印キーを用いて Start Mageia Install を選択し、Enter を押してください。

BIOS と UEFI の両方のシステムで、USB デバイスが検出されたことを示すポップアップ通知が表示されます:

### インストール方法

ここで CDROM/HDD やサーバ (NFS, FTP, HTTP) といったインストール方法を選択できます。

この時点でサード パーティ モジュールの読み込みを行うことができます。

- 適切なインストール方法が強調表示されるまで矢印キーを用いて一覧を上下に動かします。

- Ok が強調表示されるまで Tab キーを押して Enter を押します。

#### サーバ

- ネットワーク インストールの場合、どれを選択するべきか分からないのであれば FTP server を選択してください。

- 企業のネットワークでは、FTP と rsync はブロックされるかもしれません。そのため、この場合は HTTP server がよい選択です。

いずれかのサーバを選択すると、自動的に ネットワーク接続 セクションに進みます。

#### CDROM/HDD

CDROM かハード ディスク (または USB スティック) からのインストールを選択した場合、ストレージ デバイスのスキャンが実行されます:

- はじめに、関連するハード ドライブ (または USB スティック) を選択します。

- 続いて、関連するパーティションを選択します。

- そして ISO のディレクトリまたはファイル名を指定します。

項目の少ないディレクトリを使用するのがより簡単です。これはインストーラがディレクトリやファイルの一覧を示し、その一覧では下の二番目の画像で分かるように上下の矢印キーで項目を選択できるからです。

ISO の場所についての情報が与えられると、CDROM や HDD の場合、自動的に Stage 2 (実際のインストール段階) に進みます。

#### サード パーティのモジュールを読み込む

サード パーティのモジュールを読み込むことを希望する場合、そのモジュールを含むディレクトリの場所を訊かれます:

### ネットワーク接続

#### 接続デバイス

インストール方法の段階でいずれかのサーバ使用することを選択した場合、ネットワーク デバイスの選択を求められます:

#### 接続の種類

ここでネットワーク デバイスが DHCP, Static, ADSL 接続を使用するかどうかを選択する必要があります:

どの選択肢が適しているかが分からない場合、おそらく既定の選択肢 (DHCP) を受け入れるべきでしょう。

#### ホスト / ドメイン名

必要があれば、ここでホストとドメインの名前を指定することができます:

- この意味が分からない場合、このフィールドを空白にして Ok を強調表示して Enter を押して続行します。ネットワーク接続はここで有効化されます。

FTP か HTTP を使用している場合、自動的に ミラー セクションに進みます。

NFS を使用している場合、NFS サーバの名前と Mageia ディストリビューションを含むディレクトリの入力を求められます:

NFS の詳細を入力後、自動的に Stage 2 (実際のインストールの段階) に進みます。

### ミラー

FTP か HTTP を使用している場合、使用するミラーを指定する必要があります。これは手動でも一覧からの選択でも行えます。

#### 手動での指定

利用可能なすべてのミラーの一覧がこちらにあります: http://mirrors.mageia.org/

どのミラーを選択する場合でも、それは公式の Mageia ミラーで使用されるのと同じ "mageia" (または "Mageia") から始まるツリー状の構造を使用しているはずです。これは .../mageia/distrib/<version>/<arch> を意味します。

下の Mageia directory のフィールドの正しいエントリ (公式ミラー使用時) は下のようになります:

`pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586`

別の例 (Mageia 6 x86_64):

`pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64`

他のミラーはパス構造が異なる可能性があり、下に示すスクリーンショットはその具体例となります:

FTP サーバを使用している場合:

HTTP サーバを使用している場合:

この情報が提供されると、自動的に Stage 2 (実際のインストール段階) に進みます。

#### 一覧から選択する

もしインストール中に依存関係についてのエラーがたくさん出る場合、再起動して異なるミラーを試してください。

FTP サーバを選択した後、必要な場合に追加でログイン名とパスワードを追加する画面が表示されます。

この情報が提供されると、自動的に Stage 2 (実際のインストール段階) に進みます。

© Mageia
CC BY-SA 3.0

前のページ |  | 次のページ
| ホーム |

- Contents
- Search

- はじめに
  - ネット インストール メディア
    - 説明
    - 種類
    - 準備
  - インストールの段階
- Stage 1 (インストール前の段階)
  - 起動
  - インストール方法
    - サーバ
    - CDROM/HDD
    - サード パーティのモジュールを読み込む
  - ネットワーク接続
    - 接続デバイス
    - 接続の種類
    - ホスト / ドメイン名
  - ミラー
    - 手動での指定
    - 一覧から選択する
- Stage 2 (インストール段階)
  - 使用する言語を選択する
  - 使用許諾契約とリリース ノート
    - 使用許諾契約の同意
    - リリース ノート
  - SCSI を設定する
  - インストールもしくはアップグレードを行う
  - キーボード
  - パーティションの設定
    - 自動パーティション設定
    - マウント ポイントを選択する
    - ハード ディスクをフォーマットするか確認する
    - DiskDrake によるパーティションのカスタム設定
    - フォーマット
  - ソフトウェア
    - メディアの選択
      - 追加のインストール メディア
      - 利用可能なメディア
    - デスクトップの選択
    - パッケージ グループの選択
    - 最小構成インストール
    - パッケージを個別に選択する
  - ユーザの管理
    - 管理者 (root) のパスワードを設定する:
    - ユーザを入力する
    - ユーザの管理 (上級)
  - グラフィカル設定
    - グラフィックス カードとモニタを設定する
    - X サーバを選択する (グラフィック カードを設定する)
    - モニタを選択する
  - ブートローダ
    - 利用可能なブートローダ
      - Grub2
      - rEFInd
    - ブートローダの設定
      - ブートローダの主な設定
      - ブートローダの設定
    - その他の項目
      - 既存のブートローダを使用する
      - ブートローダなしのインストール
      - ブート メニュー項目を追加もしくは変更する
  - 設定の概要
    - システムのパラメータ
    - ハードウェアのパラメータ
    - ネットワークとインターネットのパラメータ
    - セキュリティ
  - ロケール
    - 国や地域を選択する
      - 入力メソッド
  - サービスを設定する
  - マウスを選択する
  - サウンドの設定
    - 上級
  - セキュリティ レベル
  - ファイアウォール
  - 更新
  - おめでとうございます
  - Mageia をアンインストールする

Search