. |  | Претходни | Следећи

# Изаберите и користите ISO фајлове

### Увод

Mageia се дистрибуира преко ISO одраза. Ова страница ће вам помоћи да изаберете који одраз највише одговара вашим потребама.

Постоје три врсте инсталационих медија:

- Класични инсталер: Покретање са овим медијом вам омогућава максималну флексибилност при избору шта инсталирате, и за подешавање вашег система. Нарочито, имате избор које десктоп окружење желите да инсталирате.

- LIVE медиј: Ова опција вам омогућава да пробате Mageia без стварне инсталације и без прављења било каквих измена на вашем рачунару. Међутим, Live медиј такође поседује Инсталер, који се може покренути при подизању медија, или након подизања оперативног система са Live медија.

  ### Примедба

  Live Инсталер је једноставнији у односу на Класични инсталер - али имате мање опција за подешавања.

  ### Важно

  Live ISO фајлови се могу једино користити за креирање „чистих“ инсталација, и не могу се користити за ажурирање већ инсталираних Mageia издања.

- Мрежна инсталација: Ови минимални ISO фајлови садрже не више од онога што је потребно за покретање DrakX инсталера и проналажење `DrakX-инсталер-корак2` и других пакета који су потребни та наставак и завршетак инсталације. Ови пакети могу бити на хард диску рачунара, на локалном уређају или на локалној мрежи или Интенету.

  Ови медији су веома лагани (мањи од 100 MB) и практични су уколико је проток превише мали за преузимање комплетног DVD-а или уколико имате рачунар без DVD читача или уколико не можете да покренете подизање система са USB-а.

Више детаља је приказано у следећим секцијама.

### Медиј

#### Дефиниција

Овде, медиј (множина: медији) представља ISO одраз који вам омогућава да инсталирате и/или ажурирате Mageia и, по екстензији, било који физички медиј (DVD, USB, ...) на који је ISO фајл копиран.

Mageia ISO фајлове можете пронаћи овде.

#### Медиј за Класичну инсталацију

##### Опште могућности

- Ови ISO фајлви користе Класични инсталер под именом DrakX

- Они се користе за извођење чисте инсталације или ажурирања претходно инсталиране верзије Mageia

- Различити медији за 32 и 64-битне архитектуре

- Неки алати су доступни у Инсталеру „Добродошли“ екран: Спашавање система, Тестирање меморије, и Алат за Детекцију хардвера

- Сваки DVD садржи много различитих десктоп окружења и језика

- Имаћете могућност избора током инстлације да додате не-слободан софтвер

#### Live медиј

##### Опште могућности

- Може бити коришћен за пробу Mageia оперативног система без инсталације

- Live медиј такође поседује Инсталер.

- Сваки ISO садржи само једно графичко окружење (Plasma, GNOME или Xfce)

- Различити медији за 32 и 64-битне архитектуре

- Они садрже не-слободан софтвер

##### Live DVD Plasma

- Само Плазма десктоп окружење

- Сви доступни језици су присутни

- само 64-битна архитектура

##### Live DVD GNOME

- само GNOME десктоп окружење

- Сви доступни језици су присутни

- само 64-битна архитектура

##### Live DVD Xfce

- Само XFce десктоп окружење

- Сви доступни језици су присутни

- 32 или 64-битна архитектура

#### Медиј за мрежну инсталацију

##### Опште могућности

- Различити медији за 32 и 64-битне архитектуре

- Први кораци су само на Енглеском језику

##### netinstall.iso

- Садржи само слободан софтвер, за оне који више воле да не користе не-слободан софтвер

##### netinstall-nonfree.iso

- Садржи не-слободан софтвер (углавном драјвере, кодеке...) за оне којима је потребан

### Преузимање и Провера Медија

#### Преузимање

Када једном изаберете ваш ISO фајл, можете га преузети коришћењем http-а или BitTorrent-а. У оба случаја, доступне су вам неке имформације, попут тога који се мирор користи као и опција за прелазак на алтернативни уколико је проток сувише мали.

Уколико је изабран http такође ћете видети и неке информације везане за суме за проверу.

`md5sum`, `sha512sum` и `sha3-512sum` (насигурније) су алати за проверу интегритета ISO фајлова. Копирајте једну од сума за проверу (низ алфанумеричких карактера) да би га користили у следећој секцији.

У међувремену ће се отворити прозор за преузимање стварног ISO фајла:

Кликните на Сачувај фајл, а затим кликните У реду.

#### Провера интегритета преузетих медија

Суме за проверу, како је раније наведено, су дигитални отисци крерирани од стране алгоритма из фајла који треба да се преузме. Можете поредити суме за проверу ваших преузетих ISO фајлова у односу на оргиналне изворне ISO фајлове. Уколико се суме за проверу не поклапају, то значи да стварни подаци у ISO фајловима се такође не поклапају, а уколико је то случај, онда би требали да их поново преузмете или поправите помоћу BitTorrent-а.

Да би креирали суму за проверу за ваше преузете ISO фајлове, отворите конзолу (нема потребе за рестартовањем), и:

- Да би користили md5sum, укуцајте: md5sum path/to/the/image/file.iso

- Да би користили sha512sum, укуцајте: sha512sum path/to/the/image/file.iso

- Да би користили sha3-512sum, укуцајте: sha3-512sum path/to/the/image/file.iso

Пример:

а затим упоредите резутат (можда ћете морати да мало сачекате) са ISO сумом за проверу коју је обезбедила Mageia.

### Нарежи или пребаци ISO

Проверени ISO сада може бити нарезан на CD/DVD или „пребачен“ на USB меморију. Ово није стандардна опреција копирања, јер ће бити креиран медиј за покретање система.

#### Нарезивање ISO-а на CD/DVD

Без обзира који софтвер користите, осигурајте да користи опција за нарезивање одраза. Нарезивање података или фајлова НИЈЕ исправно. Погледајте Mageia вики за више информација.

#### Пребаците ISO на USB меморију

Сви ISO фајлови су хибридни, што значи да их можете пребацити на USB и користити одатле за подизање и инсталацију система.

### Упозорење

Пребацивење одраза на флеш уређај уништава било који претходни фајл систем на уређају и сви постојећи подаци ће бити изгубљени.

### Примедба

Такође, једина партиција на флеш уређају ће онда бити Mageia ISO партиција.

Па тако, ако је ISO величине око 4GB уписан на 8GB USB меморију, она ће се приказивати са само 4GB. Ово је због тога што преосталих 4GB више није форматирано - самим тим и доступно за коришење. Да би повратили оргинални капацитет, морате реформатирати и препартиционисати USB меморију.

##### Коришћење графичког алата у Mageia

Можете користити графички алат попут IsoDumper-а

##### Коришћење графичког алата са Windows-ом

Могли би да покушате:

- Rufus са коришћењем опције "ISO image"

- Win32 Disk Imager

##### Коришћење Командне линије у ГНУ/Линукс систему

### Упозорење

Потенцијално је *опасно* ово ручно радити. Ризикујете да препишете потенцијално важне постојеће податке уколико поставите погрешан циљни уређај.

1. Отворите конзолу

2. Постаните root (Администратор) корисник са командом su - (не заборавите - )

3. Прикључите свој USB - али га немојте монтирати (ово значи да не отварате ниједну апликацији или фајл менаџер који би могао да му приступи или да га очита)

4. Унесите команду fdisk -l

5. Пронађите име уређаја за своју USB меморију (по њеној величини), на пример `/dev/sdb` је на снимку екрана горе, 8GB USB меморија.

   Као другу могућност, можете пронаћи име уређаја са командом dmesg. При крају следећег примера, можете видети да име уређаја почиње са `sd`, и у овом случају, `sdd` је стварни уређај. Такође можете видети да је његова величина 2GB:

       [72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
       [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
       [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
       [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
       [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
       [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
       [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
       [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
       [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
       [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
       [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 2GB    1100 PQ: 0 ANSI: 4
       [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB)
       [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
       [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
       [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
       [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
       [72595.967251]  sdd: sdd1
       [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

6. Унесите команду: dd if=path/to/the/ISO/file of=/dev/sd`X` bs=1M

   Где је `X`=име вашег уређаја нпр: `/dev/sdd`

   Пример:`dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M`

   ### Савет

   Могло би бити од помоћи да се зна да if представља улазнифајл а of представља излазни фајл

7. Унеси команду: sync

8. Ово је крај процеса, и сада можете искључити свој USB.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Претходни |  | Следећи
| Почетак |

- Contents
- Search

- Изаберите и користите ISO фајлове
  - Увод
  - Медиј
    - Дефиниција
    - Медиј за Класичну инсталацију
      - Опште могућности
    - Live медиј
      - Опште могућности
      - Live DVD Plasma
      - Live DVD GNOME
      - Live DVD Xfce
    - Медиј за мрежну инсталацију
      - Опште могућности
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - Преузимање и Провера Медија
    - Преузимање
    - Провера интегритета преузетих медија
  - Нарежи или пребаци ISO
    - Нарезивање ISO-а на CD/DVD
    - Пребаците ISO на USB меморију
      - Коришћење графичког алата у Mageia
      - Коришћење графичког алата са Windows-ом
      - Коришћење Командне линије у ГНУ/Линукс систему
- Покрени Mageia као Live систем
  - Покретање медија
  - У BIOS/CSM/Legacy моду
  - У UEFI моду
- Изаберите који језик желите да кориситите
- Лиценца и Напомене о Издању
  - Уговор о Лиценци
  - Напомене о Издању
- Подешавање Временске Зоне
- Подешавање сата
- Изаберите тастатуру
- Тестирање Mageia као live система
  - Live мод
    - Тестирање хардвера
    - Покрени инсталацију
- Партиционисање
  - Предложено Партиционисање
  - Изаберите тачке монтирања
  - Потврдите форматирање тврдог диска
  - Партиционисање Диска по избору са DiskDrake-ом
  - Форматирање
- Задржите или обришите некоришћени материјал
- Стартер
  - Доступни Стартери
    - Grub2
    - rEFInd
  - Подешавање Стартера
    - Главне опције стартера
    - Подешавање Стартера
  - Остале опције
    - Користи постојећи стартер
    - Инсталирај без Стартера
    - Додај или измени унос у Стартном менију
- Надоградње
- Рестарт
- Управљање Корисницима
  - Постави Администраторову (root) Лозинку:
  - Унесите корисника
- Екран за пријаву
- Деинсталирам Mageia

Search