. |  | Forrige | Neste

# Grafisk konfigurasjon

### Konfigurasjon av Grafikkort og Skjerm

Uansett hvilket grafisk miljø (også kjent som skrivebordsmiljø) du valgte for installasjonen av Mageia , er de alle basert på et grafisk brukergrensesystem som heter `X Window System` , eller bare “ X ”. For at KDE Plasma, GNOME , LXDE eller et annet grafisk miljø skal fungere godt, er følgende “X ” innstillingene må være korrekte. Velg de riktige innstillingene, hvis ingen vises, eller hvis du tror at detaljene er feil.

Velg de aktuelle innstillingene manuelt, dersom du tror at detaljene er feil, eller hvis ingen vises.

- Grafikkort

  Hvis du trenger, kan du velge et bestemt kort fra denne utvidbare listen. Se Velg en X-server (Konfigurer grafikk kortet ditt).

- Skjerm

  Du kan velge Plug'n Play, hvis det er aktuelt, eller velg skjermen fra leverandøren eller den generisk listen. Velg Tilpasset hvis du foretrekker å angi horisontal og vertikal oppdateringshastighet på skjermen manuelt. SeVelg en monitor.

- Oppløsning

  Oppløsningen og fargedybden på skjermen din kan stilles inn her.

- Test

  Testknappen vises ikke alltid under installasjonen. Hvis alternativet er der, og du tester innstillingene dine, bør du bli spurt om innstillingene dine er riktige. Hvis du svarer Ja, vil innstillingene beholdes. Hvis du ikke ser noenting, kommer du tilbake til konfigurasjonsskjermen og kan omkonfigurere alt til testresultatet er tilfredsstillende. Hvis testalternativet ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at innstillingene er på den sikre siden.

- Alternativer

  Her kan du velge å aktivere eller deaktivere ulike alternativer.

### Advarsel

Det er fare for å skade en skjerm hvis du velger oppdateringsfrekvenser som ligger utenfor frekvensområdet for denne skjermen. Dette gjelder for eldre CRT-skjermer: Moderne skjermer avviser en ikke-støttet frekvens og går normalt inn i ventemodus.

### Velg en X-server (Konfigurer grafikk kortet ditt)

DrakX har en meget omfattende database med skjermkort og vil vanligvis identifisere videoenheten riktig.

Hvis installatsjonen ikke har registrert ditt grafikkort på riktig måte, og du vet hvilket du har, kan du velge det fra treet ved å:

- Produsent

- så kort merket

- så kort modellen

Hvis du ikke finner kortet ditt i leverandørlistene (fordi det ikke er i databasen eller det er et eldre kort), kan du finne en passende driver i kategorien Xorg , som gir mer enn 40 generiske og åpen kildekode-kortdrivere. Hvis du fremdeles ikke kan finne en bestemt driver for kortet ditt, er det muligheten til å bruke vesa -driveren som gir grunnleggende funksjoner.

### Obs

Vær oppmerksom på at hvis du velger en inkompatibel driver, kan du kanskje bare få tilgang til kommandolinjegrensesnittet.

Enkelte skjermkortprodusenter tilbyr proprietære drivere for Linux, som bare er tilgjengelige i Nonfree Nonfree-pakkebrønnen må eksplisitt aktiveres for å få tilgang til dem. Hvis du ikke aktiverte det tidligere, bør du gjøre dette etter første omstart.

### Velg en monitor

DrakX har en meget omfattende database med skjermer og vil som regel identifisere dine korrekt.

### Advarsel

Å velge en skjerm med forskjellige egenskaper kan skade skjermen eller videomaskinvaren. Ikke prøv noe uten at du vet hva du gjør. Hvis du er i tvil, bør du konsultere skjermdokumentasjonen.

Egedefinert

  Dette alternativet lar deg sette to kritiske parametere, den vertikale oppdateringshastigheten og den horisontale synkroniseringshastigheten. Vertikal oppdatering bestemmer hvor ofte skjermen oppdateres, og horisontal synkronisering er frekvensen der skannelinjer vises.

  Det er VELDIG VIKTIG at du ikke angir en skjermtype med synkroniseringsområde som er utenfor skjermens egenskaper: Det kan skade skjermen. Hvis du er i tvil, velg en konservativ innstilling og konsulter skjermdokumentasjonen.

Plug'n Play

  Dette er standardalternativet og prøver å finne skjermtype fra skjermdatabasen.

Produsent

  Hvis installasjonsprogrammet ikke har oppdaget skjermen din korrekt, og du vet hvilken skjerm du har, kan du velge den fra alternativene ved å velge:

- Produsent

- Skjermmodell

Generisk

  Hvis du velger denne gruppen, vil det vises omtrent 30 skjermkonfigurasjoner som 1024x768 @ 60Hz og inkluderer flatskjerm som brukes på bærbare datamaskiner. Dette er ofte en god monitorvalggruppe hvis du trenger å bruke VESA-kortdriveren når videomaskinvaren ikke kan bestemmes automatisk. Nok en gang kan det være lurt å være konservativ med valgene dine.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Forrige |  | Neste
| Hjem |

- Contents
- Search

- Velg og bruk ISOer
  - Introduksjon
  - Media
    - Definisjon
    - Klassisk installasjonsmedia
      - Felles egenskaper
    - Live media
      - Felles egenskaper
      - Live DVD Plasma
      - Live DVD GNOME
      - Live DVD Xfce
    - Nettverksinstallasjons media
      - Felles egenskaper
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - Laster ned og kontrollerer media.
    - Laster ned
    - Kontrollerer integriteten til det nedlastede mediet
  - Brenn eller dump ISOen
    - Brenner ISO-filen til en CD/DVD
    - Dumper ISOen til en USB disk
      - Bruker et grafisk verktøy inne i Mageia
      - Bruker et grafisk verktøy i Windows
      - Å bruke kommandolinje i et GNU/Linux system
- DrakX er Mageia installereren
  - Installasjonsfasene
  - Installasjons velkomstskjermen
    - Eldre (BIOS) Systemer
    - UEFI Systemer
  - Installasjonsproblem og mulige løsninger
    - Ikke Grafisk grensesnitt
    - Installasjonen fryser
    - RAM problem
    - Dynamiske partisjoner
- Velg språk
- Lisens og utgivelsesmerknader
  - Lisensavtale
  - Utgivelsesmerknader
- Set opp SCSI
- Installer eller Oppgrader
- Sett opp tidssonen din
- Innstillinger for dato, klokke og tidssone
- Tastatur
- Partisjonering
  - Foreslått partisjonering
  - Velg monteringspunktene
  - Bekreft hvilken hard disk som skal formateres.
  - Egendefinert Diskpartisjonering med DiskDrake
  - Formater
- Progamvare
  - Medievalg
    - Ekstra Installasjonsmedier
    - Tilgjengelige media
  - Skrivebordsvalg
  - Valg pakkegruppe
  - Minimal Installasjon
  - Individuelt pakkevalg
- Brukerhåndtering
  - Angi Adminstrasjons (root) Passord:
  - Angi en bruker
  - Brukerhåndtering (avansert)
- Grafisk konfigurasjon
  - Konfigurasjon av Grafikkort og Skjerm
  - Velg en X-server (Konfigurer grafikk kortet ditt)
  - Velg en monitor
- Oppstartslaster
  - Tilgjengelige oppstartlastere
    - Grub2
    - rEFInd
  - Oppsett av Oppstartslaster
    - Hovedvalg for oppstartslaster
    - Oppsett av oppstartslaster
  - Andre valg
    - Bruker en eksisterende oppstartslaster
    - Innstaller uten en oppstartslaster
    - Legg til eller endre et oppstartsmenypunkt
- Oppsummering av konfigurasjonen
  - Systemparametere
  - Maskinvare-parametre
  - Nettverk og internettparametre
  - Sikkerhet
- Velg Land/Region
  - Innput metode
- Konfigurer tjenestene dine
- Velg mus
- Sett opp lyd
  - Avansert
- Sikkerhetsnivå
- Brannmur
- Oppdateringer
- Gratulerer
- Avinstaller Mageia

Search