. |  | Anterior | Próxima

# Configuração gráfica

### Configuração da placa gráfica e do monitor

Independentemente do ambiente gráfico (também conhecido como ambiente de desktop) que escolheu para esta instalação do Mageia, todos serão baseados em um sistema de interface gráfica chamado `X Window System`, ou simplesmente “X”. Portanto, para que o KDE Plasma, GNOME, LXDE ou qualquer outro ambiente gráfico funcione bem, as seguintes configurações do X precisam estar corretas.

Escolha as configurações apropriadas manualmente se achar que os detalhes estão incorretos ou se nenhuma configuração for exibida.

- Placa gráfica

  Se necessário, você pode selecionar uma placa específica desta lista expansível. Consulte Escolher um servidor X (configurar sua placa gráfica).

- Monitor

  Você pode escolher Plug 'n Play, se aplicável, ou escolher seu monitor a partir das listas Fabricante ou Genérico. Escolha Personalizado se preferir configurar manualmente as taxas de atualização horizontal e vertical do seu monitor. Consulte Escolhendo seu monitor.

- Resolução

  A resolução e a profundidade de cor do seu monitor podem ser configuradas aqui.

- Testar

  O botão de teste nem sempre estará disponível durante a instalação. Se a opção estiver presente e você realizar o teste das configurações, será solicitado que confirme se as configurações estão corretas. Se responder Sim, as configurações serão salvas. Se não houver imagem, você retornará à tela de configurações e poderá ajustar tudo até que o teste seja satisfatório. Se a opção de teste não estiver disponível, certifique-se de que suas configurações estejam seguras.

- Opções

  Aqui você pode escolher habilitar ou desabilitar várias opções.

### Atenção

Há um risco de danificar um monitor se escolher taxas de atualização que estejam fora da faixa de frequência do monitor. Isso se aplica a monitores CRT mais antigos: monitores modernos rejeitarão uma frequência não suportada e normalmente entrarão em modo de espera.

### Escolher um servidor X (configurar sua placa gráfica)

O DrakX possui um banco de dados muito abrangente de placas de vídeo e, geralmente, identifica corretamente seu dispositivo gráfico.

Se o instalador não detectou corretamente sua placa gráfica e você sabe qual possui, pode selecioná-la na árvore:

- Fabricante

- em seguida, a marca de sua placa

- e o modelo da placa

Se não encontrar sua placa nas listas de fabricantes (porque ainda não está no banco de dados ou é uma placa mais antiga), poderá encontrar um driver adequado na categoria Xorg, que oferece mais de 40 drivers genéricos e de código aberto para placas de vídeo. Se ainda assim não encontrar um driver específico para sua placa, há a opção de usar o driver VESA, que fornece capacidades básicas.

### Cuidado

Esteja ciente de que, se selecionar um driver incompatível, poderá ter acesso apenas à interface de linha de comando

Alguns fabricantes de placas de vídeo fornecem drivers proprietários para Linux, que podem estar disponíveis apenas no repositório Nonfree e, em alguns casos, apenas nos sites dos próprios fabricantes. O repositório Nonfree precisa estar explicitamente habilitado para acessá-los. Se não o habilitou anteriormente, deve fazer isso após sua primeira reinicialização.

### Escolhendo seu monitor

O DrakX possui um banco de dados muito abrangente de monitores e geralmente identificará o seu corretamente.

### Atenção

Selecionar um monitor com características diferentes pode danificar seu monitor ou hardware de vídeo. Não tente fazer isso sem saber o que está fazendo. Se tiver dúvidas, consulte a documentação do seu monitor.

Personalizado

  Esta opção permite configurar dois parâmetros críticos: a taxa de atualização vertical e a taxa de sincronização horizontal. A taxa de atualização vertical determina com que frequência a tela é atualizada, enquanto a sincronização horizontal é a taxa na qual as linhas de varredura são exibidas.

  É MUITO IMPORTANTE que não especifique um tipo de monitor com uma faixa de sincronização que ultrapasse as capacidades do seu monitor: isso pode danificá-lo. Em caso de dúvida, escolha uma configuração conservadora e consulte a documentação do seu monitor.

Plug'n Play

  Esta é a opção padrão e tenta automaticamente determinar o tipo de monitor a partir do banco de dados de monitores.

Fabricante

  Se o instalador não detectar corretamente seu monitor e você sabe qual é, você escolhê-lo nas opções selecionando:

- Fabricante

- Modelo do monitor

Genérico

  Selecionar este grupo exibirá aproximadamente 30 configurações de exibição, como 1024x768 @ 60Hz e inclui monitores de painel plano usados em laptops. Este grupo é frequentemente uma boa escolha se precisar usar o driver de placa VESA, quando seu hardware de vídeo não puder ser determinado automaticamente. Mais uma vez, pode ser prudente ser conservador em suas seleções.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Anterior |  | Próxima
| Principal |

- Contents
- Search

- Selecionar e usar ISOs
  - Introdução
  - Mídias
    - Definição
    - Mídias de instalação clássica
      - Recursos comuns
    - Mídias Live
      - Recursos comuns
      - DVD Live Plasma
      - DVD Live GNOME
      - DVD Live Xfce
    - Mídias de instalação via rede
      - Recursos comuns
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - Baixando e verificando as mídias
    - Baixando
    - Verificando a integridade das mídias baixadas
  - Grave ou descarte a ISO
    - Gravando a ISO em um CD/DVD
    - Gravar a ISO em um pen drive
      - Usando uma ferramenta gráfica pelo Mageia
      - Usando uma ferramenta gráfica pelo Windows
      - Usando a linha de comando em um sistema GNU/Linux
- DrakX, o instalador do Mageia
  - As etapas da instalação
  - Tela de boas-vindas da instalação
    - Sistemas Legacy (BIOS)
    - Sistemas UEFI
  - Problemas de instalação e possíveis soluções
    - Sem interface gráfica
    - A instalação congela
    - Problema de RAM
    - Partições dinâmicas
- Escolha um idioma para usar
- Licença e notas de lançamento
  - Contrato de licença
  - Notas de lançamento
- Configurar SCSI
- Instalar ou atualizar
- Configure seu fuso horário
- Date, Clock and Time Zone Settings
- Teclado
- Particionamento
  - Particionamento sugerido
  - Escolha os pontos de montagem
  - Confirme o disco rígido a ser formatado
  - Particionamento personalizado de disco com DiskDrake
  - Formatação
- Software
  - Seleção de mídia
    - Mídia de instalação adicional
    - Mídias disponíveis
  - Seleção de Desktop
  - Seleção de grupos de pacotes
  - Instalação mínima
  - Escolha de pacotes individuais
- Gerenciamento de usuário
  - Definir a senha do administrador (root):
  - Insira um usuário
  - Gerenciamento de usuário (avançado)
- Configuração gráfica
  - Configuração da placa gráfica e do monitor
  - Escolher um servidor X (configurar sua placa gráfica)
  - Escolhendo seu monitor
- Carregador de inicialização
  - Carregadores de inicialização disponíveis
    - Grub2
    - rEFInd
  - Configuração do carregador de inicialização
    - Opções principais do carregador de inicialização
    - Configuração do carregador de inicialização
  - Outras opções
    - Usando um carregador de inicialização existente
    - Instalando sem um carregador de inicialização
    - Adicionar ou modificar uma entrada do menu de inicialização
- Resumo da configuração
  - Parâmetros do sistema
  - Parâmetros de hardware
  - Parâmetros de rede e internet
  - Segurança
- Selecione seu país / região
  - Método de entrada
- Configure seus serviços
- Selecionar o mouse
- Configuração do som
  - Avançado
- Nível de segurança
- Firewall
- Atualizações
- Parabéns
- Desinstalando o Mageia

Search