. |  | Anterior | Próxima

# Particionamento

### Particionamento sugerido

Nesta tela, você pode ver o conteúdo de seu(s) disco(s) rígido(s), juntamente com as propostas de particionamento do DrakX para onde instalar o Mageia.

As opções reais disponíveis entre as mostradas abaixo variam de acordo com o layout e o conteúdo de seu(s) disco(s) rígido(s) específico(s).

Opções principais

- Usar partições existentes

  Se essa opção estiver disponível, significa que as partições compatíveis com Linux foram encontradas e poderão ser usadas para a instalação.

- Usar espaço livre

  Se tiver espaço não usado em seu disco rígido, então esta opção o utilizará para a nova instalação do Mageia.

- Usar espaço livre em uma partição do Windows

  Se tiver espaço não usado em uma partição do Windows existente, o instalador pode se oferecer para usá-lo. Isso pode ser uma maneira útil de liberar espaço para sua nova instalação do Mageia, mas veja o aviso abaixo.

  Com esta opção, o instalador exibe a partição restante do Windows em azul claro e a partição proposta para o Mageia em azul escuro, com seus tamanhos pretendidos logo abaixo. Você tem a opção de modificar esses tamanhos clicando e arrastando o espaço entre as duas partições. Veja a seguinte captura de tela:

  ### Atenção

  Isso envolve a redução do tamanho da partição do Windows e, portanto, é uma operação arriscada. Certifique-se de ter feito backup de todos os arquivos importantes antes de prosseguir.

  ### Importante

  A partição deve estar "limpa", o que significa que o Windows deve ter sido fechado corretamente da última vez que foi usado. Ela também deve ter sido desfragmentada, embora isso não seja uma garantia de que todos os arquivos na partição tenham sido movidos para fora da área que está prestes a ser usada para o Mageia.

- Apagar e usar o disco inteiro

  Esta opção alocará toda a unidade para o Mageia

  ### Atenção

  Isto apagará TODOS os dados no disco rígido selecionado. Tome cuidado! Se pretende usar parte do disco para outra coisa, ou se já tem dados no disco que não está preparado para perder, então não use esta opção.

- Particionamento personalizado de disco

  Isso oferece controle total sobre o posicionamento da instalação em seu(s) disco(s) rígido(s).

Se não estiver usando a opção Particionamento personalizado de disco, o instalador alocará o espaço disponível de acordo com as seguintes regras:

- Se o espaço total disponível for menor que 50 GB, será criada apenas uma partição. Esta será a partição `/` (raiz).

- Se o espaço total disponível for maior que 50 GB, então três partições serão criadas

  - 6/19 do espaço total disponível é alocado para `/` com um máximo de 50 GB

  - 1/19 é alocado para a partição `swap` com um máximo de 4 GB

  - o restante (pelo menos 12/19) é alocado para a partição `/home`

Isso significa que, com 160 GB ou mais de espaço disponível, o instalador criará três partições:

- 50 GB para `/`

- 4 GB para `swap`

- e o restante para `/home`

### Nota

Se estiver usando um sistema UEFI, a ESP (partição do sistema EFI) será automaticamente detectada - ou criada se ainda não existir - e montada em `/boot/EFI`. A opção Particionamento personalizado de disco é a única que permite verificar se isso foi feito corretamente.

Se estiver usando um sistema Legacy (também conhecido como BIOS) com um disco particionado com GPT, é necessário criar uma partição de inicialização BIOS se ela ainda não existir. Ela deve ter cerca de 1 MiB e não deve ter ponto de montagem. Pode ser criada com o instalador, na seção Particionamento personalizado de disco , como qualquer outra partição. Certifique-se de selecionar a “partição de inicialização BIOS” como tipo de sistema de arquivos.

Consulte DiskDrake para obter informações sobre como prosseguir.

### Importante

Alguns discos mais novos estão utilizando setores lógicos de 4096 bytes, em vez do padrão anterior de 512. Devido à falta de hardware disponível, a ferramenta de particionamento usada no instalador não foi testada com este tipo de disco.

Alguns dispositivos SSD agora usam um tamanho de bloco de exclusão superior a 1 MB. Se tiver um dispositivo desses, sugerimos que particione o disco com antecedência, utilizando uma ferramenta de particionamento alternativa, como o gparted, e use as seguintes configurações:

- Alinhar para = MiB

- Espaço livre anterior (MiB) = 2

Também certifique-se de que todas as partições sejam criadas usando um número par de megabytes.

### Escolha os pontos de montagem

Aqui você vê as partições do Linux que foram encontradas em seu computador. Se não concordar com as sugestões do DrakX, você mesmo pode alterar os pontos de montagem.

- À esquerda dos menus suspensos, está uma lista de partições disponíveis. Por exemplo: `sda` é um disco rígido - e `5` é o número da partição, seguido pela (capacidade, ponto de montagem, tipo de sistema de arquivos) da partição.

- Se tiver várias partições, você pode escolher diferentes pontos de montagem no menu suspenso, como `/`, `/home` e `/var`. Também pode criar seus próprios pontos de montagem, como `/video` para uma partição onde deseja armazenar seus filmes, ou talvez `/dados` para todos os seus arquivos de dados.

- Caso não precise de alguma partição, você pode deixar o campo do ponto de montagem em branco.

### Atenção

Se fizer quaisquer alterações aqui, certifique-se de que ainda tenha uma partição `/` (raiz).

### Dica

Se não tiver certeza sobre o que escolher, clique em Anterior para voltar, e em seguida, marque a opção Particionamento de disco personalizado , onde você pode clicar em uma partição para ver seu tipo e tamanho.

Se tiver certeza de que os pontos de montagem estão corretos, clique em Próximo, e escolha se deseja formatar apenas a partição sugerida pelo DrakX, ou mais.

### Confirme o disco rígido a ser formatado

- Clique em Anterior se estiver em dúvida sobre sua escolha.

- Clique em Próximo, para prosseguir se tiver certeza de que não há problema em apagar todas as partições, todos os sistemas operacionais e todos os dados que possam estar nesse disco rígido.

### Particionamento personalizado de disco com DiskDrake

- Modifique o layout de seu(s) disco(s) aqui. Você pode remover ou criar partições, alterar o sistema de arquivos ou o tamanho de uma partição e até visualizar os detalhes antes de começar.

- Há uma aba no topo para cada disco rígido detectado (ou outro dispositivo de armazenamento, como um pen drive), por exemplo: `sda`, `sdb`, `sdc` etc.

- Para todas as outras ações: clique primeiro na partição desejada. Em seguida, visualize-a, escolha um sistema de arquivos e um ponto de montagem, redimensione-a ou limpe-a. O modo avançado oferece mais opções, como rotular (nomear) uma partição ou escolher um tipo de partição.

- Continue ajustando tudo até ficar satisfeito, e clique em Concluído quando estiver pronto.

### Atenção

1. Tenha cuidado com a opção Limpar tudo; use-a somente se tiver certeza de que deseja apagar todas as partições no dispositivo de armazenamento selecionado.

2. Se deseja usar criptografia em sua partição `/`, você deve garantir que tenha uma partição `/boot` separada. A opção de criptografia para a partição `/boot` NÃO deve ser definida, caso contrário, seu sistema não será inicializável.

### Importante

- Se estiver instalando o Mageia em um sistema UEFI, verifique se uma ESP (partição do sistema EFI) está presente e corretamente montada em `/boot/EFI`. Veja a figura 1 abaixo.

- Se estiver instalando o Mageia em um sistema Legacy/GPT, verifique se uma partição de inicialização da BIOS está presente e com o tipo correto. Veja a figura 2 abaixo.

Figura 1. Partição do sistema EFI

Figura 2. Partição de inicialização da BIOS

### Formatação

Aqui, você pode escolher quais partição(ões) deseja formatar. Quaisquer dados em partições não marcadas para formatação, serão preservados.

Normalmente, pelo menos as partições que o DrakX selecionou precisam ser formatadas.

Clique em Avançado para escolher as partições que deseja verificar em busca dos chamados blocos defeituosos

### Dica

Se não tiver certeza de que fez a escolha correta, você pode clicar em Anterior, novamente em Anterior e depois em Personalizado para voltar à tela principal, onde você pode optar por visualizar os detalhes de suas partições.

Quando estiver seguro sobre as seleções, clique em Próximo para continuar.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Anterior |  | Próxima
| Principal |

- Contents
- Search

- Selecionar e usar ISOs
  - Introdução
  - Mídias
    - Definição
    - Mídias de instalação clássica
      - Recursos comuns
    - Mídias Live
      - Recursos comuns
      - DVD Live Plasma
      - DVD Live GNOME
      - DVD Live Xfce
    - Mídias de instalação via rede
      - Recursos comuns
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - Baixando e verificando as mídias
    - Baixando
    - Verificando a integridade das mídias baixadas
  - Grave ou descarte a ISO
    - Gravando a ISO em um CD/DVD
    - Gravar a ISO em um pen drive
      - Usando uma ferramenta gráfica pelo Mageia
      - Usando uma ferramenta gráfica pelo Windows
      - Usando a linha de comando em um sistema GNU/Linux
- DrakX, o instalador do Mageia
  - As etapas da instalação
  - Tela de boas-vindas da instalação
    - Sistemas Legacy (BIOS)
    - Sistemas UEFI
  - Problemas de instalação e possíveis soluções
    - Sem interface gráfica
    - A instalação congela
    - Problema de RAM
    - Partições dinâmicas
- Escolha um idioma para usar
- Licença e notas de lançamento
  - Contrato de licença
  - Notas de lançamento
- Configurar SCSI
- Instalar ou atualizar
- Configure seu fuso horário
- Date, Clock and Time Zone Settings
- Teclado
- Particionamento
  - Particionamento sugerido
  - Escolha os pontos de montagem
  - Confirme o disco rígido a ser formatado
  - Particionamento personalizado de disco com DiskDrake
  - Formatação
- Software
  - Seleção de mídia
    - Mídia de instalação adicional
    - Mídias disponíveis
  - Seleção de Desktop
  - Seleção de grupos de pacotes
  - Instalação mínima
  - Escolha de pacotes individuais
- Gerenciamento de usuário
  - Definir a senha do administrador (root):
  - Insira um usuário
  - Gerenciamento de usuário (avançado)
- Configuração gráfica
  - Configuração da placa gráfica e do monitor
  - Escolher um servidor X (configurar sua placa gráfica)
  - Escolhendo seu monitor
- Carregador de inicialização
  - Carregadores de inicialização disponíveis
    - Grub2
    - rEFInd
  - Configuração do carregador de inicialização
    - Opções principais do carregador de inicialização
    - Configuração do carregador de inicialização
  - Outras opções
    - Usando um carregador de inicialização existente
    - Instalando sem um carregador de inicialização
    - Adicionar ou modificar uma entrada do menu de inicialização
- Resumo da configuração
  - Parâmetros do sistema
  - Parâmetros de hardware
  - Parâmetros de rede e internet
  - Segurança
- Selecione seu país / região
  - Método de entrada
- Configure seus serviços
- Selecionar o mouse
- Configuração do som
  - Avançado
- Nível de segurança
- Firewall
- Atualizações
- Parabéns
- Desinstalando o Mageia

Search