. |  | Înapoi | Înainte

# Configurație grafică

### Configurarea plăcii grafice și a monitorului

Indiferent de mediul grafic (cunoscut și sub numele de mediu de birou) ales pentru această instalare Mageia, toate se bazează pe un sistem de interfață grafică numit `X Window System` sau, pur și simplu, „X.” Așadar, pentru ca KDE Plasma, GNOME, LXDE sau orice alt mediu grafic să funcționeze corect, următoarele setări „X” trebuie să fie corecte.

Alegeți manual setările corespunzătoare dacă considerați că detaliile sunt incorecte sau dacă nu sunt afișate.

- Placă grafică

  Dacă este nevoie, puteți selecta o anumită placă din această listă extensibilă. Consultați Alegeți un server X (configurați placa grafică).

- Monitor

  Puteți alege Plug 'n Play, dacă este cazul, sau puteți alege monitorul din listele Furnizor sau Generic. Alegeți Personalizat dacă preferați să setați manual ratele de reîmprospătare orizontală și verticală ale monitorului. Consultați Alegeți monitorul.

- Rezoluţie

  Rezoluția și adâncimea culorii monitorului pot fi setate aici.

- Testați

  Butonul de testare nu apare întotdeauna în timpul instalării. Dacă opțiunea este acolo și testați setările, ar trebui să vi se solicite să confirmați că setările sunt corecte. Dacă răspundeți Da, setările vor fi păstrate. Dacă nu vedeți nimic, veți reveni la ecranul de configurare și veți putea reconfigura totul până când rezultatul testului este satisfăcător. Dacă opțiunea de testare nu este disponibilă, asigurați-vă că setările sunt în siguranță.

- Opțiuni

  Aici puteți să activați sau să dezactivați diverse opțiuni.

### Avertisment

Există riscul de a deteriora un monitor dacă alegeți rate de reîmprospătare care se află în afara intervalului de frecvență al monitorului respectiv. Acest lucru se aplică afișajelor CRT mai vechi: monitoarele moderne vor respinge o frecvență neacceptată și vor intra în mod normal în modul standby.

### Alegeți un server X (configurați placa grafică)

DrakX are o bază de date foarte cuprinzătoare de plăci grafice și va identifica, în general, corect placa grafică.

Dacă instalatorul nu a detectat corect placa grafică și știți ce model aveți, o puteți alege din arborescență:

- Producător

- apoi marca plăcii video

- și modelul plăcii video

Dacă nu găsiți placa video în listele de furnizori (deoarece nu este încă în baza de date sau este o placă mai veche), puteți găsi un driver potrivit în categoria Xorg, care oferă peste 40 de drivere video generice și surse deschise. Dacă tot nu găsiți un driver specific pentru placa dvs. video, există opțiunea de a utiliza driverul VESA, care oferă funcționalități de bază.

### Atenție

Rețineți că, dacă selectați un driver incompatibil, este posibil să aveți acces doar la interfața liniei de comandă

Unii producători de plăci video oferă drivere proprietare pentru Linux, care pot fi disponibile doar în repozitoriul Nonfree și, în unele cazuri, doar pe site-urile web ale producătorilor de plăci. Repozitoriul Nonfree trebuie activat explicit pentru a le accesa. Dacă nu l-ați activat anterior, ar trebui să faceți acest lucru după prima repornire.

### Alegeți monitorul

DrakX dispune de o bază de date cu monitoare foarte cuprinzătoare și în general va identifica în mod corect monitorul.

### Avertisment

Selectarea unui monitor cu caracteristici diferite ar putea deteriora monitorul sau dispozitivul video. Vă rugăm să nu încercați nimic fără să știți ce faceți. Dacă aveți dubii, consultați documentația monitorului.

Personalizat

  Această opțiune vă permite să setați doi parametri critici: rata de reîmprospătare verticală și rata de sincronizare orizontală. Reîmprospătarea verticală determină frecvența cu care este reîmprospătat ecranul, iar sincronizarea orizontală este rata la care sunt afișate liniile de scanare.

  Este FOARTE IMPORTANT ca specificațiile pe care le dați să nu fie peste capacitățile monitorului: puteți distruge monitorul. Dacă aveți dubii, alegeți o configurație conservativă și consultați documentația monitorului.

Plug'n Play

  Aceasta este opțiunea implicită și încearcă automat să determine tipul de monitor din baza de date a monitoarelor.

Producător

  Dacă programul de instalare nu a detectat corect monitorul și știți care este monitorul, îl puteți alege din opțiuni selectând:

- Producător

- Modelul monitorului

Generic

  Selectarea acestui grup va lista aproximativ 30 de configurații de afișare, cum ar fi 1024x768 la 60 Hz și include monitoare cu ecran plat, precum cele utilizate în laptopuri. Acesta este adesea un grup bun de selecție a monitoarelor dacă trebuie să utilizați driverul plăcii VESA atunci când componenta video nu poate fi determinată automat. Încă o dată, ar putea fi înțelept să fiți conservatori în selecțiile dvs.

© Mageia
CC BY-SA 3.0

Înapoi |  | Înainte
| Acasă |

- Contents
- Search

- Selectați și utilizați imaginile ISO
  - Introducere
  - Medii
    - Definiție
    - Mediile de instalare clasice
      - Caracteristici comune
    - Mediile Live
      - Caracteristici comune
      - Live DVD Plasma
      - LiveDVD GNOME
      - Live DVD Xfce
    - Mediile de instalare din rețea
      - Caracteristici comune
      - netinstall.iso
      - netinstall-nonfree.iso
  - Descărcarea și verificarea mediilor
    - Descărcare
    - Verificarea integrității mediilor descărcate
  - Inscripționați sau copiați imaginea ISO
    - Inscripționarea imaginii ISO pe un CD/DVD
    - Puneți imaginea ISO pe o cheie USB
      - Utilizînd o unealtă grafică din Mageia
      - Utilizînd o unealtă grafică din Windows
      - Utilizând linia de comandă într-un sistem GNU/Linux
- DrakX, instalatorul Mageia
  - Etapele instalării
  - Ecranul de bun venit al instalării
    - Sisteme Legacy (BIOS)
    - Sisteme UEFI
  - Probleme de instalare și soluții posibile
    - Fără interfață grafică
    - Instalarea îngheață
    - Problemă de memorie
    - Partiții dinamice
- Alegeți limba ce va fi utilizată
- Licența și Notele ediției
  - Contract de licență
  - Nota ediției
- Configurare SCSI
- Instalare sau actualizare
- Configurați fusul orar
- Setări pentru dată, ceas și fus orar
- Tastatură
- Partiționare
  - Partiționare sugerată
  - Alegeți punctele de montare
  - Confirmați formatarea discului dur
  - Partiționare personalizată a discului cu DiskDrake
  - Formatare în curs
- Aplicații
  - Selectare mediu
    - Surse media de instalare suplimentare
    - Mediile disponibile
  - Selectarea biroului
  - Selectarea grupurilor de pachete
  - Instalare minimală
  - Selectare individuală a pachetelor
- Gestionarea Utilizatorilor
  - Definiți parola administratorului (root):
  - Introduceți un utilizator
  - Gestionarea utilizatorilor (avansat)
- Configurație grafică
  - Configurarea plăcii grafice și a monitorului
  - Alegeți un server X (configurați placa grafică)
  - Alegeți monitorul
- Încărcător de sistem
  - Programe de pornire disponibile
    - Grub2
    - rEFInd
  - Configurarea programului de pornire
    - Opțiunile principale ale încărcătorului de sistem
    - Configurare încărcător de sistem
  - Alte opțiuni
    - Se utilizează încărcătorul de sistem existent
    - Instalarea fără program de pornire
    - Adăugați sau modificați o intrare din meniul de demaraj
- Rezumatul configurării
  - Parametri sistem
  - Parametrii fizici
  - Parametrii de rețea și Internet
  - Securitate
- Selectați țara / regiunea
  - Metodă de intrare
- Configurați serviciile
- Selectați mausul
- Configurare sunet
  - Avansat
- Nivel de securitate
- Parafoc
- Actualizări
- Felicitări
- Dezinstalare Mageia

Search