. |  | назад | далі

# Завантаження

За допомогою цієї сторінки можна отримати доступ до декількох інструментів налаштовування кроків завантаження системи. Натисніть на посиланні, розташованому нижче, щоб дізнатися більше.

Налаштовування послідовності завантаження

1. “Налаштовування автореєстрації”

2. “Налаштовування способу завантаження системи”

3. “Налаштування програми для керування сеансами”

### Налаштовування автореєстрації

## drakautologin

За допомогою цієї програми[47] можна наказати системі завантажуватися до облікового запису того самого користувача та до того самого стільничного середовища без потреби у введенні пароля. Така можливість називається автореєстрацією. Зазвичай, такий спосіб завантаження є зручним, якщо комп’ютером буде користуватися лише один користувач.

Доступ до цієї програми можна отримати за допомогою сторінки «Завантаження» Центру керування Mageia. Пункт підписано «Налаштувати автореєстрацію».

Призначення кнопок інтерфейсу є доволі очевидним:

Позначте пункт Запускати графічну оболонку при завантаженні, якщо ви хочете запускати систему X Window під час завантаження. Якщо пункт позначено не буде, система запускатиметься у текстовому режимі. Втім, графічний інтерфейс можна буде запустити з текстового. Зробити це можна за допомогою команди «startx» або «systemctl start dm».

Якщо буде позначено перший пункт, ви отримаєте доступу до двох інших пунктів. Ви можете вибрати пункт Ні, мені не потрібна автоматична реєстрація, якщо ви хочете, щоб система продовжувала запитувати вас про те, до якого з облікових записів користувачів слід увійти, і просити ввести пароль. Іншим варіантом є позначення пункту Так, я хочу реєструватися в системі з цим (іменем, стільницею), у цьому випадку вам слід вказати значення для пунктів Типовий користувач і Типова стільниця.

### Налаштовування способу завантаження системи

## drakboot

Якщо ви користуєтеся системою з UEFI замість BIOS, інтерфейс користувача трохи відрізнятиметься, оскільки завантажувальний пристрій, очевидно, є розділом системи EFI (ESP).

За допомогою цієї програми[48] можна налаштувати варіанти завантаження комп’ютера (вибрати завантажувач, встановити пароль, визначити типовий варіант завантаження тощо).

Доступ до цієї програми можна отримати за допомогою сторінки «Завантаження» Центру керування Mageia. Пункт підписано «Налаштувати спосіб завантаження системи».

### Застереження

Не користуйтеся цією програмою, якщо ви не впевнені щодо наслідків свої дій. Внесення змін до певних параметрів завантаження може завадити штатному завантаженню вашої системи!

За допомогою першої групи з назвою Завантажувач, якщо використовується BIOS, можна вибрати завантажувач, який слід використовувати, Grub, Grub2 або Lilo, та визначити яким буде меню, графічним або текстовим. Вибір типу меню є лише питанням смаку, ніяких інших наслідків для роботи комп’ютера він не матиме. Крім того, ви можете встановити Пристрій завантаження. Не змінюйте його, якщо ви не є знавцем у питаннях завантаження. Пристрій завантаження — це пристрій, на якому буде встановлено завантажувач, будь-які зміни можуть завадити завантаженню системи.

У системах UEFI завантажувачем є Grub2-efi, встановлений на розділі /boot/EFI. Цей розділ у форматі FAT32 є спільним для усіх встановлених операційних систем.

За допомогою другої групи, Основні параметри, ви можете встановити Паузу перед завантаженням основної системи у секундах. Під час цієї паузи grub або Lilo показуватиме список операційних систем і проситиме вас вибрати бажану систему. Якщо протягом паузи вибір не буде здійснено, завантажувачем буде завантажено типову систему.

Третя і остання частина має назву Безпека. Тут можна налаштувати пароль до завантажувача. Визначення пароля означатиме, що під час завантаження системи для вибору запису для завантаження або зміни параметрів завантаження доведеться вводити пароль. Іменем користувача буде «root», а пароль слід буде ввести саме такий, який ви тут визначите.

За допомогою кнопки Додатково можна отримати доступ до додаткових параметрів.

Увімкнути ACPI:

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface або інтерфейс додаткового налаштовування та живлення) — стандарт керування живленням. За його допомогою можна заощаджувати енергію призупиненням роботи пристроїв, що не використовуються. Цей спосіб використовувався до APM. Позначте цей пункт, якщо ваше обладнання є сумісним з ACPI.

Увімкнути SMP

SMP — скорочення від Symmetric Multi Processors (симетрична багатпроцесорність), так називається архітектура багатопроцесорних систем.

### Примітка

Якщо у вашому комп’ютері встановлено процесор з підтримкою технології HyperThreading, Mageia визначить його як подвійний процесор і увімкне SMP.

Увімкнути APIC і Увімкнути локальний APIC:

APIC — абревіатура від Advanced Programmable Interrupt Controller (покращений програмований контролер переривань). У системах APIC Intel є два компоненти: локальний APIC (LAPIC) та APIC введення-виведення. Цей контролер переспрямовує переривання, які він отримує з периферійних каналів на один або декілька APIC у процесорі. Такі контролери є доволі корисними у багатопроцесорних системах. Деякі комп’ютери можуть мати проблеми з системою APIC, що призводять до заморожування роботи або помилкового виявлення пристроїв (повідомлення про помилку «spurious 8259A interrupt: IRQ7»). Якщо з вашим комп’ютером трапляються такі негаразди, вимкніть APIC і/або локальний APIC.

Вміст наступної сторінки залежатиме від того, який завантажувач було вибрано.

- У вас встановлено застарілу версію Grub або Lilo:

  У цьому випадку ви побачите список усіх доступних пунктів меню завантаження. Типовий пункт позначено зірочкою. Щоб змінити порядок пунктів меню, позначте якийсь з пунктів і натисніть кнопку зі стрілкою вгору або вниз, щоб пересунути його. У відповідь на натискання кнопки Додати або Змінити буде показано нове вікно, за допомогою якого ви зможете додати новий пункт меню завантажувача або змінити вже наявний пункт меню. Не використовуйте ці кнопки, якщо ви не знайомі з синтаксисом команд Lilo або Grub.

  Вміст поля Мітка може бути довільним. Сюди ви можете вписати будь-що, що хочете бачити у меню. Цей пункт відповідає команді Grub «title». Приклад: Mageia3.

  У полі Образ має бути вказано назву ядра. Цей пункт відповідає команді Grub «kernel». Приклад: /boot/vmlinuz.

  У полі Root має бути вказано назву пристрою, на якому зберігається ядро. Цей пункт відповідає команді Grub «root». Приклад: (hd0,1).

  У полі Приєднати має бути вказано параметри, які передаються ядру під час завантаження.

  Якщо буде позначено пункт Основна, Grub завантажуватиме відповідну систему як основну.

  За допомогою додаткового вікна, відкрити яке можна натисканням кнопки Додатково, Режим відео, initrd та Мережевий профіль, див. the section called “Керування різними мережевими профілями”, зі спадних списків.

- У вас встановлено Grub2 або Grub2-efi (завантажувачі, які типово використовуються у режимі сумісності і режимі UEFI, відповідно):

  У цьому випадку у спадному списку Типовий буде показано усі доступні пункти. Натисніть на тому з них, який ви хочете зробити типовим.

  У полі Приєднати має бути вказано параметри, які передаються ядру під час завантаження.

  Якщо на комп’ютері встановлено інші операційні системи, Mageia спробує додати ці системи до вашого меню завантаження Mageia. Якщо вам це не потрібно, зніміть позначку з пункту Зондування сторонньої ОС.

  За допомогою додаткового вікна, відкрити яке можна натисканням кнопки Додатково, можна вибрати Режим відео. Якщо ви не хочете завантажувати Mageia безпосередньо, передавши це завдання ланцюжковому завантажувачу іншої операційної системи, позначте пункт Не чіпати ESP або MBR і підтвердьте дію після прочитання попередження.

  ### Застереження

  Якщо не буде встановлено завантажувач на ESP або MBR, вашу нову систему не можна буде завантажити без ланцюжкового завантажувача з іншої операційної системи.

  Для налаштовування інших параметрів ви можете скористатися програмою Налаштовувач Grub, пакунок якої можна знайти у сховищах Mageia (див. нижче).

### Налаштування програми для керування сеансами

## drakedm

За допомогою цієї програми[49] ви можете вибрати засіб керування сеансами (менеджер реєстрації), який буде використано для входу до вашого стільничного середовища. У списку буде показано лише ті стільничні середовища, які встановлено у вашій системі.

Більшість користувачів помітять лише те, що зміниться вікно входу до системи. Втім, різні менеджери реєстрації мають також і різні можливості. LXDM є найневибагливішим і найпростішим, SDDM і GDM мають значно ширші можливості.

[47] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakautologin від імені адміністратора (root).

[48] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakboot від імені адміністратора (root).

[49] Запустити цю програму можна за допомогою термінала: достатньо ввести команду drakedm від імені адміністратора (root).

© Mageia
CC BY-SA 3.0

назад |  | далі
| Початок |

- Contents
- Search

- Про підручник з Центру керування Mageia
- Керування програмами
  - Керування програмним забезпеченням (Встановлення або вилучення програм)
    - Вступ до rpmdrake
    - Основні частини вікна
    - Стовпчик стану
    - Залежності
  - Поновлення пакунків з програмами
  - Налаштовування частоти оновлення
  - Налаштувати джерело
    - Стовпчики
    - Кнопки на панелі праворуч
    - Меню програми
- Спільне користування
  - Налаштовування FTP
    - Що таке FTP?
    - Налаштовування сервера FTP за допомогою drakwizard proftpd
  - Налаштовування вебсервера
    - Що таке інтернет-сервер?
    - Налаштовування інтернет-сервера за допомогою drakwizard apache2
- Мережеві служби
  - Налаштовування DHCP
    - Що таке DHCP?
    - Налаштовування сервера DHCP за допомогою drakwizard dhcp
    - Дії, які виконує інструмент
  - Налаштовування DNS
  - Налаштовування проксі-сервера
    - Що таке проксі-сервер?
    - Налаштовування проксі-сервера за допомогою drakwizard squid
    - Дії, які виконує інструмент
  - Налаштовування часу
    - Налаштовування сервера NTP за допомогою drakwizard ntp
    - Дії, які виконує інструмент
  - Налаштовування фонової служби OpenSSH
    - Що таке SSH?
    - Налаштовування фонової служби SSH за допомогою drakwizard sshd
- Обладнання
  - Налаштування обладнання
    - Вікно програми
    - Меню програми
  - Налаштовування звуку
  - Ефекти 3D-стільниці
    - Вступ
    - Початкові зауваження
    - Вирішення проблем
      - Після входу до системи не видно стільниці
  - Налаштовування графічного сервера
  - Налаштовування розкладки клавіатури
    - Вступ
    - Розкладка клавіатури
    - Тип клавіатури
  - Налаштовування пристрою введення (миша, сенсорна панель)
  - Встановлення і налаштовування принтера
    - Вступ
    - Принтер було виявлено автоматично
    - Принтер не вдалося виявити автоматично
    - Завершення процедури встановлення
    - Мережний принтер
    - Протоколи друку мережею
    - Властивості пристрою
    - Діагностика проблем
    - Специфічні поради
  - Налаштовування сканера
    - Встановлення
    - Спільне використання сканерів
    - Специфічні поради
    - Додаткові кроки зі встановлення
  - Встановлення UPS для контролю за живленням
- Мережа та інтернет
  - Мережевий центр
    - Вступ
    - Кнопка «Спостерігати»
    - Кнопка «Налаштувати»
    - Кнопка додаткових параметрів
  - Налаштовування нового мережевого інтерфейсу (LAN, ISDN, ADSL, ...)
    - Вступ
    - Нове дротове з’єднання (Ethernet)
    - Нове супутникове з’єднання (DVB)
    - Нове кабельне з’єднання за допомогою модема
    - Нове DSL-з’єднання
    - Нове ISDN-з’єднання
    - Нове бездротове з’єднання (WiFi)
    - Нове з’єднання GPRS/Edge/3G
    - Нове з’єднання комутованого доступу до мережі з Bluetooth
    - Нове аналогове телефонне з’єднання за допомогою модема (POTS)
    - Завершення налаштовування
  - Вилучити з'єднання
  - Проксі
  - Спільний доступ до Інтернету з іншими користувачами
    - Принципи
    - Майстер налаштовування шлюзу
    - Налаштовування клієнта
    - Припинення спільного використання мережі
  - Керування різними мережевими профілями
    - Вступ
      - Профілі
      - Draknetprofile
    - Як запустити Draknetprofile
      - Визначення профілів, перемикання профілів
      - Користування системою із декількома профілями
    - Додаток: файли, які стосуються Draknetprofile
  - Налаштування з'єднання VPN для безпеки доступу до мережі
    - Вступ
    - Налаштування
  - Клієнти мережі
- Система
  - Розпізнавання
  - Налаштування служб системи
  - Вилучення та встановлення шрифтів. Імпорт шрифтів Windows™
  - Керування параметрами дати і часу
  - Налаштовування локалізації системи
    - Метод вводу
  - Перегляд системного журналу
    - Пошук у журналах
    - Налаштовування сповіщення електронною поштою
  - Відкриття консолі від імені адміністратора
  - Користувачі і групи
  - Імпортування документів і параметрів Windows(TM)
  - Знімки
- Спільний доступ
  - Налаштування спільного доступу до дисків і тек Windows (SMB)
    - Вступ
    - Процедура
  - Спільне використання каталогів та дисків з використанням Samba
    - Вступ
    - Приготування
    - Майстер — самодостатній сервер
    - Майстер: Основний контролер домену
    - Оголошення каталогу, доступ до якого буде відкрито
    - Пункти меню
    - Спільний доступ до принтерів
    - Користувачі Samba
  - Налаштування спільного доступу до дисків і тек NFS
    - Вступ
    - Процедура
  - Надання спільного доступу до файлів і тек з використанням NFS
    - Передумови
    - Головне вікно
    - Змінити запис
      - Каталог NFS
      - Доступ до вузла
      - Відображення ід. користувача
      - Додаткові параметри
    - Пункти меню
      - Файл|Записати налаштування
      - Сервер NFS|Перезапустити
      - Сервер NFS|Перезавантажити
  - Доступ до дисків і каталогів WebDAV спільного використання
    - Вступ
    - Створення власного пункту
- Локальні диски
  - Керування розділами диска
  - Програма для запису КД/DVD
    - Точка монтування
    - Параметри
      - user
  - Налаштування доступу до розділів жорсткого диска
- Безпека
  - MSEC: Контроль безпеки системи
    - Презентація
    - Вкладка огляду
    - Вкладка «Параметри безпеки»
      - Вкладка «Загальна безпека»
      - Вкладка «Безпека системи»
      - Мережева безпека
      - Вкладка «Періодичні перевірки»
      - Вкладка «Винятки»
      - Права доступу
  - Налаштовування особистого захисного шлюзу
  - Налаштування розпізнавання для інструментів Mageia
  - Додаткові налаштування мережевого інтерфейсу і захисного шлюзу
  - Батьківський контроль
    - Презентація
    - Налаштовування батьківського контролю
      - Вкладка «Чорний»/«Білий» список
      - Вкладка «Заблоковані програми»
- Завантаження
  - Налаштовування автореєстрації
  - Налаштовування способу завантаження системи
  - Налаштування програми для керування сеансами
- Інші інструменти Mageia
  - Засіб звітування про вади у Mageia
  - Збирання даних з журналів та системи для створення звітів щодо вад
  - Показ доступних спільних ресурсів NFS і SMB
  - Показ даних щодо пристроїв PCI, USB та PCMCIA вашої системи

Search